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[bookmark: _Toc2615][bookmark: _Toc113652796]1概述
[bookmark: _Toc16856][bookmark: _Toc48080486][bookmark: _Toc133164395]项目由来
江苏恒峰精细化学股份有限公司（以下简称“江苏恒峰”）位于如东县洋口化学工业园西区，占地面积约65亩，主要从事聚丙烯酰胺干粉系列、聚丙烯酰胺乳液系列产品，服务于城市污水、造纸行业、自来水工业、纺织印染、制药等领域。
[bookmark: _Hlk143878787]2009年，江苏恒峰委托编制了《年产6000吨丙烯酸二甲氨基乙酯氯甲烷盐、6000吨甲基丙烯酸二甲氨基乙酯氯甲烷盐、6000吨聚丙烯酰胺乳液、10000吨聚丙烯酰胺粉剂项目环境影响报告书》，并于2009年7月取得原南通市环境保护局的批复（通环管[2009]075号），由于实际建设过程中生产设备及三废治理设施调整，委托编制了《年产6000吨丙烯酸二甲氨基乙酯氯甲烷盐、6000吨甲基丙烯酸二甲氨基乙酯氯甲烷盐、6000吨聚丙烯酰胺乳液、10000吨聚丙烯酰胺粉剂项目环境影响评价评价报告书补充说明报告》，并于2013年4月取得原南通市环境保护局的批复（通环管［2013］035号）。该项目实际建成聚丙烯酰胺乳液生产能力6000t/a、聚丙烯酰胺粉剂生产能力10000t/a，分别于2013年及2018年分两个阶段完成环保竣工验收，丙烯酸二甲氨基乙酯氯甲烷盐及甲基丙烯酸二甲氨基乙酯氯甲烷盐两个产品放弃建设。
2023年10月，江苏恒峰委托编制了《年产1万吨阴离子聚丙烯酰胺粉剂、5000吨阳离子聚丙烯酰胺粉剂项目环境影响报告表》于2023年12月取得南通市行政审批局的批复（通行审批[2023]385号），目前项目在建。
聚丙烯酰胺是全球使用量最大、运用最为普遍的合成类水溶性高分子化合物，主要应用在制浆造纸、水处理、油气采矿等三大领域。聚丙烯酰胺等有机高分子絮凝剂已经成为主流的絮凝剂产品，是目前污水处理中最为常见的一类化学品。聚丙烯酰胺乳液除了具备固体聚丙烯酰胺絮凝剂的优点之外，还具有电荷密度可选性大，溶解速度快，能耗低，存放和使用方便等特点。与传统阳离子聚丙烯酰胺产品相比，聚丙烯酰胺乳液适用的pH值范围更广，电荷稳定性更高，絮凝效果更好，用药量更少等一系列优点。江苏恒峰现有年产6000吨聚丙烯酰胺乳液装置，目前产销两旺，产品在污水处理替代粉剂使用上以良好的性能及高性价比，在市场上取得了不错的口碑；同时在地层油气开发方面，公司产品得到油田使用方的一致好评，产品供不应求。针对上述情况，企业拟投资10152.2万元在现有厂区预留空地新建生产车间建设年产3万吨聚丙烯酰胺乳液扩建项目。建设项目于2024年1月9日在南通市行政审批局备案，备案号为通行审批备［2024］4号。
按照《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令682号《建设项目环境保护管理条例》的规定，凡从事对环境有影响的建设项目在开工建设前，都必须执行环境影响评价制度，因此江苏恒峰精细化学股份有限公司委托南通苏环环境科技有限公司进行该项目的环境影响评价工作。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021版）》，本项目属于“二十三、化学原料和化学制品制造业26-44专用化学产品制造266-全部（含研发中试；不含单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的）”，需编制环境影响报告书。因此，本项目需编制环境影响报告书。我单位接受委托后，在对项目建设地进行了实地踏勘、调研、收集和核实有关资料的基础上，根据环境影响评价技术导则和国家、地方环保要求，遵循“客观、公正、真实、可靠”的原则编制了本环境影响报告书，提交建设单位，供生态环境部门审查。 
[bookmark: _Toc133164396][bookmark: _Toc24875][bookmark: _Toc48080487]项目特点
1、本项目产品为水处理专用药剂，有较大的市场需求，符合国家产业政策及所在园区产业定位与发展方向。
2、本项目为扩建项目，在如东县洋口化学工业园江苏恒峰现有厂区内建设，园区内环保基础较完善，本项目建设可充分利用园区基础设施和公司现有的公用设施。
3、本项目为江苏恒峰自有工业化生产技术，合成工艺路线短，技术成熟可靠，实现自动化、密闭化生产。企业现有工程项目已经稳定运行多年，污染防治措施有效、成熟，处理效果好，污染物排放强度低。
[bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK45]4、建设项目使用原料氨水属于恶臭物质，对提高产品性能具有良好作用，全国功能高分子行业委员会出具了不可替代证明，本项目强化废气收集与治理措施，减少氨水使用过程异味对环境的影响。
[bookmark: _Toc30272][bookmark: _Toc133164397][bookmark: _Toc48080488][bookmark: _Toc48080489][bookmark: _Toc133164398]工作过程
南通苏环环境科技有限公司接受建设单位委托后，在项目所在地开展了现场踏勘、调研，向建设单位收集了项目所采用的工艺技术资料及污染防治措施技术参数等。对照国家和地方有关环境保护法律法规、标准、政策、规范及规划，分析了开展环评的必要性，进而核实了项目的废气、废水、固体废物等污染物的产生和排放情况，以及各项环保治理措施的可达性。在此基础上，编制了该项目的环境影响报告书，为项目建设提供环保技术支持，为生态环境部门提供审批依据。
根据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）等相关技术规范的要求，本次环境影响评价的工作过程及程序见图1.3-1。



图1.3-1  建设项目环境影响评价工作程序图
[bookmark: _Toc19651]1.4分析判定相关情况
1.4.1政策相符性
1.4.1.1产业政策相符性
[bookmark: _Hlk145160800][bookmark: _Hlk145160882]本项目产品为聚丙烯酰胺乳液，属于水处理专用药剂。聚丙烯酰胺有机高分子絮凝剂属于主流絮凝剂产品，聚丙烯酰胺乳液除了具备固体聚丙烯酰胺絮凝剂的优点之外，还具有电荷密度可选性大，溶解速度快，能耗低，存放和使用方便等特点。与传统聚丙烯酰胺产品相比，本项目聚丙烯酰胺乳液产品具有分子量高、生物降解性良好、毒性小、分离效果好、适用的pH值范围广、电荷稳定性更高，用药量更少等优点。对照《产业结构调整指导目录》（2024年版），本项目产品不属于其中限制类或淘汰类。
对照《江苏省化工产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》（2020年本），建设项目产品为水处理专用药剂，产品装备均不属于名录中的限制、淘汰类；建设项目位于通过规划环评的定位化工园区内，建设项目符合园区产业定位，园区基础设施完备，产品不属于农药、医药和染料中间体化工项目，不涉及光气生产装置，产品不属于《危险化学品名录》所列剧毒化学品及《优先控制化学品名录》所列化学品，企业不属于农药原药（化学合成类）生产企业，因此建设项目符合《江苏省化工产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》（2020年本）。
对照《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录（2018版）》，本项目产品聚丙烯酰胺乳液，属于水处理专用药剂，不属于名录中的限制、淘汰和禁止类。
对照《南通市工业产业技术改造负面清单》，本项目不涉及严格禁止的技术改造工艺装备及产品。
1.4.1.2 与《省政府办公厅关于江苏省化工园区（集中区）环境治理工程的实施意见》（苏政办发[2019]15号）的相符性
本项目与《省政府办公厅关于江苏省化工园区（集中区）环境治理工程的实施意见》（苏政办发[2019]15号）相关要求的相符性见表1.4.1-1，可见本项目的建设与苏政办发[2019]15号文相关要求相符。
1.4.1.3 与《省委办公厅省政府办公厅关于印发<江苏省化工产业安全环保整治提升方案>的通知》（苏办[2019]96号）的相符性
本项目与《省委办公厅省政府办公厅关于印发<江苏省化工产业安全环保整治提升方案>的通知》（苏办[2019]96号）相关要求的相符性见表1.4.1-2，可见本项目的建设与苏办[2019]96号文相关要求相符。
南通苏环环境科技有限公司45

表1.4.1-1  与苏政办发[2019]15号文相符性分析
	序号
	要求
	符合性分析
	符合情况

	1
	严格建设项目准入
	严格化工项目准入门槛，禁止审批列入国家、省产业政策限制、淘汰类新建项目，不符合“三线一单”生态环境准入清单要求的项目，属于《建设项目环境保护管理条例》第十一条5种不予批准的情形的项目，无法落实危险废物合理利用、处置途径的项目。
	本项目符合国家和地方产业政策（见1.4.1.1节分析），符合“三线一单”要求（见1.4.3节分析），也不属于《建设项目环境保护管理条例》不予批准的情形的项目，以及无法落实危险废物合理利用、处置途径的项目。
	符合

	2
	
	从严审批产生含杂环、杀菌剂、卤代烃、盐份等高浓度难降解废水的化工项目，高VOCs含量有机溶剂型涂料、油墨和胶粘剂生产项目（国家鼓励发展的高端特种涂料除外），危险废物产生量大、园区内无配套利用处置能力或设区市无法平衡解决的化工项目。
	本项目新增废水主要包括初期雨水、生活污水、设备清洗废水、废气喷淋废水等，其中设备清洗废水全部套用生产，纯水制备弃水作为循环冷却系统补水综合利用；产品为聚丙烯酰胺乳液，不涉及有机溶剂涂料、油墨和胶粘剂；新增的危险废物均委托有资质单位处置。
	

	3
	
	暂停审批未按规定完成规划环评或跟踪评价、园区内存在敏感目标或边界500米防护距离未拆迁到位的化工园区（集中区）内除民生、环境保护基础设施类以外的建设项目环评。
	[bookmark: _Hlk105428819]本项目位于如东县洋口化学工业园，《如东县洋口化学工业园开发建设规划（2020-2030）环境影响报告书》于2021年6月21日取得江苏省生态环境厅的审查意见（苏环审[2021]24号），园区内不存在环境敏感目标或边界500米防护距离未拆迁到位的情况，不属于暂停审批的项目行列。
	

	4
	
	[bookmark: OLE_LINK15]严格限制在长江沿线新建扩建石油化工、煤化工等化工项目，禁止建设新增污染物排放的项目；严禁在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建布局化工园区（集中区）和化工企业。
	本项目位于如东县洋口化学工业园，属于沿海地区，不在长江干流及主要支流岸线1公里范围内。
	

	5
	严格执行污染物处置标准
	接纳化工废水的集中式污水处理厂主要污染物COD、氨氮、总氮、总磷排放浓度不得高于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准；其他污染物排放浓度不得高于《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准。
	本项目预处理后的废水接管至如东深水环境科技有限公司，如东深水环境科技有限公司尾水执行江苏省《化学工业水污染物排放标准》（DB32/939-2020）表2标准。
	符合

	6
	
	化工废水污染物接管浓度不得高于国家行业排放标准中的间接排放标准限值；暂未公布国家行业标准或行业标准未规定间接排放的，接管浓度不得高于《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准限值。
	本项目预处理后的废水接管至如东深水环境科技有限公司，如东深水环境科技有限公司接管浓度不高于国家、行业排放标准中的间接排放标准限值。（见2.2.3.2节）
	

	7
	
	硫酸、石油炼制、石油化学、合成树脂、无机化学、烧碱、聚氯乙烯等企业大气污染物按规定执行国家行业标准中的特别排放限值；其他行业对照《化学工业挥发性有机污染物排放标准》（DB32/3151-2016）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），执行最低浓度限值。
	[bookmark: OLE_LINK81]本项目大气污染物排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024修改清单）、江苏省《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）、《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）（见2.2.3.1节）。
	

	8
	
	自建危险废物焚烧设施的产废企业要按照《化工建设项目废物焚烧处置工程设计规范》（HG20706-2013），并参照《危险废物集中焚烧处置工程建设技术规范》（HJ/T176-2005）建设焚烧设施，按照《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2001）进行工况管理和污染控制。
	本项目危险废物委托有资质单位处置，不自建焚烧设施。
	

	9
	提升污染物收集能力
	化工废水全部做到“清污分流、雨污分流”，采用“一企一管，明管（专管）输送”收集方式，企业在分质预处理节点安装水量计量装置，建设满足容量的应急事故池，初期雨水、事故废水全部进入废水处理系统。
	企业已按照“清污分流、雨污分流”进行了雨污收集系统建设，采用“一企一管，明管输送”方式进行收集，预处理后的废水接管至如东深水环境科技有限公司集中处理。本项目依托厂区现有及在建应急事故池，事故废水全部进入废水处理系统。
	符合

	10
	
	采取密闭生产工艺，或使用无泄漏、低泄漏设备；封闭所有不必要的开口，全面提高设备的密闭性和自动化水平。全面实施《石化企业泄漏检测与修复工作指南》（环办[2015]104号），定期检测搅拌器、泵、压缩机等动密封点，以及取样口、高点放空、液位计、仪表连接件等静密封点，及时修复泄漏点位。
	本项目装置均采用了密闭的生产工艺，选用无泄漏、低泄漏设备，项目建成后按照《石化企业泄漏检测与修复工作指南》（环办[2015]104号）要求定期检测搅拌器、泵、压缩机等动密封点，以及取样口、高点放空、液位计、仪表连接件等静密封点，及时修复泄漏点位。
	

	11
	
	严格按照《江苏省化学工业挥发性有机物无组织排放控制技术指南》（苏环办[2016]95号），全面收集治理含VOCs物料的储存、输送、投料、卸料，反应尾气、蒸馏装置不凝尾气等工艺排气，工艺容器的置换气、吹扫气、抽真空排气、废水处理系统的逸散废气，综合收集率不低于90%。严格化工装置开停车、检维修等非正常工况的报备制度，采取密闭、隔离、负压排气或其他有效措施防止无组织废气排放，非正常工况排放废气应分类收集后接入回收或废气治理设施。
	本项目按照《江苏省化学工业挥发性有机物无组织排放控制技术指南》（苏环办[2016]95号）进行含VOCs物料的全流程管控和废气收集，废气综合收集率不低于90%。
项目严格落实化工装置开停车、检维修等非正常工况的报备制度，开停车、检维修等非正常工况废气按照废气的特性尽可能进入装置相应的废气处理系统进行处理。
	

	12
	
	危险废物年产生量5000吨以上的企业必须自建利用处置设施。对产废项目固体废物属性不明确的，应根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）开展鉴别工作。严禁通过废水处理系统排放危险废物和污泥，禁止非法出售废酸、废盐、废溶剂等危险废物。
	本项目危险废物年产生量180.67t/a，均委托有资质单位处置，不自建焚烧设施。
	

	13
	提升污染物处置能力
	园区应配套建设专业的污水处理厂，严禁化工废水接入城镇污水处理厂
	本项目所在如东县洋口化学工业园建有专业的污水处理设施，为如东深水环境科技有限公司，不存在化工废水接入城镇污水处理厂的情况。
	符合

	14
	
	企业化工废水要实行分类收集、分质处理，强化对特征污染物的处理效果，严禁稀释处理和稀释排放。对影响污水处理效果的重金属、高氨氮、高磷、高盐份、高毒害（包括氟化物、氰化物）、高热、高浓度难降解废水应单独配套预处理措施和设施。
	本项目无工艺废水产生，不涉及重金属、高氨氮、高磷、高盐份、高毒害（包括氟化物、氰化物）、高热、高浓度难降解废水，现有废水处理设施各项污染物均能够达标排放。（见6.2节说明）
	

	15
	
	企业应根据各类废气特性、产生量、污染物浓度、温度、压力等因素综合分析选择合适、高效的末端处理工艺，采用吸附、催化净化、焚烧等工艺的应符合相关标准规范要求；无相应标准规范的，污染物总体去除率不低于90%。废气治理设施应纳入生产系统进行管理，配备连续有效的自动监测以及记录设施，提高废气处理的自动化程度，喷淋处理设施应配备液位、pH等自控仪表、采用自动加药。
	本项目废气源强较小，根据污染物特性采用一级水喷淋+一级酸吸收+二级碱吸收+二级活性炭处理工艺，污染物总体去除率不低于90%。喷淋处理设施配备液位、pH等自控仪表、采用自动加药。
	

	16
	提升监测监控能力
	企业污水预处理排口（监测指标含CODcr、氨氮、水量、pH、具备条件的特征污染物等）、雨水（清下水）排口（监测指标含CODcr、水量、pH等）设置在线监测、在线质控、视频监控和由监管部门控制的自动排放阀。重点企业的末端治理设施排气筒要安装连续自动监测设备，厂界要安装在线连续监测系统，对采取焚烧法的废气治理设施（直燃炉、RTO炉）安装工况在线监控和排口在线监测装置。
	企业污水排口已安装CODcr、水量在线监测设施、雨水排口已安装CODcr、水量、pH在线监测设施。
	符合



表1.4.1-2  与苏办[2019]96号文相符性分析
	序号
	要求
	符合性分析
	符合情况

	1
	提高产业准入门槛。从安全、环保、技术、投资和用地等方面严格准入门槛，高标准发展市场前景好、工艺技术水平高、安全环保先进、产业带动力强的化工项目。新建化工项目原则上投资额不低于10亿元[列入国家《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016）》的项目除外]。
	本项目为水处理专用药剂扩建，产品市场前景好、工艺技术水平高、安全环保先进。
	符合

	2
	强化负面清单管理。认真贯彻落实长江经济带发展负面清单指南，制订出台江苏省长江经济带发展负面清单实施细则。严格执行国家和省产业结构调整指导目录，按照控制高污染、高耗能和落后工艺的要求，进一步扩大淘汰和禁止目录范围，对已列入淘汰和禁止目录的产品、技术、工艺和装备严格予以淘汰。禁止新（扩）建农药、医药和染料中间体化工项目。对化工安全环保问题突出的地区，实行区域限批。
	本项目主要产品为聚丙烯酰胺乳液，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制类或淘汰类，不属于《江苏省化工产业结构调整限制、淘汰和禁止目录（2020年本）》中限制类、淘汰类、禁止类项目；不属于农药、医药和染料中间体化工项目。所在园区不属于化工安全环保问题突出的地区。
	符合

	3
	强化企业本质安全要求。建立科学、系统、主动、超前和全面的事故预防体系，确保技术、工艺、设备、人员和管理等各个环节安全可控。企业采用的工艺技术必须按规定进行安全可靠性论证。企业总平面布置必须符合国家规范要求，有较大变更的必须进行安全风险分析和评估论证。企业必须按规定设计、设置和运行自动控制系统，实施全流程自动控制改造，有条件的鼓励创建智能工厂(装置)。企业涉及重大危险源的设施设备与周边重要公共建筑安全距离须符合国家相关标准要求。坚决淘汰超期服役的高风险化工设备和设施。
	本项目属于扩建性质，不涉及高危工艺，无需开展工艺技术安全可靠性论证，已取得南通市行政审批局备案意见（备案号为通行审批备［2024］4号）。现有项目按规定设计、设置和运行自动控制系统，完成了全流程自动控制改造。企业现有项目已完成安全评价，与周边重要公共建筑安全距离符合国家相关标准要求。现有项目不涉及超期服役的高风险化工设备和设施。本项目将同步履行安全评价工作，新增危险源的设施设备与周边重要公共建筑安全距离符合国家相关标准要求，规范设计、设置和运行自动控制系统，实现全流程自动控制。
	符合

	4
	严格落实企业主体责任。企业必须严格履行安全生产和环境保护法定责任，落实全员安全生产责任制。企业必须由实际控制人担任企业法定代表人，实际控制人为企业安全生产和环境保护第一责任人。严格执行企业负责人现场带班制度，及时处置重大异常生产情况和突发事件。企业必须强化部门安全生产职责，落实一岗双责。企业必须配齐专职安全生产管理人员，编制应急处置预案，定期进行安全环保隐患排查、安全生产风险分析和安全生产应急演练，提升企业安全环保管理水平。
	企业由实际控制人担任企业法定代表人，严格执行企业负责人现场带班制度，落实一岗双责，企业配套专职安全生产管理人员2名，编制了应急处置预案，定期进行安全环保隐患排查、安全生产风险分析和安全生产应急演练。
	符合

	5
	提高从业人员专业化素质。企业法定代表人和第一大股东、技术负责人、安全负责人、环保负责人和特种作业人员需参加应急管理部门、生态环境部门及其授权机构执业能力培训考核，持证上岗，每年接受不少于16学时的相关岗位技术再培训。其他从业人员再培训的时间每年不得少于20学时，在本企业内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应当重新进行有针对性的安全培训。企业必须直接与从业人员签订劳动合同，不得通过劳务中介机构进行招录。化工生产装置操作人员和一二级重大危险源储存设施从业人员应具备高中或中专及以上学历，特种作业岗位不得录用无证人员。
	企业法定代表人、技术负责人、安全负责人、环保负责人和特种作业人员均参加应急管理部门、生态环境部门组织的执业能力培训考核，持证上岗，每年开展岗位技术再培训。企业直接与从业人员签订劳动合同。化工生产装置操作人员和一二级重大危险源储存设施从业人员具备高中或中专及以上学历，特种作业岗位持证上岗。
	相符

	6
	规范企业设计建设。企业设计单位应具备相应资质，设计和建设应严格执行《危险化学品安全管理条例》《江苏省企业事业单位内部治安保卫条例》以及化工企业防火、防爆、防泄漏、防环境污染和卫生防护等各项规定要求，建筑物、构筑物和设备设施等应符合安全生产、环保和消防等有关规定。
	本项目委托有资质单位进行设计，设计和建设严格执行《危险化学品安全管理条例》《江苏省企业事业单位内部治安保卫条例》以及化工企业防火、防爆、防泄漏、防环境污染和卫生防护等各项规定要求，建筑物、构筑物和设备设施等符合安全生产、环保和消防等有关规定。
	相符

	7
	依法依规参加社会保险和商业保险。督促企业为全体职工按照规定缴纳社会保险费，落实工伤保险有关待遇，切实保障工伤职工合法权益。在化工生产企业全面推行安全生产责任险和环境污染责任险，鼓励企业投保企业财产险和团体意外险等商业保险，切实发挥保险机构参与风险评估和事故预防的作用。
	企业依法依规参加社会保险和商业保险，为全体职工按照规定缴纳社会保险费，落实工伤保险有关待遇。
	相符

	8
	促进化工生产企业全面质量提升。加快企业质量认证体系建设，切实发挥强制性认证“保底线”作用，对涉及安全、环保和健康等方面的产品依法实施强制性认证。推动企业开展环境管理体系认证，切实履行社会责任，提高企业安全、环保与健康管理能力。
	企业已通过ISO9001、ISO14000认证。
	相符

	9
	强化全流程全过程监管。新建和改造的环保设施要经过安全论证，新建项目自动化控制系统装备率达100%，在役涉及“两重点一重大”的装置自动化控制系统改造升级率2020年底前达100%。
	企业现有环保设施已经纳入安全评价，此次评价要求新增环保设施开展安全论证，本项目自动化控制系统装备率达100%。现有项目不涉及“两重点一重大”的装置。
	相符

	10
	加强信息化监管。到2019年底，化工生产企业建成集重大危险源监控信息、可燃有毒气体检测报警信息、企业安全风险分区信息、生产人员在岗在位信息以及企业生产全流程管理信息等于一体的信息管理系统。
	企业已建成集重大危险源监控信息、可燃有毒气体检测报警信息、企业安全风险分区信息、生产人员在岗在位信息以及企业生产全流程管理信息等于一体的信息管理系统。
	相符

	11
	严格危险废物处置管理。企业须在环评报告中准确全面评价固体废物的种类、数量、属性及产生、贮存、利用或处置情况。在安评报告中对固体废物贮存、利用处置环节进行安全性评价，并按标准规范设计、建造或改建贮存、利用处置危险废物的设施设备。生产企业应接照相关管理要求申报、处置废弃危险化学品。
	此次评价在环评报告中准确全面评价固体废物的种类、数量、属性及产生、贮存、利用或处置情况，明确固体废物贮存环节进行安全性评价。企业已按标准规范设计、建造贮存危险废物的设施，企业按照相关管理要求申报、处置废弃危险化学品。
	相符

	12
	化工园区引进项目，须充分考虑化工园区产业发展规划和产业链建设要求，禁止安全风险大、工艺设施落后、本质安全水平低的企业进入，限制新建剧毒化学品、有毒气体类项目，控制化工园区安全风险和危险化学品重大危险源等级。
	本项目符合产业政策和“三线一单”要求，符合园区的产业发展规划，工艺成熟可靠，不涉及新建剧毒化学品、有毒气体类项目，不涉及危险化学品重大危险源。
	符合



1.4.1.4 与《省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》（苏环办[2019]36号）、《省生态环境厅关于进一步加强建设项目环评审批和服务工作的指导意见》（苏环办[2020]225号）的相符性
本项目与《省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》（苏环办[2019]36号）、《省生态环境厅关于进一步加强建设项目环评审批和服务工作的指导意见》（苏环办[2020]225号）相关要求的相符性见表1.4.1-3，可见本项目的建设与苏环办[2019]36号、苏环办[2020]225号文相关要求相符。
[bookmark: _Hlk112270523]1.4.1.5 与《关于加快全省化工钢铁煤电行业转型升级高质量发展的实施意见》（苏办发[2018]32号）的相符性
本项目与《关于加快全省化工钢铁煤电行业转型升级高质量发展的实施意见》（苏办发[2018]32号）相关要求的相符性见表1.4.1-4，可见本项目的建设与苏办发[2018]32号文相关要求相符。

表1.4.1-3（1）与苏环办[2019]36号文相符性分析
	序号
	要求
	符合性分析
	符合情况

	1
	有下列情形之一的，不予批准：（1）建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划；（2）所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求；（3）建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏；（4）改建、新建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施；（5）建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理。
	本项目符合国家和地方产业政策（见1.4.1.1节分析），符合“三线一单”要求（见1.4.3节分析），不属于《建设项目环境保护管理条例》不予批准的情形的项目。
	符合

	2
	严格落实污染物排放总量控制制度，把主要污染物排放总量指标作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。排放主要污染物的建设项目，在环境影响评价文件审批前，须取得主要污染物排放总量指标。
	本项目严格按照《关于印发<关于进一步优化建设项目排污总量指标管理提升环评审批效能的意见（试行）>的通知》（通环办[2023]132号）相关要求，在排污许可证申领前，通过交易获得环评批复的新增排污总量指标；本次环评阶段办理《建设项目主要污染物排放总量指标预报单》。
	符合

	3
	（1）规划环评要作为规划所包含项目环评的重要依据，对于不符合规划环评结论及审查意见的项目环评，依法不予审批。（2）对于现有同类型项目环境污染或生态破坏严重、环境违法违规现象多发，致使环境容量接近或超过承载能力的地区，在现有问题整改到位前，依法暂停审批该地区同类行业的项目环评文件。（3）对环境质量现状超标的地区，项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，依法不予审批其环评文件。对未达到环境质量目标考核要求的地区，除民生项目与节能减排项目外，依法暂停审批该地区新增排放相应重点污染物的项目环评文件。
	本项目与南通市如东县洋口化学工业园规划环评及审查意见相符（见1.4.2.2节分析），符合“三线一单”要求（见1.4.3节分析）。
	符合

	4
	严禁在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建布局化工园区和化工企业。严格化工项目环评审批，提高准入门槛，新建化工项目原则上投资额不得低于10亿元，不得新建、改建、新建三类中间体项目。
	本项目总投资为10152.2万元，位于如东县洋口化学工业园，本项目不涉及三类中间体，属于沿海地区。
	符合

	5
	禁止新建燃煤自备电厂。禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。
	本项目产品为聚丙烯酰胺乳液，不涉及有机溶剂涂料、油墨和胶粘剂；不涉及自备燃煤电厂。
	符合

	6
	一律不批新的化工园区，一律不批化工园区外化工企业（除化工重点监测点和提升安全、环保、节能水平及油品质量升级、结构调整以外的改新建项目），一律不批化工园区内环境基础设施不完善或长期不能稳定运行企业的新改新建化工项目。新建（含搬迁）化工项目必须进入已经依法完成规划环评审查的化工园区。
	本项目位于如东县洋口化学工业园，《如东县洋口化学工业园开发建设规划（2020-2030）环境影响报告书》于2021年6月21日取得江苏省生态环境厅的审查意见（苏环审[2021]24号）。
	符合

	7
	禁止审批无法落实危险废物利用、处置途径的项目，从严审批危险废物产生量大、本地无配套利用处置能力且需设区市统筹解决的项目。
	本项目所有的危险废物均得到有效的处理处置，不属于无法落实危险废物利用、处置途径的项目。
	符合

	8
	禁止在长江干支流1公里范围内新建、新建化工园区和化工项目。禁止在合规园区外新建、新建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。禁止新建、新建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止新建、新建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、新建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。
	[bookmark: _Hlk143816766]本项目位于如东县洋口化学工业园，属于省政府批复的合规园区，位于《江苏省化工园区认定复核通过名单（第一批）》（苏政发[2023]38号）中。本项目不属于落后的化工产能。
	符合


表1.4.1-3（2）  与苏环办[2020]225号文相符性分析
	序号
	要求
	符合性分析
	符合情况

	1
	建设项目所在区域环境质量未达到国家或地方环境质量标准，且项目拟采取的污染防治措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，一律不得审批。
	本项目与环境质量底线要求相符（见1.4.3.2节）。
	符合

	2
	加强规划环评与建设项目环评的联动，对不符合规划环评结论及审查意见的项目环评，依法不予审批。规划所包含项目的环评内容，可根据规划环评结论和审查意见依法予以简化。
	本项目与如东县洋口化学工业园规划环评及审查意见相符要求相符（见1.4.2.3节）。
	符合

	3
	切实加强区域环境容量、环境承载力研究，不得审批突破环境容量和环境承载力的建设项目。
	本项目的建设不突破区域环境容量，本项目严格按照《关于印发<关于进一步优化建设项目排污总量指标管理提升环评审批效能的意见（试行）>的通知》（通环办[2023]132号）相关要求，在排污许可证申领前，通过交易获得环评批复的新增排污总量指标；本次环评阶段办理《建设项目主要污染物排放总量指标预报单》。
	符合

	4
	应将“三线一单”作为建设项目环评审批的重要依据，严格落实生态环境分区管控要求，从严把好环境准入关。
	本项目符合“三线一单”要求（见1.4.3节）。
	符合

	5
	对纳入重点行业清单的建设项目，不适用告知承诺制和简化环评内容等改革试点措施。
	本项目环评未采用告知承诺制和简化环评内容等改革试点措施。
	符合

	6
	重点行业清洁生产水平原则上应达国内先进以上水平，按照国家和省有关要求，执行超低排放或特别排放限值标准。
	本项目清洁生产达到国内先进水平，执行特别排放限值标准。
	符合

	7
	严格执行《江苏省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》，禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等行业中的高污染项目。禁止新建燃煤自备电厂。
	本项目位于如东县洋口化学工业园，属于省政府批复的合规园区，位于《江苏省化工园区认定复核通过名单（第一批）》（苏政发[2023]38号）中。不新建燃煤自备电厂。
	符合

	8
	统筹推动沿江产业战略性转型和在沿海地区战略性布局，坚持“规划引领、指标从严、政策衔接、产业先进”，推进钢铁、化工、煤电等行业有序转移，优化产业布局、调整产业结构，推动绿色发展。
	本项目位于如东县洋口化学工业园，位于沿海地区，符合园区的用地布局规划。
	符合


表1.4.1-4  与苏办发[2018]32号文相符性分析
	序号
	要求
	符合性分析
	符合情况

	1
	严格限制在长江沿线新建扩建石油化工、煤化工等化工项目，禁止建设新增污染物排放的项目；严禁在干流及主要支流岸线1公里范围内新建布局化工园区和化工企业。鼓励距离长江干流和重要支流岸线1公里范围内、具备条件的化工企业搬离1公里范围以外，或者搬离、进入合规园区。对距离长江干流、重要支流岸线1公里范围内污水不能稳定达标排放，污水处理设施尚未建设、配套不完善、运行不正常以及利用暗管偷排、渗井、渗坑等方式排放污水的化工企业，依法责令停产，限期搬离原址，进入合规园区，整顿改造后仍不能达到要求的，依法责令关闭。
	本项目位于如东县洋口化学工业园，属于沿海地区。
	符合

	2
	从严管理园区外化工企业，推动园区外化工企业向化工园区搬迁。严把园区及项目准入关口，一律不批新的化工园区，一律不批化工园区外化工企业（除化工重点监测点和提升安全、环保、节能水平及油品质量升级、结构调整以外的改扩建项目），一律不批化工园区内环境基础设施不完善或长期不能稳定运行企业的新改扩建化工项目。建立化工园区退出机制，对于规模小、3产业关联度低、安全环保基础设施差和管理不到位等情况，且限期整改仍不达标的，取消化工园区定位。
	本项目位于如东县洋口化学工业园，如东县洋口化学工业园内水厂、污水厂、供电、供热等基础设施均建设到位。
	符合

	3
	加快退出低效产能。根据国家相关法律法规和强制性标准，严格执行全省化工企业“四个一批”专项行动中明确的关停要求，对列入国家淘汰目录内的工艺技术落后等10种情形的化工企业或生产装置，限期予以取缔和关闭。根据市场供求形势变化，运用市场化、法治化等手段，倒逼明显过剩、市场低迷的一般化工品生产加工能力有序退出或加快转型。
	项目不属于全省化工企业“四个一批”专项行动中规定的关停企业，且企业不属于列入国家淘汰目录内的工艺技术落后等10种情形的化工企业，也无列入国家淘汰目录内的工艺技术落后的生产装置。
	符合




1.4.1.6 与《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》（2021年11月2日）的相符性
坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展。严把高耗能高排放项目准入关口，严格落实污染物排放区域削减要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。推动高炉－转炉长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢。重点区域严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。
本项目位于如东县洋口化学工业园，符合如东县洋口化学工业园的产业定位；本项目产品为聚丙烯酰胺乳液，不属于限制类或淘汰类项目，符合国家产业政策，不属于落后产能或过剩产能。因此，本项目符合《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》（2021年11月2日）相关要求。
1.4.1.7 与《省政府关于加强全省化工园区化工集中区规范化管理的通知》（苏政发[2020]94号）的相符性
本项目与《省政府关于加强全省化工园区化工集中区规范化管理的通知》（苏政发[2020]94号）相关要求的相符性见表1.4.1-5，可见本项目的建设与苏政发[2020]94号文相关要求相符。
表1.4.1-5  与苏政发[2020]94号文相符性分析
	序号
	要求
	符合性分析
	符合情况

	1
	化工园区可以新建、改建、扩建符合国家和省有关规划布局方案、园区产业规划和安全环保要求的化工项目，以及生产环境涉及化工工艺的医药原料药、电子化学品、化工新材料等非化工类别的鼓励类、允许类生产项目。鼓励依托龙头企业发展上下游关联度强、技术水平高、绿色安全环保的企业和项目，进一步补链、延链、强链。
	本项目产品为聚丙烯酰胺乳液，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制类或淘汰类，符合《如东县洋口化学工业园区开发建设规划（2020-2030）》对产业布局和规划的要求。
	符合

	2
	禁止新增限制类项目产能，严格淘汰已列入淘汰和禁止目录的产品、技术、工艺和装备。化工园区、化工集中区处于长江干流和主要支流岸线1公里范围（以下简称沿江1公里范围）内的区域不得新建、扩建化工企业和项目（安全、环保、节能、信息化智能化、提升产品品质技术改造项目除外）。
	本项目产品为聚丙烯酰胺乳液，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制类或淘汰类；位于南通市如东县洋口化学工业园，属于沿海地区。
	符合


1.4.1.8 与《关于印发重点行业挥发性有机物综合治理方案的通知》（环大气[2019]53号）、《关于印发2020年挥发性有机物治理攻坚方案的通知》（环大气[2020]33号）相符性
本项目按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）的要求进行无组织排放的控制（具体见6.1.3节说明），符合文件“全面加强无组织排放控制”和“化工行业VOCs综合治理”的要求。
本项目针对产生有机废气的各环节进行有效收集与处理，针对废气中污染物的理化特性，采用一级水吸收+一级酸吸收+二级碱吸收+除雾器+气水分离器+二级活性炭吸附处理工艺，处理方案已经通过专家论证，符合文件“推进建设适宜高效的治污设施”和“化工行业VOCs综合治理”的要求。
综上，本项目的建设与环大气[2019]53号、环大气[2020]33号相关要求相符。
1.4.1.9 与《省生态环境厅关于做好江苏省危险废物全生命周期监控系统上线运行工作的通知》（苏环办[2020]401号）相符性分析
《省生态环境厅关于做好江苏省危险废物全生命周期监控系统上线运行工作的通知》（苏环办[2020]401号）文中指出：“一、精心组织、逐步将企业纳入系统。······二、分类实施，做好视频监控联网工作。按照“分类实施，逐步接入“的原则，底前，危险废物年产生量1000吨及以上的企业和危险废物利用处置单位要将其贮存设施出入口、设施内部、装卸区域、危险废物运输车辆通道等关键位置视频监控信息接入系统，其中各地生态环境部门确定的需进行AI视频分析的企业，摄像头和宽带应满足相关要求。鼓励有条件的地区建设本地视频监控系统，实现辖区内企业视频联网、调阅、存储、分析和回放等功能，并接入省厅，实现互联互通。各设区市生态环境局要统筹规划，将接入企业范围和接入视频路数列入2021年工作计划；指导督促企业指定专人负责维护保障视频监控设备，确保视频传输正常稳定。三、压实责任，做好企业培训相关工作······”。
本项目新增危险废物总产生量约180.67t/a，经厂内暂存后委托有资质单位处置，公司已在危废贮存设施出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网接入系统。
综上分析，本项目符合苏环办[2020]401号的文件要求。
1.4.1.10 与《省生态环境厅关于印发化工、印染行业建设项目环境影响评价文件审批原则的通知》（苏环办[2021]20号）相符性分析
本项目与《省生态环境厅关于印发化工、印染行业建设项目环境影响评价文件审批原则的通知》（苏环办[2021]20号）中《江苏省化工行业建设项目环境影响评价文件审批原则（试行）》相关要求的相符情况见表1.4.1-6，可知本项目的建设符合《省生态环境厅关于印发化工、印染行业建设项目环境影响评价文件审批原则的通知》（苏环办[2021]20号）要求。

表1.4.1-6  与《省生态环境厅关于印发化工、印染行业建设项目环境影响评价文件审批原则的通知》（苏环办[2021]20号）相符性分析
	序号
	相关要求
	符合性分析
	符合情况

	1
	第二条项目应符合国家、省生态环境保护法律法规和政策要求，符合《太湖流域管理条例》《淮河流域水污染防治暂行条例》《江苏省长江水污染防治条例》《江苏省太湖流域水污染防治条例》《江苏省通榆河水污染防治条例》等法律法规。
	本项目符合国家、省生态环境保护法律法规和政策要求。
	符合

	2
	第三条产业政策规定
（一）禁止新建、扩建国家《产业结构调整指导目录》《江苏省化工产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘汰类、禁止类化工项目，法律法规和相关政策明令禁止的落后产能化工项目。
（二）优先引进属于国家、地方《产业结构调整指导目录》《外商投资产业指导目录》鼓励类、有利于促进区域资源深度转化和综合利用、有利于延伸产业链、促进区域主导产业规模配置和壮大的产业项目。支持列入省先进制造业集群短板技术产品“卡脖子”清单项目建设，支持新材料、新能源、新医药等战略新兴产业中试孵化和研发基地项目建设。
	本项目的建设符合国家及地方产业政策要求（详见1.4.1.1节）。
	符合

	3
	第四条项目选址要求
（一）项目应符合主体功能区规划、环境保护规划、全省化工产业布局和高质量发展规划、城乡规划、土地利用规划、生态保护红线规划、生态空间管控区域规划、环境功能区划及其他相关规划要求，产业发展和区域活动不得违反《长江经济带发展负面清单指南江苏省实施细则（试行）》有关规定，禁止在距离长江干流和主要入江支流1公里范围内新建、扩建化工企业和项目。
（二）新建（含搬迁）化工企业必须进入经省政府认定且依法完成规划环评审查的化工园区（集中区），符合规划环评审查意见和“三线一单”管控要求。禁止审批环境基础设施不完善或长期不能稳定运行的化工园区（集中区）内企业的新、改、扩建化工项目。
（三）园区外现有化工企业、化工重点监测点、取消化工定位的园区（集中区）内新改技改项目、复配类化工企业（项目）严格执行法律法规及省有关文件规定。
（四）合理设置防护距离，新、改、扩建化工项目完成防护距离内敏感目标搬迁问题后方可审批。
	1、本项目选址符合相关规划要求（详见1.4.2节），项目符合《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）江苏省实施细则》有关规定（详见1.4.3.4节）。
2、本项目位于如东县洋口化学工业园，园区属于经省政府认定且依法完成规划环评审查的化工园区，园区环境基础设施完善并能稳定运行，项目建设符合园区规划环评审查意见和“三线一单”管控要求。
3、本项目建成后无需设置大气防护距离，项目所在园区内均不存在敏感保护目标，今后也不得新建居住、学校等敏感保护目标。
	符合

	4
	第五条从严审批产生含杂环、杀菌剂、卤代烃、盐份等高浓度难降解废水的化工项目，危险废物产生量大、园区内无配套利用处置能力或设区市无法平衡解决的化工项目。禁止建设生产和使用高VOCs含量的有机溶剂型涂料、油墨和胶粘剂生产项目（国家鼓励发展的高端特种涂料除外）。
	本项目新增废水主要包括初期雨水、生活污水、设备清洗废水、废气喷淋废水等，其中设备清洗废水全部回用；产品为聚丙烯酰胺乳液，不涉及有机溶剂涂料、油墨和胶粘剂；新增的危险废物均委托有资质单位处置。
	符合

	5
	第六条环境标准和总量控制要求
（一）建立项目污染物排放总量与环境质量挂钩机制，项目建设应满足区域环境质量持续改善目标要求。
（二）严格污染物排放浓度和总量“双控”要求。严格执行国家、省污染物排放标准；污染物排放总量指标应有明确的来源和具体的平衡方案；特征污染物排放满足控制标准要求。
	1、根据2023年环境状况公报，本项目所在区域为达标区。根据大气预测结果，本项目新增排放的污染物（氨、非甲烷总烃、丙烯酰胺、丙烯酸）叠加区域本底值后，仍能满足环境功能区环境质量。
2、本项目严格执行国家及地方污染物排放标准。
3、本项目严格按照《关于印发<关于进一步优化建设项目排污总量指标管理提升环评审批效能的意见（试行）>的通知》（通环办[2023]132号）相关要求，在排污许可证申领前，通过交易获得环评批复的新增排污总量指标；本次环评阶段办理《建设项目主要污染物排放总量指标预报单》。
	符合

	6
	第七条化工项目应采用先进技术、工艺和装备，逐步实现生产过程的自动控制，严格控制无组织排放。积极采用能源转换率高、污染物排放强度低的工艺技术，推进工艺技术提升改造和设备更新换代、资源综合利用以及废弃物的无害化处理。单位产品物耗、能耗、水耗和污染物产生情况等清洁生产指标满足国内清洁生产先进水平，满足节能减排政策要求。
	本项目采用先进技术、工艺和装备，实现生产过程的自动控制，严格控制无组织排放，相关物耗、能耗、水耗和污染物产生等清洁生产指标能够满足国内先进水平。
	符合

	7
	第八条废气治理要求
（一）项目应依托区域集中供热供汽设施，禁止建设自备燃煤电厂。对蒸汽有特殊要求的企业，按照“宜电则电、宜气则气”的原则替代燃煤锅炉（包括燃煤导热油炉、燃煤炉窑等），并满足国家及地方的相关管理要求。
（二）通过优化设备、储罐选型，装卸、废水处理、污泥处置等环节密闭化，减少污染物无组织排放；储存、装卸、废水处理等环节应采取高效的有机废气回收与治理措施；明确设备泄漏检测与修复（LDAR）制度。
（三）生产废气应优先采取回用或综合利用措施，减少废气排放，确不能回收或综合利用的，应采取净化处理措施。企业应根据各类废气特性、产生量、污染物浓度、温度、压力等因素综合分析选择合适、高效的末端处理工艺。非正常工况排放废气应分类收集后接入回收或废气治理设施。废气治理设施应纳入生产系统进行管理，科学合理配备运行状况监控及记录设施。
	1、本项目由区域公共热源点集中供热供汽，不自备燃煤电厂。
2、本项目严格控制污染物的无组织排放，污水处理站、污泥处置废气均已进行了有效收集和处理。项目建设后将严格执行设备泄漏检测与修复（LDAR）制度。
3、本项目根据废气污染物性质及源强，合理选择废气治理技术，工艺有组织废气、储罐大小呼吸废气经收集后，采用一级水吸收+一级酸吸收+二级碱吸收+除雾器+气水分离器+二级活性炭吸附，均实现了废气的高效治理。
	符合

	8
	第九条废水治理要求
（一）强化企业节水措施，减少新鲜用水量。选用经工业化应用的成熟、经济可行的技术，提高全厂废水回用率。
（二）依据“雨污分流、清污分流、分类收集、深度处理，分质回用”的原则，按满足水质水量平衡核算要求设计全厂排水系统及废水处理处置方案，满足企业投产后水质水量平衡核算要求。初期雨水应按规定收集处理，不得直接排放至外环境。强化对废水特征污染物的处理效果，含高毒害或生物抑制性强、难降解有机物及高含盐废水应单独收集处理，原则上化工生产企业工业废水不得接入城镇污水处理厂。
	1、本项目从工艺设计上已采用高效的节水技术，纯水制备弃水作为循环冷却系统补充水，设备清洗水套用生产，实现废水梯级利用，减少废水排放量。
2、本项目按照“雨污分流、清污分流、分类收集、深度处理，分质回用”原则进行全厂排水系统设计，企业初期雨水进行收集与处理，建设项目不涉及生产工艺废水，全厂废水经处理达标后接管至园区集中式工业污水处理厂如东深水环境科技有限公司。
	符合

	9
	第十条固体废物处置要求
（一）按照“减量化、资源化、无害化”原则，推进废物源头减量和循环利用，实施废物替代原料或降级梯度再利用，提高废物综合利用水平。改进工艺装备，减少废盐、工业污泥等低价值、难处理废物产生量，减轻末端处置压力。
（二）危险废物立足于项目或园区就近无害化处置，鼓励危险废物年产生量5000吨以上的企业自建利用处置设施。固体废物、危险废物贮存和处置系统应满足相关污染控制技术规范和标准要求。
（三）根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（原环境保护部公告2017年第43号）等相关要求，对建设项目产生的危险废物种类、数量、利用或处置方式、环境影响以及环境风险等进行科学评价，并提出切实可行的污染防治对策措施。
	本项目按照“减量化、资源化、无害化”原则，推进废物源头减量和循环利用，项目危废经厂内暂存后委托有资质单位处置。本次评价按照《建设项目危险废物环境影响评价指南》（原环境保护部公告2017年第43号）等相关要求，对建设项目产生的危险废物种类、数量、利用或处置方式、环境影响以及环境风险等进行科学评价，并提出切实可行的污染防治对策措施。
	符合

	10
	第十一条土壤和地下水污染防治要求
（一）根据环境保护目标敏感程度、水文地质条件采取分区防渗措施，制定有效的地下水监控和应急方案。
（二）项目工艺废水管线应采取地上明渠明管或架空敷设，工艺废水管线、生产装置、罐区、污水处理设施、固体废物贮存场所及其他污染区地面应进行防腐、防渗处理，不得污染土壤和地下水。
（三）新、改、扩建化工项目，应重点关注区域土壤和地下水环境质量，提出合理、可行、操作性强的土壤防控措施；技改项目应根据有关规定提出现有场地环境调查、风险评估、土壤修复的要求。
	1、本项目根据环境保护目标敏感程度、水文地质条件采取分区防渗措施，制定了有效的地下水监控和应急方案。
2、本项目不涉及生产工艺废水，生产装置、罐区、污水收集设施、固体废物贮存场所等均按照分区防渗要求进行防腐、防渗处理。
3、本项目针对土壤污染防控制定了合理、可行、操作性强的土壤防控措施。
	符合

	11
	第十二条优化厂区平面布置，优先选用低噪声设备，高噪声设备采取隔声、消声、减振等降噪措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348）要求。
	本项目采用优化厂区平面布局、隔声、消声、减振等降噪措施有效控制对外环境的噪声影响，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）要求。
	符合

	12
	第十三条环境风险防控要求
（一）根据项目生产工艺和污染物排放特点合理布局项目生产装置和环境治理设施，提出合理有效的环境风险防范和应急措施。
（二）建设满足环境风险防控要求的基础设施。严格落实“单元-厂区-园区（区域）”三级环境风险防控要求，建设科学合理的雨水污水排口及闸控、输送管路、截污回流系统等工程控制措施，以及事故水收集、储存、处理措施，配套足够容量的应急池，确保事故水不进入外环境，并以图示方式明确封堵控制系统。
（三）制定有效的环境风险管理制度。按规定开展突发环境事件风险评估及应急预案编制备案，定期开展回顾性评估或修编。定期排查突发环境事件隐患，建立隐患排查治理档案，及时发现并消除隐患。配备应急处置人员和必要的环境应急装备、设备、物资。定期开展培训和演练，完善应急准备措施。
（四）与当地政府和相关部门以及周边企业、园区环境风险防控体系相衔接，建立区域环境风险联控机制。
	1、本项目根据项目生产工艺和污染物排放特点合理布局项目生产装置和环境治理设施，提出了合理有效的环境风险防范和应急措施。
2、本项目建设满足环境风险防控要求的基础设施，严格落实三级环境风险防控要求。
3、本项目建成后将进一步制定有效的环境风险管理制度。定期开展突发环境事件风险评估及应急预案编制备案，配备应急处置人员和必要的环境应急装备、设备、物资。定期开展培训和演练，完善应急准备措施。
	符合

	13
	第十四条环境监控要求
（一）企业应制定完善的覆盖大气、地表水、地下水、土壤、噪声、生态等各环境要素、包含常规污染物和特征污染物的环境监测计划；按照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）及相关行业自行监测技术指南开展自行监测。
（二）对采取焚烧法的废气治理设施（直燃炉、RTO炉）安装工况在线监控和排口在线监测装置，喷淋处理设施应配备液位、pH等自控仪表、采用自动加药。企业污水排放口、雨水排放口应设置在线监测、在线质控、视频监控和由监管部门控制的自动排放阀，全厂原则上只能设一个污水排放口。
（三）企业各类污染治理设施单独安装水、电、蒸汽等计量装置，关键设备（风机、水泵）设置在线工况监控；项目所在化工园区（集中区）建立覆盖各环境要素和各类污染物的监测监控体系。
	1、本项目按照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 专用化学产品制造工业》（HJ1103-2020）、《关于开展全省固定污染源废气挥发性有机物检查监测工作的通知》（苏环办[2018]148号）的要求制定了自行监测计划。
2、建设项目酸喷淋、碱喷淋处理设施配备液位、pH等自控仪表、采用自动加药。企业污水排放口、雨水排放口已按照要求设置在线监测设施，全厂设一个污水排放口。
3、企业各类污染治理设施单独安装水、电、蒸汽等计量装置，关键设备（风机、水泵）设置在线工况监控。
	符合

	14
	第十五条改、技改项目全面梳理现有工程的环保问题，提出整改措施，相关依托工程需进一步优化的，应提出“以新带老”方案。
	本项目全面梳理现有工程的环保问题，提出“以新带老”方案。（详见3.11节）
	符合

	15
	第十六条按相关规定开展环境信息公开和公众参与。
	本项目按照《环境影响评价公众参与办法》开展了环境信息公开和公众参与。
	符合



1.4.1.11与《南通市关于加强减污降碳协同推进重点行业绿色发展的指导意见》（通办[2024]6号）的相符性
文件要求：化工。新建化工企业（项目）工艺、装备、能效、清洁生产、污染防治水平基本达到国际先进水平。现有化工企业积极推进使用无毒、无害或者低毒、低害的原料，替代毒性大、危害严重的原料：储罐使用低泄漏的呼吸阀、紧急泄压阀，定期开展密封性检测；建立健全挥发性有机物泄漏检测与修复管理制度，“双超”“双有”“高耗能”企业实施强制性清洁生产审核，两次清洁生产审核的间隔时间不得超过五年。
本项目为扩建性质，企业现有项目产品不涉及毒性大、危害严重的原料，丙烯酰胺、DAC、丙烯酸由于原料具有自聚性，为避免物料堵塞致呼吸阀故障，呼吸废气采用大管套小管方式接入废气处理装置，白油储罐使用低泄漏的储罐呼吸阀、紧急泄压阀，呼吸废气接入厂区废气处理设施。企业自2021年开始，每季度开展LDAR检测。企业积极开展清洁生产审核，上一轮清洁生产审核开展于2021年，两次清洁生产审核的间隔时间未超过五年。本项目新增丙烯酰胺、DAC、丙烯酸储罐呼吸废气采用大管套小管方式接入新建废气处理装置，氨水、白油储罐使用低泄漏的储罐呼吸阀、紧急泄压阀，定期开展密封性检测。
1.4.1.12与《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气[2021]65号）的相符性
[bookmark: _Hlk132997396]本项目与《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气[2021]65号）中附件《挥发性有机物治理突出问题排查整治工作要求》的相符情况见表1.4.1-7，可知本项目的建设符合《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气[2021]65号）要求。

表1.4.1-7  与《挥发性有机物治理突出问题排查整治工作要求》相符性分析
	序号
	相关要求
	符合性分析
	符合情况

	1
	企业应按照标准要求，根据储存挥发性有机液体的真实蒸气压、储罐容积等进行储罐和浮盘边缘密封方式选型。重点区域存储汽油、航空煤油、石脑油以及苯、甲苯、二甲苯的内浮顶罐罐顶气未收集治理的，宜配备新型高效浮盘与配件，选用“全接液高效浮盘+二次密封”结构。鼓励使用低泄漏的储罐呼吸阀、紧急泄压阀；固定顶罐或建设有机废气治理设施的内浮顶罐宜配备压力监测设备，罐内压力低于50%设计开启压力时，呼吸阀、紧急泄压阀泄漏检测值不宜超过2000μmol/mol。充分考虑罐体变形或浮盘损坏、储罐附件破损等异常排放情况，鼓励对废气收集引气装置、处理装置设置冗余负荷；储罐排气回收处理后无法稳定达标排放的，应进一步优化治理设施或实施深度治理；鼓励企业对内浮顶罐排气进行收集处理。储罐罐体应保持完好，不应有孔洞、缝隙（除内浮顶罐边缘通气孔外）；除采样、计量、例行检查、维护和其他正常活动外，储罐附件的开口（孔）应保持密闭。
	本项目储罐均为固定顶储罐，丙烯酰胺、DAC、丙烯酸储罐使用大管套小管方式，避免物料堵塞致呼吸阀故障，氨水、白油储罐使用低泄漏的储罐呼吸阀、紧急泄压阀，均按照相关标准要求进行设计建设，储罐呼吸气均采用废气收集设施进行收集后送至一级水吸收+一级酸喷淋+二级碱喷淋+除雾塔+气水分离器+二级活性炭吸附装置进行处理。储罐罐体无孔洞、缝隙，除采样、计量、例行检查、维护和其他正常活动外，储罐附件的开口（孔）保持密闭。
	符合

	2
	汽车罐车按照标准采用适宜的装载方式，推广采用密封式快速接头等；铁路罐车推广使用锁紧式接头等。废气处理设施吸附剂应及时再生或更换，冷凝温度以及系统压力、气体流量、装载量等相关参数应满足设计要求；装载作业排气经过回收处理后不能稳定达标的，应进一步优化治理设施或实施深度治理。万吨级以上具备发油功能的码头加快建设油气回收设施，8000总吨及以上油船加快建设密闭油气收集系统和惰性气体系统。开展铁路罐车扫仓过程VOCs收集治理，鼓励开展铁路罐车、汽车罐车及船舶油舱的清洗、压舱过程废气收集治理。
	本项目采用密封式快速接头进行装载，罐区呼吸气收集设施收集进车间废气处理装置一级水吸收+一级酸喷淋+二级碱喷淋+除雾塔+气水分离器+二级活性炭吸附装置等深度处理。
	符合

	3
	石油炼制、石油化工企业用于集输、储存、处理含VOCs废水的设施应密闭；农药原药、农药中间体、化学原料药、兽药原料药、医药中间体企业废水应密闭输送，储存、处理设施应在曝气池及其之前加盖密闭；其他行业根据标准要求检测敞开液面上方VOCs浓度，确定是否采取密闭收集措施。通过采取密闭管道等措施逐步替代地漏、沟、渠、井等敞开式集输方式，减少集水井、含油污水池数量；含油污水应密闭输送并鼓励设置水封，集水井、提升池或无移动部件的含油污水池可通过安装浮动顶盖或整体密闭等方式减少废气排放。池体密闭后保持微负压状态，可采用U型管或密封膜现场检测方法排查池体内部负压情况，密封效果差的加快整治。污水处理厂集水井（池）、调节池、隔油池、气浮池、混入含油浮渣的浓缩池等产生的高浓度VOCs废气宜单独收集治理，采用预处理+催化氧化、焚烧等高效处理工艺。低浓度VOCs废气收集处理，确保达标排放。污水均质罐、污油罐、浮渣罐及酸性水罐、氨水罐有机废气鼓励收集处理。
	本项目的设备清洗废水全部回用，不涉及生产工艺废水，其他辅助系统废水均采用密闭管道输送，废水处理设施已采取了密闭加盖措施，并设置废气收集措施。
	符合

	4
	石油炼制、石油化工、合成树脂行业所有企业都应开展LDAR 工作；其他行业企业中载有气态、液态VOCs物料的设备与管线组件密封点大于等于2000个的，应开展LDAR 工作。要将VOCs收集管道、治理设施和与储罐连接的密封点纳入检测范围。按照相关技术规范要求，开展泄漏检测、修复、质量控制、记录管理等工作。鼓励大型石化、化工企业以及化工园区成立检测团队，自行开展LDAR工作或对第三方检测结果进行抽查。鼓励企业加严泄漏认定标准；对在用泵、备用泵、调节阀、搅拌器、开口管线等密封点加强巡检；定期采用红外成像仪等对不可达密封点进行泄漏筛查。鼓励重点区域石化、化工行业集中的城市和工业园区建立LDAR信息管理平台，进行统一监管。
	本项目属于化工行业，企业已定期开展LDAR工作。
	符合

	5
	产生VOCs的生产环节优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，并保持负压运行。无尘等级要求车间需设置成正压的，宜建设内层正压、外层微负压的双层整体密闭收集空间。对采用局部收集方式的企业，距废气收集系统排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速不低于0.3m/s；推广以生产线或设备为单位设置隔间，收集风量应确保隔间保持微负压。当废气产生点较多、彼此距离较远时，在满足设计规范、风压平衡的基础上，适当分设多套收集系统或中继风机。废气收集系统的输送管道应密闭、无破损。
含VOCs物料输送原则上采用重力流或泵送方式；有机液体进料鼓励采用底部、浸入管给料方式；固体物料投加逐步推进采用密闭式投料装置。
	本项目选用密闭设备进行生产，含VOCs物料输送采用重力流或泵送方式，投料与输送废气均设置有效收集系统。
	符合

	6
	对生产系统和治理设施旁路进行系统评估，除保障安全生产必须保留的应急类旁路外，应采取彻底拆除、切断、物理隔离等方式取缔旁路（含生产车间、生产装置建设的直排管线等）。工业涂装、包装印刷等溶剂使用类行业生产车间原则上不设置应急旁路。对于确需保留的应急类旁路，企业应向当地生态环境部门报备，在非紧急情况下保持关闭并铅封，通过安装自动监测设备、流量计等方式加强监管，并保存历史记录，开启后应及时向当地生态环境部门报告，做好台账记录；阀门腐蚀、损坏后应及时更换，鼓励选用泄漏率小于0.5%的阀门；建设有中控系统的企业，鼓励在旁路设置感应式阀门，阀门开启状态、开度等信号接入中控系统，历史记录至少保存5年。在保证安全的前提下，鼓励对旁路废气进行处理，防止直排。
	本项目建设有中控系统，无应急类旁路。
	符合

	7
	新建治理设施或对现有治理设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs 组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术；对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，宜采用多种技术的组合工艺；除恶臭异味治理外，一般不使用低温等离子、光催化、光氧化等技术。
加强运行维护管理，做到治理设施较生产设备“先启后停”，在治理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs废气收集处理完毕后，方可停运治理设施；及时清理、更换吸附剂、吸收剂、催化剂、蓄热体、过滤棉、灯管、电器元件等治理设施耗材，确保设施能够稳定高效运行；做好生产设备和治理设施启停机时间、检维修情况、治理设施耗材维护更换、处置情况等台账记录；对于VOCs治理设施产生的废过滤棉、废催化剂、废吸附剂、废吸收剂、废有机溶剂等，应及时清运，属于危险废物的应交有资质的单位处理处置。
	本项目工艺有组织废气、储罐大小呼吸废气经收集后，采用一级水吸收+一级酸吸收+二级碱吸收+除雾器+气水分离器+二级活性炭吸附装置处理，均实现了废气的高效治理。企业治理设施较生产设备“先启后停”，在治理设施达到正常运行条件后方启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs废气收集处理完毕后，方停运治理设施。
	符合

	8
	采用活性炭吸附工艺的企业，应根据废气排放特征，按照相关工程技术规范设计净化工艺和设备，使废气在吸附装置中有足够的停留时间，选择符合相关产品质量标准的活性炭，并足额充填、及时更换。采用颗粒活性炭作为吸附剂时，其碘值不宜低于800mg/g；采用蜂窝活性炭作为吸附剂时，其碘值不宜低于650mg/g；采用活性炭纤维作为吸附剂时，其比表面积不低于1100m2/g（BET 法）。一次性活性炭吸附工艺宜采用颗粒活性炭作为吸附剂。活性炭、活性炭纤维产品销售时应提供产品质量证明材料。
蓄热式燃烧装置（RTO）燃烧温度一般不低于760℃，催化燃烧装置（CO）燃烧温度一般不低于300℃，相关温度参数应自动记录存储。
	本项目采用颗粒活性炭作为吸附剂时，其碘值不低于800mg/g。
	符合



[bookmark: _Hlk101128021]1.4.1.13与《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评[2021]45号）的相符性
对照《江苏省“两高”项目管理目录(2024年版)》，拟建项目行业类别为[C2666]环境污染处理专项药剂材料制造，不属于列入管理目录的两高项目，因此本项目符合《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评[2021]45号）相关要求。
1.4.1.14与《南通市2023年近岸海域综合治理攻坚战工作计划》（通污防攻坚指办[2023]22号）的相符性
根据《南通市2023年近岸海域综合治理攻坚战工作计划》（通污防攻坚指办[2023]22号），按照《江苏省入河（湖、海）排污口监测技术规范》要求，做好工业排污口、城镇生活污水排污口、港口码头排污口、农业农村排污口（每年开展2次）及其他排口（选择污水排放量较大、环境影响较大的排口每年开展2次）的监督监测工作。
本项目无生产工艺废水产生，设备清洗废水全部回用，纯水制备弃水作为循环冷却系统补充综合利用，初期雨水、生活污水、废气喷淋废水、地面清洁废水等一起依托厂内现有污水处理站处理后接管至如东深水环境科技有限公司集中处理。江苏恒峰废水排口已安装流量、COD在线监测仪，其他废水污染物按照相关要求定期进行监测，因此本项目符合《南通市2023年近岸海域综合治理攻坚战工作计划》（通污防攻坚指办[2023]22号）相关要求。
1.4.1.15与《江苏省“无废园区”（化工园区）建设工作方案（试行）》（苏环办[2023]109号）的相符性
根据《江苏省“无废园区”（化工园区）建设工作方案（试行）》（苏环办[2023]109号），深入推行清洁生产。结合我省碳达峰实施方案相关要求，推动园区内主要行业企业实施清洁生产，不断采取工艺改进、清洁能源和原料替代、数字化和智能化技术提升等措施，促进废有机溶剂、废酸等高值固体废物分质回用及杂盐、混盐等难处置固体废物源头分类收集，降低工业固体废物产生强度和危害性。到2025年，园区内重点行业企业清洁生产审核实现100%覆盖。推动园区能力匹配。加强固体废物产生量与利用处置能力匹配情况评估，重点聚焦园区内飞灰、废盐等难处理、资源化能力缺失的固体废物，实施现有设施升级改造与能力提升，建成一批与产生情况基本匹配的利用处置设施，降低跨园区转移风险。到2025年，焚烧处置的危险废物在园区内消纳率原则上应达到60%以上，焚烧填埋处置的危险废物在设区市内消纳率原则上应达到80%以上，飞灰、化工废盐综合利用率显著增长。
江苏恒峰已于2021年12月开展了清洁生产审核，本次项目新增危险废物180.67t/a处置，委托南通东江环保技术有限公司进行焚烧处置，园区内危废处置消纳率100%，符合《江苏省“无废园区”（化工园区）建设工作方案（试行）》（苏环办[2023]109号）相关要求。
1.4.1.16与《关于印发<江苏省深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动实施方案>的通知》（苏环办[2023]35号）的相符性
根据《关于印发<江苏省深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动实施方案>的通知》（苏环办[2023]35号），统筹大气污染防治与“双碳”目标要求，开展大气减污降碳协同增效行动，将标志性战役任务措施与降碳措施一体谋划、一体推进，优化调整产业、能源、运输结构，从源头减少大气污染物和碳排放。促进产业绿色转型升级，坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展，开展传统产业集群升级改造。推动能源清洁低碳转型，开展分散、低效煤炭综合治理。构建绿色交通运输体系，加快推进“公转铁”“公转水”，提高机动车船和非道路移动机械绿色低碳水平。强化挥发性有机物（VOCs）、氮氧化物等多污染物协同减排，以石化、化工、涂装、制药、包装印刷和油品储运销等为重点，加强VOCs源头、过程、末端全流程治理；持续推进钢铁、焦化、水泥行业超低排放改造，其他重点行业深度治理；开展低效治理设施全面提升改造工程。严把治理工程质量，多措并举治理低价中标乱象，对工程质量低劣、环保设施运营管理水平低甚至存在弄虚作假行为的企业、环保公司和运维机构加大联合惩戒力度。统筹做好大气污染防治过程中安全防范工作。
本项目采用先进的工艺、生产装备，本项目对生产及存贮过程产生的有机废气进行收集处理，采用一级水吸收+一级酸吸收+二级碱吸收+除雾器+气水分离器+二级活性炭吸附治理工艺，符合《关于印发<江苏省深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动实施方案>的通知》（苏环办[2023]35号）中相关要求。
1.4.2 规划相符性
[bookmark: _Hlk143815877]1.4.2.1 “三区三线”相符性分析
对照《江苏省国土空间规划》(2021-2035年)中“三区三线”要求，“三区”是指农业空间、生态空间、城镇空间三种类型的国土空间；“三线”是指对应“三区”划定的城镇开发边界、永久基本农田保护红线、生态保护红线三条控制线。本项目位于南通市如东县，属于城镇开发边界，不涉及永久基本农田，不涉及生态保护红线，不涉及农产品主产区，符合《江苏省国土空间规划》的成果。对照《南通市国土空间总体规划》（2021-2035年）国土空间规划分区图，本项目位于城镇发展区；对照其中市域重要控制线规划图，本项目位于城镇开发边界内，不涉及永久基本农田和生态保护红线。
[bookmark: _Hlk93339254]1.4.2.2 与如东县洋口化学工业园开发建设规划（2020-2030）及其规划环评审查意见（苏环审[2021]24号）相符性分析
2020年如东县洋口化学工业园被省政府定位为化工园区之一（苏政发[2020]94号），同年如东县洋口化学工业园管委会委托编制了《如东县洋口化学工业园开发建设规划（2020-2030）环境影响报告书》，于2021年6月21日取得江苏省生态环境厅的审查意见（苏环审[2021]24号）。如东县洋口化学工业园规划范围由东区和西区两部分组成，总用地面积21.77平方千米。产业定位为石化以及石化中下游产业（不含石油炼化一体化）、以化工新材料和高端专用化学品等为重点的精细化工产业。其中东区突出石化及其中下游产业，重点发展化工新材料产业；西区突出生物药物（农药、医药）产业整合提升，重点发展高端专用化学品产业。
本项目位于如东县洋口化学工业园西区，主要产品为聚丙烯酰胺乳液，是高效水处理药剂，符合如东县洋口化学工业园重点发展高端专用化学品产业的要求。
[bookmark: _Hlk112488878]本项目与《如东县洋口化学工业园开发建设规划（2020-2030）环境影响报告书》及其审查意见对照情况见表1.4.2-1。综上所述，本项目符合《如东县洋口化学工业园开发建设规划（2020-2030）环境影响报告书》及其审查意见要求。

[bookmark: _Hlk143814608][bookmark: _Hlk143814507]表1.4.2-1  与如东县洋口化学工业园开发建设规划（2020-2030）规划环评审查意见（苏环审[2021]24号）相符性分析
	序号
	相关批复内容
	本项目情况
	符合性

	1
	（一）《规划》应坚持绿色、低碳、协调发展理念。深入贯彻落实省委、省政府关于全省化工产业的决策部署，按照《江苏省关于深入推进全省化工行业转型发展的实施意见》《关于加快全省化工钢铁煤电行业转型升级高质量发展的实施意见》《江苏省化工产业安全环保整治提升方案》《江苏省化工园区（集中区）环境治理工程实施意见》等要求，优化发展定位，着力推动化工园区转型升级，着力推进化工产业基础高级化、产业链现代化发展。加强与国土空间规划和“三线一单”协调衔接，强化空间管控，降低区域环境风险，持续推动环境质量改善。加快淘汰不符合区域发展定位和环境保护要求的企业（项目），位于东区的天华商品混凝土于2022年底前清退，其他不符合产业定位的3家暂时保留企业不允许任何形式的新建、扩建；东区规划边界范围以外不得建设化工项目。西区规划期内关闭淘汰或转型重组落后低效企业30家（规划近期20家、规划远期10家），到2030年，控制农药企业不超过15家、医药企业不超过10家。
	[bookmark: _Hlk81963295]本项目位于江苏恒峰现有厂区内，位于如东县洋口化学工业园西区，主要产品为聚丙烯酰胺乳液，属于水处理专用药剂，符合如东县洋口化学工业园的产业定位。
江苏恒峰不属于农药、医药企业，不属于关闭淘汰或转型重组落后低效企业。
	符合

	2
	（二）进一步优化空间布局。严格落实国家和省关于石化、化工产业布局要求，现有码头要依法限期整改或关闭退出，纳入新一轮交通规划调整。东区主要发展环己酮、PTA下游2条产品链，控制新增规模不超过250万吨/年PTA、180万吨/年聚酯瓶片、120万吨/年聚酯短纤；30万吨/年己内酰胺、30万吨/年PA6。西区洋口三路以西区域不得新建、扩建“化学农药制造”、“化学药品原料药制造”等合成类项目，现有农药医药企业逐步关闭退出或转型提升，退让出的土地不再引入新的农药医药企业。优化空间用地布局，将园区内绿地及水域设为生态空间，禁止开发建设。强化园区周边500米隔离带管控，边界外500米范围内不得规划居住用地，避免对重要生态空间区域和环境敏感目标产生不良环境影响，确保化工园区产业布局与生态环境保护、人居环境安全相协调。
	本项目位于江苏恒峰现有厂区内，位于如东县洋口化学工业园西区，主要产品为聚丙烯酰胺乳液，属于水处理专用药剂，不属于化学农药制造及化学药品原料药制造企业。
	符合

	3
	（三）严格生态环境准入，推动产业绿色转型升级。落实《报告书》提出的生态环境准入要求，大力推进化工园区产业结构优化升级，提升产业基础高级化、产业链现代化水平，引进项目的生产工艺、设备、能耗、污染物排放、资源利用等均应达到同行业先进水平，西区洋口三路以西区域现有农药、医药类企业技改项目“以新带老”污染物削减量不少于40%；洋口三路以东区域农药、医药类企业建设合成类项目污染物削减量不少于20%。严格落实生态环境准入清单要求，严格控制新增使用《危险化学品名录》所列剧毒化学品、使用或产生恶臭物质的生产项目，禁止建设与园区产业准入、空间布局、污染物排放管控、环境风险防控不相符的项目。新入区企业应具备先进的生产工艺，使用清洁能源为燃料，具备可靠的VOCs、烟粉尘等污染控制措施，确保规划期内区域大气环境质量有所改善。园区规划用地性质与现行地方总体规划不一致的区域，应在新一轮国土空间总体规划调整到位后方可开发利用。
	1、本项目位于江苏恒峰现有厂区内，位于如东县洋口化学工业园西区，主要产品为聚丙烯酰胺乳液，符合园区的产业定位与发展方向及园区生态环境准入要求。项目的生产工艺、设备、能耗、污染物排放、资源利用等均达到同行业先进水平。
2、江苏恒峰不属于现有农药、医药类企业技改项目。
3、本项目使用原料不涉及《危险化学品名录》（2022年调整版）所列剧毒化学品。本项目使用的原料氨水属于《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中所列化学物质，企业在该原料贮存与使用过程中强化废气收集与治理，污染物排放量小，全国功能高分子行业委员会已出具不可替代证明。
4、本项目位于江苏恒峰现有厂区内，位于如东县洋口化学工业园西区，符合园区产业准入、空间布局、污染物排放管控、环境风险防控的要求。本项目具备先进的生产工艺，使用清洁能源电与蒸汽，具备可靠的VOCs等污染控制措施。
	符合

	4
	（四）严守环境质量底线，强化污染物排放总量管控。根据国家和江苏省污染防治相关要求，明确化工园区环境质量改善的阶段目标，严守环境质量“只能更好，不能变坏”的要求。按规定开展排口排查整治，加强水环境综合整治，削减区域污染负荷，改善区域水环境质量，2021年底前园区内消除劣V类水体，2023年底前出园水质达IV类水质标准。加强挥发性有机物、异味气体、酸性气体等污染治理，严控无组织排放，环境空气质量稳定达到二级标准且持续改善。在全省率先实施园区污染物排放限值限量管理，制定区域污染物排放值限量管理工作方案，采取有效措施，持续减少主要污染物和挥发性有机物等特征污染物排放总量。执行最严格的行业废水、废气排放控制标准，以生态环境质量改善为核心，实施污染物排放浓度和总量“双控”，并根据区域水环境、大气环境质量考核目标完成情况，动态调整污染物排放总量限值。2021年底前完成园区二氧化碳排放达峰行动方案的编制，园区内增加绿化面积，区外提升森林覆盖面积，探索增强园区滩涂“碳汇”能力，园区整体上于2025年率先达到碳排放峰值。
	本项目强化无组织废气收集与治理，对中转罐、计量罐、储罐等环节废气均采取有效收集措施，接入车间废气治理装置；企业从严执行废水、废气排放标准，新增总量在园区内平衡。
	符合

	5
	（五）完善环境基础设施建设，提高基础设施运行效能。按照分期开发、按需配套原则，推进环境基础设施建设，园区基础设施升级调整工程到位后，方可按规划发展产业规模。深入推进东区污水处理厂扩容和提标改造工程，抓紧实施西区深海排放工程，东西区污水处理厂提前一年达到《江苏省化学工业水污染物排放标准》（DB32/939-2020）特征因子排放要求，2022年底前建成人工生态湿地及水体生态修复工程和2.5万吨/日中水回用工程，减少废水和污染物排放量。园区要抓紧建设危废处理处置工程建设，确保危险废物特别是废盐处置能力满足园区发展需要。进一步优化园区能源结构，开展园区光伏发电工作试点，扩大可再生能源利用比例，推进2025年碳排放提前达峰，并有序实施碳中和措施。
	本项目废水经处理达标后排入如东深水环境科技有限公司。
[bookmark: OLE_LINK17]西区污水处理厂提标改造环评已通过如东行政审批局审批，于2022年9月动工建设，目前处于建设阶段，新增1.0万吨/天的污水处理能力，出水满足《化学工业水污染物排放标准》（DB32/939-2020）表2标准。西区污水厂配套的人工生态湿地及水体生态修复工程和2.5万吨/日中水回用工程目前处于建设阶段。
	符合

	6
	（六）完善环境监测监控体系。根据功能分区、产业布局、重点企业分布、特征污染物排放种类和状况、环境敏感目标分布等情况，建立和完善包括大气、地表水、地下水、土壤、生态等环境要素的监测监控体系。建立化工园区土壤和地下水隐患排查治理制度并纳入监控预警体系。进一步优化大气监控预警体系，增设区内超级站、边界超级站、厂界监测站，强化特征污染物排放监控，实现区内企业污染因子全覆盖。2022年底前，按三级监测站标准建设园区环境监测中心，按计划开展年度环境监测。建立“企业闻气而动”、“园区异味巡检报告”制度，结合走航及24h嗅辨巡查，全面防控气味影响。建设完善智慧环保平台，提高化工园区生态环境管控水平，探索在智慧园区平台中开发“水平衡”动态管理模块，2022年6月底前实现东西区智慧园区整体数据集成、共享。根据监测评估结果并结合环境影响、区域污染物削减措施实施的进度和效果适时优化、调整《规划》。
	企业将根据自行监测计划定期开展厂界大气污染物监测，同时建立完善土壤、地下水监测制度。
	符合

	7
	（七）建立健全区域环境风险防范体系。实施化工园区分区域封物理隔离管理，东区按规定设置环境风险防范区。加强应急防范体系建设，完成园区事故池扩容工程，选取合适河段科学设置临时应急池，构建完善的事故废水收集处理系统，2021年底前完成三级防控体系基础设施工程的建设，确保任何事故废水不进入外环境。提升西区码头环境风险防范能力建设，严禁新建危化品码头；优化危化品运输方式，东区主要物料通过“海运+管道”方式输送，降低运输环境风险。按规定编制园区突发环境事件风险评估报告和突发环境事件应急预案，及时备案修编，定期开展演练。配备与园区风险等级相适应的环境应急救援队伍，完善应急物资装备储备，提升园区环境风险防控和应急响应能力。建立突发环境事件隐患排查长效机制，定期排查突发环境事件隐患，建立隐患清单并督促整改到位，保障区域环境安全。现有企业不符合环境风险防范要求或应急预案不落实的，不得实施新、改、扩建项目
	本项目建成后将进一步制定有效的环境风险管理制度。定期开展突发环境事件风险评估及应急预案编制备案，配备应急处置人员和必要的环境应急装备、设备、物资。定期开展培训和演练，完善应急准备措施。
	符合

	8
	（八）提升化工园区和企业环境管理水平。统筹完善和提升“一园两区”管理，产业上应实现错位差异化发展，基础设施上实现资源共享。制定《如东洋口化工园区环境管理指导手册》，实现环境管理规范化、制度化、精细化，提升化工园区环境治理能力现代化水平。制定《如东洋口化工园区企业环境管理作业规范》，按“一企一策”要求落实污染物管控及治理措施，压紧压实企业环保主体责任。推进企业全面开展强制性清洁生产审核，提高清洁生产水平；依托园区中试平台和研发中心，加大技术与产品的研发，实现产业发展水平本质提升。
	企业将根据要求开展清洁生产审核。
	符合



1.4.3 生态环境分区管控相符性
对照江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果，本项目所属管控单元为如东县洋口化学工业园西区，属于重点管控单元。
[image: ]
图1.4.3-1   建设所属管控单元位置图
本项目与所属管控单元准入与管控要求相符性见表1.4.3-1。
表1.4.3-1  本项目与江苏省生态环境分区管控动态更新成果的相符性
	管控
类别
	重点管控要求
	符合性分析
	符合情况

	空间布局约束
	1.重点发展生物药物（农药、医药）产业、高端专用化学品产业。开发区的建设要禁止以下项目进园：①国际上和国家各部门禁止或准备禁止生产的项目、明令淘汰的项目；②生产方式落后、高能耗、严重浪费资源和污染环境的项目；③污染严重，破坏自然生态和损害人体健康又无治理技术或难以治理的项目，如剧毒、放射性物质的生产、储运项目、有持久性污染等产生的项目；④禁止引进一次性固定资产投资额在3000万元（不含土地费用）以下的所有化工项目；⑤禁止以任何形式引进属于淘汰类、限制类的新建项目；⑥禁止建设排放致癌、致畸、致突变物质和恶臭气体的项目。
2.按照《产业结构调整指导目录》和《江苏省产业结构目录》的要求，禁止引入高能耗、不符合产业政策、重污染的项目。
	本项目位于如东县洋口化学工业园现有厂区内，产品符合国家与地方产业政策，符合园区产业定位。本项目投资10152.2万元，主要产品为聚丙烯酰胺乳液，为环保型水处理剂，鼓励类项目，属于园区重点发展的高端专用化学品产业。本项目废气、废水、固废的产生量均较小。
本项目使用的原料氨水属于恶臭物质，废气经有效收集及治理后排放量极小。全国功能高分子行业委员会已出具不可替代证明。
	符合

	污染物排放管控
	1.污染物总量不超过《省生态环境厅关于如东县洋口化学工业园开发建设规划（2020-2030）环境影响报告书的审查意见》（苏环审〔2021〕24号）中明确的总量，其中临港工业区一期的量以后期限值限量方案中明确的为准。
2.实行污染物排放总量控制，污染物总量指标应满足区域内总量控制及污染物削减计划要求。
	本项目严格按照《关于印发<关于进一步优化建设项目排污总量指标管理提升环评审批效能的意见（试行）>的通知》（通环办[2023]132号）相关要求，在排污许可证申领前，通过交易获得环评批复的新增排污总量指标；本次环评阶段办理《建设项目主要污染物排放总量指标预报单》。
	符合

	环境风险防控
	1.制定并落实各类风险事故风险防范措施及应急预案，成立环境风险应急指挥中心，制定严格的区域性应急预案，建立事故处理的组织管理制度，储备必需的物资，并每年定期实战演练。环境敏感的化工项目须进行社会稳定风险评估。社会稳定风险评估结果属于中、高风险项目，环保部门暂停审批其环境影响报告，待调整实施方案、降低风险等级后再行审批。建设单位必须采取有效的土壤和地下水污染防治措施，工艺废水管线应采取地上明管或架空敷设，不得埋入地下，污染区防控区地面应进行防渗处理，不得污染地下水。
2.企业应严格按照国家标准和规范编制事故应急预案，并与区域环境风险应急预案实现联动，配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，并定期开展事故应急演练。按规定参加环境污染责任保险。化工项目按《江苏省建设项目环境监理工作方案》要求开展环境监理。
	本项目建成后将进一步制定有效的环境风险管理制度。定期开展突发环境事件风险评估及应急预案编制备案，配备应急处置人员和必要的环境应急装备、设备、物资。定期开展培训和演练，完善应急准备措施。
	符合

	资源利用效率要求
	1.所有进区企业要实施循环经济和清洁生产，必须采用国内甚至国际先进水平的生产工艺、生产设备及污染治理技术，各企业资源利用率、水重复利用率等应达相应行业清洁生产国内乃至国际先进水平；印染企业必须选用目前最成熟、可靠的废水处理及回用技术，印染企业全厂废水回用率不得低于50%。
2.禁止销售使用燃料为“Ⅱ类”（较严），具体包括：①除单台出力大于等于20蒸吨/小时锅炉以外燃用的煤炭及其制品。②石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。
3.基本化学原料制造业（环氧乙烷/乙二醇）：吨当量单乙二醇的标油能耗量不高于213kg/t，吨当量单乙二醇的耗脱盐水量不高于0.4t/t。
	建设项目采用国内先进水平的生产工艺、生产设备及污染治理技术。
本项目不使用Ⅱ类燃料。
	符合


综上所述，本项目符合江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果要求。

《南通市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（通政办规[2021]4号）于2021年颁布，新一轮修编工作正在进行中，暂未完成，本项目与现有《南通市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》相符性分析见表1.4.3-2。
表1.4.3-2  与《南通市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》相符性
	管控类别
	重点管控要求
	符合性分析
	符合情况

	空间布局约束
	1. 严格执行《南通市长江经济带生态环境保护实施规划》（通政办发[2018]42号）、《南通市“两减六治三提升”专项行动实施方案》（通政办发[2017]55号）、《南通市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案（2018~2020年）》（通政发[2018]63号）、《南通市土壤污染防治工作方案》（通政发[2017]20号）、《南通市水污染防治工作方案》（通政发[2016]35号）等文件要求。
2. 严格执行《（长江经济带发展负面清单指南）江苏省实施细则（试行）》；禁止引进列入《南通市工业结构调整指导目录》淘汰类的产业、列入《南通市工业产业技术改造负面清单》严格禁止的技术改造工艺装备及产品。
3. 根据《南通市长江经济带生态环境保护实施规划》（通政办发[2018]42号），沿江地区不再新布局石化项目。禁止在长江干流、自然保护区、风景名胜区等重点区域新建工业类和污染类项目，现有高风险企业实施限期治理。自然保护区核心区及缓冲区内禁止新建码头工程，逐步拆除已有的各类生产设施以及危化品、石油类泊位。禁止向内河和江海直达船舶销售渣油、重油以及不符合标准的普通柴油，禁止海船使用不符合要求的燃油。
4. 根据《省政府关于加强全省化工园区化工集中区规范化管理的通知》（苏政发[2020]94号）、《市政府关于印发南通市化工产业环保准入指导意见的通知》（通政发[2014]10号），化工园区、化工集中区处于长江干流和主要支流岸线1公里范围（以下简称沿江1公里范围）内的区域不得新建、扩建化工企业和项目（安全、环保、节能、信息化智能化、提升产品品质技术改造项目除外）。禁止建设属于国家、省和我市禁止类、淘汰类生产工艺、产品的项目。从严控制农药、传统医药、染料化工项目审批，原则上不再新上医药中间体、农药中间体、染料中间体项目（具有自主知识产权的关键中间体及高产出、低污染项目除外，分别由科技部门和环保部门认定）。沿江化工园区不再新增农药、染料化工企业。
	1.本项目严格执行南通市相关环境政策文件要求。
2.本项目严格执行《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）江苏省实施细则》，不属于其中禁止类；本项目不属于《南通市工业结构调整指导目录》淘汰类的产业，不属于《南通市工业产业技术改造负面清单》严格禁止的技术改造工艺装备及产品。
3.本项目不在长江干流、自然保护区、风景名胜区等重点区域内，符合《南通市长江经济带生态环境保护实施规划》（通政办发[2018]42号）文件要求。
4.本项目位于如东县洋口化学工业园，属于沿海地区；属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类；主要产品为聚丙烯酰胺乳液，不属于医药、农药和染料中间体项目。
	符合

	污染物排放管控
	1. 严格落实污染物排放总量控制制度，把主要污染物排放总量指标作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。排放主要污染物的建设项目，在环境影响评价文件（以下简称环评文件）审批前，须取得主要污染物排放总量指标。
2. 用于建设项目的“可替代总量指标”不得低于建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标。上一年度环境空气质量年平均浓度不达标的地区、水环境质量未达到要求的地区，相关污染物应按照建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标的2倍进行削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）；细颗粒物（PM2.5）年平均浓度不达标的地区，二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物均需进行2倍削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）。
3. 落实《省政府办公厅关于印发江苏省排污权有偿使用和交易管理暂行办法的通知》（苏政办发[2017]115号）及配套的实施细则中，关于新、改扩建项目获得排污权指标的相关要求。
	本项目严格按照《关于印发<关于进一步优化建设项目排污总量指标管理提升环评审批效能的意见（试行）>的通知》（通环办[2023]132号）相关要求，在排污许可证申领前，通过交易获得环评批复的新增排污总量指标；本次环评阶段办理《建设项目主要污染物排放总量指标预报单》。
	符合

	环境风险防控
	1.落实《南通市突发环境事件应急预案（2020年修订版）》（通政办发[2020]46号）。
2.根据《南通市化工产业安全环保整治提升三年行动计划（2019~2021年）》（通政办发[2019]102号），保留提升的化工生产企业必须制订整治提升实施方案。严格危险废物处置管理。企业须在环评报告中准确全面评价固体废物的种类、数量、属性及产生、贮存、利用或处置情况。在安评报告中对固体废物贮存、利用处置环节进行安全性评价，并按标准规范设计、建造或改建贮存、利用处置危险废物的设施设备。生产企业应按照相关管理要求申报、处置废弃危险化学品。强化对危险废物的收集、贮存和处置的监督管理，实现危险废物监管无盲区、无死角。
3.根据《关于加快全省化工钢铁煤电行业转型升级高质量发展的实施意见》（苏办发[2018]32号），钢铁行业企业总平面布置必须符合国家规范要求，有较大变更的必须进行安全风险分析和评估论证。企业必须按规定设计、设置和运行自动控制系统，按规定实施全流程自动控制改造，有条件的鼓励创建智能工厂（装置）。企业涉及重大危险源的设施设备与周边重要公共建筑安全距离须符合国家相关标准要求。坚决淘汰超期服役的高风险设备和设施。
	1.本项目建成后及时制定应急预案并在环境管理部门备案。2.在本次环评报告中全面评价固体废物的种类、属性及产生、贮存、利用或处置情况。
	符合

	资源利用效率要求
	1.根据《中华人民共和国大气污染防治法》，禁燃区禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，已建成的应逐步或依法限期改用天然气、电或者其他清洁能源。 2.化工行业新建化工项目须达到国内清洁生产先进水平或行业先进水平，生产过程连续化、密闭化、自动化、智能化；钢铁行业沿海地区新建钢厂、其他地区钢厂改造升级项目必须符合《江苏省钢铁行业布局优化结构调整项目建设实施标准》要求。 3.严格控制地下水开采。落实《江苏省地下水超采区划分方案》（苏政复[2013]59号），在海门区的海门城区、三厂、常乐等乡镇共计136.9平方公里，实施地下水禁采；在如东县的掘港及马塘、岔河、洋口、丰利等乡镇，海门区除三阳、海永外的大部分地区，启东市的汇龙、吕四、北新等乡镇，通州区的东社镇、二甲镇，通州湾的三余镇等地2095.8平方公里，实施地下水限采。
	1.本项目不使用高污染燃料。
2.本项目可以达到国内清洁生产先进水平，生产过程密闭化、自动化、智能化。
3.本项目不使用地下水。
	符合


综上所述，本项目符合《南通市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（通政办规[2021]4号）相关要求。
对照《南通市近岸海域“三线一单”生态环境分区管控实施方案（试行）》（通政办发[2022]56号），本项目位于如东县洋口化学工业园，属于重点管控区，与南通市近岸海域重点管控单元生态环境总体准入清单相符性见表1.4.3-3。
表1.4.3-3  本项目与《南通市近岸海域“三线一单”生态环境分区管控实施方案（试行）》的相符性
	管控类别
	重点管控要求
	符合性分析
	符合情况

	空间布局约束
	优先发展重大临港产业项目、海洋领域技术创新中心、环境友好型新材料、绿色能源、装备制造等项目以及海洋交通运输、现代航运服务等服务业项目。禁止盲目新增高污染、高耗能工业项目用海。严禁国家产业政策淘汰类项目、严格限制类项目在沿海布局。涉及南通如东小洋口滩涂省级重要湿地的部分按照江苏省湿地保护条例要求进行管控。
	本项目位于如东县洋口化学工业园现有厂区内，产品符合国家与地方产业政策，符合园区产业定位，不涉及南通如东小洋口滩涂省级重要湿地。
	符合

	污染物排放管控
	加强工业用海项目污水处理设施建设，工业废水必须经预处理达到集中处理要求方可进入污水集中处理设施。加强氮、磷污染治理。强化企业废水处理设施环境监管。禁止向海域直接排放未经处理或处理后不达标的废水。
	本项目预处理后的废水接管至如东深水环境科技有限公司。
	符合

	环境风险防控
	加强工业园区环境事件风险防范能力建设，相关单位应制定突发环境事件应急预案，并配备应急设施，开展突发环境事件应急演练，提升环境风险应急处置能力。在集中布局的工业区建立风险防控中心，提高联防联控能力。
	本项目建成后将进一步制定有效的环境风险管理制度。定期开展突发环境事件风险评估及应急预案编制备案，配备应急处置人员和必要的环境应急装备、设备、物资。定期开展培训和演练，完善应急准备措施。
	符合

	资源开发效率要求
	新建工业项目用海应严格执行《建设项目用海控制指标》、《江苏省建设项目用海控制指标》要求，占用岸线的建设项目应按照集约节约利用的原则，提高岸线利用效率和投资强度。鼓励海上风电项目与其他开发利用活动立体开发，最大限度发挥海域资源效益。
	本项目位于如东县洋口化学工业园现有厂区内，不新增建设用地。
	符合


对照《如东县“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（东政办发[2022]29号），本项目位于如东县洋口化学工业园，属于重点管控区，本项目与其相符性见表1.4.3-4。
表1.4.3-4本项目与《如东县“三线一单”生态环境分区管控实施方案》的相符性
	管控类别
	重点管控要求
	符合性分析
	符合情况

	空间布局约束
	1.重点发展生物药物（农药、医药）产业、高端专用化学品产业。开发区的建设要禁止以下项目进园：①国际上和国家各部门禁止或准备禁止生产的项目、明令淘汰的项目；②生产方式落后、高能耗、严重浪费资源和污染环境的项目；③污染严重，破坏自然生态和损害人体健康又无治理技术或难以治理的项目，如剧毒、放射性物质的生产、储运项目、有持久性污染等产生的项目；④禁止引进一次性固定资产投资额在3000万元（不含土地费用）以下的所有化工项目；⑤禁止以任何形式引进属于淘汰类、限制类的新建项目；⑥禁止建设排放致癌、致畸、致突变物质和恶臭气体的项目。
2.按照《产业结构调整指导目录》和《江苏省产业结构目录》的要求，禁止引入高能耗、不符合产业政策、重污染的项目。
	本项目位于如东县洋口化学工业园现有厂区内，产品符合国家与地方产业政策，符合园区产业定位。
本项目投资10152.2万元，本项目主要产品为聚丙烯酰胺乳液，不属于国家产业政策限制类或淘汰类。
[bookmark: _Hlk143022338]本项目使用的原料氨水属于恶臭物质，废气经有效收集及治理后排放量极小。全国功能高分子行业委员会出具了不可替代证明。
	

	污染物排放管控
	1.污染物总量不超过《省生态环境厅关于如东县洋口化学工业园开发建设规划（2020-2030）环境影响报告书的审查意见》（苏环审〔2021〕24号）中明确的总量，其中临港工业区一期的量以后期限值限量方案中明确的为准。
2.实行污染物排放总量控制，污染物总量指标应满足区域内总量控制及污染物削减计划要求。
	本项目严格按照《关于印发<关于进一步优化建设项目排污总量指标管理提升环评审批效能的意见（试行）>的通知》（通环办[2023]132号）相关要求，在排污许可证申领前，通过交易获得环评批复的新增排污总量指标；本次环评阶段办理《建设项目主要污染物排放总量指标预报单》。
	符合

	环境风险防控
	1.制定并落实各类风险事故风险防范措施及应急预案，成立环境风险应急指挥中心，制定严格的区域性应急预案，建立事故处理的组织管理制度，储备必需的物资，并每年定期实战演练。环境敏感的化工项目须进行社会稳定风险评估。社会稳定风险评估结果属于中、高风险项目，环保部门暂停审批其环境影响报告，待调整实施方案、降低风险等级后再行审批。建设单位必须采取有效的土壤和地下水污染防治措施，工艺废水管线应采取地上明管或架空敷设，不得埋入地下，污染区防控区地面应进行防渗处理，不得污染地下水。
2.企业应严格按照国家标准和规范编制事故应急预案，并与区域环境风险应急预案实现联动，配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，并定期开展事故应急演练。按规定参加环境污染责任保险。化工项目按《江苏省建设项目环境监理工作方案》要求开展环境监理。
	本项目建成后将进一步制定有效的环境风险管理制度。定期开展突发环境事件风险评估及应急预案编制备案，配备应急处置人员和必要的环境应急装备、设备、物资。定期开展培训和演练，完善应急准备措施。
	符合

	资源利用效率要求
	1.所有进区企业要实施循环经济和清洁生产，必须采用国内甚至国际先进水平的生产工艺、生产设备及污染治理技术，各企业资源利用率、水重复利用率等应达相应行业清洁生产国内乃至国际先进水平；印染企业必须选用目前最成熟、可靠的废水处理及回用技术，印染企业全厂废水回用率不得低于50%。
2.禁止销售使用燃料为“Ⅱ类”（较严），具体包括：①除单台出力大于等于20蒸吨/小时锅炉以外燃用的煤炭及其制品。②石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。
3.基本化学原料制造业（环氧乙烷/乙二醇）：吨当量单乙二醇的标油能耗量不高于213kg/t，吨当量单乙二醇的耗脱盐水量不高于0.4t/t。
	建设项目采用国内先进水平的生产工艺、生产设备及污染治理技术。
	符合


1.4.3.1 与江苏省生态红线区域保护规划的相符性
对照《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号），本项目不在江苏省国家级生态保护红线范围内，距离最近的国家级生态红线区域为江苏小洋口国家级海洋公园，最近距离约2.8km。因此，本项目与《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）的相关要求相符。
本项目所在地不在《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号）划定的管控区内，距离最近的生态红线区域为如东县沿海生态公益林，最近距离约4km。本项目不会导致辖区内生态红线区域生态服务功能下降。因此，本项目与《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号）的相关要求相符。
1.4.3.2 与环境质量底线相符性
根据《2023年度南通市生态环境状况公报》，项目所在区域为大气环境质量达标区，根据补充监测结果，大气监测点位各监测因子的现状值均满足相关评价标准。扩建项目产生的废水经预处理达到接管标准后接入园区集中式工业污水处理厂，最终排入黄海，本项目废水接管不会改变周边水环境功能。厂界昼、夜间环境噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。厂区土壤满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600－2018）中第二类用地筛选值标准。区域地下水水质总体为V类，主要污染因子为钠、氯化物。
本项目产生的废气、废水均进行收集、妥善处理，在达标的基础上选用处理效率和可靠性高的处理工艺，尽可能减少污染物的排放。预测结果显示本项目的建设不会对区域环境空气和地表水环境质量造成显著不利影响。
1.4.3.3 与资源利用上线相符性
本项目使用电作为能源，为清洁燃料，不消耗煤。水、电、蒸汽依托园区进行集中供给，均在区域的资源供给容量内。
1.4.3.4 与环境准入负面清单相符性
对照《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》，本项目不属于其中中禁止类项目，具体见表1.4.3-5。
表1.4.3-5 与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》相符性分析
	序号
	管控条例
	拟建项目情况
	相符性

	1
	禁止建设不符合全国和省级港口布局规划及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。
	本项目不属于码头及过长江通道项目。
	符合

	2
	禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。
	本项目位于如东县洋口化学工业园西区，不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内，也不在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内。
	符合

	3
	禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目；禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。
	本项目位于如东县洋口化学工业园西区，不在饮用水水源一级保护区、二级保护区的岸线和河段范围内。
	符合

	4
	禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。
	本项目位于如东县洋口化学工业园西区，不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内，也不在国家湿地公园的岸线和河段范围内。
	符合

	5
	禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。
	本项目位于如东县洋口化学工业园西区，不涉及利用、占用长江流域河湖岸线，不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内，也不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内。
	符合

	6
	禁止未经许可在长江干支流及湖泊建设、改设或扩大排污口。
	本项目不涉及在长江干支流及湖泊建设排污口。
	符合

	7
	禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。
	本项目不涉及生产性捕捞。
	符合

	8
	禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。
	本项目不在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内，也不在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内；项目所属国民经济行业类别为[C2666]环境污染处理专项药剂材料制造，非化工、尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库项目。
	符合

	9
	禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。
	本项目位于如东县洋口化学工业园，为合规园区，位于《江苏省化工园区认定复核通过名单（第一批）》（苏政发[2023]38号）中。
	符合

	10
	禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。
	本项目不涉及相关禁止建设项目类别。
	符合

	11
	禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。
	本项目建设符合国家及地方产业政策，不属于国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目，非高耗能高排放项目。
	符合


[bookmark: _Hlk145161187]对照《长江经济带发展负面清单指南试行，2022年版）江苏省实施细则》（苏长江办发[2022]55号）要求，本项目不属于《长江经济带发展负面清单指南试行，2022年版）江苏省实施细则》中禁止类项目，具体见表1.4.3-6。
表1.4.3-6《长江经济带发展负面清单指南试行，2022年版）江苏省实施细则》相符性
	管理要求
	本项目情况
	相符性

	禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划（2015-2030）》《江苏省内河港口布局规划（2017-2035）》以及我省有关港口总体规划的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。
	本项目不涉及相关禁止项目类别。
	相符

	严格执行《中华人民共和国自然保护区条例》，禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。严格执行《风景名胜区条例》、《江苏省风景名胜区管理条例》，禁止在国家级和省级风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。
	本项目不占用生态空间管控区域。
	相符

	严格执行《中华人民共和国水污染防治法》《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强饮用水源地保护的决定》《江苏省水污染防治条例》，禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目；禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的投资建设项目，改建项目应当削减排污量。
	本项目不涉及相关禁止建设区域及项目类别。
	相符

	严格执行《水产种质资源保护区管理暂行办法》，禁止在国家级和省级水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。严格执行《中华人民共和国湿地保护法》《江苏省湿地保护条例》，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。
	本项目不涉及相关禁止建设区域及项目类别。
	相符

	禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。长江干支流基础设施项目应按照《长江岸线保护和开发利用总体规划》和生态环境保护、岸线保护等要求，按规定开展项目前期论证并办理相关手续。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。
	本项目不涉及相关禁止建设区域及项目类别。
	相符

	禁止长江干流、长江口、34个列入《率先全面禁捕的长江流域水生生物保护区名录》的水生生物保护区以及省规定的其它禁渔水域开展生产性捕捞。
	本项目不涉及相关禁止建设区域及项目类别。
	相符

	禁止在距离长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。长江干支流一公里按照长江干支流岸线边界（即水利部门河道管理范围边界）向陆域纵深一公里执行。
	本项目不涉及相关禁止建设区域及项目类别。
	相符

	禁止在长江干流岸线三公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。
	本项目不涉及相关禁止建设项目类别。
	相符

	禁止在沿江地区新建、扩建未纳入国家和省布局规划的燃煤发电项目。
	本项目不涉及相关禁止建设项目类别。
	相符

	禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。合规园区名录按照《〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）〉江苏省实施细则合规园区名录》执行。
	本项目位于如东县洋口化学工业园，为合规园区，位于《江苏省化工园区认定复核通过名单（第一批）》（苏政发[2023]38号）中。
	相符

	禁止在取消化工定位的园区（集中区）内新建化工项目。
	本项目位于如东县洋口化学工业园，为合规园区，位于《江苏省化工园区认定复核通过名单（第一批）》（苏政发[2023]38号）中。
	相符

	禁止在化工企业周边建设不符合安全距离规定的劳动密集型的非化工项目和其他人员密集的公共设施项目。
	本项目周边无劳动密集型的非化工项目和其他人员密集的公共设施项目。
	相符

	禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱等行业新增产能项目。
	本项目不涉及相关禁止建设项目类别。
	相符

	禁止新建、改建、扩建高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药（化学合成类）项目，禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的农药、医药和染料中间体化工项目。
	本项目主要产品为聚丙烯酰胺乳液，不属于农药原药项目及农药、医药和染料中间体化工项目。
	相符

	禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目，禁止新建独立焦化项目。
	本项目不涉及相关禁止建设项目类别。
	相符

	禁止新建、扩建国家《产业结构调整指导目录》、《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘汰类、禁止类项目，法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目。
	本项目符合国家及地方产业政策要求。
	相符

	禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。
	本项目符合国家及地方产业政策要求。
	相符



[bookmark: _Toc48080490]本项目符合《如东县洋口化学工业园开发建设规划（2020-2030）环境影响报告书》审查意见（苏环审[2021]24号）中生态环境准入清单要求，相符性见表1.4.3-7。
[bookmark: _Hlk129616199]表1.4.3-7  与苏环审[2021]24号中生态环境准入清单相符性分析
	清单类型
	管控要求
	项目情况
	符合性

	优先引入
	1、符合产业定位且属于国家发展和改革委《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《鼓励外商投资产业目录》（2019年版）》、《产业转移指导目录》、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》及修订、《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》等产业政策文件中属于鼓励类和重点发展行业中的产品、工艺和技术。
2、鼓励依托龙头企业发展上下游关联度强、技术水平高、绿色安全环保的企业和项目，进一步补链、延链、强链。
3、鼓励实施园区内废弃物资源综合利用项目。
	[bookmark: _Hlk143022139]本项目产品为聚丙烯酰胺乳液，属于水处理专用药剂，符合园区重点发展高端专用化学品产业的要求，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制类或淘汰类，不属于《江苏省化工产业结构调整限制、淘汰和禁止目录（2020年本）》中限制类、淘汰类、禁止类项目，符合《<长江经济带发展负面清单指南>江苏省实施细则（试行）》产业发展要求。
[bookmark: _Hlk143022239]本项目原料、产品不涉及《危险化学品名录》（2022调整版）所列剧毒化学品。本项目使用的原料氨水属于《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中所列恶臭物质，各产污节点均设置有效废气收集措施，经有效治理后排放量很小。全国功能高分子行业委员会出具了不可替代证明。
综上所述，本项目不属于园区禁止引入项目，考虑到本项目新增使用恶臭物质氨水，本项目属于限制引入类。本项目产品水处理专用药剂，市场前景好，建设项目属于扩建性质，符合园区重点发展高端专用化学品产业发展要求，同时氨水的使用对提高产品性能具有重要作用，全国功能高分子行业委员会出具了不可替代证明，且氨水使用量不大，易于治理，企业对氨水的存贮、输送、使用等各环节废气均进行有效收集与处理，污染物排放量小，对环境影响小。
	符合

	禁止引入类项目
	1、建设《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《江苏省化工产业结构调整限制、淘汰和禁止目录（2020年）》及《江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额》等中淘汰、禁止类项目。
2、建设不符合《<长江经济带发展负面清单指南>江苏省实施细则（试行）》产业发展要求的项目，包括禁止新建、改建、扩建高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药项目，禁止新建、扩建农药、医药和染料中间体化工项目；禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目；禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目；禁止建设明令禁止的落后产能项目及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目。
3、建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。
4、禁止建设不具备有效治理措施的化工项目。
	
	

	限制引入类项目
	1、建设《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《江苏省化工产业结构调整限制、淘汰和禁止目录（2020年）》及《江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额》等中限制类项目。
2、新增使用《危险化学品名录》所列剧毒化学品；新增使用或产生恶臭物质的生产项目。
	
	

	空间布局约束
	1、西区控制农药企业总数量至15家。实行分区管控，洋口三路以西现有5家农药企业不再新扩“化学农药制造（2631）”合成类项目，技改项目应属于战略性新兴产业或为南通市战略新兴产业配套，“以新带老”削减量不少于40%；洋口三路以东现有18家农药企业，新、改、扩建“化学农药制造（2631）”合成类项目时“以新带老”削减量不少于20%
2、西区控制医药企业总数量在10家以内。实行分区管控，洋口三路以西现有4家医药企业不再新扩“化学药品原料药制造（2710）”合成类项目，技改项目需属于战略性新兴产业或为南通市战略新兴产业配套，“以新带老”削减量不少于40%；洋口三路以东现有6家医药企业，新、改、扩建“化学药品原料药制造（2710）”时“以新带老”削减量不少于20%
3、生态绿地23.33公顷，河流水域面积58.67公顷，公路防护绿地、生态水系防护绿地、绿化隔离带等防护绿地近期163.61公顷、远期209.22公顷，均列为生态空间，生态空间内禁止开发建设。
4、化工园区边界设置500米空间防护距离。
	本项目位于西区江苏恒峰现有厂区内，企业不属于农药、医药企业。企业周边500米范围内无大气敏感目标。
	符合

	污染物排放管控
	整体要求：
1、排放污染物必须达到国家和地方规定的污染物排放标准。
2、引进项目的生产工艺、设备、污染治理技术、清洁生产水平等应达到同行业国内先进水平。对有异味气体（如氨、硫化氢等）排放的项目达到同行业国际先进水平。
3、大气污染物排放：挥发性有机物去除率≥90%。厂区内NMHC监控点处1h平均浓度值≤6mg/m3，NMHC监控点处任意一次浓度值≤20mg/m3。
4、对列入《优先控制化学品名录（第一批）》的化学品，应当针对其产生环境与健康风险的主要环节，采取风险管控措施。
5、严控企业异味气体排放，西区增设2个区内超级站（VOCs、H2S、有机硫）和1个上风向边界超级站（VOCs、空气质量六参），实时监控，对环境质量劣化趋势明显的溯源治理。
	本项目排放污染物达到了国家或地方规定的污染物排放标准。
本项目生产工艺、设备、污染治理技术、清洁生产水平达到同行业国际先进水平。
本项目挥发性有机物去除率≥90%。
[bookmark: _Hlk143022276]本项目原料不涉及《优先控制化学品名录（第一批）》、《优先控制化学品名录（第二批）》所列化学品。
	符合

	
	环境质量：
1、大气环境质量达到《环境空气质量标准》二级标准、《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值等。
2、区内水体执行Ⅳ类水标准。
3、土壤达到《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）筛选值中的第二类用地标准。
	建设项目所在区域为大气环境质量达标区，大气环境质量现状补充监测各因子均达标，区内雨水排放水体符合Ⅳ类水标准。厂区内土壤达到《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）表1中第二类用地筛选值标准要求。
	符合

	
	1、按照《江苏省海洋环境保护条例》实施重点海域排污总量控制制度。化工园近期废水外排量1652.53万吨/年、COD826.27吨/年、氨氮82.63吨/年、总磷8.26吨/年、总氮247.89吨/年；远期外排量2122.84万吨/年；COD1061.42吨/年、氨氮106.14吨/年、总磷10.624吨/年、总氮318.43吨/年
2、化工园近期SO2总量461.11吨/年、NOx1278.72吨/年、烟粉尘371.80吨/年、VOCs873.004吨/年；远期SO2总量565.71吨/年、NOx1483.24吨/年、烟粉尘462.92吨/年、VOCs1014.274吨/年
3、近、远期异味因子建议控制总量：丙酮13.62吨/年、11.67吨/年，氨103.67吨/年、112.01吨/年，硫化氢0.7吨/年、0.66吨/年，甲苯47.59吨/年、45.48吨/年，二甲苯16.40吨/年、15.32吨/年，二硫化碳1.2吨/年。
4、①规划近远期石化及下游行业单位排污系数建议控制在：二氧化硫0.25kg/万元、0.16kg/万元，氮氧化物0.81kg/万元、0.49kg/万元，化学需氧量0.52kg/万元、0.39kg/万元，氨氮0.05kg/万元、0.04kg/万元。
②规划近远期生物药物行业单位排污系数建议控制在：二氧化硫0.27kg/万元、0.16kg/万元，氮氧化物0.58kg/万元、0.34kg/万元，化学需氧量0.22kg/万元、0.14kg/万元，氨氮0.02kg/万元、0.01kg/万元。
③规划近远期化工新材料及专用化学品行业单位排污系数建议控制在：二氧化硫0.09kg/万元、0.06kg/万元，氮氧化物0.23kg/万元、0.13kg/万元，化学需氧量0.18kg/万元、0.15kg/万元，氨氮0.01kg/万元、0.01kg/万元。
	园区通过淘汰关闭企业、重组转型企业及现有企业优化提升等三方面削减现有污染物排放量，以满足现有区域总量控制要求。本项目严格按照《关于印发<关于进一步优化建设项目排污总量指标管理提升环评审批效能的意见（试行）>的通知》（通环办[2023]132号）相关要求，在排污许可证申领前，通过交易获得环评批复的新增排污总量指标；本次环评阶段办理《建设项目主要污染物排放总量指标预报单》。
本项目建成后产值为32300万元，COD单位排污量0.0045kg/万元、氨氮单位排污量0.0005kg/万元，均满足近远期化工新材料及专用化学品行业单位排污系数建议控制要求。
	符合

	环境风险防控
	1、建设有毒有害气体预警体系，完善重点监控区域预警和应急机制，涉及有毒有害气体的企业全部安装毒害气体监控预警装置并与化工园区平台联网，加强监控。
2、建立企业应急池、园区应急池、水系封闭闸坝组成的水污染物厂区、园区、内河三级控制体系。
3、内河港口企业雨水（清下水）收集排放，一律不得直接排河；严格控制新增作业品种，新增作业品种要根据环保、消防、职业卫生等相关主管部门的审批意见进行核定，作业品种的核定工作要做到“四个一致”；根据国家、部省最新标准，不断提高危化品码头建设运行水平。
4、对建设用地污染风险重点管控区内关闭搬迁、拟变更土地利用方式和土地使用权人的重点行业企业用地，由土地使用权人负责开展土壤环境状况调查评估。暂不开发利用或现阶段不具备治理与修复条件的污染地块，实施以防止污染扩散为目的的风险管控。已污染地块，应当依法开展土壤污染状况调查、治理与修复，符合相应规划用地土壤环境质量要求后，方可进入用地程序。
5、禁止无法落实危险废物处置途径的项目入园。
	本项目建成后将进一步制定有效的环境风险管理制度。定期开展突发环境事件风险评估及应急预案编制备案，配备应急处置人员和必要的环境应急装备、设备、物资。定期开展培训和演练，完善应急准备措施。
	符合

	资源利用效率要求
	1、2025年化工园用水总量不得超过6113.45万吨；2030年用水总量不得超过8396.10万吨
2、2025年化工园综合能耗不得超过122.5万吨标煤；2030年综合能耗不得超过198万吨标煤
3、2025年化工园建设用地不得超过1946.53ha；2030年建设用地不得超过2092.99ha
4、化工园实行集中供热，入区企业因工艺要求确需新增工业炉窑的，需以天然气或轻柴油(含硫率低于0.2%)等清洁燃料为能源。
	本项目不新增建设用地，采用园区集中供热，用水及能耗在区域平衡。
	符合
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[bookmark: _Toc16574][bookmark: _Toc133164400]1.5 关注的主要环境问题
本项目生产过程中需要使用可燃、有毒、异味的原辅料化学品，污染物收集、末端治理和环境风险防控的压力较大，需关注的主要环境问题如下：
（1）本项目使用的原辅料以及产生的污染物质中部分具有明显异味，需要关注项目建设对周边环境的异味影响，确保异味影响可控。
（2）本项目生产废水收集、处理系统以及稳定达标排放的可行性。
（3）本项目使用的原辅料大部分为可燃、易燃或有毒物质，生产和储存过程中物料发生泄漏的概率较大，故需要关注项目运营过程中的环境风险，落实好环境风险防范措施。
（4）本项目建成后需关注排放的污染物能否满足总量控制要求。
[bookmark: _Toc48080491][bookmark: _Toc133164401][bookmark: _Toc2667]1.6 报告书的主要结论
环评单位通过调查、分析和综合评价后认为：本项目符合国家和地方有关环境保护法律法规、标准、政策及规范要求；生产过程中遵循清洁生产理念，所采用的各项污染防治措施技术可行、经济合理，能保证各类污染物长期稳定达标排放；预测结果表明项目所排放的污染物对周围环境和环境保护目标影响较小；通过采取有针对性的风险防范措施并落实应急预案，项目的环境风险可防可控。建设单位开展的公众参与结果表明无公众对本项目的建设提出意见。综上所述，在落实本报告书中的各项环保措施以及各级生态环境主管部门管理要求的前提下，从环保角度分析，本项目的建设具有环境可行性。同时，本项目在设计、建设、运行全过程中还必须满足消防、安全、职业卫生等相关管理要求，进行规范化的设计、施工和运行管理。
[bookmark: _Toc30681]
总则
[bookmark: _Toc16988][bookmark: _Toc113652797]编制依据
国家级法律、法规及政策
(1) 《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令7届第22号），2014年4月24日修订；
(2) 《中华人民共和国水污染防治法》（中华人民共和国主席令10届第87号），2017年6月27日修订；
(3) 《中华人民共和国大气污染防治法》（中华人民共和国主席令9届第32号），2018年10月26日修订；
(4) 《中华人民共和国噪声污染防治法》，2022年6月5日起施行，第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十二次会议通过；
(5) 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2020年修订）》，2020年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议通过；
(6) 《中华人民共和国土壤污染防治法》（中华人民共和国主席令第8号），2018年8月31日颁布；
(7) 《中华人民共和国环境影响评价法》（中华人民共和国主席令第二十四号），2018年12月29日；
(8) 《中华人民共和国清洁生产促进法》（中华人民共和国主席令11届第54号），2012年2月29日颁布；
(9) 《中华人民共和国循环经济促进法》（第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议），2018年10月26日修订；
(10) 《中华人民共和国长江保护法》（2020年12月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过，自2021年3月1日起施行）；
(11) 《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号），2017年7月16日；
(12) 《排污许可管理条例》（中华人民共和国国务院令 第736号），自2021年3月1日起施行；
(13) 《地下水管理条例》（中华人民共和国国务院令 第748号），自2021年12月1日起施行；
(14) 《建设项目环境影响评价分类管理名录》，2020年11月30日修订；
(15) 《国家危险废物名录（2025年版）》（生态环境部、国家发展和改革委员会、公安部、交通运输部、国家卫生健康委员会令第36号），2025年1月1日起施行；
(16) 《产业结构调整指导目录（2024年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号）；
(17) 《关于印发地下水污染防治实施方案的通知》（环土壤[2019]25号）；
(18) 《关于启用<建设项目环境影响报告书审批基础信息表>的通知》（环办环评函[2020]711号）；
(19) 《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气[2019]53号）；
(20) 《关于印发<2020年挥发性有机物治理攻坚方案>的通知》（环大气[2020]33号，2020年6月23日）；
(21) 《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号），2017年11月14日；
(22) 《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，环境保护部，2019年12月20日；
(23) 《关于强化建设项目环境影响评价事中事后监管的实施意见》（环环评[2018]11号）；
(24) 《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》（生态环境部令第3号）；
(25) 《关于提升危险废物环境监管能力、利用处置能力和环境风险防控能力的指导意见》（环固体[2019]92号）；
(26) 《环境影响评价公众参与办法》，2018年7月26日；
(27) 《国务院办公厅关于印发新污染物治理行动方案的通知》（国办发〔2022〕15号）；
(28) 《重点管控新污染物清单（2023年版）》，2023年3月1日施行；
(29) 《空气质量持续改善行动计划》（国发〔2023〕24号）；
(30) 《国务院安委会办公室、生态环境部、应急管理部关于进一步加强环保设备设施安全生产工作的通知》（安委办明电〔2022〕17号）。
省级法规及政策
(1) 《江苏省大气污染防治条例》，2018年3月28日修订；
(2) 《江苏省水污染防治条例》，2020年3月16日修订；
(3) 《江苏省长江水污染防治条例》，2018年3月28日修订；
(4) 《江苏省环境噪声污染防治条例》，2018年3月28日修订；
(5) 《江苏省固体废物污染环境防治条例》，2018年3月28日修订；
(6) 《江苏省土壤污染防治条例》，2022年3月31日通过，自2022年9月1日起施行；
(7) 《江苏省海洋环境保护条例》，2016年3月30日修订；
(8) 《江苏省地表水（环境）功能区划（2021-2030年）》（苏环办[2022]82号）；
(9) 《江苏省环境空气质量功能区划分》，1998年9月颁布；
(10) 《江苏省国家级生态保护红线规划》，江苏省人民政府，2018年6月9日；
(11) 《关于印发省环保厅落实<江苏省大气污染防治行动计划实施方案>重点工作分工方案的通知》（苏环办[2014]53号）；
(12) 《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》（省政府令第119号）；
(13) 《关于印发江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南的通知》（苏环办[2014]128号）；
(14) 《关于印发江苏省化工行业废气污染防治技术规范的通知》（苏环办[2014]3号）；
(15) 《关于印发江苏省化学工业挥发性有机物无组织排放控制技术指南的通知》（苏环办[2016]95号）；
(16) 《关于在全省化工园区（集中）区开展泄漏检测与修复（LDAR）工作的通知》(苏环办[2016]96号)；
(17) 《关于加快全省化工钢铁煤电行业转型升级高质量发展的实施意见》（苏办发[2018]32号）；
(18) 《省政府办公厅关于江苏省化工园区（集中区）环境治理工程的实施意见》（苏政办发[2019]15号）；
(19) 《省委办公厅 省政府办公厅关于印发<江苏省化工产业安全环保整治提升方案>的通知》（苏办[2019]96号）；
(20) 《省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》（苏环办[2019]36号）；
(21) 《关于印发<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>江苏省实施细则的通知》（苏长江办发[2022]55号）；
(22) 《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）；
(23) 《关于印发<省生态环境厅关于做好安全生产专项整治工作实施方案>的通知》（苏环办[2020]16号）；
(24) 《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办[2020]101号）；
(25) 《省生态环境厅关于印发化工、印染行业建设项目环境影响评价文件审批原则的通知》（苏环办[2021]20号）；
(26) 《省政府关于加强全省化工园区化工集中区规范化管理的通知》（苏政发[2020]94号）；
(27) 《省生态环境厅关于进一步加强建设项目环评审批和服务工作的指导意见》（苏环办[2020]225号）；
(28) 《省生态环境厅关于深入开展涉VOCs治理重点工作核查的通知》（苏环办[2022]218号）；
(29) 《中共江苏省委江苏省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》（苏发[2022]3号）；
(30) 《关于提升危险废物环境监管能力、利用处置能力和环境风险防范能力的指导意见》（环固体[2019]92号）；
(31) 《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74号）；
(32) 《江苏省固定污染源废气挥发性有机物监测工作方案》（苏环办[2018]148号）；
(33) 《江苏省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发[2020]49号）；
(34) 《省生态环境厅关于印发江苏省环境影响评价文件环境应急相关内容编制要点的通知》（苏环办[2022]338号）；
(35) 《江苏省化工产业结构调整限制、淘汰和禁止目录（2020年本）》（苏政办发[2020]32号）；
(36) 《江苏省重点行业工业企业雨水排放环境管理办法（试行）》（苏污防攻坚指办[2023]71号）；
(37) 《省生态环境厅关于将排污单位活性炭使用更换纳入排污许可管理的通知》（苏环办〔2021〕218号）；
(38) 《省生态环境厅关于印发全省生态环境安全与应急管理"强基提能"三年行动计划的通知》(苏环发[2023]5号)；
(39) 《省生态环境厅关于印发江苏省突发环境事件应急预案管理办法的通知》(苏环发[2023]7号)；
(40) 《省生态环境厅关于印发<江苏省固体废物全过程环境监管工作意见>的通知》（苏环办[2024]16号）；
(41) 《江苏省“两高”项目管理目录(2024年版)》（苏发改规发〔2024〕4号）；
(42) 《省政府关于印发江苏省空气质量持续改善行动计划实施方案的通知》（苏政发〔2024〕53号）。
地市级法规及政策
(1) 《南通市水污染防治工作方案》（通政发[2016]35号）；
(2) 《南通市土壤污染防治工作方案》（通政发[2017]20号）；
(3) 《关于进一步做好危险废物处置专项整治等风险隐患排查工作的通知》（通环办[2020]1号）；
(4) 《关于印发南通市2020年重点行业挥发性有机物综合治理方案的通知》（通大气办〔2020〕5号）；
(5) 《市政府办公室关于印发南通市大气环境质量限期达标规划的通知》（通政办发〔2020〕67号）；
(6) 《市政府办公室关于印发南通市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（通政办规〔2021〕4号）；
(7) 《市政府办公室关于印发南通市2021年深入打好污染防治攻坚战工作计划的通知》（通政办发〔2021〕16号）；
(8) 《关于进一步优化建设项目排污总量指标管理提升环评审批效能的意见(试行)》（通环办[2023]132号）；
(9) 《市政府办公室关于印发南通市环境保护与生态建设“十四五”规划的通知》（通政办发〔2021〕57号）；
(10) 《南通市关于加强减污降碳协同推进重点行业绿色发展的指导意见》（通办[2024]6号）；
(11) 《南通市近岸海域“三线一单”生态环境分区管控实施方案（试行）》（通政办发〔2022〕56号）；
(12) 《南通市如东生态环境局生态环境安全与应急管理“强基提能”2024年具体实施方案》的通知（通如东环〔2024〕11号）；
(13) 《如东县“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（东政办发〔2022〕29号）。
相关规划及批复
(1) 《南通市国土空间总体规划（2021~2035）》；
(2) 《省生态环境厅关于如东县洋口化学工业园区开发建设规划（2020-2030）环境影响报告书的审查意见》（苏环审[2021]24号）。
技术导则及技术规范
(1) 《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；
(2) 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；
(3) 《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；
(4) 《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）；
(5) 《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）；
(6) 《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）；
(7) 《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2022）；
(8) 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）；
(9) 《排污许可证申请与核发技术规范 专用化学产品制造业》（HJ1103-2020）；
(10) 《固体废物鉴别标准 通则》（GB 34330-2017）；
(11) 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）
(12) 《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环保部公告2017年第43号）；
(13) 《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）；
(14) 《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ 884-2018）；
(15) 《企事业单位和工业园区突发环境事件应急预案编制导则》（DB32T 3795-2020）；
(16) 《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2021）；
(17) 《江苏省重点行业建设项目碳排放环境影响评价技术 指南（试行）》（苏环办〔2021〕364号）；
(18) 《一般固体废物分类与代码》；
(19) 《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ 1259-2022）。
有关技术文件及工作文件
(1) 建设方提供的可行性研究报告；
(2) 建设方提供的厂区平面图、工艺流程、污染物治理措施方案等工程资料；
(3) 项目进行环境影响评价的委托书；
江苏恒峰精细化学股份有限公司年产3万吨聚丙烯酰胺乳液扩建项目环境影响报告书
(4) 建设单位提供的其他资料。
南通苏环环境科技有限公司179


[bookmark: _Toc5089][bookmark: _Toc113652798]评价因子与评价标准
环境影响因素识别
根据环境污染分析及周边区域环境状况，对本项目环境影响因素进行综合分析，结果见表2.2-1。
表2.2-1  环境影响矩阵识别表
	环境

时期
	自然环境
	生态环境

	
	环境空气
	地表水环境
	地下水环境
	土壤环境
	声环境
	陆域生物
	水生生物
	滩涂生物
	渔业资源
	主要生态保护区域

	施工期
	施工废水
	
	-1SRDNC
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	施工扬尘
	-1SRDNC
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	施工噪声
	
	
	
	
	-2SRDNC
	
	
	
	
	

	
	渣土垃圾
	
	-1SRDNC
	
	-1SRDNC
	
	
	
	
	
	

	
	基坑开挖
	
	-1LRDC
	
	
	
	-1LRDC
	-1LRDC
	
	-1LRDC
	

	运行期
	废水排放
	
	-1LIRIDC
	-1LIRIDC
	
	
	
	-1LRDC
	
	-1LRDC
	

	
	废气排放
	-1LRDC
	
	
	
	
	-1LRDC
	
	-1LRDC
	
	

	
	噪声排放
	
	
	
	
	-1LRDNC
	-1LRDNC
	
	
	
	

	
	固体废物
	-1SRDC
	
	-1SIRDC
	-1SIRDC
	
	
	
	
	
	

	
	事故风险
	-1SRDNC
	-1SRDNC
	-1SRDNC
	-1SRDNC
	
	-1SRDNC
	-1SRDNC
	-1SRDNC
	-1SRDNC
	-1SRDNC


注：说明：“+”、“-”分别表示有利、不利影响；“L”、“S”分别表示长期、短期影响；“0”、“1”、“2”、“3”数值分别表示无影响、轻微影响、中等影响和重大影响；“R” 、“IR”分别表示可逆、不可逆影响；“D”、“ID”分别表示直接与间接影响；“C”、“NC”分别表示累积与非累积影响。

评价因子筛选
本项目属于扩建性质，类比现有项目实际排放情况及本次项目新增原料使用情况，确定评价因子为丙烯酰胺、丙烯酸、非甲烷总烃、氨、颗粒物。根据厂区现有地下水监测数据，部分测点地下水钠、氯化物为V类水质，虽然企业所在园区临近黄海，受海水侵蚀及盐碱地原生影响，区域地下水普遍存在氯化物、钠较高的情况，但是企业现有生产原料DAC、DMC含有氯化物、碱喷淋废水中含有钠离子，不排除与企业生产、污染物治理有关，因此氯化物、钠作为地下水影响评价因子。
根据项目特征及其原辅材料使用和相应的排污特征，对环境影响因子加以识别，识别结果详见表2.2-2。
表2.2-2  环境影响评价因子表
	环境要素
	现状评价因子
	影响评价因子
	总量控制因子
	总量考核因子

	大气
	SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、氨、非甲烷总烃、丙烯酸、丙烯酰胺、臭气浓度
	PM10、PM2.5、氨、丙烯酸、丙烯酰胺、非甲烷总烃
	VOCs、颗粒物
	氨、丙烯酸、丙烯酰胺、非甲烷总烃

	地表水
	pH、COD、NH3-N、总磷、高锰酸盐指数、石油类
	/
	COD、氨氮、总磷、总氮
	盐分、石油类、丙烯酸、丙烯酰胺

	地下水
	1 K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-；
②基本因子：pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数；
③特征因子：石油类、丙烯酰胺
④地下水水位、埋深、井深、水温。
	COD、氨氮、石油类、丙烯酰胺、钠、氯化物
	/
	/

	包气带
	pH值、石油类、丙烯酰胺
	/
	/
	/

	声
	等效连续A声级
	等效连续A声级
	/
	/

	土壤
	pH、土壤45项、石油烃、丙烯酰胺
	石油烃
	/
	/

	固体废物
	/
	工业固废的种类、产生量、综合利用及处置状况
	工业固体废物总量
	/


评价标准
大气评价标准
（1）环境质量标准
本项目所在地大气环境中SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；氨执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D浓度参考限值；非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》中推荐值。丙烯酰胺参照《环境影响评价技术导则制药建设项目》（HJ611-2010）中推荐的多介质环境目标值估算方法计算，丙烯酸采用EPA公式AMEGAH=0.107LD50推算日均标准为0.269mg/m3（丙烯酸LD502520mg/kg），已经高于江苏省《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）中厂界控制0.25mg/m3要求，因此丙烯酸小时值标准参照《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）中的要求，具体见表2.2-3。
表2.2-3  环境空气质量标准
	污染物
	取值时间
	标准限值（mg/m3）
	标准来源

	SO2
	年平均
	0.06
	《环境空气质量标准》
（GB3095-2012）

	
	24小时平均
	0.15
	

	
	1小时平均
	0.50
	

	NO2
	年平均
	0.04
	

	
	24小时平均
	0.08
	

	
	1小时平均
	0.20
	

	PM10
	年平均
	0.07
	

	
	24小时平均
	0.15
	

	NOx
	年平均
	0.05
	

	
	24小时平均
	0.1
	

	
	1小时平均
	0.25
	

	CO
	1小时平均
	10
	

	
	日平均
	4
	

	O3
	1小时平均
	0.2
	

	
	日最大8小时平均
	0.16
	

	PM2.5
	日平均
	0.075
	

	
	年平均
	0.035
	

	TSP
	年平均
	0.2
	

	
	24小时平均
	0.3
	

	氨
	小时平均
	0.2
	根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D

	非甲烷总烃
	一次值
	2.0
	参照大气污染物标准详解

	臭气浓度
	一次值
	20（无量纲）
	《江苏省化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）

	丙烯酸
	一次值
	0.25
	《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）厂界标准限值

	丙烯酰胺
	一次值
	0.048
	[bookmark: OLE_LINK50]EPA公式推算
AMEGAH=0.107LD50
LD50150mg/kg

	
	日均值
	0.016
	


（2）污染物排放标准
施工期施工场地扬尘排放浓度执行《施工场地扬尘排放标准》（DB32/4437-2022）表1中限值，具体见表2.2-4。


表2.2-4  施工场地扬尘排放浓度限值
	监测项目
	浓度限值（μg/m3）

	TSPa
	500

	PM10b
	80

	a任一监控点（TSP自动监测）自整时起依次顺延15min的总悬浮颗粒物浓度平均值不应超过的限值。
b任一监控点（PM10自动监测）自整时起依次顺延1h的PM10浓度平均值与同时段所属设区市PM10小时平均浓度的差值不应超过的限值。


根据企业现有排污许可证，聚丙烯酰胺乳液工艺废气特征因子丙烯酰胺、丙烯酸、非甲烷总烃执行《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）。考虑到企业实际生产过程涉及聚合工艺，与相关合成树脂生产工艺类似，此次评价从严要求，工艺废气有组织排放特征因子氨、丙烯酸、非甲烷总烃、颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024修改清单）表5特别排放限值，单位产品非甲烷总烃排放量应小于0.3kg/t。根据企业提供的原料清单，本项目使用的丙烯酸原料不含丙烯酸甲酯、丙烯酸丁酯、甲基丙烯酸甲酯组分，因此不考虑相关污染物排放。非甲烷总烃无组织排放浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024修改清单）表9相关限值。企业实验室废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中相关标准限值。
[bookmark: OLE_LINK68][bookmark: OLE_LINK69]丙烯酰胺、臭气浓度排放执行《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）表1及表2无组织排放监控浓度限值；颗粒物无组织厂界监控浓度执行《大气污染综合物排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准限值；氨无组织厂界监控浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新改扩标准限值，具体值见表2.2-5。
[bookmark: OLE_LINK82]表2.2-5 大气污染物排放标准表
	污染物
	最高允许
排放浓度(mg/m3)
	最高允许
排放速率（kg/h）
	排气筒
高度（m）
	标准来源

	非甲烷总烃
	60
	/
	25
	[bookmark: OLE_LINK63]《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024修改清单）

	
	单位产品排放量0.3kg/t
	

	氨
	20
	/
	25
	

	丙烯酸
	10
	/
	25
	

	颗粒物
	20
	[bookmark: OLE_LINK62]/
	25
	

	[bookmark: OLE_LINK65]丙烯酰胺
	5
	0.53
	25
	[bookmark: OLE_LINK71]《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）

	臭气浓度
	1500（无量纲）
	--
	25
	《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）

	非甲烷总烃
	60
	3.0
	15
	《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）


表2.2-6 厂界大气污染物监控浓度限值标准
	污染物
	监控浓度(mg/m3)
	标准来源

	颗粒物
	0.5
	《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）

	非甲烷总烃
	4.0
	[bookmark: OLE_LINK70]《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024修改清单）

	丙烯酸
	0.25
	江苏省《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）

	丙烯酰胺
	0.1
	

	臭气浓度
	20（无量纲）
	

	氨
	1.5
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）


厂区内VOCs无组织排放限值执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中标准限值，见表2.2-7。
表2.2-7  厂区内VOCs无组织排放限值
	污染物
	排放特别限值(mg/m3)
	限值含义
	无组织排放监控位置

	NMHC
	6
	监控点处1h平均浓度值
	在厂房外设置监控点

	
	20
	监控点处任意1次浓度值
	


地表水评价标准
（1）环境质量标准
本项目废水经污水站处理达标后接管至如东深水环境科技有限公司，尾水排入黄海。如东深水环境科技有限公司现状排污口处执行《海水水质标准》（GB3097-1997）第三类标准，规划排污口处执行《海水水质标准》（GB3097-1997）第四类标准，如东沿海重要湿地执行《海水水质标准》（GB3097-1997）第二类标准，详见表2.2-8。根据《省生态环境厅 省水利厅关于印发<江苏省地表水（环境）功能区划（2021-2030年）>的通知》（苏环办[2022]82号），项目所在地周边匡河水质参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，具体标准值见表2.2-9。
表2.2-8  海水环境质量标准（单位：mg/L，pH为无量纲）
	项目
	pH
	溶解氧
	COD
	BOD5
	无机氮
	活性磷酸盐
	非离子氮
	阴离子表面活性剂

	第二类
	7.8-8.5
	＞5
	≤3
	≤3
	≤0.3
	≤0.03
	≤0.02
	≤0.1

	第三类
	6.8-8.8
	＞4
	≤4
	≤4
	≤0.4
	≤0.03
	≤0.02
	≤0.1

	第四类
	6.8-8.8
	＞3
	≤5
	≤5
	≤0.5
	≤0.045
	≤0.02
	≤0.1


表2.2-9  地表水环境质量标准（单位：mg/L，pH为无量纲）
	项目
	pH
	高锰酸盐指数
	COD
	总磷
	NH3-N
	丙烯酰胺
	石油类

	Ⅳ类
	6-9
	≤10
	≤30
	≤0.3
	≤1.5
	≤0.0005
	≤0.5


注：丙烯酰胺参照集中式生活饮用水地表水源地特定项目中标准限值。


（2）污染物排放标准
根据企业现有排污许可证，现有废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015），但未识别丙烯酰胺、丙烯酸特征因子，未明确相关因子接管标准要求。
考虑到建设项目聚丙烯酰胺乳液实际生产过程涉及聚合工艺，与相关合成树脂生产工艺类似，企业废水排放优先执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024修改清单）表1标准间接排放标准，其他指标执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）相关排放标准限值，丙烯酰胺参照《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015，含2024年修改单）表3相关标准。阴离子聚丙烯酰胺乳液基准排水量参照丙烯酸树脂的基准排水量3.0m3/t要求；阳离子聚丙烯酰胺乳液基准排水量参照聚酰胺树脂的基准排水量4.0m3/t要求。
表2.2-10  废水接管排放标准一览表（单位：mg/L）
	污染物名称
	废水接管标准
	标准来源

	pH（无量纲）
	6～9
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准 

	COD
	500
	

	SS
	400
	

	石油类
	20
	

	氨氮
	45
	《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准

	总氮
	70
	

	总磷
	8
	

	丙烯酸
	5.0
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024修改清单）

	可吸附有机卤化物
	5.0
	

	总氰化物
	0.5
	

	全盐量
	10000
	污水厂接管要求

	丙烯酰胺
	0.005
	《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）含2024年修改单


说明：可吸附有机卤化物为合成树脂行业规定特征污染物、总氰化物为丙烯酸树脂规定特征污染物，根据企业提供的原料清单及主要成分含量，均不含这两类物质，因此该两类污染物作为废水日常管理因子，纳入日常监测。
如东深水污水处理厂尾水执行《化学工业水污染物排放标准》（DB32/939-2020）表2污染物排放限值。

表2.2-11 园区污水处理厂排放标准（单位：mg/L、pH值无量纲）
	污染物名称
	污水处理厂外排标准
	标准来源

	pH
	6-9
	《江苏省化学工业主要水污染物排放标准》（DB32/939-2020）

	COD
	50
	

	SS
	20
	

	全盐量
	不受限制
	

	丙烯酸
	5
	

	丙烯酰胺
	0.005
	

	氨氮
	5（8）
	

	总磷
	0.5
	

	总氮
	15
	

	石油类
	3
	


注：污水厂排放标准中氨氮括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。
本项目雨水排放执行《江苏省重点行业工业企业雨水排放环境管理办法（试行）》（苏污防攻坚指办[2023]71号）相关要求，后期雨水通过园区雨水管线排入匡河，匡河主要用途为泄洪、运输，无饮用功能，根据园区规划环评文件，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，因此本项目雨水排放执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类水质标准，悬浮物参照《地表水资源质量标准》(SL63-94)Ⅲ类标准。
表2.2-12  地表水环境质量标准（单位：mg/L，pH为无量纲）
	项目
	pH
	高锰酸盐指数
	COD
	SS
	总磷
	NH3-N
	丙烯酰胺
	石油类

	标准限值
	6-9
	≤10
	≤30
	≤30
	≤0.3
	≤1.5
	≤0.0005
	≤0.5


地下水评价标准
地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）标准，具体见表2.2-13。
表2.2-13  地下水环境质量标准
	序号
	类别标准值项目
	Ⅰ类
	Ⅱ类
	Ⅲ类
	Ⅳ类
	Ⅴ类

	1
	pH
	6.5～8.5
	5.5～6.5
8.5～9
	<5.5，>9

	2
	氨氮(NH4) (mg/L)
	≤0.02
	≤0.1
	≤0.5
	≤1.5
	>1.5

	3
	硝酸盐(以N计)(mg/L)
	≤2.0
	≤5.0
	≤20
	≤30
	>30

	4
	亚硝酸盐(以N计)(mg/L)
	≤0.01
	≤0.1
	≤1
	≤4.8
	>4.8

	5
	挥发性酚类(以苯酚计)(mg/L)
	≤0.001
	≤0.001
	≤0.002
	≤0.01
	>0.01

	6
	氰化物(mg/L)
	≤0.001
	≤0.01
	≤0.05
	≤0.1
	>0.1

	7
	砷(As)(mg/L)
	≤0.001
	≤0.001
	≤0.01
	≤0.05
	>0.05

	8
	汞(Hg)(mg/L)
	≤0.0001
	≤0.0001
	≤0.001
	≤0.002
	>0.002

	9
	铬(六价)(Cr6+)(mg/L)
	≤0.005
	≤0.01
	≤0.05
	≤0.1
	>0.1

	10
	总硬度(以CaCO3计)(mg/L)
	≤150
	≤300
	≤450
	≤650
	>650

	11
	溶解性总固体(mg/L)
	≤300
	≤500
	≤1000
	≤2000
	>2000

	12
	铅(Pb)(mg/L)
	≤0.005
	≤0.005
	≤0.01
	≤0.1
	>0.1

	13
	氟化物(mg/L)
	≤1.0
	≤1.0
	≤1.0
	≤2.0
	>2.0

	14
	镉(Cd)(mg/L)
	≤0.0001
	≤0.001
	≤0.005
	≤0.01
	>0.01

	15
	铁(Fe)(mg/L)
	≤0.1
	≤0.2
	≤0.3
	≤2
	>2

	16
	锰(Mn)(mg/L)
	≤0.05
	≤0.05
	≤0.1
	≤1.5
	>1.5

	17
	耗氧量（CODMn法，以O2计）(mg/L)
	≤1.0
	≤2.0
	≤3.0
	≤10
	>10

	18
	硫酸盐(mg/L)
	≤50
	≤150
	≤250
	≤350
	>350

	19
	氯化物(mg/L)
	≤50
	≤150
	≤250
	≤350
	>350

	20
	硫化物(mg/L)
	≤0.005
	≤0.01
	≤0.02
	≤0.1
	>0.1

	21
	总大肠菌群(个/L)
	≤3.0
	≤3.0
	≤3.0
	≤100
	>100

	22
	细菌总数(个/L)
	≤100
	≤100
	≤100
	≤1000
	>1000

	23
	钠(mg/L)
	≤100
	≤150
	≤200
	≤400
	>400


噪声评价标准
（1）环境质量标准
本项目所在地声环境现状评价执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，详见表2.2-14。
表2.2-14  声环境质量标准（等效声级：dB(A)）
	类别
	昼间
	夜间

	3
	65
	55


（2）污染物排放标准
运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类，具体见表2.2-15。施工期噪声执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），噪声限值见表2.2-16。
表2.2-15  工业企业厂界环境噪声排放标准（等效声级：dB(A)）
	类别
	昼间
	夜间

	3
	65
	55


表2.2-16  建筑施工厂界环境噪声排放标准（等效声级：dB(A)）
	标准限值（dB(A)）
	标准来源

	昼间
	夜间
	

	70
	55
	《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

	夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15dB（A）
	


土壤评价标准
土壤执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）表1中第二类用地筛选值及江苏省地方标准《建设用地土壤污染风险筛选值》（DB32/T4712-2024）表1中第二类用地筛选值，具体见表2.2-17。
表2.2-17  土壤环境质量标准（单位：mg/kg）
	序号
	污染物项目
	CAS编号
	筛选值

	
	
	
	第二类用地

	重金属和无机物

	1
	砷
	7440-38-2
	60

	2
	镉
	7440-43-9
	65

	3
	铬（六价）
	18540-29-9
	5.7

	4
	铜
	7440-50-8
	18000

	5
	铅
	7439-92-1
	800

	6
	汞
	7439-97-6
	38

	7
	镍
	7440-02-0
	900

	挥发性有机物

	8
	四氯化碳
	56-23-5
	2.8

	9
	氯仿（三氯甲烷）
	67-66-3
	0.9

	10
	氯甲烷
	74-87-3
	37

	11
	1,1-二氯乙烷
	75-34-3
	9

	12
	1,2-二氯乙烷
	107-06-2
	5

	13
	1,1-二氯乙烯
	75-35-4
	66

	14
	顺-1,2-二氯乙烯
	156-59-2
	596

	15
	反-1,2-二氯乙烯
	156-60-5
	54

	16
	二氯甲烷
	75-09-2
	616

	17
	1,2-二氯丙烷
	78-87-5
	5

	18
	1,1,1,2-四氯乙烷
	630-20-6
	10

	19
	1,1,2,2-四氯乙烷
	79-34-5
	6.8

	20
	四氯乙烯
	127-18-4
	53

	21
	1,1,1-三氯乙烷
	71-55-6
	840

	22
	1,1,2-三氯乙烷
	79-00-5
	2.8

	23
	三氯乙烯
	79-01-6
	2.8

	24
	1,2,3-三氯丙烷
	96-18-4
	0.5

	25
	氯乙烯
	75-01-4
	0.43

	26
	苯
	71-43-2
	4

	27
	氯苯
	108-90-7
	270

	28
	1,2-二氯苯
	95-50-1
	560

	29
	1,4-二氯苯
	106-46-7
	20

	30
	乙苯
	100-41-4
	28

	31
	苯乙烯
	100-42-5
	1290

	32
	甲苯
	108-88-3
	1200

	33
	间二甲苯+对二甲苯
	108-38-3,
106-42-3
	570

	34
	邻二甲苯
	95-47-6
	640

	半挥发性有机物

	35
	硝基苯
	98-95-3
	76

	36
	苯胺
	62-53-3
	260

	37
	2-氯酚
	95-57-8
	2256

	38
	苯并[a]蒽
	56-55-3
	15

	39
	苯并[a]芘
	50-32-8
	1.5

	40
	苯并[b]荧蒽
	205-99-2
	15

	41
	苯并[k]荧蒽
	207-08-9
	151

	42
	䓛
	218-01-9
	1293

	43
	二苯并[a,h]蒽
	53-70-3
	1.5

	44
	茚并[1,2,3-cd]芘
	193-39-5
	15

	45
	萘
	91-20-3
	70

	石油烃类（其他项目）

	46
	石油烃（C10-C40）
	-
	826


固体废物贮存标准
项目产生的一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集储存运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关规定。
[bookmark: _Toc113652799][bookmark: _Toc4058]评价工作等级和评价重点
评价工作等级
大气评价工作等级
根据工程分析结果选择丙烯酸、丙烯酰胺、非甲烷总烃、氨、颗粒物作为主要污染物，按照《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）规定，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物），及第i个污染物的地面空气质量浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%，其中Pi定义为：
Pi＝(Ci/C0i)×100%
式中：Pi－第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；
Ci－采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，mg/m3；
C0i－第i个污染物的环境空气质量浓度标准，mg/m3；C0i一般选用GB3095-2012中1小时平均质量浓度的二级浓度限值。如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用大气导则中5.2确定的各评价因子1h平均质量浓度限值；对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。
表2.3-1  估算模型参数表
	参数
	取值

	城市/农村选项
	城市/农村
	城市

	
	人口数（城市选项时）
	87.98万

	最高环境温度/℃
	39.2

	最低环境温度/℃
	-10.5

	土地利用类型
	城市

	区域湿度条件
	湿度气候

	是否考虑地形
	考虑地形
	√是 □否

	
	地形数据分辨率/m
	90

	是否考虑海岸线熏烟
	考虑岸线熏烟
	√是 □否

	
	海岸线距离/m
	2700

	
	海岸线方向/°
	ENE


根据扩建项目废气污染源排放情况，主要污染物估算模型计算结果如表2.3-2所示。
表2.3-2  主要污染源估算模型计算结果表
	排放源名称
	污染物名称
	Cm（mg/m3）
	占标率 Pi（%）
	D10%（m）
	判定评价等级

	DA005
	非甲烷总烃
	2.03E-03
	0.10
	0
	三级

	DA006
	非甲烷总烃
	5.43E-03
	0.27
	0
	三级

	
	氨
	1.17E-03
	0.58
	0
	三级

	
	丙烯酰胺
	5.86E-04
	1.22
	0
	二级

	
	颗粒物
	8.12E-04
	0.09
	0
	三级

	
	丙烯酸
	5.28E-04
	0.21
	0
	三级

	聚丙烯酰胺乳液生产车间
	非甲烷总烃
	1.60E-03
	0.08
	0
	三级

	
	氨
	2.66E-04
	0.13
	0
	三级

	
	丙烯酰胺
	1.86E-04
	0.04
	0
	三级

	
	颗粒物
	3.73E-03
	0.41
	0
	三级

	
	丙烯酸
	2.66E-04
	0.11
	0
	三级

	罐组2
	氨
	3.19E-04
	0.16
	0
	三级

	
	丙烯酰胺
	9.57E-05
	0.20
	0
	三级

	
	丙烯酸
	1.75E-03
	0.70
	0
	三级

	
	非甲烷总烃
	2.23E-03
	0.11
	0
	三级

	实验室
	非甲烷总烃
	4.09E-02
	2.04
	0
	二级


根据初步估算结果，本项目实验室无组织排放非甲烷总烃最大落地浓度最大占标率最大，为2.04%，评价等级为二级，本项目为化工项目，根据导则要求，需提级评价，本项目大气评价等级为一级。
地表水评价工作等级
根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）中的有关规定，水环境影响评价等级根据废水量、受纳水体水域规模和水质要求确定。
本项目废水经污水站处理后接管至如东深水污水处理厂，尾水由专管排入黄海，属于间接排放。对照《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目地表水环境影响评价等级为三级B，本次地表水环境影响评价只对水体环境水质现状作简要分析，评述项目水污染控制措施可行性以及废水接管可行性，不对项目对纳污水体的环境影响进行评价，进行一般评述即可。
地下水评价工作等级
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于报告书Ⅰ类项目；项目所在地地下水环境敏感程度不属于导则中表1规定的敏感和较敏感地区范畴，该地区地下水环境敏感程度设为“不敏感”；根据导则表2评价工作等级分级表判定本项目地下水评价工作等级为二级。
本项目各要素具体判定依据详见表2.3-3和表2.3-4。
表2.3-3  地下水环境敏感程度分级
	分级
	项目场地的地下水环境敏感特征

	敏感
	集中式饮用水水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区；除集中式饮用水水源地以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。

	较敏感
	集中式饮用水水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区以外的补给径流区；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区以及分布式居民饮用水水源等其它未列入上述敏感分级的环境敏感区。

	不敏感
	上述地区之外的其它地区。


表2.3-4  评价工作等级分级表
	项目类别
环境敏感程度
	Ⅰ类项目
	Ⅱ类项目
	Ⅲ类项目

	敏感
	一
	一
	二

	较敏感
	一
	二
	三

	不敏感
	二
	三
	三


噪声评价工作等级
本项目所在区域为工业区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，项目建成投入使用后，评价范围内敏感目标噪声级增高量在3dB（A）以下，且受影响的人口数量变化不大。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中“5.1.4建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的3类、4类地区，或建设项目建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级增高量在3dB（A）以下（不含3dB（A）），且受影响的人口数量变化不大时，按三级评价”，因此，本项目声环境影响评价等级为三级。
环境风险评价工作等级
（1）危险物质数量与临界量比值（Q）
本项目涉及的环境风险物质在生产场所和储存场所临界量的规定列于表2.3-5中。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q。当存在多种危险物质时，按照下列公式计算危险物质数量与临界量比值（Q）。
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式中：q1、q2、qn——每种危险物质的最大存在总量，t；
Q1、Q2、Qn——各危险物质的临界量，t。
当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。
当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。
本项目Q值具体情况见下表2.3-5，Q值属于10≤Q＜100范围。
表2.3-5 本项目Q值确定表
	序号
	主要危险物质
	CAS/废物代码
	最大存在总量qn/t
	临界量Qn/t
	该种危险物质Q值

	1
	生产区
	50%丙烯酰胺水溶液
	79-06-1
	8.0
	50
	0.16

	2
	
	丙烯酰胺晶体
	79-06-1
	1.0
	50
	0.02

	3
	
	2-丙烯酰胺-2-甲基丙磺酸
	15214-89-8
	0.5
	50
	0.01

	4
	
	60%丙烯酸水溶液
	79-10-7
	6.0
	50
	0.12

	5
	
	白油
	8012-95-1
	6.5
	2500
	0.003

	6
	
	48%液碱
	1310-73-2
	16
	50
	0.32

	7
	
	8%氨水（折20%氨水）
	1336-21-6
	3.2
	10
	0.32

	8
	
	司盘
	1338-43-8
	0.2
	100
	0.002

	9
	
	吐温
	9005-65-6 
	0.2
	100
	0.002

	12
	
	异构十三醇聚氧乙烯醚类
	9043-30-5
	0.2
	50
	0.004

	13
	
	80%甲基丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵(DMC)
	5039-78-1
	1.0
	50
	0.02

	14
	
	80%丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵(DAC)
	44992-01-0
	6.0
	50
	0.12

	15
	储存区
	50%丙烯酰胺水溶液
	79-06-1
	336
	50
	6.72

	16
	
	60%丙烯酸水溶液
	79-10-7
	186
	50
	3.72 

	17
	
	白油
	8012-95-1
	174
	2500
	0.07 

	18
	
	48%液碱
	1310-73-2
	150
	50
	3

	19
	
	8%氨水（折20%氨水）
	1336-21-6
	36.4
	10
	3.64

	20
	
	80%丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵(DAC)
	44992-01-0
	113
	50
	2.26

	21
	
	丙烯酰胺晶体
	79-06-1
	50
	50
	1

	22
	
	99%过硫酸钠
	9043-30-5
	0.5
	50
	0.01

	23
	
	99%过硫酸铵
	7727-54-0
	0.5
	50
	0.01

	24
	
	2-丙烯酰胺-2-甲基丙磺酸
	15214-89-8
	20
	50
	0.4

	25
	
	司盘
	1338-43-8
	30
	100
	0.3

	26
	
	吐温
	9005-65-6 
	30
	100
	0.3

	27
	
	99%亚硫酸氢钠
	7775-27-1
	0.5
	50
	0.01

	28
	
	异构十三醇聚氧乙烯醚类
	9043-30-5
	25
	50
	0.5

	29
	
	80%甲基丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵(DMC)
	5039-78-1
	10
	50
	0.2

	30
	危废仓库
	危险废物
	/
	40
	50
	0.9

	∑Q
	24.141


注：未列入《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169—2018）表B.1的物质引用表B.2推荐临界量。
（2）行业及生产工艺（M）
根据HJ169-2018规定，分析本项目所属行业及生产工艺特点，评估生产工艺情况。将M划分为（1）M>20；（2）10<M≤20；（3）5<M≤10；（4）M=5，分别以M1、M2、M3和M4表示。对照下表评估生产工艺情况，本项目涉及危险物质使用和贮存，可知本项目M值为150，属于M1级别。
表2.3-6  项目行业及生产工艺分值评估表（M）
	行业
	评估依据
	分值

	石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼
	涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺
	10/套

	
	无机酸制酸工艺、焦化工艺
	5/套

	
	其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程a、危险物质贮存罐区
	5/套
（罐区）

	管道、港口/码头等
	涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等
	10

	石油天然气
	石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库），油库（不含加气站的油库）、油气管线b（不含城镇燃气管道）
	10

	其他
	涉及危险物质使用、贮存的项目
	5

	a高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（P）≥10.0MPa；
b长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。


表2.3-7  项目行业及生产工艺分值评估表（M）
	行业
	评估依据
	分值

	化工
	聚合工艺
	140

	
	罐组2
	5

	
	危废暂存
	5

	合计
	150


本项目设置14台聚合反应釜，本项目设置1个罐区，1个危废库。建设项目M=150，属于M>20，以M1表示。
（3）危险物质及工艺系统危险性（P）分级
扩建项目危险物质数量与临界量比值（Q）属于10≤Q＜100范畴，行业及生产工艺（M）为M1等级，按照下表，确定项目危险物质及工艺系统危险性等级为P1等级。
表2.3-8  危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）
	危险物质数量与临
界量比值（Q）
	行业及生产工艺（M）

	
	M1
	M2
	M3
	M4

	Q≥100
	P1
	P1
	P2
	P3

	10≤Q＜100
	P1
	P2
	P3
	P4

	1≤Q＜10
	P2
	P3
	P4
	P4


（4）环境敏感程度（E）分级
①大气环境
依据环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分类原则见下表。
表2.3-9  大气环境敏感程度分级
	分级
	大气环境敏感性

	E1
	周围5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护的区域；或周边500m范围内人口总数大于1000人；油气、化学品运输管线管道周边200m范围内，每千米管段人口数大于200人。

	E2
	周围5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或周边500m范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品运输管线管道周边200m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人。

	E3
	周围5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人；或周边500m范围内人口总数小于500人；油气、化学品运输管线管道周边200m范围内，每千米管段人口数小于100人。


本项目周边500m内无居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等人等机构，分布有企业办公人员约1449人；周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人，本次大气环境敏感程度分级取E1级。
②地表水环境
本项目厂区周边地表水主要有洋农北匡河、振洋河、栟茶运河，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III、Ⅳ类标准，且不发生24h流经范围跨省界，对照《建设项目环境风险评价技术导则》中附录D、表D.3，本项目敏感性为F2。发生事故时，危险物质泄漏到地表水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内有水产养殖区，环境敏感目标类型为S2，地表水敏感度分级为E2。
表2.3-10  地表水环境敏感程度分级
	环境敏感目标
	地表水功能敏感性

	
	F1
	F2
	F3

	S1
	E1
	E1
	E2

	S2
	E1
	E2
	E3

	S3
	E1
	E2
	E3


表2.3-11  地表水功能敏感性分区
	敏感性
	地表水环境敏感特征

	敏感性F1
	排放点进入地表水水域环境功能为Ⅱ类及以上，或海水水质分类为第一类；
或以发生事故时危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入收纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨国界的。

	敏感性F2
	排放点进入地表水水域环境功能为Ⅲ类，或海水水质分类为第二类；
或以发生事故时危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入收纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨省界的。

	敏感性F3
	上述地区之外的其他地区



表2.3-12  环境敏感目标分级
	分级
	环境敏感目标

	S1
	发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内，有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区；自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动物天然集中分布区；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区域；或其他特殊重要保护区域。

	S2
	发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景游览区具有重要经济价值的海洋生物生存区域。

	S3
	发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，无上述类型1和类型2包括的敏感保护目标。


对照《建设项目环境风险评价技术导则》中附录D、表D.2，本项目地表水环境敏感分级为E2级。
③地下水环境
依据地下水功能敏感性和包气带防污性能，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表2.3-13。根据地下水功能敏感性分区和包气带防污性能分级分别见表2.3-14和表2.3-15。
表2.3-13  地下水环境敏感程度分级
	包气带防污性能
	地下水功能敏感性

	
	G1
	G2
	G3

	D1
	E1
	E1
	E2

	D2
	E1
	E2
	E3

	D3
	E2
	E3
	E3


表2.3-14  地下水功能敏感性分区
	敏感性
	地下水环境敏感特征

	敏感性G1
	集中式饮用水水源（包括已建成的再用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区

	敏感性G2
	集中式饮用水水源（包括已建成的再用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a

	敏感性G3
	上述地区之外的其他地区

	A“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区


表2.3-15  包气带防污性能分级
	分级
	包气带岩土的渗透性能

	D3
	Mb≥1.0m，K≤1.0*10-6cm/s，且分布连续、稳定

	D2
	0.5≤Mb＜1.0m，K≤1.0*10-6cm/s，且分布连续、稳定
Mb≥1.0m，1.0*10-6＜K≤1.0*10-4cm/s，且分布连续、稳定

	D1
	岩（土）层不满足上述“D2”和“D3”条件


本项目位于如东县洋口化学工业园西区，根据《如东县洋口化学工业园开发建设规划（2020-2030年）环境影响报告书》，西区包气带岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，且分布连续、稳定；根据场地内的渗水试验结果，包气带渗透系数垂向渗透系数为4.45×10-5cm/s。对照《建设项目环境风险评价技术导则》中附录d表D.7，本项目包气带防污性能分级为D2。
对照《建设项目环境风险评价技术导则》中附录d表D.5，本项目地下水环境敏感程度分级为E3。
表2.3-16  建设项目环境敏感特征表
	类别
	环境敏感特征

	环境空气
	厂址周边5km范围内

	
	序号
	敏感目标名称
	相对方位
	距离/m
	属性
	人口数/人

	
	1
	海印寺
	NW
	2393
	旅游区
	50人

	
	2
	小洋口风景区
	NW
	2977
	旅游区
	800人

	
	3
	四海之家
	SW
	4031
	居住区
	550人

	
	4
	新洋村
	SW
	4325
	居住区
	300人

	
	5
	洋口镇
	SE
	3939
	居住区
	4000人

	
	6
	光荣村
	SE
	4453
	居住区
	200人

	
	7
	洋口镇福利中心
	SW
	4561
	居住区
	50人

	
	8
	江苏长青农化南通有限公司
	W
	20
	工厂企业
	490人

	
	9
	南通市隆润化工有限公司
	SE
	50
	工厂企业
	85人

	
	10
	南通科顺建筑新材料有限公司
	S
	260
	工厂企业
	188人

	
	11
	江苏新农化工有限公司
	S
	364
	工厂企业
	327人

	
	12
	南通博亿化工有限公司
	E
	30
	工厂企业
	89人

	
	13
	江苏朝阳化学品有限公司
	E
	350
	工厂企业
	40人

	
	14
	南通玖富新材料有限公司
	NW
	40
	工厂企业
	50人

	
	15
	如东金康泰化学有限公司
	NW
	187
	工厂企业
	180人

	
	厂址周边500m范围内人口数小计
	1449

	
	厂址周边5km范围内人口数小计（不含企业工厂企业人数）
	5950

	
	大气环境敏感程度E值
	E1

	地表水
	受纳水体

	
	序号
	受纳水体名称
	排放点水域环境
	24h内流经范围/km

	
	
	
	功能
	

	
	1
	匡河
	Ⅳ
	其他

	
	2
	栟茶运河
	III
	其他

	
	地表水敏感程度E值
	E2

	地下水
	序号
	环境敏感区名称
	环境敏感特征
	水质目标
	包气带防污性能
	与下游场结厂界距离/m

	
	1
	/
	G3
	/
	D2
	/

	
	地下水敏感程度E值
	E3


（4）评价等级
构造P-E环境风险矩阵，确定评价工作等级。





表2.3-17  环境风险评价工作等级
	环境要素
	环境风险潜势初判
	环境风险潜势划分
	评价等级确定

	
	P
	E
	
	

	大气
	P1
	E1
	IV＋
	一级

	地表水
	P1
	E2
	IV
	一级

	地下水
	P1
	E3
	III
	二级

	建设项目
	P1
	E1
	IV＋
	一级


表2.3-18  环境风险潜势划分
	环境敏感程度（E）
	危险物质及工艺危险性（P）

	
	极高危害（P1）
	高度危害（P2）
	中度危害（P3）
	轻度危害（P4）

	环境高度敏感区（E1）
	IV＋
	IV
	III
	III

	环境中度敏感区（E2）
	IV
	III
	III
	II

	环境低度敏感区（E3）
	III
	III
	II
	I


表2.3-19  环境风险评价工作等级
	环境风险潜势
	IV、IV+
	III
	II
	I

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析


综上所述，扩建项目风险综合评级等级为一级，其中，大气、地表水风险评价工作等级均为一级，地下水风险评价工作等级为二级。
土壤评价工作等级
项目属于“石油、化工”中“化学原料和化学制品制造”，为Ⅰ类项目；项目位于如东县洋口化学工业园西区内，项目周边土壤环境敏感程度为不敏感；项目总占地约4.33hm2，属于小型，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018），本项目土壤评价工作等级为二级。项目土壤环境影响评价工作等级判定见表2.3-21。
表2.3-20  污染影响型敏感程度分级表
	敏感程度
	判别依据

	敏感
	建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的

	较敏感
	建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的

	不敏感
	其他情况






表2.3-21  土壤环境影响评价工作等级划分依据表
	            占地规模
评价工作等级
敏感程度
	I类
	II类
	III类

	
	大
	中
	小
	大
	中
	小
	大
	中
	小

	敏感
	一级
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级

	较敏感
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	—

	不敏感
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	—
	—

	注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作


生态评价工作等级
本项目满足生态环境分区管控要求且位于原厂界范围内的污染影响类扩建项目，位于已批准规划环评的产业园区内且符合规划环评要求、不涉及生态敏感区，根据《生态导则-环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022），本项目仅做简单分析。
评价工作重点
本次评价在做好现状环境质量监测调查和企业现有污染源调研的基础上，将以营运期污染防治对策为重点，并进行废水、大气、固废、噪声、环境风险等环境影响分析。
[bookmark: _Toc92909306][bookmark: _Toc32582][bookmark: _Toc26947399][bookmark: _Toc113652800][bookmark: _Toc493429824][bookmark: _Toc517861823]评价范围及环境敏感区
评价范围
根据本项目污染物排放特点及当地气象条件、自然环境状况，确定各环境要素评价范围见表2.4-1。
表2.4-1  建设项目评价范围一览表
	评价内容
	评价范围

	大气
	以项目所在地为中心区域，边长5km的矩形区域

	地表水
	建设项目废水接管可行，依托如东深水污水处理处理的可行性。

	地下水
	20km2范围

	噪声
	建设项目厂界外200m范围内

	土壤
	厂界内及厂界外200m范围

	环境风险
	大气风险评价范围为厂区边界5km范围；地表水风险评价范围为周边河流匡河；地下水风险评价范围与地下水评价范围一致

	生态
	厂区范围内


环境敏感区
扩建项目大气评价范围内大气环境保护目标见表2.4-2、其他环境保护目标及控制要求表2.4-3及图2.4-1，建设项目周边不存在省控大气自动站、国、省地表水考核断面。
表2.4-2  大气环境保护目标
	序号
	名称
	UTM坐标/m
	保护对象
	规模
	环境功能区
	相对厂址方位
	相对厂界距离/m

	
	
	X
	Y
	
	
	
	
	

	1
	海印寺
	316776
	3603780
	游客及工作人员
	约50人（非节假日）
	二类区
	NW
	2393


表2.4-3其他环境要素主要保护目标
	环境要素
	环境保护对象
	方位
	最近距离m
	规模/人口
	环境功能

	声环境
	周边200m
	-
	-
	-
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类

	水环境
	栟茶运河
	N
	3100
	中河
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类

	
	匡河
	N/W
	360/805
	小河
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类

	地下水环境
	建设项目周边20km2范围内潜水含水层
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）

	土壤环境
	占地范围内全部区域及周边200m范围内土壤
	《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值

	生态环境
	江苏小洋口国家级海洋公园
	NW
	2800
	海洋特别保护区
	江苏小洋口国家级海洋公园

	
	如东县沿海生态公益林
	S
	4000
	海岸带防护
	如东县沿海生态公益林

	环境风险
	大气
	小洋口风景区
	NW
	2977
	旅游区/约800人（非节假日）
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区

	
	
	海印寺
	NW
	2393
	旅游区/约50人（非节假日）
	

	
	
	四海之家
	SW
	4031
	居住区/约550人
	

	
	
	新洋村
	SW
	4325
	居住区/约300人
	

	
	
	洋口村
	SE
	3939
	居住区/约800人
	

	
	
	光荣村
	SE
	4453
	居住区/约200人
	

	
	
	洋口镇福利中心
	SW
	4561
	居住区/约50人
	

	
	地表水
	同地表水环境

	
	地下水
	同地下水环境


[bookmark: _Toc10287][bookmark: _Toc493429825][bookmark: _Toc26947400][bookmark: _Toc92909307][bookmark: _Toc517861824][bookmark: _Toc113652801]相关规划及批复要求
《如东县国土空间总体规划》（2021~2035年）
《如东县国土空间总体规划》（2021~2035年）中洋口片区总体空间格局为：以“三区三线”为基础，强化全县全域全要素统筹，加强生态、农业、城镇空间整体谋划，着力构建“一主、一次，一带、两片区”的空间布局结构，“一带、六廊、六片、多点”的生态格局以及“一园、四片、多点”的农业空间格局，为如东建成江苏沿海能源和先进制造业基地、南通市域滨海休闲宜居城市提供规划支撑。
洋口镇(小洋口旅游度假区、洋口化学工业园)属于一带，即沿海经济发展带。扩建项目位于《如东县国土空间总体规划》中的建设用地，选址与国土空间规划相符，本项目与其协调关系见图2.5-1。
 如东县洋口化学工业园开发建设规划（2020-2030）
如东县洋口化学工业园西区前身是江苏省如东沿海经济开发区洋口化学工业园，成立于2003年9月。2004年园区管委会组织编制了《如东洋口化学工业园区一期工程规划》及《如东洋口化工园区二期、三期工程总体规划》，总体规划面积为12.67平方千米，分三期完成，其中一期3.67平方千米、二期6.7平方千米、三期2.3平方千米。2004年10月《江苏省如东县洋口化工聚集区环境影响评价和环境规划》取得了南通市环保局批复（通环计〔2004〕32号）。2005年5月，如东县洋口化学工业园被南通市确定为危险化学品生产储存专门区域（通政复〔2005〕24号）。如东县人民政府将园区规划面积调整为11.6平方千米，分两期完成，其中一期5.87平方千米，二期5.73平方千米。规划产业定位调整为精细化工及印染。2008年如东县委县政府决定将“如东洋口化学工业园”更名为“如东沿海经济开发区高科技产业园”。2008年8月《如东沿海经济开发区高科技产业园规划调整环境影响报告书》获得了原江苏省环保厅的批复（苏环管〔2008〕179号），并于2009年8月取得对《如东县人民政府关于对如东沿海经济开发区高科技产业园规划调整工程环境影响报告书批复限制条件进行调整的请示》（东政示〔2009〕60号）的复函。
由于上轮规划时间较早，对规划面积未进行准确测绘，导致上轮审批面积比规划四至范围内实际面积偏小，2017年5月园区管委会委托对园区上轮规划红线范围进行测绘，经实测，上轮规划四至范围内实际面积为13.7平方千米，其中一期6.97平方千米，二期6.73平方千米。为了满足《如东县“两减六治三提升”专项行动方案》中化工园区500米防护距离要求，切实保障周边居民生活环境，同时解决现有规划用地与实际建设用地不完全一致的问题，使化工园区与周边区域可持续发展，园区管委会对洋口化学工业园规划范围进行再次调整，调整后一期面积5.81平方千米，二期面积6.98平方千米，实际总规划面积从13.7平方千米缩减为12.79平方千米。该调整方案得到了南通市政府同意（通政复〔2018〕62号、通政复〔2018〕99号）。
2020年，如东县洋口化学工业园管委会委托江苏省城市交通规划研究中心编制了《如东县洋口化学工业园开发建设规划（2020-2030）》，该规划于2021年6月21日取得江苏省生态环境厅《省生态环境厅关于如东县洋口化学工业园区开发建设规划（2020-2030）环境影响报告书的审查意见》（苏环审[2021]24号）。
如东县洋口化学工业园符合化工园区认定复核要求，已纳入《省政府关于公布江苏省化工园区认定复核通过名单（第一批）的通知》（苏政发[2023]38号）中化工园区名单。
主要规划内容
1、规划范围、时限
洋口化工园规划范围由东区和西区两部分组成，总用地面积21.77平方千米。本项目位于规划的西区。
东区：东至洋口大道、南防护控制线、西至西堤路、北至北堤路，规划8.98平方千米。
西区：分为一期和二期两个部分，规划面积12.79平方千米。西区一期东至洋口五路、南至洋口农场北匡河北岸、西至振洋一路辅一路、北至黄海五路（局部至如东大恒固体废物处理有限公司北侧用地红线），面积5.81平方千米；西区二期东至通海五路、南至风力发电设施中心线退后150米、西至匡河东岸、北至海堤河南岸，规划面积6.98平方千米。
规划期限：规划基准年为2019，近期2020-2025，远期2026-2030年。
如东县洋口化学工业园产业布局规划见图2.5-2，用地规划见图2.5-3。
2、产业定位
石化以及石化中下游产业（不含石油炼化一体化）、以化工新材料和高端专用化学品等为重点的精细化工产业。其中东区突出石化及其中下游产业，重点发展化工新材料产业；西区突出生物药物（农药、医药）产业整合提升，重点发展高端专用化学品产业。
区域基础设施建设现状
本产业园区实行集中供热和污水、固废集中处理，充分利用现有的基础设施，并根据发展需要适当增设、扩建。主要基础设施规划如下：
1、给水
洋口化工园用水依托南通市区域供水，市区三大主力水厂供水产能为200万立方米/日，水源为长江，目前最高日供水总量为155万立方米/日，还有约近45万立方米/日余量。另外东区规划新建如东县工业原水工程，近期供水规模为20万立方米/日，远期供水规模为30万立方米/日，水源为洋口运河。洋口化工园保留现状供水主干管，结合道路改造敷设部分给水次干管道。
2、排水
（1）排水规划
园区规划采用清污分流。园区雨水根据地形和道路坡向，划分汇水区域分片收集，排放至项目内河道，排水管网管径为DN1000-DN1200，排水管网沿道路两侧人行道布置。
洋口化学工业园保留两座现状污水处理厂，并逐步提标改造和扩大处理规模。东
区现状污水处理厂为苏环洋口港污水处理厂，服务范围为东区污水和部分镇域的生活污水，规划近、远期处理规模分别为5万吨/日和6万吨/日；西区现状污水处理厂为如东深水环境污水处理厂，服务范围为西区污水和部分镇域的生活污水，规划近、远期处理规模均为2 5万吨/日。两座污水处理厂尾水排放标准均执行《化学工业水污染物排放标准》( DB321939-2020)。
洋口化学工业园污水全部通过污水管网收集至污水处理厂集中处理。东区各企业
污水（包括生活污水和生产废水）通过一企一管一池进入1#集水点进行预处理，经提升泵通过专用管道输送至苏环洋口港污水处理厂；西区各企业污水（包括生活污水和生产废水）全部经各厂预处理达到污水处理厂接管标准后通过一企一管输送至如东深水污水处理厂。
（2）园区污水厂概况
1）如东深水污水处理厂一期工程
如东深水污水处理厂一期工程（原凯发新泉污水处理厂）日处理能力为2万m3/d，采用“调节池（事故池）+初沉+水解酸化+氧化沟（卡鲁塞尔）+二沉池+混凝沉淀+臭氧氧化”处理工艺，由两条并联的1万m3/d污水处理装置组成，尾水排放执行《化学工业主要水污染物排放标准》（DB32/939-2006）及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准。由于一期工程运行时间较长，设备老化严重，经专家论证同意，一期工程于二期工程建成运营后停运。
2）如东深水污水处理厂二期工程
①建设情况
[bookmark: OLE_LINK79]二期工程位于化工园西区内，设计处理规模2万m3/d，采用“初沉+厌氧水解+A2/O（MBBR）+二沉+高效澄清池+臭氧氧化+BAC”工艺，项目环评于2017年12月通过审批，尾水执行江苏省《化学工业主要水污染物排放标准》（DB 32/939-2006）表2一级标准，尾水依托现有专用管道排海。污泥脱水后送往如东大恒固废处理有限公司焚烧处理。2019年，为进一步改善出水水质，园区对二期工程实施提标改造，提标改造后为“初沉+厌氧水解+A2/O(MBBR）+二沉+高效澄清池+臭氧氧化+BAC+反硝化深床滤池+活性炭吸附”，提标改造工程己于2019年10月完成。
②运行情况分析
如东深水环境科技有限公司目前己投入运营并通过验收，根据污水厂2023年全年监测数据，出水水质可满足《化学工业主要水污染物排放标准》(DB32/939-2020)表2标准，尾水由专用管道排海。
园区内污水收集现状实行“一企一管”，污水接管率100%，已入区企业专用管网已经铺设到位，各家企业废水经各自的专用管网接入如东深水环境科技有限公司集中处理，并在污水管网排口设置流量计、COD等在线监测仪。
3、供热
西区继续以如东洋口环保热电有限公司作为集中供热热源点，目前已建成3台130吨/时高温高压循环流化床锅炉、2台220吨/时高温高压循环流化床锅炉和2台15兆瓦抽背式汽轮发电机组、2台25兆瓦抽背式汽轮发电机组，供热能力达到700吨/时，可以满足西区企业热负荷需求，机组规模保持现状。
园区企业目前用汽量约245t/h，尚有余量445t/h，能够满足本项目的用汽需要。
4、固废处理
为有效处置洋口化工园生产企业产生的危险废物，提升危险废物在园区内安全处置水平，开发区规划建设了环保静脉产业园，处置规模15万吨/年。目前，静脉产业园内的南通东江环保危险废物处置项目和如东中惠再生资源有限公司的废包装桶再生资源利用项目已建成，南通昊宇危险废物填埋处置项目、南通远创2万吨/年危险废物处置设施、江苏海伊特的废盐处置项目正在建设，还有南通远创危险废物无害化处理项目已取得环评批复拟建设。
区内目前主要2家有资质的处置单位已建成危废处置能力6.8万吨/年。
（1）江苏东江环境服务有限公司
东江环保于2015年收购惠天然和如东大恒，惠天然于2018年吸收合并大恒而成立江苏东江环境服务有限公司，江苏东江现有惠天然和大恒两个厂区。
1 大恒厂区概况
大恒厂区位于如东深水污水处理厂西北侧，现有处理能力为13000吨/年。危险废物处置情况一览表见表2.5-2。
表2.5-2  江苏东江环境服务有限公司大恒厂区处理危险废物一览表
	项目
	废物类别
	危废来源
	建设情况
	核准处置量（t/a）
	经营许可证编号

	一期
	焚烧处置医药废物（HW02）、废药物、药品（HW03）、农药废物（HW04）、废有机溶剂与含有机溶剂废物（HW06）、油/ 水、烃/水混合物或乳化液（HW09）、精（蒸）馏残渣（HW11）、染料涂料废物（HW12）、有机树脂类废物（HW13）、表面处理废物（HW17，不含 336-067-17、336068-17、336-069-17、336101-17）、含醚废物（HW40）
	如东县、如皋市、海安县等区域
	已拆除
	未核准
	/

	
	焚烧处置医疗废物（HW01）
	
	
	
	

	二期
	焚烧处置医药废物（HW02）、废药物、药品（HW03）、农药废物（HW04）、木材防腐剂废物（HW05）、废有机溶剂与含有机溶剂废物（HW06）、废矿物油与含矿物油废物（HW08）、油/水、烃/水混合物或乳化液（HW09）、精（蒸）馏残渣（HW11）、染料涂料废物（HW12）、有机树脂类废物（HW13）、感光材料废物（HW16）、表面处理废物（HW17，不含 336-067-17、336-068-17、336-069-17、336101-17）、废碱（HW35）、含酚废物（HW39）、含醚废物（HW40）、含有机卤化物废物（HW45）、其他废物（HW49，900-039-49、900-041-49、900-042-49、900-044-49、900-047-49、900-999-49）、废催化剂（HW50，263-013-50、275-009-50、276-006-50、261-151-50）
	如东县、如皋市、海安县等区域
	已批、已建、已验收
	13000
	JS0623OO1377-13


②惠天然厂区
惠天然厂区位于大恒厂区西南侧、如东深水污水处理厂北侧，厂区内的项目为固体废物填埋项目，该项目于2014年4月获南通市环境保护局批复（通环管〔2014〕055号），并于2017年9月通过了如东沿海经济开发区管理委员会组织的竣工环保验收（东沿管〔2017〕182号）。
设计填埋库容：设计规模为127万立方米填埋量，其中危险固废103万立方，一般工业固废24万立方，危废填埋处置能力2万t/a，一般工业固废填埋处置能力1万t/a。2016年12月一期工程全部竣工，建成危废填埋库容25万立方，一般工业固废填埋库容8.4万立方。
惠天然厂区处理的固体废物见表2.5-3。
表2.5-3  江苏东江环境服务有限公司惠天然厂区处理固体废物一览表
	废物类别
	设计处置能力（t/a）
	建设情况
	核准处置量（t/a）
	经营许可证编号

	填埋处置含氰废物（HW07）、精（蒸）馏残渣（HW11）、表面处理废物（HW17）、焚烧处理残渣（HW18）、含金属羰基化合物废物（HW19）、含铍废物（HW20）、含铬废物（HW21）、含铜废物（HW22）、含锌废物（HW23）、含砷废物（HW24）、含硒废物（HW25）、含镉废物（HW26）、含锑废物（HW27）、含碲废物（HW28）、含铊废物（HW30）、含铅废物（HW31）、无机氟化物废物（HW32）、无机氰化物废物（HW33）、废酸渣（HW34）、废碱（HW35）、石棉废物（HW36）、含镍废物（HW46）、含钡废物（HW47）、有色金属冶炼废物（HW48）、其他废物（HW49）、废催化剂（HW50，900-048-50）
	20000
	已批、已建、已验收
	20000
	JSNT0623OOL007-2

	一般工业固废
	10000
	
	/
	/


（2）南通东江环保技术有限公司
南通东江环保技术有限公司是东江环保股份有限公司下属的全资子公司，该公司在如东县洋口沿海经济开发区高科技产业园区风光大道南侧4号地块建设危险废物综合处置工程项目，项目规模为焚烧危险废物2万t/a、物化处理危险废物1.5万t/a、高温蒸汽处理医疗废物5t/d（1800t/a），该项目已于2017年4月取得如东沿海经济开发区管理委员会批复（东沿管〔2017〕64号）。
表2.5-4  南通东江环保技术有限公司处理危险废物一览表
	废物类别
	危废来源
	建设情况
	核准处置量（t/a）
	经营许可证编号

	焚烧处置医药废物（HW02）、废药物、药品（HW03）、农药废物（HW04）、废有机溶剂与含有机溶剂废物（HW06）、热处理含氰废物（HW07，仅限336-001-07、#336-002-07、336-003-07）、废矿物油与含矿物油废物（HW08）、油/水、烃/水混合物或乳化液（HW09）、精（蒸）馏残渣（HW11）、染料涂料废物（HW12）、有机树脂类废物（HW13）、新化学物质废物（HW14）、感光材料废物（HW16）、表面处理废物（HW17）、含铬废物（HW21，仅限261-042-21、261-044-21、261-138-21、336-100-21、#397-002-21）、无机氰化物废物（HW33）、废酸（HW34）、废碱（HW35）、有机磷化合物废物（HW37）、有机氰化物废物（HW38）、含酚废物（HW39）、含醚废物（HW40）、含有机卤化物废物（HW45）、其他废物（HW49，仅限900-039-49、900-041-49、900-042-49、#900-046-49、900-047-49、900-999-49）、废催化剂（HW50，仅限261-151-50、261-152-50、263-013-50、271-006-50、#275-009-50、276-006-50、900-48-50）
	立足南通市，并辐射到江苏省全省范围；医疗废物服务范围为南通北三县区域（如东、如皋、海安）
	已批、已建、未验收
	20000
	JS0623OO1574


5、消防
园区设置常压消防给水系统，消防给水系统与生产给水系统合建。在化学工业聚集区内的可燃液体罐区设置压力式泡沫比例混合装置，供可燃液体储罐灭火之用，泡沫混合液水源由化学工业聚集区的生产、消防给水管网或自设的消防水池、水泵供给。
园区基础设施现状汇总见表2.5-5。
表2.5-5  园区基础设施现状一览表
	设施名称
	位置
	建设性质
	现有建设能力

	供水
	南通市区域供水
	/
	已建
	洋口化工园用水依托南通市区域供水，水源为长江，目前最高日供水总量为155万m3/d，还有约近45万m3/d余量，供应化工园区用水。

	污水处理
	如东深水污水处理厂一期工程
	化工园西区西北角
	已建
	2万m3/d（暂停运行）

	
	如东深水污水处理厂二期工程
	
	已建
	2万m3/d

	
	如东洋口港污水处理厂
	化工园东区西北角
	已建
	设计规模为5万m3/d，土建按照3.0万m3/d规模设计建设，设备安装按0.48万m3/d进行安装，实际现状处置能力为0.48万m3/d。

	固废处置
	江苏东江环境服务有限公司
	化工园西区外西侧
	已建
	焚烧处置：1套回转窑焚烧处置系统，年焚烧处置能力为13000吨；
填埋处置：设计规模为127万m3填埋量，其中危险固废103万m3，一般工业固废24万m3，危废填埋处置能力2万t/a，一般工业固废填埋处置能力1万t/a。

	
	南通东江环保技术有限公司
	化工园西区外东南侧
	已建
	焚烧危险废物2万t/a、物化处理危险废物1.5万t/a、高温蒸汽处理医疗废物5t/d（1800t/a）

	供热工程
	如东洋口环保热电有限公司
	化工园西区外南侧
	已建
	2×15MW背压式汽轮机发电组配套3台130t/h（2用1备）循环流化床锅炉；
2×25MW背压式汽轮机发电组配套2台220t/h（2用1备）循环流化床锅炉。

	
	洋口港经济开发区热电联产项目
	化工园东区内
	已建
	1台75t/h锅炉


园区基础设施建设与本项目配套性分析
根据本报告对园区基础设施建设情况调查结果，目前园区内供水、供热等基础设施已配套建成并运行，在本项目周边主干道上均有管网，可就近接入，能满足本项目需求。对照以上分析，园区基础设施基本可满足本项目需求。
园区环境风险防控措施建设情况
园区一级防控措施为以企业内部围堰、事故应急池、初期雨水收集池、雨水排口、污水处理设施等构成的事故废水截留、收集、暂存、控制设施，企业事故应急池总体积46720立方；二级防控措施主要为园区内部应急池、雨水管网、污水处理厂、回抽系统等构成的事故废水收集、暂存、传输设施，确保当企业事故废水未能有效控制在厂界内，蔓延至园区时，园区能够借助一系列防控设施，截断事故废水的外溢路径，确保将水污染控制在园区雨水管网内，园区公共应急池由如东深水环境科技有限公司空置的一期处理系统中调节池＋初沉池＋水解酸化池构成，容积4万立方；园区已建成11座应急雨水闸控和7座控源截污池，构建完备的突发水污染事件二级防控体系；三级防控主要是充分利用园区现有区内河道、闸坝等可用资源，建设完成以区内水系为防控目标的应急防控体系，园区已建4座闸坝（马丰河出口闸、洋北一号闸、洋北二号闸、港潮闸）；园区三级防控体系已建成并通过验收，区内已设置智慧平台负责构建了环境风险源管理系统。
如东县洋口化学工业园（西区）突发水污染事件三级防控体系建设一张图见图7.6-1。
园区目前存在的环境问题及应对措施
根据《如东县洋口化学工业园开发建设规划（2020-2030）环境影响报告书》，结合实际情况，园区目前存在的主要环境问题及整改方案见表2.5-6。

表2.5-6  园区存在的主要环境问题与制约因素整改计划
	序号
	存在问题
	整改措施
	完成情况
	责任部门

	1
	产业定位与布局
	产业定位
	西区有2家企业（华晟链条和天华皮革）、东区有4家企业（领先汽车、锦辰制动、协孚新材料、天华商品混凝土）不符合化工园产业定位。
	建议西区的2家非化工企业（华晟链条和天华皮革）退出园区。东区的南通天华商品混凝土有限公司退出园区，剩余的3家企业不允许建设任何形式的新、扩建项目，逐步淘汰，退出园区。
	华晟链条、天华皮革、天华商品混凝土已退出园区；
其余3家暂未退出
	化工园管委会

	2
	
	
	西区上轮规划的产业定位是印染、化工，印染与化工园定位不符合，且化学农药、化学药品制造、基础化学原料制造等板块布局不够集中
	本轮规划产业定位不再包含印染；空间上按西侧轻东侧重布局，突出生物药物（农药、医药）产业整合提升，重点发展高端专用化学品产业。
	已纳入规划环评
	

	3
	
	
	东区实际引入的部分企业与上轮规划产业布局不太匹配，石化区引入了一些化工新材料等非石化企业
	本轮规划后，东区应按照产业布局引进项目
	已落实
	

	4
	
	
	园区产业链已基本成型，但部分入区企业产品层次不高、工艺装备相对落后
	在现有产业链基础上，进一步优化产业结构，从传统精细化工向现代石化（精细）化工转型，淘汰落后的产品、工艺、装备，通过关闭退出、兼并重组提升产业集中度，进一步招引补链、延链、强链的优质项目，提升园区整体竞争力。
	已纳入规划环评
	

	5
	
	用地布局
	西区现状用地有23.8公顷与上一轮规划批复用地性质不相符，东区现状用地有9.4公顷与上一轮规划批复用地性质不相符。
	如东县国土空间规划对上位规划用地性质进行调整，使现状用地性质符合新一轮国土空间规划的用地布局。
	已完成新一轮国土规划更新
	化工园管委会、如东县自然资源局

	6
	
	
	西区7家企业码头用地（琦衡、泰禾、湘园、优嘉、三美、鑫港、富源）在上一轮总体规划（《洋口镇总体发展规划（2007-2030）》）防护绿地内，用地性质与总规不符。
	7家码头用地性质已调整为建设用地；与《洋口镇总体发展规划（2007-2030）》土地用途不符的情况，在如东县国土空间规划调整后将得到解决。
	已完成新一轮国土规划更新
	化工园管委会、如东县自然资源局

	7
	
	
	东区南侧有4家已建企业和2家在建企业的部分用地超出了南侧边界线。
	建议用地超出化工园边界线的企业建设隔离围栏，明确化工园边界线。线外用地不建设涉化项目。
	已完成
	化工园管委会

	8
	
	
	绿化隔离带建设宽度未达到上轮规划环评要求
	进一步推进200米隔离带建设，有条件的地块建设绿化隔离带。
	已完成
	

	9
	基础设施
	污水厂提标改造和在线监测设施联网
	西区如东深水污水处理厂尾水排放污染因子数值满足原环评批复的《化学工业主要水污染物排放标准》（DB32/939-2006）标准，但未稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准，主要原因是目前污水处理尾水排放标准仍按江苏省《化学工业主要水污染物排放标准》(DB32/939-2006)表2中一级标准进行管理。
	尽快调整运行质态，加强运行管理，确保2020年12月底前出水水质满足《化学工业水污染物排放标准》（DB32/939-2020）一级标准。
	已完成
	化工园管委会、企业

	
	
	
	东区洋口港污水处理厂尾水排放污染因子数值已满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准。后续需在2022年1月1日前完成提标，2022年1月1日后执行《化学工业水污染物排放标准》（DB32/939-2020）一级标准工作；
洋口港污水处理厂的总磷、总氮在线监测仪暂未与生态环境部门监控系统联网，暂未配套挥发酚、石油类、甲苯、水中油、色度等特征因子在线监测设施。
	进一步提标改造，确保2022年1月1日出水水质满足《化学工业水污染物排放标准》（DB32/939-2020）一级标准；
洋口港污水处理厂的总磷、总氮在线监测仪及时联网，并加装挥发酚、石油类、甲苯、水中油、色度等因子在线监测仪。
	暂未落实到位，拟建项目涉及西区
	

	10
	
	排海
工程
	东、西区污水厂排海口均已取得相关批复，西区目前为近海排放，排口附近海水环境质量与排污区外海水质量有一定差距。
东区已做到深海排放，由于管廊建设的问题，排海口未设置在批复的点位。
西区规划排污口位于近岸海域环境功能二类区，不符合排污口设置要求。
	西区所在的洋口镇正在申请总规模为6万吨/天的深海排放口，取得批复后，将利用新排口将尾水排放至符合海洋功能区划的允许排污区；
东区将加快管廊建设；
西区规划排口审批过程中，如东县需及时调整近岸海域环境功能区划。因该项目排口选址论证涉及问题较多，目前正在积极沟通，尚未完成
	西区规划排口暂未取得批复，相关海域功能区划完成调整
	

	11
	
	集中
供热
	东、西区目前均已实现集中供热，规模可满足现有入区企业的需求，但东区集中供热工程尚未完全建设完毕，不满足长期发展需求
	加快推进东区热电联产项目和热电联产扩建项目等集中供热工程建设
	建设中
	

	12
	
	中水
工程
	东、西区目前尚未建成中水回用设施，东区未达到上轮规划环评规定的回用率25%的要求，西区上轮未规划中水回用工程。
	东区已启动2万吨/日中水回用工程的项目前期工作，西区规划近期0.4万吨/日、远期0.6万吨/日的中水回用工程。园区中水回用率达20%。因该项目土地规划调整（原规划用地为非公益用地，2023年2月方取得土地手续）及施工许可与前期计划有偏差，取得时间相对滞后，因此该项目相对前期预计时间延期
	已完成施工，暂未运行
	

	13
	环境质量
	大气
环境
	规划区所在的如东县2022年为空气质量不达标区，超标因子为臭氧。
	南通市在全省率先制定《2022-2023年臭氧污染综合治理实施方案》
	已完成
	如东县政府、化工园管委会

	14
	
	地表水环境
	化工园所在区域的掘苴河、马丰河、栟茶运河、九洋河水质尚不能完全达到《地表水环境质量》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求；匡河水质不能完全达到《地表水环境质量》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求。化工园内大部分水域为Ⅴ类水体。
	如东县正在开展“清水绿岸”提质行动等污染防治攻坚战，园区也制订了水环境整治计划，彻底消除劣五类水体，达到相应地表水标准。
	实施中
	

	15
	园区环境管理
	化工园已建项目验收率有待提高，西区为97.59%，东区为76.47%，未验收项目见表3.2-15。
	对正在试生产的项目制定验收方案，按计划及时完成验收。
	已落实
	化工园管委会

	16
	
	园区应急预案未及时向社会公布
	及时向社会公布应急预案
	已落实
	

	17
	
	园区大气环境风险防控与应急措施还需提高，部分涉气环境风险企业有毒有害预警装置与监控平台的对接还未建成
	加快推进各企业的有毒有害预警装置应与监控平台完成对接
	已落实
	

	18
	
	园区层面未确定VOCs控制的重点污染物，尚未建立特征污染物名录
	园区层面建立VOCs特征污染物名录库
	已完成
	化工园管委会

	19
	
	尚未开展VOCs“一企一策”治理效果后评估工作，也未出台和减排效果挂钩的补贴政策
	推进完成企业“一企一策”治理效果后评估工作
	已完成
	

	20
	
	化工园突发环境事件应急预案和化工园重点企业风险评估未将危险废物的产生、贮运与处置等环节的环境风险纳入。
	根据《江苏省突发事件总体应急预案》（苏政发〔2020〕6号）、《企事业单位和工业园区突发环境事件应急预案编制导则》（DB32T3795-2020），结合本轮洋口化工园开发建设规划，编制并完善化工园重大突发环境事件应急预案，完善风险防控措施。
督促企业进一步识别重大危险源，将危险废物的产生、贮运与处置等环节的环境风险纳入环境应急预案和风险评估报告。
	已完成
	

	21
	
	建立和完善包括大气、地表水、地下水、土壤、生态等环境要素的环境监测监控体系。
	园区已按照限值限量及具体情况，建成上下风险超级站、新建27个路边站及边界站、4个恶臭站，并建成48套重点企业厂界监测站，进一步优化了大气监控预警体系。园区环境监测中心主体工程已建设完工，因监测中心主体建成后布局规划问题，以及检测设备的选择等需要按规范进行招投标等流程，因此导致工程相对滞后，下一步，将严格按照监测中心建设要求，加快推进项目建成落地。已建立企业闻气而动、园区异味巡检制度，结合园区走航及24h嗅辨巡查，全面防控异味影响。完善智慧环保平台，已在智慧平台升级加入水平衡动态管理模块。
	实施中
	

	22
	
	化工园重点发展化工产业，涉及较多危险化学品的使用、储存，存在较多重大风险源。
	日常管理过程中强化环境风险的控制与防范。
	加强日常管理
	

	23
	化工园企业需整治问题
	化工园内企业恶臭污染物控制措施需进一步完善
	督促恶臭气体排放企业采取措施进一步加强恶臭气体的捕集与处置，减少无组织排放。
	已完成
	化工园管委会

	24
	
	西区规划范围内现状企业中有自备锅炉的，如东县华盛化工有限公司企业仍未使用清洁能源。
	推进企业使用清洁能源。
	已完成
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江苏省生态红线区域保护规划
①与江苏省国家级生态保护红线规划相符性分析
对照《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74号），距离建设项目最近的国家级生态保护红线为江苏小洋口国家级海洋公园，距离建设项目所在地约2.8km；对照《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号）及江苏省自然资源厅《江苏省自然资源厅关于如东县生态空间管控区域调整方案的复函》（苏自然资函[2021]1086号），距离建设项目最近的生态空间管控区域为如东县沿海生态公益林，距离项目边界约4km。扩建项目与生态红线管控区域位置关系见图2.5-4~图2.5-6。
②与江苏省海洋生态保护红线规划相符性分析
根据《江苏省海洋生态保护红线规划》（2016-2020年），如东县划定了海洋特别保护区禁止类红线区1个（江苏小洋口国家级海洋公园，总面积34.33平方公里，其重点保护区和预留区划定为禁止类红线区，划定海域面积21.24平方公里），海洋特别保护区限制类红线区1个（江苏小洋口国家级海洋公园的资源恢复区和环境整治区划定为限制类红线区，划定海域面积13.06平方公里），重要滨海湿地红线区2个（如东沿海重要生态湿地，划定海域面积208.28平方公里；小洋口沿海重要生态湿地，划定海域面积17.02平方公里），重要渔业海域限制类红线区4个（如东大竹蛏西施舌国家级水产种质资源保护区，划定海域面积32.52平方公里；江苏如东文蛤省级水产种质资源保护区，划定海域面积1.56平方公里；烂沙洋北水道北侧重要渔业海域，划定海域面积75.76平方公里；冷家沙重要渔业海域，划定海域面积165.44平方公里），重要滨海旅游限制类红线区2个（洋口渔港旅游休闲娱乐区，划定海域面积11.43平方公里；东凌湖旅游休闲娱乐区，划定海域面积4.86平方公里）。
本项目与江苏省海洋生态保护红线规划协调关系图见图2.5-7，项目建设不占用生态红线区域，不会导致辖区内生态红线区域生态服务功能下降。因此，本项目的建设符合《江苏省海洋生态保护红线规划》。


表2.5-7 如东县区国家生态红线保护范围一览表
	县级
	名称
	管控类别
	类型
	地理位置
	面积
（平方公里）
	海岸线长度（公里）
	生态保护目标

	如东县
	洋口渔港旅游休闲娱乐区
	限制类

	重要滨海旅游区
	四至：120°56′27.97"E—121°0′24.72"E；
32°35′18.29"N—32°37′22.40"N
	11.43
	4.88
	典型海洋自然景观和历史文化古迹

	
	江苏小洋口国家级海洋公园禁止区

	禁止类

	海洋特别保护
区
	四至：120°59′14.05"E—121°5′4.72"E；
32°35′44.03"N—32°38′38.88"N
	21.24
	0
	珍稀濒危生物种群、典型海洋自然景观和历史文化古迹

	
	小洋口沿海重要生态湿地
	限制类

	重要滨海湿地

	四至：121°1′45.61"E—121°8′24.06"E
32°36′18.75"N—32°38′55.59"N
	17.02
	0
	湿地生态系统

	
	江苏小洋口国家级海洋公园
	限制类
	海洋特别保护
区
	四至：121°1′1.7"E—121°4′14.66"E；
32°33′38.77"N—32°37′5.27"N
	13.06
	1.58
	珍稀濒危生物种群、典型海洋
自然景观和历史文化古迹

	
	如东沿海重要生态湿地
	限制类

	重要滨海湿地

	四至：121°8′38.27"E—121°22′9.21"E；
32°29′11.01"N—32°37′48.23"N
	208.28
	0
	湿地生态系统

	
	如东大竹蛏西施舌国家级水产种质资源保护区
	限制类

	重要渔业海域

	四至：121°23′55.93"E—121°29′55.01"E；
32°35′45.97"N—32°39′2.98"N
	32.52
	0
	主要保护对象为大竹蛏和西
施舌，其他保护对象为文蛤、四角蛤蜊、大黄鱼、小黄鱼等

	
	烂沙洋北水道北侧重要渔业海域
	限制类

	重要渔业海域

	四至：121°26′38.55"E—121°39′0.00"E；
32°34′40.00"N—32°37′51.60"N
	75.76
	0
	海洋生态系统

	
	东凌湖旅游休闲娱乐区
	限制类

	重要滨海旅游
区
	四至： 121°24′41.89"E—121°26′4.59"E；
32°16′58.03"N—32°18′8.86"N
	4.86
	0
	典型海洋自然景观和历史文
化古迹

	
	冷家沙重要渔业海域
	限制类

	重要渔业海域

	四至： 121°38′57.22"E—121°53′44.04"E；
32°15′48.51"N—32°23′9.98"N
	165.44
	0
	海洋生态系统


表2.5-8 如东县区生态管控区保护范围一览表
	地区
	红线区域名称
	主导生态功能
	生态空间管控区域范围
	生态空间管控区域面积（公顷）

	如东县
	九圩港-如泰运河清水通道维护区
	水源水质保护
	如东县境内九圩港、如泰运河及两岸各500米，调出地块28个，补划面积1491.2844公顷
	5249.306

	
	遥望港-四贯河清水通道维护区
	水源水质保护
	如东县境内遥望港及两岸各500米。四贯河起点为如泰运河，讫点为遥望港，水体及两岸各500米，调出地块14个，补划面积458.697公顷
	2018.7913

	
	掘坎河清水通道维护区
	水源水质保护
	掘坎河两侧补划面积432.491公顷， 
	432.491

	
	如东县沿海生态公益林
	海岸带防护
	南至最内一道海堤遥望港，北至一道海堤，西至海安界，东至一道海堤的林带，涉及栟茶镇、洋口镇、丰利镇、苴镇、长沙镇、大豫镇、如东盐场等区域。调出区块8块，总面积221.1729公顷；如东县沿海生态公益林两侧，集中连片区域补划面积221.1729公顷
	1974.8211

	
	如东沿海重要湿地
	湿地生态系统保护
	1、121°14′07.01″E，32°27′38.69″N；2、121°12′28.92″E，32°28′09.52″N；3、121°13′36.82″E，32°29′22.62″N；4、121°10′03.40″E，32°31′09.72″N；5、121°13′44.09″E，32°36′52.31″N；6、121°19′23.66″E，32°34′13.50″N
调出地块2处面积661.5619公顷
	1856.9601

	
	冷家沙重要渔业海域
	特殊物种保护区
	冷家沙重要渔业海域面积1969.0606公顷
	1969.0606

	
	江海河清水通道维护区
	水源水质保护
	如东县境内江海河及两岸各1000米、调出15地块，调出面积1079.8423公顷，补划面积1186.2891公顷
	7463.8132



环境功能区划
根据《如东县环境功能区划》和《江苏省海洋功能区划》，园区及其所在区域环境功能区划见表2.5-9。
表2.5-9  园区及其所在区域环境功能区划
	环境要素
	功能区划
	执行标准

	环境空气
	工业区、居住、工商文教、农村地区
	GB3095-2012中二级标准

	地表水
	养殖、农灌、泄洪、工业
	GB3838-2002中Ⅲ、Ⅳ类标准

	地下水
	农业、工业
	GB/T14848-2017

	海（域）水
	滩涂养殖、浅海增（养）殖区
	GB3097-1997中第二类

	声环境
	交通干线及其两侧
	GB3096-2008中4a类标准

	
	园区工业用地
	GB3096-2008中3类标准

	
	园区内其它用地
	GB3096-2008中2类标准

	
	农村地区
	GB3096-2008中1类标准


根据江苏省海洋与渔业局苏海域函 [2004]13号文，在小洋口闸外侧划定半径为3km的扇形排污区该区内海水水质执行国家《海水水质标准》中第三类标准。


[bookmark: _Toc9310][bookmark: _Hlk93670525][bookmark: _Toc26947404][bookmark: _Toc495354260][bookmark: _Hlk145249358]现有项目回顾性评价
[bookmark: _Toc30142]现有项目环保手续概况
江苏恒峰精细化学股份有限公司（以下简称“江苏恒峰”）位于如东县洋口化学工业园西区海滨四路35号，占地面积约65亩，主要从事聚丙烯酰胺干粉系列、聚丙烯酰胺乳液系列产品的生产。公司成立于2008年，目前厂区现有职工142人。
2009年10月，江苏恒峰委托编制了《年产6000吨丙烯酸二甲氨基乙酯氯甲烷盐、6000吨甲基丙烯酸二甲氨基乙酯氯甲烷盐、6000吨聚丙烯酰胺乳液、10000吨聚丙烯酰胺粉剂项目环境影响报告书》，并于2009年7月取得原南通市环境保护局的批复（通环管[2009]075号），由于实际建设过程中生产设备及三废治理设施调整，委托编制了《年产6000吨丙烯酸二甲氨基乙酯氯甲烷盐、6000吨甲基丙烯酸二甲氨基乙酯氯甲烷盐、6000吨聚丙烯酰胺乳液、10000吨聚丙烯酰胺粉剂项目环境影响评价评价报告书补充说明报告》，并于2013年4月取得原南通市环境保护局的批复（通环管［2013］035号）。该项目实际建成聚丙烯酰胺乳液生产能力6000t/a、聚丙烯酰胺粉剂生产能力10000t/a，分别于2013年及2018年分两个阶段完成环保竣工验收，丙烯酸二甲氨基乙酯氯甲烷盐及甲基丙烯酸二甲氨基乙酯氯甲烷盐两个产品放弃建设。
2022年1月12日，企业登记备案了“三废处理设施提升改造项目”，主要对厂区现有废气治理设施进行调整，相关调整已经落实到位。
2023年12月，江苏恒峰委托编制了《年产1万吨阴离子聚丙烯酰胺粉剂、5000吨阳离子聚丙烯酰胺粉剂项目环境影响报告表》，该项目于2023年12月取得南通市行政审批局的批复（通行审批[2023]385号），目前项目在建。
企业环保手续履行情况详见表3.1.1-1。
		江苏恒峰精细化学股份有限公司年产3万吨聚丙烯酰胺乳液扩建项目环境影响报告书

表3.1.1-1  江苏恒峰现有项目批复及建设情况
	序号
	项目名称
	产品名称
	环评设计规模t/a
	实际建设规模t/a
	批复时间以及文号
	验收时间以及文号
	运行情况

	1
	年产6000吨丙烯酸二甲氨基乙酯氯甲烷盐、6000吨甲基丙烯酸二甲氨基乙酯氯甲烷盐、6000吨聚丙烯酰胺乳液、10000吨聚丙烯酰胺粉剂项目
	丙烯酸二甲氨基乙酯氯甲烷盐
	6000
	0
	2009年7月
	通环管[2009]023号
	已放弃建设
	未建设

	
	
	甲基丙烯酸二甲氨基乙酯氯甲烷盐
	6000
	0
	
	
	
	未建设

	
	
	聚丙烯酰胺乳液（PAM乳液）
	6000
	6000
	
	
	6000吨/年聚丙烯酰胺乳液及5000吨/年聚丙烯酰胺粉剂于2013年7月完成验收（通环验[2013]0072号）；5000吨/年聚丙烯酰胺粉剂于2018年5月完成水和大气自主验收，2018年9月完成噪声和固废验收（通行审批[2018]356号）
	正常运行

	
	
	聚丙烯酰胺粉剂（PAM粉剂）
	10000
	10000
	
	
	
	正常运行

	2
	年产6000吨丙烯酸二甲氨基乙酯氯甲烷盐、6000吨甲基丙烯酸二甲氨基乙酯氯甲烷盐、6000吨聚丙烯酰胺乳液、10000吨聚丙烯酰胺粉剂项目补充说明
	对一期项目部分生产设备和三废治理设施调整，不涉及产品方案变化
	/
	/
	2013年4月
	通环管[2013]035号
	纳入一期项目验收

	3
	三废处理设施提升改造项目建设项目
	/
	/
	/
	已填报环境影响登记表
备案号：202232062300000060
	无需验收
	正常运行

	4
	年产1万吨阴离子聚丙烯酰胺粉剂、5000吨阳离子聚丙烯酰胺粉剂项目
	阴离子聚丙烯酰胺粉剂
	10000
	0
	2023年12月
	通行审批[2023]385号
	在建
	暂未建成

	
	
	阳离子聚丙烯酰胺粉剂
	5000
	0
	
	
	
	



[bookmark: _Toc28609]现有项目建设内容和工程组成
现有项目主体工程和产品方案
（因涉及企业商业机密，故删除了该部分内容）
现有项目工程建设内容
（因涉及企业商业机密，故删除了该部分内容）
		江苏恒峰精细化学股份有限公司年产3万吨聚丙烯酰胺乳液扩建项目环境影响报告书

现有项目生产工艺及原辅料消耗
[bookmark: _Toc14209]（因涉及企业商业机密，故删除了该部分内容）
现有项目污染防治措施
（因涉及企业商业机密，故删除了该部分内容）


[bookmark: _Toc32343]现有项目水及蒸汽平衡
[bookmark: _Toc20805][bookmark: _Hlk138663234][bookmark: _Hlk145249073]（因涉及企业商业机密，故删除了该部分内容）
现有项目污染物排放及达标情况
[bookmark: _Hlk145248830]江苏恒峰在现有污染源布设在线监控设备，包括有组织废气DA001颗粒物；废水总排口COD在线以及雨水排口pH、COD在线设备。现有已建项目污染物排放及达标情况根据企业在线监测数据以及近年日常、例行监测数据进行评价。
现有项目废气污染物排放及达标情况
（因涉及企业商业机密，故删除了该部分内容）
现有项目废水污染物排放及达标情况
（因涉及企业商业机密，故删除了该部分内容）
现有项目噪声污染物排放及达标情况
根据江苏恒峰2023年例行监测报告，现有项目噪声排放数据统计见表3.5.3-1，由表中统计数据可知，各噪声测点监测值均能达标。
表3.5.3-1 江苏恒峰噪声监测统计
	监测时间
	检测点位
	昼间
	夜间

	
	
	监测值
	标准值
	达标情况
	监测值
	标准值
	达标情况

	2023.7.18
	厂界东外1米N1
	54.3
	65
	达标
	44.2
	55
	达标

	
	厂界南外1米N2
	54.1
	65
	达标
	44.4
	55
	达标

	
	厂界西外1米N3
	53.2
	65
	达标
	43.8
	55
	达标

	
	厂界北外1米N4
	53.5
	65
	达标
	43.4
	55
	达标

	2023.12.23
	厂界东外1米N1
	54.3
	65
	达标
	44.0
	55
	达标

	
	厂界南外1米N2
	54.1
	65
	达标
	44.1
	55
	达标

	
	厂界西外1米N3
	53.9
	65
	达标
	43.8
	55
	达标

	
	厂界北外1米N4
	53.4
	65
	达标
	44.8
	55
	达标


现有项目土壤、地下水现状监测情况
根据江苏恒峰2023年土壤、地下水自行监测报告，2023年土壤、地下水现状监测统计见表3.5.4-1，由表中统计数据可知，各土壤、地下水测点监测值均能达标。
表3.5.4-1 江苏恒峰土壤污染物检出情况统计
	污染物类别
	分析指标
	单位
	检出限
	最小值
	最大值
	对照点
	检出率
	最高浓度点位

	
	
	
	
	
	
	
	
	编号
	采样深度（m）
	位置备注

	pH
	无量纲
	/
	7.93
	8.83
	8.84
	100%
	T2
	0-0.5
	丙烯酰胺车间西北

	重金属和无机物
	铜
	mg/kg
	1
	11
	31
	12
	100%
	T6
	0-0.5
	污水处理站南

	
	铅
	mg/kg
	0.1
	15
	24
	17
	100%
	T2
	0-0.5
	丙烯酰胺车间西北

	
	镍
	mg/kg
	3
	12
	23
	13
	100%
	T2
	0-0.5
	丙烯酰胺车间西北

	
	汞
	mg/kg
	0.002
	0.106
	3.52
	0.621
	100%
	T7
	0-0.5
	事故池东北

	
	砷
	mg/kg
	0.01
	3.95
	5.83
	4.87
	100%
	T7
	0-0.5
	事故池东北

	
	镉
	mg/kg
	0.01
	0.02
	0.27
	0.02
	100%
	T6
	0-0.5
	污水处理站南

	石油烃
	mg/kg
	6
	31
	230
	34
	100%
	T2
	0-0.5
	丙烯丙烯酰胺车间


土壤污染物执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)中的第二类用地土壤污染风险筛选值标准。将土壤中检出污染物浓度值与标准对比后发现，该地块土壤中检测出的污染物含量均未超过评价标准。
续表3.5.4-2江苏恒峰地下水污染物检出情况统计
	检测指标
	单位
	检出限
	最小值
	最大值
	对照点
	检出率
	最高浓度点位

	
	
	
	
	
	
	
	编号
	位置

	pH
	无量纲
	/
	7.6
	7.9
	7.5
	100%
	D4
	污水处理站南

	总硬度
	mg/L
	3.0
	325
	638
	611
	100%
	D4
	污水处理站南

	氨氮
	mg/L
	0.025
	0.218
	0.580
	0.381
	100%
	D3
	丙类罐区东

	高锰酸盐指数（耗氧量）
	mg/L
	0.4
	3.5
	8.1
	8.6
	100%
	D3
	丙类罐区东

	溶解性总固体
	mg/L
	--
	741
	1590
	1580
	100%
	D4
	污水处理站南

	硫酸盐
	mg/L
	0.018
	41.2
	213
	203
	100%
	D3
	丙类罐区东

	氯化物
	mg/L
	0.007
	58.8
	254
	240
	100%
	D4
	污水处理站南

	铁
	mg/L
	0.03
	ND
	0.12
	ND
	50%
	D3
	丙类罐区东

	锌
	mg/L
	0.009
	ND
	0.010
	ND
	25%
	D3
	丙类罐区东

	
	
	
	
	
	
	
	D4
	污水处理站南

	铝
	mg/L
	0.009
	0.115
	0.398
	0.118
	100%
	D1
	丙烯酰胺车间东南

	硝酸盐
	mg/L
	--
	ND
	1.22
	ND
	25%
	D2
	丙类仓库3西南

	氟化物
	mg/L
	0.006
	0.203
	0.730
	0.303
	100%
	D2
	丙类仓库3西南

	砷
	μg/L
	0.3
	6.2
	39.4
	14.9
	100%
	D4
	污水处理站南

	碘化物
	mg/L
	0.025
	ND
	0.131
	0.326
	50%
	D3
	丙类罐区东

	石油烃
	mg/L
	0.01
	0.13
	0.19
	ND
	100%
	D4
	污水处理站南

	铅
	μg/L
	1.0
	ND
	3.0
	ND
	25%
	D3
	丙类罐区东


与《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）各污染物评价标准对比后发现，地块内地下水样品检出因子均满足Ⅳ类标准。
[bookmark: _Toc7447]现有项目污染物排放情况
[bookmark: _Toc31491]（因涉及企业商业机密，故删除了该部分内容）
现有项目环境风险回顾
现有项目环境风险防范及应急措施
江苏恒峰已建立风险管理制度，现有风险管理制度落实情况见表3.7.1-1。
表3.7.1-1 环境风险管理制度
	序号
	评价内容及要求
	落实情况

	1
	环境风险防控和应急措施制度是否建立，环境风险防控重点岗位的责任人或责任机构是否明确，定期巡检和维护责任制度是否落实
	企业已组建安全环保管理机构，配备通过技能培训的管理人员承担环保安全工作。已制定各项安全生产管理制度、生产操作规则、完善的事故应急计划及相应的应急处理手段和设施。公司设置责任分工明确的三级应急救援体系；环境风险防控重点岗位责任人或责任机构明确，巡检、维护制度落实。

	2
	环评及批复文件的各项环境风险防控和应急措施要求是否落实
	项目均通过环评审批要求，环评及批复要求基本落实，各项风险风范措施基本落实。

	3
	是否经常对职工开展环境风险和环境应急管理宣传和培训
	（1）公司范围内定期开展应急演练，公司级应急预案演练每年至少进行一次综合演练，车间和班组级应急预案演练每半年至少进行一次专项演练（2）企业员工环境教育以企业自主实施，政府督导的方式进行，采用由企业内部专业人员授课及各种板报、海报、厂报、标语的方式，企业法人及管理人员采用发放培训教材、专家集中授课或者会议研讨等方式进行宣传教育。

	4
	是否建立突发环境事件信息报告制度，并有效执行
	企业建有“内部通报-信息上报-信息通报”的三级信息报告与通报制度。根据事故情况启动相应等级的应急预案，当发生重大突发环境事件，应急指挥部须上报园区生态环境部门。情况紧急时，可直接通过电话等快捷通讯手段，直接向如东县洋口化学工业园管委会、应急管理部门或消防支队汇报情况，请求外部支援。应急办公室应在72小时之内向总部以及上级部门递交事故书面报告。当发生的事故可能波及周边的社会时，由应急指挥部通过电话、互联网、人工信息传递等通讯手段，迅速向周边企业及居民通报事故简况。


表3.7.1-2 环境风险单元及现有环境风险防控与应急措施
	环境风险单元
	环境风险防控措施现状

	罐区
	涉及环境风险物质
	丙烯酰胺溶液
	丙烯酸溶液
	白油
	液碱
	

	
	可能发生的事故类型
	泄漏、火灾、爆炸
	泄漏、火灾、爆炸
	泄漏、火灾
	泄漏
	

	
	防控措施现状
	1. 罐区按品种分区设置，分别设置防火堤（围堰），收集池、围堰内有效容积不小于最大贮罐的容积；地面硬质化，波向收集池；（符合）
1. 防火堤（围堰）外设排水切换阀，正常情况下通向雨水系统的阀门关闭，通向废水收集水池的阀门打开，泵入进入污水处理设施处理；储罐区日常管理及维护良好，有专人负责阀门切换，保证初期雨水、泄漏物和受污染的消防水排入污水系统。（符合）
1. 泵区设置有围档；（符合）
1. 醒目处设置防火警示标志；视频监控并配有灭火器；（符合）
1. 废水泵设置在侧面，有防泄漏围挡设置。（符合）

	
	相关图片
	罐区围堰
	泵区围栏
	侧面碱泵

	
	
	[image: ]
	[image: ]
	[image: output_1]

	甲类仓库
	涉及环境风险物质
	过硫酸铵、过硫酸钠
	
	

	
	可能发生的事故类型
	爆炸
	
	

	
	防控措施现状

	1. 隔开贮存，且有专人管理；与柴油隔开贮存（符合）
1. 设置不渗漏的地基（地面硬质化）（符合）
1. 库内设置易燃、易爆气体泄漏报警装置（符合）
1. 库内设置视频监控、灭火器等消防设施（符合）
1. 在醒目处设置禁火、防爆警示标志（符合）

	
	相关图片
	甲类仓库
	

	
	
	[image: ]
	

	产品仓库
	涉及环境风险物质
	聚丙烯酰胺乳液
	
	[image: output_1]

	
	可能发生的事故类型
	泄漏
	
	

	
	防控措施现状

	1. 分离贮存，且有专人管理（符合）
1. 地面硬质化（符合）
1. 视频监控并配有灭火器（符合）
4、液体仓库设置漫坡，防止液体流散。（符合）
	

	生产车间
	涉及环境风险物质
	丙烯酰胺、丙烯酸、液碱、白油、过硫酸钠、过硫酸钠、亚硫酸氢钠、DAC、DMC、聚丙烯酰胺粉尘等

	
	可能发生的事故类型
	泄漏、火灾、爆炸

	
	防控措施现状

	1. 生产车间地面采用抗渗系数的水泥浇注，车间设有导流沟用于收集设备、地面、事故废水到车间废水收集池；企业在生产车间外设置三个应急收集池（4m3/个），并配备了应急提升泵。（符合）
1. 装置下周围设置围堰、导流沟（符合）
1. 车间废水收集池均用抗渗系数的水泥浇注，设防初期雨水、泄漏物、受污染的消防水（溢）流入雨水和清净下水系统的导流围挡收集措施等；（符合）
1. 视频监控并配备消防灭火系统（符合）
1. 在显目处设置安全警示、应急疏散标志（符合）

	
	相关图片
	反应釜底围栏、导流沟
	车间废水收集池（4m3/个）
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	[image: output_1]

	废气处理设施
	涉及环境风险物质
	聚丙烯酰胺粉尘

	
	可能发生的事故类型
	泄漏、火灾、爆炸、超标排放

	
	防控措施现状
	1、有防雷设施2、有安全操作规程3、规范设置检测口，并定期监测4、专人管理、检查和维护5、规范运行，达标排放（符合）

	
	相关图片
	废气处理设施

	
	
	[image: ][image: e8a004754d5405d83e3963bbe7d87a1]
	[image: c3f68debae2f7ce30da1ef61cdb794b][image: 84b1715ba2ce3a6ac34323fe07c1506]

	
	
	[image: output_1]
	[image: output_1]

	污水处理设施
	涉及环境风险物质
	含COD废水
	
[image: ]

	
	可能发生的事故类型
	泄漏、超标排放
	

	
	防控措施现状
	1. 足够容量的调节池（符合）
1. 规范运行达标排放（符合）
1. 足够容量的排放缓冲池（符合）
1. 规范排口设置，标志规范、醒目正确（符合）
1. 专人管理、检查和维护（符合）
	

	危险废物仓库
	涉及环境风险物质
	白油、液碱、表面活性剂、PAM等

	
	可能发生的事故类型
	火灾、泄漏

	
	防控措施现状
	1. 设置专门的仓库，且相对密闭。（符合）
1. 设置不渗漏的地基与裙脚并进行防腐、防渗处理（符合）
1. 配置通风设施和废气处理设施（符合）
1. 按性质分类贮存（符合）
1. 设置导流沟、收集池（符合）
1. 设置防火、防爆措施，配备灭火器材在显目处（符合）
1. 标志规范、责任人明确专人管理、合法转移、帐物相符（符合）

	
	
	危险废物仓库废气处理设施

	
	相关图片
	[image: e8a004754d5405d83e3963bbe7d87a1]
	[image: 5588183205296c989d0b0bab00c90df]

	总图布置
	环境风险防控措施现状
	1. 建构筑物间距适当，符合《建筑设计防火规范》要求（符合）
1. 道路满足人员紧急疏散和消防的要求（符合）
1. 关键部位设置消防设施，厂区设置消防值班室（符合）
	[image: ]

	清净下水、雨水系统
	环境风险防控措施现状
	1. 蒸汽冷凝水等清下水排入循环水池进行循环利用。雨水经厂区雨水系统排入园区雨水管网，排入东匡河，最终排入黄海，已设置明渠监控。（符合）
1. 雨污分流（符合）
1. 设置276m3应急池的自流式事故池，位置合理，配切换阀、提升水泵，专人管理、检查和维护（符合）
1. 雨、污水排口设置截流阀专人管理、检查和维护（符合）

	
	相关图片
	雨水闸控（自动阀，与园区联网）
	事故池（V=276m3）

	
	
	[image: ][image: ]
	[image: e2b48fafd2e51fc5cef1f1c9e605ebc]


企业现有事故废水收集管线及闸阀控制分布见图3.7-1，现有雨污管道及封堵系统见图3.7-2。


图3.7-2  现有雨污管道及封堵系统图
现有应急预案备案情况
江苏恒峰已编制环境突发事件应急预案，并在如东县生态环境局备案，备案号：320623-2022-024-M。
现有项目应急物资配置
现有厂区内应急物资明细表见下表：
表3.7.3-1全厂应急物资一览表
	环境应急资源信息

	序号
	名称
	规格、型号
	储备量（个）
	设置场所
	主要功能

	1. 
	消防电话
	
	3
	消防控制室、车间、变配电室
	通信和指挥

	2. 
	视频监控系统
	
	1套
	厂区
	通信和指挥

	3. 
	电喇叭
	
	2
	安全科、环保科
	通信和指挥

	4. 
	可燃气体探测器
	隔爆型
	4
	危险品仓库、危险固废仓库
	预报警设施

	5. 
	有毒气体报警仪
	硫化氢
	1
	危险固废仓库
	预报警设施

	6. 
	有毒气体报警仪
	氨气
	1
	危险固废仓库
	预报警设施

	7. 
	氧含量测定仪
	氧气
	4
	液氮储罐区、干粉配料区、乳液配料区
	预报警设施

	8. 
	热电阻温度计
	
	36
	PAM粉剂配料釜、反应釜
	预报警设施

	9. 
	热电阻温度计
	
	12
	PAM乳液配料釜、反应釜、反相釜
	预报警设施

	10. 
	热电阻温度计
	
	12
	干燥床及加热器
	预报警设施

	11. 
	连锁自控装置
	
	2
	PAM粉剂计量槽
	预报警设施

	12. 
	连锁自控装置
	
	1
	PAM乳液计量槽
	预报警设施

	13. 
	安全阀
	
	16
	空气、氮气储罐、蒸汽缓冲罐等
	预报警设施

	14. 
	烟感探测器
	隔爆型
	66
	仓库、车间
	预报警设施

	15. 
	手动报警按钮
	隔爆型
	29
	综合楼、仓库、车间、公用工程
	预报警设施

	16. 
	声光报警器
	隔爆型
	5
	丙类仓库一、车间、公用工程
	预报警设施

	17. 
	浸塑手套
	
	4
	车间应急柜
	人员防护

	18. 
	护目镜
	防化服
	2
	
	人员防护

	19. 
	普达系列全面具
	防化护目镜
	2
	
	人员防护

	20. 
	白醋
	防化手套
	2
	
	医疗急救

	21. 
	小苏打清洗液
	
	2
	
	医疗急救

	22. 
	自吸过滤式防毒面具
	ABS20
	2
	
	人员防护

	23. 
	防护服（杜邦）
	
	2
	
	人员防护

	24. 
	防护靴
	
	2
	
	人员防护

	25. 
	LED强光手电筒
	
	2
	
	应急救护

	26. 
	吸附毛毡
	
	20
	
	应急救护

	27. 
	应急医药箱
	
	1
	
	应急救护

	28. 
	消防水带（25m)
	
	2
	
	消防设施

	29. 
	多功能水枪
	
	1
	
	消防设施

	30. 
	白醋
	
	2
	罐区应急柜
	医疗急救

	31. 
	碳酸氢钠抑菌液
	
	2
	
	医疗急救

	32. 
	小苏打清洗液
	
	2
	
	医疗急救

	33. 
	去氟灵应急冲洗液
	
	1
	
	医疗急救

	34. 
	高效防毒半面罩
	
	3
	
	人员防护

	35. 
	自吸过滤式防毒面具
	
	3
	
	人员防护

	36. 
	浸塑手套
	
	4
	
	人员防护

	37. 
	防尘口罩
	
	6
	
	人员防护

	38. 
	防护服（杜邦）
	
	2
	
	人员防护

	39. 
	护目镜
	
	4
	
	人员防护

	40. 
	普达系列全面具
	
	2
	
	人员防护

	41. 
	防护靴
	
	2
	
	应急救护

	42. 
	警戒带
	
	2
	
	警戒防护

	43. 
	02消防服六件套
	
	2
	
	人员防护

	44. 
	LED强光手电筒
	
	4
	
	应急救护

	45. 
	吸附毛毡
	
	20
	
	应急救护

	46. 
	消防水带（25m)
	
	2
	
	消防设施

	47. 
	多功能水枪
	
	1
	
	消防设施

	48. 
	洗眼淋浴器
	
	15
	车间、罐区、甲类仓库、污水处理站
	医疗急救

	49. 
	担架
	
	1
	门卫室微型消防站
	医疗急救

	50. 
	消防服
	
	6
	
	人员防护

	51. 
	消防头盔
	
	6
	
	人员防护

	52. 
	消防靴
	
	6
	
	人员防护

	53. 
	重型防化服
	
	2
	
	人员防护

	54. 
	正压式空气呼吸器
	
	2
	
	人员防护

	55. 
	防毒面具
	
	2
	
	人员防护

	56. 
	浸塑手套
	
	2
	
	人员防护

	57. 
	防护眼镜
	
	2
	
	人员防护

	58. 
	消防皮带
	
	6
	
	人员防护

	59. 
	防火手套
	
	6
	
	人员防护

	60. 
	防毒口罩
	
	8
	
	人员防护

	61. 
	安全绳
	
	1
	
	人员防护

	62. 
	手电筒
	
	1
	
	应急照明

	63. 
	警示带
	
	1
	
	隔离

	64. 
	水枪
	
	2
	
	消防

	65. 
	扳手
	
	1
	
	污染源控制

	66. 
	钳子
	
	1
	
	污染源控制

	67. 
	锤子
	
	1
	
	污染源控制

	68. 
	对讲机
	
	2
	
	应急指挥

	69. 
	应急柜
	
	1
	
	存放

	70. 
	消防过滤式综合防毒面具
	
	6
	
	人员防护

	71. 
	消防员灭火防化服
	
	6
	
	人员防护

	72. 
	防护眼镜
	
	6
	
	人员防护

	73. 
	消防员灭火防护靴
	
	6
	
	人员防护

	74. 
	消防头盔
	
	6
	
	人员防护

	75. 
	消防水带
	
	5
	
	消防设施

	76. 
	干粉灭火器
	
	6
	
	消防设施

	77. 
	正压式呼吸器
	
	2
	
	人员防护

	78. 
	警示带
	
	2
	
	警戒防护

	79. 
	重型防护服
	
	2
	
	人员防护

	80. 
	消防安全腰带
	
	6
	
	人员防护

	81. 
	消防手套
	
	6
	
	人员防护

	82. 
	水枪
	
	2
	
	消防设施

	83. 
	呼救器
	
	6
	
	人员防护

	84. 
	防毒面具
	
	6
	
	人员防护

	85. 
	消防救护灯
	
	1
	
	人员防护

	86. 
	消防腰斧
	
	6
	
	消防设施

	87. 
	消防轻型安全绳
	
	2
	
	消防设施

	88. 
	分水器
	
	2
	
	消防设施

	89. 
	消火栓扳手
	
	6
	
	消防设施

	90. 
	强光照明灯
	
	6
	
	应急救护

	91. 
	外接电话
	
	1
	
	通讯与指挥

	92. 
	手持对讲机
	
	2
	
	通讯与指挥

	93. 
	二级化学防化服
	
	2
	
	人员防护

	94. 
	应急灯
	
	82
	办公楼、车间、仓库
	疏散指示

	95. 
	安全出口指示灯
	
	44
	
	疏散指示

	96. 
	便携式四合一
气体检测仪
	
	2
	
	环境监测

	97. 
	便携式VOCS监测仪
	
	1
	
	环境监测

	98. 
	紧急自动切断装置
	
	1
	储罐区DAC泵出口
	污染源控制

	99. 
	紧急自动切断装置
	
	1
	储罐区丙烯酰胺泵出口
	污染源控制

	100. 
	紧急自动切断装置
	
	1
	储罐区丙烯酸泵出口
	污染源控制

	101. 
	紧急自动切断装置
	
	2
	储罐区白油泵出口
	污染源控制

	102. 
	紧急自动切断装置
	
	1
	储罐区液碱泵出口
	污染源控制

	103. 
	雨水排口自动闸控
	
	1
	雨水总排口
	污染源控制

	104. 
	车间收集池
	4m3
	3
	
	污染物收集

	105. 
	事故池
	276m3
	1
	
	污染物收集

	106. 
	初期雨水池
	112m3
	1
	
	污染物收集

	107. 
	危险固废储存场
	72m2
	1
	
	污染物收集

	108. 
	氢氧化钠
	
	10吨
	贮罐区
	污染物降解

	109. 
	聚丙烯酰胺
	
	10吨
	成品仓库
	污染物降解

	110. 
	废水处理系统
	
	1
	废水处理
	污染物降解

	111. 
	消防水池
	1000m3
	1
	厂区东南
	消防设施

	112. 
	消防水管网
	主管径DN250
	－－－
	厂区
	消防设施

	113. 
	窒内消防水泵
	XBD4.0/10
	2
	消防泵房
	消防设施

	114. 
	窒外消防水泵
	XBD5.0/50
	2
	消防泵房
	消防设施

	115. 
	喷淋泵
	XBD6.0/30
	3
	消防泵房
	消防设施

	116. 
	泡沫泵
	XBD8.0/15
	2
	消防泵房
	消防设施

	117. 
	室内消火栓
	SN65 L-25米枪径
	53
	办公楼、仓库、车间、公用工程
	消防设施

	118. 
	室外消火栓
	DN125 L-25米枪径
	10
	厂区
	消防设施

	119. 
	消防水带及枪
	DN65
	60
	办公楼、仓库、车间、公用工程、门卫微型消防站
	消防设施

	120. 
	消火栓启泵按钮
	
	53
	办公楼、仓库、车间、公用工程、罐区
	消防设施

	121. 
	手提式干粉灭火器
	MFZ/ABC4
	139
	车间、公用工程、罐区
消防泵房、污水处理站
	消防设施

	122. 
	手提式二氧化碳灭火器
	MT5
	10
	配电室、控制室
	消防设施

	123. 
	手提式七氟丙烷灭火器
	MJ/3
	4
	
	消防设施

	124. 
	推车式二氧化碳灭火器
	MTT24
	2
	
	消防设施

	125. 
	推车式干粉灭火器
	MFT/ABC50
	6
	仓库、车间、罐区
	消防设施

	126. 
	砂袋
	只
	1000
	堆场西北角
	消防堵漏

	127. 
	吨桶
	只
	20
	空桶堆场
	污染物收集

	128. 
	隔膜泵
	台
	2
	空桶堆场
	污染物收集


现有项目隐患排查落实情况
[bookmark: _Hlk141879000]江苏恒峰为切实加强本单位环境安全管理，严格落实各类环境事故隐患排查治理责任，有效预防环境事故的发生，依据有关法律法规及标准，制定了环境安全隐患排查制度。
1、建立由主要负责人任组长的环境安全隐患排查治理领导小组，全面负责本单位环境安全隐患排查治理工作。
2、实行每日排查制度，逐环节、逐部位排查，掌握隐患的存在，分布情况，分析产生隐患的原因，制定整改和防范措施。
3、排查的主要内容包括：从环境应急管理制度和环境风险防控措施两大方面排查可能直接或间接导致突发环境事件的环境安全隐患：
①突发环境事件应急管理制度建设和实施
（1）按规定开展突发环境事件风险评估，确定风险等级情况；
（2）按规定制定突发环境事件应急预案并备案情况；
（3）按规定建立健全环境安全隐患排查治理制度，开展隐患排查治理工作和建立档案情况；
（4）按规定开展突发环境事件应急培训，如实记录培训情况；
（5）按规定储备必要的环境应急装备和物资情况；
（6）按规定公开突发环境事件信息情况。
②企业环境风险防控措施
（1）水环境风险防控措施：从厂区内各生产、贮存、装卸单元的排水系统（如围堰、防火堤、厂区装卸区污水收集池）接入雨水系统或清净下水系统的闸阀，雨水系统、清净下水系统、生产废（污）水系统的总排放口闸阀和应急池三方面排查企业水环境风险防控措施的缺陷；
（2）大气环境风险防控措施：企业与周边重要环境风险受体的距离是否符合环境影响评价文件及批复的要求。
4、对排查出的隐患，按照《隐患排查登记和消除报告制度》执行。
5、设立公开举报电话，畅通隐患举报渠道，鼓励广大职工积极参与和监督隐患排查治理工作，并对及时发现的重大环境安全隐患进行举报，按照《事故隐患奖惩制度》标准兑现奖励。
6、积极配合上级有关部门开展的隐患排查治理活动，落实隐患整改措施和责任。
企业根据《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南》附表2企业突发环境事件风险防控措施隐患排查表，结合自身实际制定本企业突发环境事件风险防控措施隐患排查清单，具体样表格式如下。
企业突发环境事件应急管理隐患排查表
排查时间：  年  月  日               现场排查负责人（签字）：
	排查内容
	具体排查内容
	排查结果

	
	
	是，证明材料
	否，具体问题
	其他情况

	1.是否按规定开展突发环境事件风险评估，确定风险等级
	（1）是否编制突发环境事件风险评估报告，并与预案一起备案。
	
	
	

	
	（2）企业现有突发环境事件风险物质种类和风险评估报告相比是否发生变化。
	
	
	

	
	（3）企业现有突发环境事件风险物质数量和风险评估报告相比是否发生变化。
	
	
	

	
	（4）企业突发环境事件风险物质种类、数量变化是否影响风险等级。
	
	
	

	
	（5）突发环境事件风险等级确定是否正确合理。
	
	
	

	
	（6）突发环境事件风险评估是否通过评审。
	
	
	

	2.是否按规定制定突发环境事件应急预案并备案
	（7）是否按要求对预案进行评审，评审意见是否及时落实。
	
	
	

	
	（8）是否将预案进行了备案，是否每三年进行回顾性评估。
	
	
	

	
	（9）出现下列情况预案是否进行了及时修订。
1）面临的突发环境事件风险发生重大变化，需要重新进行风险评估；
2）应急管理组织指挥体系与职责发生重大变化；
3）环境应急监测预警机制发生重大变化，报告联络信息及机制发生重大变化；
4）环境应急应对流程体系和措施发生重大变化；
5）环境应急保障措施及保障体系发生重大变化；
6）重要应急资源发生重大变化；
7）在突发环境事件实际应对和应急演练中发现问题，需要对环境应急预案作出重大调整的。
	
	
	

	3.是否按规定建立健全隐患排查治理制度，开展隐患排查治理工作和建立档案
	（10）是否建立隐患排查治理责任制。
	
	
	

	
	（11）是否制定本单位的隐患分级规定。
	
	
	

	
	（12）是否有隐患排查治理年度计划。
	
	
	

	
	（13）是否建立隐患记录报告制度，是否制定隐患排查表。
	
	
	

	
	（14）重大隐患是否制定治理方案。
	
	
	

	
	（15）是否建立重大隐患督办制度。
	
	
	

	
	（16）是否建立隐患排查治理档案。
	
	
	

	4.是否按规定开展突发环境事件应急培训，如实记录培训情况
	（17）是否将应急培训纳入单位工作计划。
	
	
	

	
	（18）是否开展应急知识和技能培训。
	
	
	

	
	（19）是否健全培训档案，如实记录培训时间、内容、人员等情况。
	
	
	

	5.是否按规定储备必要的环境应急装备和物资
	（20）是否按规定配备足以应对预设事件情景的环境应急装备和物资。
	
	
	

	
	（21）是否已设置专职或兼职人员组成的应急救援队伍。
	
	
	

	
	（22）是否与其他组织或单位签订应急救援协议或互救协议。
	
	
	

	
	（23）是否对现有物资进行定期检查，对已消耗或耗损的物资装备进行及时补充。
	
	
	

	6.是否按规定公开突发环境事件应急预案及演练情况
	（24）是否按规定公开突发环境事件应急预案及演练情况。
	
	
	


企业突发环境事件风险防控措施隐患排查表
排查时间：  年  月  日                现场排查负责人（签字）
	排查项目
	现状
	可能导致的危害
(是隐患的填写)
	隐患
级别
	治理
期限
	备注

	一、事故应急水池

	1.是否设置应急池。
	
	
	
	
	

	2.应急池容积是否满足环评文件及批复等相关文件要求。
	
	
	
	
	

	3.应急池在非事故状态下需占用时，是否符合相关要求，并设有在事故时可以紧急排空的技术措施。
	
	
	
	
	

	4.应急池位置是否合理，消防水和泄漏物是否能自流进入应急池；如消防水和泄漏物不能自流进入应急池，是否配备有足够能力的排水管和泵，确保泄漏物和消防水能够全部收集。
	
	
	
	
	

	5.接纳消防水的排水系统是否具有接纳最大消防水量的能力，是否设有防止消防水和泄漏物排出厂外的措施。
	
	
	
	
	

	6.是否通过厂区内部管线或协议单位，将所收集的废（污）水送至污水处理设施处理。
	
	
	
	
	

	二、厂内排水系统

	7.装置区围堰是否设置排水切换阀，正常情况下通向雨水系统的阀门是否关闭，通向应急池或污水处理系统的阀门是否打开。
	
	
	
	
	

	8.所有生产装置、罐区、作业场所的墙壁、地面冲洗水和受污染的雨水（初期雨水）、消防水，是否都能排入生产废水系统或独立的处理系统。
	
	
	
	
	

	9.是否有防止受污染的冷却水、雨水进入雨水系统的措施，受污染的冷却水是否都能排入生产废水系统或独立的处理系统。
	
	
	
	
	

	三、雨水、清净下水和污（废）水的总排口

	10.雨水、清净下水、排洪沟的厂区总排口是否设置监视及关闭闸（阀），是否设专人负责在紧急情况下关闭总排口，确保受污染的雨水、消防水和泄漏物等排出厂界。
	
	
	
	
	

	11.污（废）水的排水总出口是否设置监视及关闭闸（阀），是否设专人负责关闭总排口，确保不合格废水、受污染的消防水和泄漏物等不会排出厂界。
	
	
	
	
	

	四、突发大气环境事件风险防控措施

	12.企业与周边重要环境风险受体的各种防护距离是否符合环境影响评价文件及批复的要求。
	
	
	
	
	

	13.突发环境事件信息通报机制建立情况，是否能在突发环境事件发生后及时通报可能受到污染危害的单位和居民。
	
	
	
	
	


[image: aa4f00c8e89395058ec375a65bf1440]企业近期突发环境事件风险防控措施隐患排查发现问题及整改落实情况如下：
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现有项目环境风险事故发生情况及问题清单
江苏恒峰自建成以来各生产、储存装置运行状况良好，各项风险防范措施落实较为到位，目前未发生过较大环境污染事故。企业已制定各事故应急预案及专项应急预案，并应继续保持定期演练，各项应急物资准备齐全。
从环境风险管理制度、环境风险防控与应急措施、环境应急资源、历史经验教训等方面，对现有环境风险防控与应急措施的完备性、可行性和有效性进行分析，排查隐患、找出差距，根据其危害性、紧迫性和治理时间，制定完善计划并逐项落实整改。企业按照这些方法持续排查、治理各类环境安全隐患，不仅可以提高环境风险防控和应急响应水平，还能动态完善应急预案，从而降低突发环境事件的发生概率，减轻其危害程度。通过评估，公司存在的事故隐患问题清单见表3.7.5-1。

表3.7.5-1  企业风险防控措施隐患排查问题清单
	序号
	存在问题
	整改措施

	1
	突发环境应急事故时与周边企业物资共享、信息共享机制不完善，应急演练中未将联动互救纳入演练范围。
	建立与周边企业应急相应互动机制与联系方式，开展联合应急演练

	2
	现有事故水收集设施能力不足
	抓紧建设498方的初期雨水池，完善兼做事故应急池的配套硬件设施与管理制度

	3
	部分应急物资储备仓所标识标牌、使用说明不完善，相关闸阀维护保养未制度化，台账记录不完整
	完善应急物资标识标牌，建立落实闸阀保养维护制度，做好台账记录

	4
	员工环境风险意识及应急处置技能需要进一步提高
	加强企业员工环境风险应急知识宣贯和应急培训


现有项目环境安全评估情况调查
企业于2021年委托江苏蓝天安全科技有限公司开展了安全专项评估工作，针对企业的废气处理单元、废水处理单元、固废贮存单元及平面布置单元开展了定量、定性安全分析。
[bookmark: _Toc314470929][bookmark: _Toc356571711][bookmark: _Toc337797162][bookmark: _Toc344555373][bookmark: _Toc63754526]3.7.6.1各单元安全评估结果汇总
[bookmark: _Hlt381971195][bookmark: _Toc344555374]1、江苏恒峰精细化学股份有限公司环境污染治理设施运行中涉及的物质具有易燃、毒性、腐蚀性，存在的主要危险、有害因素可导致的事故类型是火灾、爆炸、中毒、化学灼烫等。环境污染治理设施在运行过程中存在危险、有害因素可能导致的事故类型有火灾、爆炸、中毒、窒息、机械伤害、腐蚀、灼烫、触电、起重伤害、淹溺、噪声、高处坠落等。
2、江苏恒峰精细化学股份有限公司环境污染治理设施不构成危险化学品重大危险源。
3、作业条件危险性评估结果：本项目涉及的11项作业，其中废水处理单元的清池作业属于“比较危险，需要注意”，其他均属于“稍有危险，可以接受”。
4、采用检查表的方法对本项目相关的环境与布局、废气处理设施、废水处理设施、危废储存设施以及安全管理单元进行了安全检查，检查结果均符合相关文件、规范和标准的要求。
[bookmark: _Toc185237533][bookmark: _Toc208476716][bookmark: _Toc187724790][bookmark: _Toc208476563][bookmark: _Toc180296662][bookmark: _Toc185237734][bookmark: _Toc356571713][bookmark: _Toc344555375][bookmark: _Toc185237859][bookmark: _Toc63754527]3.7.6.2综合评估结论
评估组认为：江苏恒峰精细化学股份有限公司必须始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，进一步加强安全生产管理，不断提高企业的本质安全度，做到安全生产。
评估结论：江苏恒峰精细化学股份有限公司环境污染治理设施的安全风险可接受，能够满足安全运行的需要。
现有项目与苏办〔2019〕96号相符性
江苏恒峰现有项目建设运行情况与《江苏省化工产业安全环保整治提升方案》（苏发[2019]96号）相关管理要求相符性见表3.7.7-1，可见现有项目经整改后符合相关要求。
江苏恒峰精细化学股份有限公司年产3万吨聚丙烯酰胺乳液扩建项目环境影响报告书
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表3.7.7-1   现有项目与苏办〔2019〕96号相符性分析

	化工产业整治提升安全生产标准要求

	三、从业人员要求

	(一)化工企业主要负责人(实际在企业全面管理生产经营的负责人)应具有3年以上化工行业从业经历，具备大学专科以上学历。
	企业主要负责人具有15年以上从业经历，具备本科学历。
	符合

	(二)化工企业主要负责人、分管安全和生产的负责人中，至少有1人具
有国民教育化工专业大学专科以上学历，或者具有化工专业高级工程师技术职称。化工企业主要负责人、技术负责人、安全负责人的任命(变更),须经属地应急管理部门专业能力审核。
	现有技术负责人、分管安全和生产的负责人，均具有化工专业本科学历，均经园区应急管理部门专业能力审核。
	符合

	(三)化工企业主要负责人、技术负责人、安全负责人和特种作业人员须经执业能力培训考核。
	主要负责人、技术负责人、安全负责人和特种作业人员经过执业能力培训考核。
	符合

	(四)化工企业从事光气及光气化工艺作业等16种危险化学品安全作业(见 附表)的特种作业人员须经执业能力培训考核，取得特种作业操作证后，
方可持证上岗。特种作业人员必须具备高中以上学历。从事特种设备作业的人员，必须取得相应特种设备作业人员资格，方可上岗作业。
	特种作业人员已经过职业能力培训考核，取得特种作业操作证，具备高中以上学历。
	符合

	(五)化工企业对于新进和转岗员工必须按规定进行培训，考核合格后方能上岗。
	恒峰化工已建立培训、考核等制度，新进和转岗人员均按照公司现有管理要求经培训合格后上岗。
	符合

	五、化工企业环境管理要求

	要求
	相符性分析
	相符性

	1.不符合《江苏省国家级生态保护红线规划》管控要求的。
	根据《江苏省生态空间管控区域规划》、《江苏省国家级生态保护红线规划》，恒峰化工不涉及相关生态空间管控区域。
	符合

	2.不能按期完成低VOCs含量、低反应活性原辅材料和产品替代的。
	恒峰化工现有项目不涉及“低VOCs含量、低反应活性原辅材料和产品替代”的情形。
	符合

	3.长江干流沿岸两侧1公里范围内污水不能稳定达标排放的。
	企业不在长江干流沿岸两侧1公里范围内。
	/

	4.用渗井、渗坑、裂隙、溶洞，私设暗管，篡改、伪造监测数据，或者不 正常运行水污染防治设施等逃避监管的方式排放水污染物且情节严重的。
	恒峰化工未发生因“用渗井、渗坑、裂隙、溶洞，私设暗管，篡改、伪造监测数据，或者不正常运行水污染防治设施等逃避监管的方式排放水污染物”等行为被处罚的情况。
	符合

	5.在规定期限内未依法取得排污许可证排放污染物且情节严重的。
	恒峰化工最新的排污许可证于2022年4月7日取得，有效期限自2022年4月7日至2027年4月6日止，排污许可证编号：91320600683569820001Q。
	符合

	6.环保信用评价连续两年严重失信且情节恶劣的。
	恒峰化工未出现环保信用评价连续两年严重失信的情况。
	符合

	7.全面完成超低排放改造，达到《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）以及《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)、《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）特别排放限值要求。气治理设施应纳入生产系统进行管理，科学合理配备运行状况监控及记录设施。
	本项目废气排放满足《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）等标准，废气治理设施纳入了生产系统进行管理，配备运行状况监控及记录设施。
	符合

	8.长江干流沿岸两侧1公里、主要入江支流上溯10公里及其沿岸两侧各1公里(不含太湖流域)，26条主要入海河流断面上溯10公里及其沿岸两侧各1公里范围内的直排化工企业，主要水污染物排放须执行相关行业特别排放限值。太湖流域直排化工企业废水排放执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值》。
	企业现有废水经厂内污水预处理设施处理达接管标准后接入园区污水处理厂，不直接排放。
	符合

	9.危废贮存设施规划、环评、安评、消防等手续须合法、完整；年产危废 100吨以上的应落实安全合法处置去向，且累计贮存不得超过500吨；产生危废3吨以上的，需要及时申报，不得瞒报、漏报；具有易燃易爆等特性的危废，应按规定，在稳定化预处理后存入危废仓库；危险废物应及时清运处置，最大允许贮存时间不超过90天。
	恒峰化工危废贮存设施规划、环评、安评、消防等手续合法、完整；现有危废处置均安全合法，累计贮存不超过500吨，现有危险废物及时清运处置，最大贮存时间不超过90天。
	符合

	10.按照《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南》要求，定期开展环境安全隐患排查与整改。及时完成突发环境事件风险评估及应急预案修订、备案工作。
	恒峰化工已按照《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南》要求，定期开展环境安全隐患排查与整改。已完成应急预案编制、备案工作。
	符合

	11.较大及以上环境风险等级的化工企业完成“八查八改”专家现场核查工作，应急池、导流槽等环境应急防范设施符合规范要求，应急物资配齐配足，定期开展突发环境事件应急演练；配备至少一名专职环境应急管理人员，每年组织至少一次环境应急管理培训。
	恒峰化工已完成“八查八改”专家现场核查工作。应急池、导流槽等环境应急防范设施符合规范要求，应急物资基本配齐配足，定期开展了突发环境事件应急演练；配备了专职环境应急管理人员，每年组织了至少一次环境应急管理培训。
	企业应抓紧建设初期雨水池，完善事故水收集系统能力，整改后符合





[bookmark: _Toc109891040][bookmark: _Toc12168]现有项目排污许可执行情况
企业已根据厂区已验收的项目进行排污许可申请，排污许可证的管理类别为简化管理，排污许可证书编号：913206006835069820001Q，有效期2022年4月7日起至2027年4月6日止。
[bookmark: _Toc12233][bookmark: _Toc109891041]现有厂区环保管理制度、管理机构设置情况
企业为了加强公司环境保护工作，切实把环境保护工作落到实处，争创环保绿色企业，实现公司可持续发展，已设立环境保护部，专职从事厂区环境管理方面的管理。
[bookmark: _Toc31621]现有项目环保投诉与处罚情况
公司自成立以来，未发生燃烧、爆炸、泄漏等危害环境的安全事故。
[bookmark: _Toc263]现有项目存在问题及“以新带老”措施
1、企业现有初期雨水收集容积为112m3，目前已建成项目污染物区域约25000m2，根据南通市人民政府批复的《南通市暴雨强度公式及设计暴雨雨型》研究成果核算，单次初期雨水收集量447m3，现有初期雨水池容积不满足最大初期雨水收集要求。企业在建项目“以新带老”措施要求新建一座498m3初期雨水池，目前暂未建设到位。
2、根据企业现场消防设施及现场储罐设置情况，参照《事故状态下水体污染的预防和控制规范》(Q/SY08190-2019)中附录B的计算公式，事故应急池总有效容积：
V总＝（V1＋V2－V3）max＋V4+V5
注：（V1＋V2-V3）max—对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1＋V2－V3，取其中最大值。其中：
V1—收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量，m3（储存相同物料的罐组按一个最大储罐计，装置物料量按存留最大物料量的一台反应器或中间储罐计），罐区最大有害物料储罐容积为50m3，生产区域最大容积反应釜为9.8m3。
V2—发生事故的储罐或装置的消防水量，m3，根据《精细化工企业工程设计防火标准》（GB51283-2020）进行计算，企业现有室外消防主泵流量30L/s、室内消防泵流量20L/s，罐区配套泡沫泵流量15L/s，消防用水延续时间按3h计；
V3—发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3。企业现有罐区围堰有效容积393m3；
V4—发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3，企业现有项目涉及生产工艺废水，V4=0m3。
V5—发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3。

V5=10*Qa/n×F
Qa：年平均降水量，mm；
n：年平均降雨天数；
F：必须进入事故废水池的雨水汇水面积，hm2。
如东县年平均降雨量为1044.7mm，年平均降雨日数为91天，企业事故发生时必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积以2.0公顷计，则发生事故时可能进入该收集系统的降雨量为230m3。
表3.11-1 事故应急池容积核算
	类别
	罐区
	生产车间

	最大贮存量V1（m3）
	50
	9.8

	最大消防水量V2（m3）
	162
	540

	最大降雨量V3（m3）
	230
	230

	转储物料量V4（m3）
	393
	--

	计算事故池容积V事故池（m3）
	46
	779.8

	应急池容积（m3）
	276


[bookmark: OLE_LINK19]恒峰化工公司现有事故应急池容积276m3，初期雨水池112m3兼具部分事故应急收集功能，总容积不满足生产车间事故废水的全收集要求。
3、企业未识别废水特征因子丙烯酸、丙烯酰胺，未开展达标监测。
4、企业现有聚丙烯酰胺车间有机废气处理措施为一级水喷淋+一级碱喷淋+一级活性炭吸附工艺，根据现有例行监测数据，部分监测频次非甲烷总烃浓度较高。
5、现有设备清洗废水污染物浓度高，处理难度较大，而且间歇排放，对现有废水处理设施运行冲击影响较大。
6、实验室原料质量检测分析及生产过程中间原料pH、粘度分析过程废气未收集治理，以无组织形式排放。
7、现有废水处理装置运行模式为白班8h连续进水连续排水，夜间废水装置自循环，不排水，属于半连续化运行，目前夜间未进行营养物质补充或废水补充，存在营养物质缺乏导致生化系统无法正常运行的风险。
8、现有一期项目未测算无组织颗粒物排放总量。
9、柴油叉车等生产辅助设施存在老化或不满足环保管理要求。
10、现有冷冻机组制冷剂为R22，根据《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》要求，应在2030年前淘汰R22作为制冷剂用途使用。
以新带老改进措施如下：
[bookmark: OLE_LINK20]1、企业于2024年12月启动初期雨水池扩建及配套管线建设，预计2025年4月底前新建一座498m3初期雨水收集池，兼做事故应急池，确保全厂初期雨水的有效收集及事故水的收集。
2、企业在建项目初期雨水池兼做事故废水收集功能，根据测算在建初期雨水池建成后，总事故废水收集能力886m3（276+112+498），满足测算的最大事故废水收集需求。根据《江苏省重点行业工业企业雨水排放环境管理办法（试行）》（苏污防攻坚指办〔2023〕71号）第十条雨水收集池同时兼顾事故应急池的作用时，池内容积应同时具备事故状况下的收集功能，满足事故应急预案中的相关要求。事故应急池内应增加液位计，实时监控池内液位，初期雨水收集进入应急池后能迅速通过提升泵转至污水处理系统，确保应急池保持常空状态；同时应设置手动阀作为备用，确保在突发暴雨同时发生事故等极端情况下，即使断电也能采取手动方式实现应急池阀门和雨排阀的有效切换。企业加快初期雨水池建设，按照要求落实相应液位控制、闸阀控制等措施，制定针对性处置方案，确保最大事故收集有效容积，同步完善应急预案。
3、完善现有废水自行监测方案，废水排口增加丙烯酸、丙烯酰胺特征因子监测指标。
4、强化现有聚丙烯酰胺车间有机废气处理措施，增加一级活性炭吸附处理装置，确保污染物稳定达标排放，活性炭箱尺寸为2500*2400*1000mm，活性炭填充量0.8t。
5、现有聚丙烯酰胺乳液设备清洗方式由泡洗调整为人工除胶后再泡洗，泡洗水套用至生产，不再产生设备清洗废水，人工除胶产生的废胶作为危险固废处置，可减少设备清洗废水量1762m3/a，对应污染物减排量见表3.11-2。
表3.11-2  设备清洗废水污染物削减量
	种类
	污染物名称
	削减接管排放量（t/a）

	废水
	废水量
	1762

	
	COD
	0.55

	
	SS
	0.266

	
	氨氮
	0.038

	
	总磷
	0.0045

	
	石油类
	0.023

	
	总氮
	0.027


6、实验室检验化验废气经通风橱收集后，新增一套水喷淋+活性炭吸附治理装置，新增一根15米高排气筒DA005，设计风量4500m3/h。
7、现有项目设备清洗水套用后，将不再产生高浓度废水，企业对现有废水处理装置运行模式进行调整，现有两套UASB装置运行模式调整为一用一备，整体废水处理装置每天运行时间调整为11.5小时，处理能力由4.5m3/h调整为4.0m3/h，在调节池提升泵出口、好氧池出水回流泵出口增设电磁流量计及其管阀件，用来控制进水和回流水流量，确保夜间运行时的水量合理分配，缺氧池设置碳源投加装置，通过调试确定碳源的投加量，满足反硝化脱氮及夜间生化系统自循环对营养物的需求，确保生化系统正常运转。
8、现有项目未考虑无组织颗粒物排放总量，导致实际排放量超过环评批复量，此次补充核算无组织颗粒物排放量0.1t/a。
9、对现有部分泵机机叉车进行更换，主要更新设备见表3.11-3。
表3.11-3  设备更新计划统计表
	序号
	设备名称
	规格型号
	设备数量
	备注

	1
	磁力泵
	65CQ-35P
	2台
	设备老旧更新

	2
	乳化泵
	DE400-3-37
	1台
	设备老旧更新

	3
	智能调节蝶阀
	DN680
	14套
	手动改自动，自动化控制更加精准

	4
	转子泵
	CLZ65DF0.3-15
	2台
	气动隔膜泵改转子泵，减少噪声职业危害

	5
	叉车
	V29-50V42
	1辆
	更新老旧叉车，使用最新的国四的叉车，更符合环保要求


10、 企业将逐步更新现有冷冻机组制冷剂类型，选用国家推荐的环保型制冷剂，2030年前完成替换更新工作。


[bookmark: _Toc3021][bookmark: _Toc109891042]建设项目工程分析
[bookmark: _Toc22856]建设项目概况
项目基本情况
建设单位：江苏恒峰精细化学股份有限公司；
项目名称：年产3万吨聚丙烯酰胺乳液扩建项目；
行业类别：[C2666]环境污染处理专项药剂材料制造；
项目性质：扩建；
建设地点：如东县洋口化学工业园（西区）海滨四路35号，江苏恒峰现有厂区内；
投资总额：10152.2万元，环保投资260万元，占总投资2.6%；
建设内容及规模：本次在现有厂区预留空地建设1座聚丙烯酰胺乳液车间、罐区2、空桶区（成品空桶）。
占地面积：厂区占地约43333平方米，本项目在现有厂区预留空地建设，新建建筑占地面积3524平方米；
职工人数：本项目新增员工25人；
工作时数：全年工作时间约300天，四班三运转，每天24h，年工作时间为7200h；
建设进度：预计2025年6月投产。
产品方案
（因涉及企业商业机密，故删除了该部分内容）
项目建设内容
（因涉及企业商业机密，故删除了该部分内容）
公用及辅助工程
（因涉及企业商业机密，故删除了该部分内容）
4.1.4项目厂区总平面布置及厂界周围状况
4.1.4.1厂区平面布置
（1）总平布置
厂区物流入口设在厂区西侧，朝向通海一路，人流出入口设在北侧中部，朝向海滨四路。厂区地块呈长方形，主要建筑呈南北向三排分布，由东向西依次为：
第一排（由北向南）：丙类仓库三、丙类仓库二、复配聚丙烯酰胺车间（在建）、丙类仓库四、聚丙烯酰胺乳液车间（本次新建）、维修车间。
第二排（由北向南）：丙类仓库一、甲类仓库、丙类罐组一、公用工程站、空桶堆场（本次新建）、消防水池、污水处理站（含事故应急池）。
第三排（由北向南）：综合办公楼、丙类仓库一、聚丙烯酰胺车间、变电站、罐组2及泵棚（本次新建）。
厂区平面布置见图4.1.4-1。本项目涉及主要构筑物、建筑物一览表如下表。
表4.1.4-1 本项目涉及主要建筑物、构筑物一览表
	序号
	装置名称
	高度(m)
	层数
	占地面积(m2)
	建筑面积(m2)
	备注

	1
	聚丙烯酰胺乳液车间
	12.8，局部18
	1
	1295
	2556
	本项目新建

	2
	丙类仓库四
	15
	1
	827
	3308
	在建

	3
	罐组二
	/
	/
	1510
	/
	本项目新建

	4
	罐区泵棚
	4
	1
	64
	60
	本项目新建，装卸、输送原材料

	5
	空桶堆场
	/
	/
	655
	/
	本项目新建，空桶堆放（成品空桶），容积300立方米

	6
	丙类仓库二
	6
	1
	1239
	1239
	已建，设一个防火分区,储存本项目产品

	7
	甲类仓库
	6
	1
	72
	72
	已建，一个防火分区，储存本项目引发剂过硫酸钠

	8
	丙类仓库三
	10
	2
	893
	2080
	已建，每一层设一个防火分区，储存本项目原料

	9
	公用工程站
	6
	1
	665
	665
	已建，新增制冷、空压、纯水机组等设备、液氮储罐及气化设施

	10
	变电站
	6
	1
	400
	400
	已建，更换原有一台变压器


平面布局合理性分析：
1 功能分区明确，管理方便
厂区内已确定功能区，办公区布置在其厂区西侧，且具有相对独立性，方便人员进出。生产区、公用工程区、仓储区相对集中布置，相互联系方便快捷，物料运输和管线短捷，厂区的物流门位于罐区北侧，方便原料和产品运输。项目事故池和初期雨水池设置在厂区最低点，便于事故废水和初期雨水的收集。
②符合现行国家相关规范的要求
总平面布置按《石油化工企业设计防火标准》（GB50160-2018）等相关规范的要求进行布置。
2 厂区人货分流，交通运输合理
项目人流出入口设置在厂界西侧；物流出入口设在厂界北侧。设置位置适当，道路平面为环形布置，交通方便。将货运出入口设置在货流集中区，将人员出入口设置在人流集中区，尽量减少人货交叉干扰，做到人货分流。
4.1.4.2周边环境概况
江苏恒峰精细化学股份有限公司位于如东县洋口化学工业园西区内，厂界东侧紧邻南通博亿化工有限公司；厂界北侧为海滨四路，隔路为新兴农化工（南通）有限公司；西侧为通海一路，隔路为长青农化南通公司；厂界南侧为东盈化学材料科技有限公司。周边环境概况见图4.1.4-2。
4.1.5 主要生产设备
（因涉及企业商业机密，故删除了该部分内容）
4.1.6原辅材料及物理性质
（因涉及企业商业机密，故删除了该部分内容）



[bookmark: _Toc10341]生产工艺
阴离子聚丙烯酰胺乳液
（因涉及企业商业机密，故删除了该部分内容）
阳离子聚丙烯酰胺乳液
[bookmark: _Toc20883]（因涉及企业商业机密，故删除了该部分内容）
物料平衡
[bookmark: OLE_LINK21]本项目物料平衡依据现有项目同类产品生产经验进行核算。
阴离子聚丙烯酰胺乳液
（因涉及企业商业机密，故删除了该部分内容）
阳离子聚丙烯酰胺乳液
（因涉及企业商业机密，故删除了该部分内容）



单项平衡
（因涉及企业商业机密，故删除了该部分内容）
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项目水和蒸汽平衡
（因涉及企业商业机密，故删除了该部分内容）

[bookmark: _Toc6884]污染源强核算
根据现有项目实际运行情况等，采用物料衡算法及经验系数法确定此次评价的废气与废水污染物源强。
废水
扩建项目无生产工艺废水，废水主要包括设备清洗废水、车间地面冲洗废水、循环冷却系统排水、废气喷淋塔废水、纯水制备废水、生活污水、实验室化验废水等。
本项目废水源强来源于企业提供的有关技术资料及现有项目实际生产经验。
（因涉及企业商业机密，故删除了该部分内容）
扩建项目新增废水污染物产生排放情况见表4.4.1-1。




表4.4.1-1扩建项目新增水污染物产生与排放情况一览表
	废水名称及编号
	废水量（m3/a）
	污染物名称
	污染物产生量
	治理措施
	污染物接管量
	接管浓度限值（mg/L)
	排入外环境浓度（mg/L）
	排放方式与去向

	
	
	
	浓度（mg/L）
	产生量（t/a）
	
	污染物名称
	浓度（mg/L)
	排放量（t/a）
	
	
	

	地面清洁废水
	276
	COD
	250
	0.069
	UASB+A/O+絮凝沉淀
	/
	/
	/
	/
	/
	

	
	
	SS
	300
	0.083
	
	/
	/
	/
	/
	/
	

	
	
	氨氮
	15
	0.004
	
	/
	/
	/
	/
	/
	

	
	
	总氮
	30
	0.008
	
	/
	/
	/
	/
	/
	

	
	
	丙烯酸
	0.1
	0.00003
	
	/
	/
	/
	/
	/
	

	
	
	丙烯酰胺
	0.1
	0.00003
	
	/
	/
	/
	/
	/
	

	
	
	石油类
	10
	0.003
	
	/
	/
	/
	/
	/
	

	废气喷淋塔废水
	312
	COD
	2948.7
	0.92
	UASB+A/O+絮凝沉淀
	/
	/
	/
	/
	/
	

	
	
	SS
	200
	0.062
	
	/
	/
	/
	/
	/
	

	
	
	氨氮
	609.0
	0.19
	
	/
	/
	/
	/
	/
	

	
	
	总氮
	650.4
	0.203
	
	/
	/
	/
	/
	/
	

	
	
	丙烯酸
	1198.7
	0.374
	
	/
	/
	/
	/
	/
	

	
	
	丙烯酰胺
	41.6
	0.013
	
	/
	/
	/
	/
	/
	

	
	
	盐分
	20000
	6.24
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	石油类
	256.4
	0.08
	
	/
	/
	/
	/
	/
	

	循环冷却系统排水
	806.4
	COD
	80
	0.065
	UASB+A/O+絮凝沉淀
	/
	/
	/
	/
	/
	

	
	
	SS
	250
	0.202
	
	/
	/
	/
	/
	/
	

	
	
	氨氮
	5.0
	0.004
	
	/
	/
	/
	/
	/
	

	
	
	总氮
	15
	0.012
	
	/
	/
	/
	/
	/
	

	
	
	总磷
	4.0
	0.003
	
	/
	/
	/
	/
	/
	

	
	
	盐分
	5000
	4.032
	
	/
	/
	/
	/
	/
	

	初期雨水
	758
	COD
	150
	0.114
	UASB+A/O+絮凝沉淀
	/
	/
	/
	/
	/
	

	
	
	SS
	100
	0.076
	
	/
	/
	/
	/
	/
	

	
	
	氨氮
	5.0
	0.004
	
	/
	/
	/
	/
	/
	

	
	
	总氮
	10.0
	0.008
	
	/
	/
	/
	/
	/
	

	
	
	丙烯酸
	0.01
	0.00001
	
	/
	/
	/
	/
	/
	

	
	
	丙烯酰胺
	0.01
	0.00001
	
	/
	/
	/
	/
	/
	

	
	
	石油类
	3.0
	0.002
	
	/
	/
	/
	/
	/
	

	生活污水
	720
	COD
	400
	0.288
	隔油+UASB+A/O+絮凝沉淀
	/
	/
	/
	/
	/
	

	
	
	SS
	150
	0.108
	
	/
	/
	/
	/
	/
	

	
	
	氨氮
	35
	0.025
	
	/
	/
	/
	/
	/
	

	
	
	总氮
	70
	0.050
	
	/
	/
	/
	/
	/
	

	
	
	总磷
	5
	0.004
	
	/
	/
	/
	/
	/
	

	综合废水
	2902.4
	COD
	501.6
	1.456
	隔油+UASB+A/O+絮凝沉淀
	COD
	189.4
	0.550
	500
	50
	园区污水处理厂

	
	
	SS
	183.0
	0.531
	
	SS
	78.3
	0.227
	400
	20
	

	
	
	氨氮
	78.2
	0.227
	
	氨氮
	11.6
	0.034
	45
	5（8）
	

	
	
	总氮
	96.8
	0.281
	
	总氮
	20.2
	0.115
	70
	15
	

	
	
	总磷
	2.4
	0.007
	
	总磷
	2.6
	0.008
	8
	0.5
	

	
	
	丙烯酸
	128.8
	0.374
	
	丙烯酸
	3.85
	0.046
	5
	5
	

	
	
	丙烯酰胺
	4.48
	0.013
	
	丙烯酰胺
	0.0044
	0.00005
	0.005
	0.005
	

	
	
	全盐量
	3539.1
	10.272
	
	全盐量
	3539.1
	10.272
	5000
	/
	

	
	
	石油类
	29.3
	0.085
	
	石油类
	5.90
	0.017
	20
	3
	


注：除总盐指标外，其他污染物排放浓度均为扩建项目实施后全厂废水处理站出水平均浓度。

废气
有组织废气
本项目有组织废气主要包括生产过程的工艺废气、实验室化验废气、储罐呼吸废气、污水站废气，生产过程各反应釜均密闭，反应釜、计量罐、配料釜、过滤器等设备排空废气采用管道连接方式收集，废气收集效率99.5%；固体投料采用三面围挡投料箱，废气收集效率为90%；桶装原料打料及产品灌装采用集气罩收集，废气收集效率为90%；实验室废气采用通风橱收集，收集效率取80%；储罐呼吸废气采用大管套小管方式收集，废气收集效率90%，污水站废气采用加盖引风收集，废气收集效率90%。
1、工艺有组织废气
生产过程中废气产生环节包括投料备料、搅拌、中和、乳化、聚合、反相、过滤、灌装等工段，废气源强根据企业现有同类产品类似工段产污情况及此次使用物料的理化性质进行核算，各环节源强具体见工程分析，固体投料废气经布袋除尘处理后，与其他废气一并经一级水吸收+一级酸吸收+二级碱吸收+除雾器+气水分离器+二级活性炭处理后由新增25米高排气筒DA006排放。
2、储罐呼吸废气
本项目储罐均为固定顶罐，物料在存储、装卸过程中会产生废气。储罐区废气排放主要形成的原因是由于物料转运过程中的“大呼吸”损耗和由外界气温条件变化所导致的“小呼吸”损耗。本项目涉及呼吸废气产生的储罐包括丙烯酸、氨水、丙烯酰胺、白油、DAC储罐。
氨水储罐经水封处理后采用管道连接方式接入废气收集干管，丙烯酸、丙烯酰胺、白油、DAC储罐废气采用大管套小管的收集方式接入废气收集干管，最终采用一级水喷淋+一级酸吸收+二级碱吸收+除雾塔+气水分离器+二级活性炭吸附处理后通过25m排气筒（DA006）排放，收集效率取90%，未收集废气在罐区无组织排放。
表4.4.2-1  本项目涉及废气排放罐区信息
	罐区
	储罐名称
	单罐容积(m3)
	（直径×高度m）
	本项目消耗量t/a
	储罐数量(台)
	储罐结构形式
	备注

	新增罐组2
	60%丙烯酸
	110
	Φ5.2*5.2
	3213.94
	2
	立式固定罐
	新增

	
	50%丙烯酰胺
	110
	Φ5.2*5.2
	9818.69
	3
	立式固定罐
	新增

	
	80%DAC
	110
	Φ5.2*5.2
	2487.1
	1
	立式固定罐
	新增

	
	白油
	110
	Φ5.2*5.2
	7163.8
	2
	立式固定罐
	新增

	
	8%氨水
	110
	Φ5.2*5.2
	591.23
	1
	立式固定罐
	新增


①小呼吸排放量
小呼吸排放是由于温度和大气压力的变化引起蒸气的膨胀和收缩而产生的蒸气排出，它出现在罐内液面无任何变化的情况，是非人为干扰的自然排放方式。
储罐呼吸而排放量参照美国《工业污染源调查与研究》第二辑计算，其计算公式如下：
LB = 0.191×M(P/(100910-P))0.68×D1.73×H0.51×△T0.45×FP×C×KC
式中：LB — 储罐的呼吸排放量（kg/a）；
M — 储罐内蒸气的分子量；
P — 在大量液体状态下，真实的蒸气压力（Pa）；
D — 罐的直径（m）；
H — 平均蒸气空间高度（m）；
△T — 一天之内的平均温度差（℃）；
FP — 涂层因子（无量纲），根据油漆状况取值在1~1.5之间；
C — 用于小直径罐的调节因子（无量纲）；直径在0~9m之间的罐体，C=1-0.0123(D-9)2；罐径大于9m的C=1；
KC — 产品因子（石油原油KC取0.65，其他的有机液体取1.0）。
②大呼吸排放量
大呼吸排放是由于人为的装料与卸料而产生的损失。因装料的结果，罐内压力超过释放压力时，蒸气从罐内压出；而卸料损失发生于液面排出，空气被抽入罐体内，因空气变成有机蒸气饱和的气体而膨胀，因而超过蒸气空间容纳的能力。
计算公式如下：
LW=4.188×10-7×M×P×KN×KC
式中：LW—储罐的工作损失（kg/m3投入量）
KN—周转因子（无量纲），取值按年周转次数（K）确定。
K≤36，KN = 1
36<K≤220，KN=11.467×K-0.7026
K>220，KN=0.26
其他的同上。
③本项目储罐大小呼吸废气排放总量
本项目储罐大呼吸废气产生量计算结果见表4.4.2-2。
表4.4.2-2  本项目储罐呼吸废气产生量计算结果一览表
	存贮物料
	8%氨水
	60%丙烯酸
	50%丙烯酰胺
	白油
	80%DAC

	污染物
	氨
	丙烯酸
	丙烯酰胺
	非甲烷总烃
	非甲烷总烃

	数量
	1
	2
	3
	2
	1

	M
	17
	72
	71
	200
	194

	P
	2016
	533.3
	8.2
	10
	10

	D
	5.2
	5.2
	5.2
	5.2
	5.2

	H
	0.3
	0.3
	0.3
	0.3
	0.3

	△T
	15
	15
	15
	15
	15

	Fp
	1
	1
	1
	1
	1

	C
	0.8224
	0.8224
	0.8224
	0.8224
	0.8224

	Kc
	1
	1
	1
	1
	1

	年使用量m3
	650
	3456
	8767
	8234
	2201

	储罐储存量m3
	99
	198
	297
	198
	99

	K
	7
	18
	30
	42
	22

	Kn
	1.00
	1.00
	1.00
	1.00
	1.00

	小呼吸
	7.5
	25.4
	0.73
	4.72
	2.29

	大呼吸
	9.1
	55.3
	1.75
	6.05
	1.76

	合计
	16.6
	80.7
	2.48
	11.84
	4.05


（3）污水处理站废气
[bookmark: _Hlk15394130]本次建设项目废水处理设施依托现有设施，现有废水收集池、UASB、生化池、污泥池等废气产生节点均已实施加盖密闭，废气收集后经碱喷淋+活性炭吸附处理后由DA003排气筒排放，现有项目通过“以新带老”现有高浓度设备清洗废水实现全部回用，废水源强减小，本项目不涉及高浓度废水，本项目建成后废水处理装置运行模式调整，现有两套UASB装置改为一用一备，污水站废气源强与投运污水设施面积有关，本项目实施后投运污水设施面积减少，废气源强不增加，不作核算。
（4）实验室质检废气
建设项目在质检过程使用到少量的有机分析试剂，在通风橱内进行操作，此次“以新带老”新增一套碱喷淋+活性炭吸附装置，设置15米高排气筒DA005，根据企业估算全厂质检分析样品及实际中VOCs物质含量约0.5t/a，散发比例取10%，实验质检废气产生量0.05t/a，通风橱废气收集效率取80%。
本项目废气污染物产生和排放情况见表4.4.2-3，正常工况下，本项目有组织废气最大排放情况一览表见表4.4.2-4。


表4.4.2-3本项目有组织废气产生与排放情况
	生产线名称
	污染源名称
	废气量（m3/h）
	污染物名称
	产生状况
	治理措施
	废气量（m3/h）
	污染物名称
	总去除率
	排放状况
	排气筒参数
	排放方式（h/a）
	排气筒编号

	
	
	
	
	浓度（mg/m3）
	速率（kg/h）
	产生量（t/a）
	
	
	
	
	浓度（mg/m3）
	速率（kg/h）
	排放量（t/a）
	高度（m）
	内径（m）
	温度（℃）
	
	

	阴离子聚丙烯酰胺乳液生产线
	固体投料废气G1-1
	1000
	颗粒物
	314
	0.314
	0.157
	布袋除尘+水洗+酸洗+二级碱洗
	8000
	颗粒物
	98%
	0.75
	0.006
	0.003
	25
	0.5
	25
	500
	DA006

	
	备料G1-2
	150
	丙烯酰胺
	1.33
	0.0002
	0.0002
	水洗+酸洗+二级碱洗+二级活性炭
	
	丙烯酰胺
	90%
	0.003
	0.00002
	0.00002
	
	
	
	1000
	

	
	
	
	丙烯酸
	393.3
	0.059
	0.059
	
	
	丙烯酸
	98%
	0.15
	0.0012
	0.0012
	
	
	
	
	

	
	
	
	非甲烷总烃
	420
	0.063
	0.063
	
	
	非甲烷总烃
	97.8%
	0.17
	0.0014
	0.0014
	
	
	
	
	

	
	搅拌废气G1-3
	400
	丙烯酰胺
	4.35
	0.0017
	0.0008
	
	
	丙烯酰胺
	90%
	0.02
	0.0002
	0.00008
	
	
	
	460
	

	
	
	
	丙烯酸
	635
	0.254
	0.117
	
	
	丙烯酸
	98%
	0.64
	0.0051
	0.0023
	
	
	
	
	

	
	
	
	非甲烷总烃
	677.5
	0.271
	0.125
	
	
	非甲烷总烃
	97.8%
	0.75
	0.0060
	0.0027
	
	
	
	
	

	
	中和废气G1-4
	400
	丙烯酰胺
	1.90
	0.0008
	0.0007
	
	
	丙烯酰胺
	90%
	0.01
	0.00008
	0.00007
	
	
	
	920
	

	
	
	
	丙烯酸
	320
	0.128
	0.118
	
	
	丙烯酸
	98%
	0.33
	0.0026
	0.0024
	
	
	
	
	

	
	
	
	非甲烷总烃
	375
	0.150
	0.138
	
	
	非甲烷总烃
	97.5%
	0.46
	0.0037
	0.0034
	
	
	
	
	

	
	备料废气G1-5
	120
	氨
	492
	0.059
	0.059
	
	
	氨
	95%
	0.37
	0.0030
	0.0030
	
	
	
	1000
	

	
	调节废气G1-6
	400
	氨
	97.8
	0.039
	0.018
	
	
	氨
	95%
	0.25
	0.002
	0.001
	
	
	
	460
	

	
	
	
	丙烯酰胺
	3.80
	0.0015
	0.0007
	
	
	丙烯酰胺
	90%
	0.02
	0.00015
	0.00007
	
	
	
	
	

	
	
	
	丙烯酸
	32.6
	0.013
	0.006
	
	
	丙烯酸
	98%
	0.04
	0.0003
	0.0001
	
	
	
	
	

	
	
	
	非甲烷总烃
	92.4
	0.037
	0.017
	
	
	非甲烷总烃
	96.5%
	0.16
	0.0013
	0.0006
	
	
	
	
	

	
	混合废气G1-7
	400
	丙烯酰胺
	7.60
	0.003
	0.0007
	
	
	丙烯酰胺
	90%
	0.04
	0.0003
	0.00007
	
	
	
	230
	

	
	
	
	氨
	108.7
	0.043
	0.010
	
	
	氨
	95%
	0.25
	0.002
	0.0005
	
	
	
	
	

	
	
	
	非甲烷总烃
	119.6
	0.048
	0.011
	
	
	非甲烷总烃
	95%
	0.25
	0.002
	0.0005
	
	
	
	
	

	
	备料废气G1-8
	200
	非甲烷总烃
	35
	0.007
	0.007
	
	
	非甲烷总烃
	90%
	0.09
	0.0007
	0.0007
	
	
	
	1000
	

	
	乳化废气G1-9
	800
	丙烯酰胺
	1.36
	0.0011
	0.001
	
	
	丙烯酰胺
	90%
	0.01
	0.0001
	0.0001
	
	
	
	920
	

	
	
	
	氨
	12.5
	0.010
	0.009
	
	
	氨
	95%
	0.06
	0.0005
	0.0004
	
	
	
	
	

	
	
	
	非甲烷总烃
	95.1
	0.076
	0.070
	
	
	非甲烷总烃
	91.4%
	0.82
	0.007
	0.006
	
	
	
	
	

	
	去氧废气G1-10
	1000
	丙烯酰胺
	2.90
	0.003
	0.002
	
	
	丙烯酰胺
	90%
	0.04
	0.0003
	0.0002
	
	
	
	690
	

	
	
	
	氨
	171
	0.171
	0.118
	
	
	氨
	95%
	1.12
	0.009
	0.006
	
	
	
	
	

	
	
	
	非甲烷总烃
	203
	0.203
	0.140
	
	
	非甲烷总烃
	90.8%
	2.17
	0.017
	0.012
	
	
	
	
	

	
	聚合废气G1-11
	800
	丙烯酰胺
	0.75
	0.0006
	0.002
	
	
	丙烯酰胺
	90%
	0.01
	0.00006
	0.0002
	
	
	
	3450
	

	
	
	
	氨
	1.25
	0.001
	0.004
	
	
	氨
	95%
	0.01
	0.0001
	0.0002
	
	
	
	
	

	
	
	
	非甲烷总烃
	79.0
	0.063
	0.218
	
	
	非甲烷总烃
	90.8%
	0.75
	0.006
	0.020
	
	
	
	
	

	
	反相废气G1-12
	500
	氨
	4.0
	0.002
	0.002
	
	
	氨
	95%
	0.01
	0.0001
	0.0001
	
	
	
	1150
	

	
	
	
	非甲烷总烃
	102.6
	0.051
	0.059
	
	
	非甲烷总烃
	90%
	0.64
	0.005
	0.006
	
	
	
	
	

	
	过滤废气G1-13
	50
	氨
	40
	0.002
	0.002
	
	
	氨
	95%
	0.01
	0.0001
	0.0001
	
	
	
	1000
	

	
	
	
	非甲烷总烃
	380
	0.019
	0.019
	
	
	非甲烷总烃
	90%
	0.25
	0.002
	0.002
	
	
	
	
	

	
	灌装废气G1-14
	400
	氨
	2.5
	0.001
	0.002
	
	
	氨
	95%
	0.01
	0.0001
	0.0001
	
	
	
	1840
	

	
	
	
	非甲烷总烃
	5.0
	0.002
	0.004
	
	
	非甲烷总烃
	90%
	0.03
	0.0002
	0.0004
	
	
	
	
	

	阳离子聚丙烯酰胺乳液生产线
	固体投料废气G2-1
	1000
	颗粒物
	210
	0.210
	0.042
	布袋除尘+水洗+酸洗+二级碱洗
	
	颗粒物
	98%
	0.53
	0.004
	0.001
	
	
	
	200
	

	
	备料废气G2-2
	120
	非甲烷总烃
	83.3
	0.010
	0.011
	一级水洗+一级酸洗+二级碱洗+二级活性炭
	
	非甲烷总烃
	90%
	0.13
	0.001
	0.001
	
	
	
	1000
	

	
	
	
	丙烯酰胺
	0.83
	0.0001
	0.0001
	
	
	丙烯酰胺
	90%
	0.001
	0.00001
	0.00001
	
	
	
	
	

	
	搅拌废气G2-3
	100
	非甲烷总烃
	460
	0.046
	0.021
	
	
	非甲烷总烃
	90%
	0.62
	0.005
	0.002
	
	
	
	460
	

	
	
	
	丙烯酰胺
	9.0
	0.0009
	0.0004
	
	
	丙烯酰胺
	90%
	0.01
	0.00009
	0.00004
	
	
	
	
	

	
	混合废气G2-4
	100
	非甲烷总烃
	480
	0.048
	0.022
	
	
	非甲烷总烃
	90%
	0.54
	0.005
	0.002
	
	
	
	460
	

	
	
	
	丙烯酰胺
	9.0
	0.0009
	0.0004
	
	
	丙烯酰胺
	90%
	0.01
	0.00009
	0.00004
	
	
	
	
	

	
	备料废气G2-5
	300
	非甲烷总烃
	20
	0.006
	0.003
	
	
	非甲烷总烃
	90%
	0.07
	0.0006
	0.0003
	
	
	
	500
	

	
	乳化废气G2-6
	400
	非甲烷总烃
	142.5
	0.057
	0.052
	
	
	非甲烷总烃
	90%
	0.61
	0.006
	0.005
	
	
	
	920
	

	
	
	
	丙烯酰胺
	1.36
	0.0005
	0.0005
	
	
	丙烯酰胺
	90%
	0.01
	0.00005
	0.00005
	
	
	
	
	

	
	去氧废气G2-7
	500
	非甲烷总烃
	362
	0.181
	0.125
	
	
	非甲烷总烃
	90%
	2.75
	0.022
	0.013
	
	
	
	690
	

	
	
	
	丙烯酰胺
	3.50
	0.0017
	0.0012
	
	
	丙烯酰胺
	90%
	0.02
	0.0002
	0.0001
	
	
	
	
	

	
	聚合废气G2-8
	400
	非甲烷总烃
	97.5
	0.039
	0.135
	
	
	非甲烷总烃
	90%
	0.5
	0.004
	0.014
	
	
	
	3450
	

	
	
	
	丙烯酰胺
	0.88
	0.00035
	0.0012
	
	
	丙烯酰胺
	90%
	0.004
	0.00003
	0.0001
	
	
	
	
	

	
	反相废气G2-9
	100
	非甲烷总烃
	280
	0.028
	0.032
	
	
	非甲烷总烃
	90%
	0.35
	0.003
	0.003
	
	
	
	1150
	

	
	过滤废气G2-10
	50
	非甲烷总烃
	400
	0.020
	0.010
	
	
	非甲烷总烃
	90%
	0.25
	0.002
	0.001
	
	
	
	500
	

	
	灌装废气G2-11
	200
	非甲烷总烃
	10.9
	0.002
	0.002
	
	
	非甲烷总烃
	90%
	0.0
	0.0002
	0.0002
	
	
	
	920
	

	罐组2
	储罐呼吸废气
	650
	氨
	3.6
	0.002
	0.017
	
	
	氨
	95%
	0.01
	0.0001
	0.001
	
	
	
	7200
	

	
	
	
	丙烯酰胺
	0.53
	0.00035
	0.0025
	
	
	丙烯酰胺
	90%
	0.005
	0.00004
	0.0002
	
	
	
	7200
	

	
	
	
	丙烯酸
	17.3
	0.011
	0.081
	
	
	丙烯酸
	98%
	0.03
	0.0002
	0.002
	
	
	
	7200
	

	
	
	
	非甲烷总烃
	21.2
	0.014
	0.099
	
	
	非甲烷总烃
	95%
	0.09
	0.0007
	0.005
	
	
	
	7200
	

	实验室
	化验废气
	4500
	非甲烷总烃
	10.5
	0.042
	0.05
	水喷淋+活性炭吸附
	4000
	非甲烷总烃
	80%
	2.08
	0.008
	0.010
	15
	0.3
	25
	1200
	DA005


注：非甲烷总烃包括丙烯酸、丙烯酰胺、白油、DAC、其他小分子有机物等，废气喷淋装置对各物质处理效率不同，按照综合效率换算。
表4.4.2-5  正常工况本项目有组织废气最大排放情况一览表
	污染源
	污染物
名称
	排气量m3/h
	排放状况
	执行标准
	排放源参数

	
	
	
	mg/m3
	kg/h
	t/a
	mg/m3
	kg/h
	高度m
	直径m
	温度℃

	DA006
	非甲烷总烃
	8000
	8.36
	0.0668
	0.1022
	60
	/
	25
	0.5
	25

	
	丙烯酰胺
	
	0.14
	0.0012
	0.00135
	5
	0.53
	
	
	

	
	丙烯酸
	
	0.82
	0.0065
	0.008
	10
	/
	
	
	

	
	颗粒物
	
	1.28
	0.010
	0.004
	20
	/
	
	
	

	
	氨
	
	1.8
	0.0144
	0.0124
	20
	/
	
	
	

	DA005
	非甲烷总烃
	4500
	2.08
	0.008
	0.010
	60
	3.0
	15
	0.3
	25


注：非甲烷总烃包括丙烯酸、丙烯酰胺、白油、DAC等。

[bookmark: OLE_LINK83]单位产品非甲烷总烃排放量=112.2kg/30000t=0.004kg/t<0.3kg/t，满足标准要求。
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非正常工况指生产设施或污染防治（控制）措施非正常工况下的污染物排放。例如，工艺设备运转异常、污染防治设施达不到应有治理效率、同步运转率等非正常工况下的排放，本次选取污染防治措施异常的情景进行分析，本次废气装置采用多级串联治理，非正常排放取单级装置效率降为0%，项目非正常工况有组织废气产生排放情况详见表4.4.2-6。
表4.4.2-6 事故及非正常排放时大气污染物排放状况
	非正常事故源项
	处理效率变化情况
	排气筒
	排气量（m3/h）
	污染物
	非正常排放状况

	
	
	
	
	
	速率kg/h
	排放时间h

	活性炭装置饱和
	处理效率为20%
	DA006
	8000
	非甲烷总烃
	0.668
	1.0

	单级碱喷淋装置故障
	处理效率为50%
	
	
	丙烯酸
	0.162
	

	酸喷淋装置故障
	处理效率为20%
	
	
	丙烯酰胺
	0.010
	

	布袋除尘装置故障
	处理效率为40%
	
	
	颗粒物
	0.30
	

	酸喷淋装置故障
	处理效率为50%
	
	
	氨
	0.144
	


无组织废气
本项目无组织废气主要包括：生产过程未被收集废气、储罐未被收集废气及实验室废气。
1、生产过程未被收集废气
本项目在采用国内外先进成熟的生产工艺和设备的基础上，选用密封性能较好的设备，对生产过程中危险的部位采取可靠的防护措施，提高设备的自动化水平，加强管理，降低跑、冒、滴、漏等各种事故的发生，减少无组织污染物排放，各釜、罐、塔放空废气均采用密闭管道连接，无组织逸散以5‰计算。
2-丙烯酰胺-2-甲基丙磺酸、固体丙烯酰胺投料采用投料箱，三面封闭，一面可打开投料，收集效率为90%；桶装原料打料及产品灌装采用集气罩收集，收集效率90%；未收集的以无组织形式散发。生产过程中检验取样采用反应釜底部双阀控制放料取样，单次取样200ml，时间短，无组织散发量可忽略。
2、储罐未被收集废气
本项目氨水罐、丙烯酰胺、丙烯酸储罐采用固定顶罐，呼吸废气采用大管套小管方式收集，废气收集效率90%。
3、实验室未被收集废气
本项目原料来料及中间物料性质分析操作在通风橱进行，废气收集效率80%。
本项目具体无组织排放源强见表4.4.2-7。
表4.4.2-7 无组织排放废气产生源强
	序号
	污染物名称
	污染源名称
	排放速率kg/h
	污染物产生量t/a
	面源长度m
	面源宽度m
	面源高度

	1
	颗粒物
	本次新建聚丙烯酰胺乳液车间
	0.0028
	0.0199
	40
	32
	8

	2
	丙烯酰胺
	
	0.000014
	0.0001
	
	
	

	3
	丙烯酸
	
	0.0002
	0.0015
	
	
	

	4
	非甲烷总烃
	
	0.0012
	0.00885
	
	
	

	5
	氨
	
	0.0002
	0.00132
	
	
	

	6
	非甲烷总烃
	罐组二
	0.0014
	0.0099
	51
	40
	6

	7
	丙烯酰胺
	
	0.00006
	0.0002
	
	
	

	8
	丙烯酸
	
	0.0011
	0.0081
	
	
	

	9
	氨
	
	0.0002
	0.0017
	
	
	

	10
	非甲烷总烃
	实验室
	0.008
	0.010
	50
	20
	3


新增交通运输移动源
本项目所用的原辅料及生产的产品以公路运输为主，按照最不利原则，本项目新增的交通运输量主要为原辅料约28158t/a，产品约30000t/a，共计58158t/a，运输车辆按20t载重车计算，则车辆周转运输频次约2908次，大型车辆单车污染物排放量为CO：9.23g/km·辆，NOx为10.12g/km·辆，本项目原料来源主要集中于江苏、浙江、山东等地，产品也主要销往华南地区，运输距离按单车平均800km计算，则受本项目物料及产品运输影响新增的交通运输移动源污染物排放量为CO21.47t/a，NOx23.54t/a。
噪声
本项目新增的主要噪声源为生产设备及各种泵类、风机等，新增冷冻机组6套各配套1台循环冷却塔，四用二备，主要噪声源源强及控制措施见表4.4.3-1、表4.4.3-2。

表4.4.3-1  本项目噪声源强调查表（室外声源）
	序号
	声源名称
	型号/数量
	空间相对位置/m
	声源源强（任选一种）
	声源控制措施
	运行时段

	
	
	
	X
	Y
	Z
	（声压级/距声源距离）/（dB(A)/m）
	声功率级/dB(A)
	
	

	1
	生产车间风机
	2
	75
	65
	0.5
	80/1
	/
	选择低噪声设备、基础减振、加隔声罩、距离衰减等
	每年300天，每天24小时

	2
	实验室风机
	1
	45
	175
	10
	75/1
	/
	选择低噪声设备、基础减振、加隔声罩、距离衰减等
	昼间间歇运行

	3
	循环冷却塔
	4用2备
	65
	75
	0.2
	75/1
	/
	选择低噪声设备、基础减振、距离衰减等
	每年300天，每天24小时


注：以厂区西南角为坐标原点，X为东西走向，Y为南北走向。
表4.4.3-2  本项目噪声源强调查表（室内声源）
	序号
	建筑物名称
	声源名称
	数量（台）
	声源源强声功率级/dB(A)
	声源控制措施
	空间相对位置/m
	距室内边界距离/m
	室内边界声级/dB(A)
	运行时段
	建筑物插入损失/dB(A)
	建筑物外噪声

	
	
	
	
	
	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	
	声压级/dB(A)
	建筑物外距离

	1
	新建聚丙烯酰胺车间
	各类泵
	38
	75
	选择低噪声设备、基础减振、建筑隔声、距离衰减，厂区绿化等
	80
	80
	0.5
	5
	61
	每年300天，每天24小时
	25
	36
	1

	2
	公用工程站
	冷冻机组
	6
	80
	
	90
	95
	0.5
	10
	60
	
	25
	35
	1

	3
	
	冷冻水循环泵
	8
	90
	
	92
	97
	0.5
	10
	70
	
	25
	45
	1

	4
	
	冷冻水泵
	2
	90
	
	96
	98
	0.5
	10
	70
	
	25
	45
	1

	5
	
	空压机
	2
	90
	
	100
	95
	0.5
	10
	70
	
	25
	45
	1

	6
	罐区2泵棚
	各类泵
	14
	75
	
	35
	20
	0.5
	5
	61
	
	10
	51
	1


注：以厂区西南角为坐标原点，X为东西走向，Y为南北走向。

固体废物
根据本项目工程分析和物料衡算，对照《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）的规定，本项目建成后产生的副产物情况汇总具体见表4.5.4-1。
（1） 滤渣
根据建设单位提供工艺资料，过滤工序会产生滤渣，根据物料平衡，滤渣产生量42.67t/a，为危险废物，委托有资质单位处置。本项目过滤器为金属材料，无需更换，因此无废过滤材料产生。
（2） 废包材
生产过程涉及包装原料为固体丙烯酰胺等，根据核算废包装袋、包装瓶新增量约2t/a。
司盘等液体原料采用吨桶包装，完好的吨桶由生产厂家回收用作原始用途。破损的吨桶委托有资质单位处置，产生废塑料吨桶为10个，每个桶按60kg计，废吨桶产生量为0.6t/a，为危险废物，委托有资质单位处置。
（3） 废活性炭
本项目工艺废气活性炭吸附装置设置两塔，单塔填充量1.1吨，每三个月更换一次，活性炭吸附有机量约为0.7366t/a，满足《省生态环境厅关于将排污单位活性炭使用更换纳入排污许可管理的通知》（苏环办〔2021〕218号）中饱和吸附量取10%的要求，废活性炭产生量为9.6t/a，实验室废气活性炭吸附性炭吸附装置设置单塔，填充量0.65吨，每三个月更换一次，废活性炭产生量为2.6t/a，合计产生废活性炭12.2t/a，为危险废物，委托有资质单位处置。
（4）废反渗透膜
纯水制备反渗透膜每年更换一次，废反渗透膜产生量为1t/a，为一般工业固废，由专业单位回收。
（5）废离子交换树脂
纯水制备EDI离子交换树脂每年更换一次，废离子交换树脂产生量为1t/a，为一般工业固废，由专业单位回收。
（6）除尘器收尘
根据工程分析，布袋除尘器收集的粉尘量约为0.195t/a，主要成分为丙烯酰胺，返回生产综合利用。
（7）废布袋
本项目布袋除尘器滤袋每三年更换一次，一次产生废滤袋量约为0.3t，属于危险废物，委托有资质单位处置。
（8）废机油
生产与辅助设备维修、保养过程产生更换废机油，根据企业生产经验及设备维护规律，废机油产生量为1.5t/a，属于危险固废，委托有资质单位处置。
（9）废油桶
生产与辅助设备维修、保养过程使用机油会产生废机油桶，本项目废机油桶产生量为0.1t/a，属于危险固废，委托有资质单位处置。
（10）废胶渣
企业聚合釜每生产5批次进行人工清渣，15m3聚合釜单次清出渣量200kg，3.5m3聚合釜单次清出渣量50kg，大釜年清理频次552次，小釜年清理频次200次，产生废胶渣120.4t/a，属于危险固废，委托有资质单位处置。
（11）污水站污泥
扩建项目新增废水处理需求2902.4m3/a，类比现有水处理污泥产生情况，新增废水处理污泥量约1.0t/a，属于危险固废，委托有资质单位处置。
（12）实验室废物
本项目生产过程检测分析取样测试后返回生产工段，实验室废物主要为原料检测过程产生的废液，产生量约0.1t/a，属于危险固废，委托有资质单位处置。
（13）生活垃圾
本项目新增职工25人，年工作约300天，生活垃圾按0.5kg/人·d计，则产生量约3.75t/a，委托环卫部门定期清运。



表4.4.4-1 本项目新增副产物产生情况汇总表（单位：t/a）
	序号
	副产物名称
	产生环节
	形态
	预测产生量（t/a）
	种类判断*

	
	
	
	
	
	固体废物
	副产品
	判定依据

	1
	滤渣
	过滤
	固
	42.67
	√
	/
	《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）

	2
	废包材
	原料包装
	固
	2.6
	√
	/
	

	3
	废活性炭
	废气处理
	固
	12.2
	√
	/
	

	4
	废反渗透膜
	纯水制备
	固
	1
	√
	/
	

	5
	废离子交换树脂
	纯水制备
	固
	1
	√
	/
	

	6
	污水站污泥
	污水处理
	固
	1.0
	√
	/
	

	7
	废布袋
	废气处理
	固
	0.3t/3a
	√
	/
	

	8
	废机油
	设备维修
	液
	1.5
	√
	/
	

	9
	废油桶
	设备维修
	固
	0.1
	√
	/
	

	10
	废胶渣
	设备清洁
	固
	120.4
	√
	/
	

	11
	实验室废物
	原料检测
	液
	0.1
	√
	/
	

	12
	生活垃圾
	职工生活
	固
	3.75
	√
	/
	



表4.4.4-2  本项目营运期固体废物分析结果汇总表（单位：t/a）
	序号
	固废名称
	属性
	产生环节
	形态
	主要成分
	有害成分
	产生量（t/a）
	废物类别
	废物代码
	产废周期
	危险特性

	1
	滤渣
	危险废物
	过滤
	固
	聚丙烯酰胺、白油、水等
	聚丙烯酰胺、白油等
	42.67
	HW13
	265-103-13
	每月
	T

	2
	废包材
	危险废物
	原料包装
	固
	塑料、化学原料等
	丙烯酰胺等
	2.6
	HW49
	900-041-49
	每天
	T/In

	3
	废活性炭
	危险废物
	废气处理
	固
	活性炭、有机物等
	有机原料
	12.2
	HW49
	900-039-49
	每天
	T

	4
	废反渗透膜
	一般工业固废
	纯水制备
	固
	反渗透膜
	/
	1
	SW59
	900-099-S59
	每年
	/

	5
	废离子交换树脂
	一般工业固废
	纯水制备
	固
	树脂
	/
	1
	SW59
	900-099-S59
	每年
	/

	6
	污水站污泥
	危险废物
	污水处理
	固
	污泥等
	生化污泥
	1.0
	HW13
	265-104-13
	每天
	T

	7
	废布袋
	危险废物
	废气处理
	固
	丙烯酰胺、布袋等
	丙烯酰胺
	0.3t/3a
	HW49
	900-041-49
	3年
	T/In

	8
	废机油
	危险废物
	设备维修
	液
	矿物油
	矿物油
	1.5
	HW08
	900-249-08
	每月
	T，I

	9
	废油桶
	危险废物
	设备维修
	固
	矿物油、铁桶
	矿物油
	0.1
	HW08
	900-249-08
	每月
	T，I

	10
	废胶渣
	危险废物
	设备清洁
	固
	聚丙烯酰胺、白油、水等
	聚丙烯酰胺、白油等
	120.4
	HW13
	265-103-13
	五天
	T

	11
	实验室废物
	危险废物
	原料检测
	液
	化学试剂
	化学试剂
	0.1
	HW49
	900-047-49
	每周
	T/C/I/R

	12
	生活垃圾
	一般固废
	职工生活
	固
	纸、塑料等
	/
	3.75
	SW62
	900-001-S62
	每天
	/






表4.4.4-3  本项目营运期固废利用处置情况汇总表（单位：t/a）
	序号
	固废名称
	产生环节
	属性
	预测产生量（t/a）
	废物类别
	废物代码
	处置措施

	1
	滤渣
	过滤
	危险废物
	42.67
	HW13
	265-103-13
	委托有资质单位处置

	2
	废包材
	原料包装
	危险废物
	2.6
	HW49
	900-041-49
	

	3
	废活性炭
	废气处理
	危险废物
	12.2
	HW49
	900-039-49
	

	4
	污水站污泥
	污水处理
	危险废物
	1.0
	HW13
	265-104-13
	

	5
	废反渗透膜
	纯水制备
	一般工业固废
	1
	SW59
	900-099-S59
	专业单位回收

	6
	废离子交换树脂
	纯水制备
	一般工业固废
	1
	SW59
	900-099-S59
	

	7
	废布袋
	废气处理
	危险废物
	0.3t/3a
	HW49
	900-041-49
	委托有资质单位处置

	8
	废机油
	设备维修
	危险废物
	1.5
	HW08
	900-249-08
	

	9
	废油桶
	设备维修
	危险废物
	0.1
	HW08
	900-249-08
	

	10
	废胶渣
	设备清洁
	危险废物
	120.4
	HW13
	265-103-13
	

	11
	实验室废物
	原料检测
	危险废物
	0.1
	HW49
	900-047-49
	

	11
	生活垃圾
	职工生活
	一般固废
	3.75
	SW62
	900-001-S62
	环卫清运



[bookmark: _Toc5908]污染物“三本账”核算
扩建项目污染物“三本帐”核算情况见表4.5-1。
表4.5-1  本项目污染物“三本帐”核算一览表（单位：t/a）
	类别
	污染物名称
	产生量
	削减量
	接管量
	排入外环境量

	废水
	废水量
	2902.4
	0
	2902.4
	2902.4

	
	COD
	1.456
	0.906
	0.550
	0.145

	
	SS
	0.531
	0.304
	0.227
	0.058

	
	氨氮
	0.227
	0.193
	0.034
	0.015

	
	总氮
	0.281
	0.166
	0.115
	0.044

	
	总磷
	0.007
	--
	0.008
	0.0015

	
	丙烯酸
	0.374
	0.328
	0.046
	0.046

	
	丙烯酰胺
	0.013
	0.01295
	0.00005
	0.00005

	
	全盐量
	10.272
	--
	10.272
	10.272

	
	石油类
	0.085
	0.068
	0.017
	0.009

	废气
（有组织）
	颗粒物
	0.199
	0.195
	/
	0.004

	
	丙烯酰胺
	0.0144
	0.01305
	/
	0.00135

	
	丙烯酸
	0.381
	0.373
	/
	0.008

	
	非甲烷总烃
	1.433
	1.3208
	/
	0.1122

	
	氨
	0.241
	0.2286
	/
	0.0124

	[bookmark: OLE_LINK38]废气
（无组织）
	颗粒物
	[bookmark: OLE_LINK37]0.0199
	0
	/
	0.0199

	
	丙烯酰胺
	0.0003
	0
	/
	0.0003

	
	丙烯酸
	0.0096
	0
	/
	0.0096

	
	非甲烷总烃
	0.02875
	0
	/
	0.02875

	
	氨
	0.003
	0
	/
	0.003

	固废
	危险废物
	180.67
	0
	/
	0

	
	一般工业固废
	2
	0
	/
	0

	
	生活垃圾
	3.75
	0
	/
	0
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表4.5-2  本项目建成后全厂“三本帐”核算一览表（单位：t/a）
	类别
	污染物名称
	现有项目排放量
	本项目排放量
	以新带老削减量
	建成后全厂排放量
	排放增减量

	
	
	接管量
	外排量
	接管量
	外排量
	接管量
	外排量
	接管量
	外排量
	接管量
	外排量

	废水
	废水量
	10762
	10762
	2902.4
	2902.4
	1762
	1762
	11902.4
	11902.4
	1140.4
	1140.4

	
	COD
	3.3604
	0.5381
	0.550
	0.145
	0.550
	0.088
	3.3604
	0.595
	0
	0.057

	
	SS
	1.623
	0.2152
	0.227
	0.058
	0.266
	0.035
	1.584
	0.238
	-0.039
	0.0228

	
	氨氮
	0.23426
	0.0538
	0.034
	0.015
	0.038
	0.009
	0.23026
	0.0598
	-0.004
	0.0057

	
	总氮
	0.16594
	0.1614
	0.115
	0.044
	0.027
	0.026
	0.25394
	0.1794
	0.088
	0.017

	
	总磷
	0.02723
	0.0054
	0.008
	0.0015
	0.0045
	0.0009
	0.03073
	0.0060
	0.0035
	0.0006

	
	丙烯酸
	--
	--
	0.046
	0.046
	--
	--
	0.046
	0.046
	0.046
	0.046

	
	丙烯酰胺
	--
	--
	0.00005
	0.00005
	--
	--
	0.00005
	0.00005
	0.00005
	0.00005

	
	全盐量
	--
	--
	10.272
	10.272
	--
	--
	10.272
	10.272
	10.272
	10.272

	
	石油类
	0.1434
	0.032
	0.017
	0.009
	0.023
	0.005
	0.1374
	0.036
	-0.006
	0.004

	废气
（有组织）
	颗粒物
	2.0892
	0.004
	0
	2.0932
	0.004

	
	丙烯酰胺
	/
	0.00135
	0
	0.00135
	0.00135

	
	丙烯酸
	/
	0.008
	0
	0.008
	0.008

	
	非甲烷总烃
	5.65
	0.1122
	0
	5.7622
	0.1122

	
	氨
	/
	0.0124
	0
	0.0124
	0.0124

	废气
（无组织）
	颗粒物*
	0.25
	0.0199
	0
	0.2699
	0.1199

	
	丙烯酰胺
	/
	0.0003
	0
	0.0003
	0.0003

	
	丙烯酸
	/
	0.0096
	0
	0.0096
	0.0096

	
	非甲烷总烃
	0.604
	0.02875
	0
	0.63275
	0.02875

	
	氨
	/
	0.003
	0
	0.003
	0.003

	固废
	危险废物
	0
	0
	0
	0
	0

	
	一般工业固废
	0
	0
	0
	0
	0

	
	生活垃圾
	0
	0
	0
	0
	0


*现有项目无组织排放量颗粒物补充核算现有项目漏算总量0.1t/a。
[bookmark: _Toc26126]风险因素识别
同类事故发生情况
本次收集的典型事故见下表。
表4.6.1-1  典型事故案例
	序号
	事故装置
	事故情形
	事故原因

	1
	丙烯酸储罐爆炸事故
	2006年11月13日，上海华谊丙烯酸有限公司厂区内，发生丙烯酸储罐爆炸事故。
	丙烯酸储罐温度自11月3日起从25℃渐升至75℃。

	2
	丙烯酸储罐爆炸事故
	2006年11月13日浙江卫星丙烯酸有限公司丙烯酸储罐区1号罐发生爆炸并引起火灾。
	转料过程中产生静电引起爆炸。

	3
	丙烯酰胺
	2003年6月北京市郊区的1家主要生产聚丙烯酰胺的化工厂7名工人出现恶心、手指无力，手部脱皮、四肢乏力等症状，其中2名严重者出现了喝水时呛水、走路步态不稳、双手颤抖、用餐持筷、书写持笔困难等症状。
	职业性慢性中度丙烯酰胺中毒


物质危险性识别
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B进行危险物质识别，建设项目涉及的危险物质主要有8%氨水、丙烯酰胺、丙烯酸、白油等，其易燃易爆、有毒有害危险特性详见表4.1.6-2。
生产系统危险性识别
危险单元划分
根据本项目工艺流程和平面布置功能区划，结合物质危险性识别，划分成如下7个危险单元，详见表4.6.3-1和图4.6-1。
表4.6.3-1  本项目危险单元划分结果表
	序号
	危险单元

	1
	拟建聚丙烯酰胺乳液车间

	2
	罐组2

	3
	甲类仓库

	4
	丙类仓库三

	5
	危废仓库

	6
	污水处理站

	7
	废气处理装置


危险单元内危险物质最大存在量
危险单元内各危险物质最大存在量详见下表4.6.3-2。

（因涉及企业商业机密，故删除了该部分内容）
 生产系统危险性识别
本项目产品工艺流程见4.2章节，工艺流程中涉及聚合工艺，聚合反应是一个放热过程，一旦发生泄漏危险性较高。建设项目生产系统危险性识别详见表4.6.3-3。
（因涉及企业商业机密，故删除了该部分内容）
车间、槽罐区、丙类仓库三、危废仓库、污水处理站、废气处理装置等管理若存在问题，将会导致火灾、爆炸、泄漏、污水和废气非正常排放等环境风险事故，对周边大气、地下水、地表水、土壤等环境造成影响。
伴生/次伴生影响识别
建设项目运行过程中所使用的固体危废均具有潜在的危害，在贮存、运输和生产过程中可能发生泄漏，部分物料在泄漏过程中会产生伴生和次生的危害。建设项目涉及的风险物质事故状况下的伴生/次生危害具体见表4.6.4-1。
表4.6.4-1  建设项目风险物质事故状况下的伴生/次生危害一览表
	化学品名称
	条件
	伴生和次生事故产物
	危害后果

	
	
	
	大气污染
	水体污染
	土壤污染

	丙烯酰胺
	泄漏、燃烧
	CO、NO2
	有毒物质自身和次生的CO等有毒物质以气态形式挥发进入大气，产生的伴生/次生危害，造成大气污染。
	有毒物质经清净下水管等排水系统混入清净下水、消防水、雨水中，经厂区排水管线流入地表水体，造成水体污染。
	有毒物质自身和次生的有毒物质进入土壤，产生的伴生/次生危害，造成土壤污染。

	丙烯酸
	泄漏、燃烧
	CO
	
	
	

	白油
	泄漏、燃烧
	CO
	
	
	

	氨
	泄漏、燃烧
	氨、NOx
	
	
	

	甲基丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵
	泄漏、燃烧
	CO、NO2、HCl
	
	
	

	丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵
	泄漏、燃烧
	CO、NO2、HCl
	
	
	

	过硫酸钠
	泄漏、助燃
	SO2、CO、NO2
	
	
	

	过硫酸铵
	泄漏、助燃
	SO2、CO、NO2
	
	
	


此外，堵漏过程中可能使用的大量拦截、堵漏材料，掺杂一定的物料，若事故排放后随意丢弃、排放，将对环境产生二次污染。伴生、次生危险性分析见图4.7.4-1。
[image: ]
图4.6.4-1 事故状况下伴生和次生危险性分析
危险物质环境转移途径识别
突发环境事件的情况下污染物的转移途径如表4.6.5-1。
表4.6.5-1  事故污染物转移途径
	事故类型
	事故位置
	事故危害形式
	污染物转移途径

	
	
	
	大气
	排水系统
	土壤、地下水

	泄漏
	生产装置储存系统
	气态
	扩散
	/
	/

	
	
	液态
	/
	漫流
	渗透、吸收

	
	
	
	/
	生产废水、清下水、雨水、消防废水
	渗透、吸收

	火灾、爆炸引发的次伴生污染
	生产装置储存系统
	毒物蒸发
	扩散
	/
	/

	
	
	烟雾
	扩散
	/
	/

	
	
	伴生毒物
	扩散
	/
	/

	
	
	消防废水
	/
	生产废水、清下水、雨水、消防废水
	渗透、吸收

	环境风险防控设施失灵或非正常操作
	环境风险防控设施
	气态
	扩散
	/
	/

	
	
	液态
	/
	生产废水、清下水、雨水、消防废水
	渗透、吸收

	
	
	固态
	/
	/
	渗透、吸收

	非正常工况
	生产装置储存系统
	气态
	扩散
	/
	/

	
	
	液态
	/
	生产废水、清下水、雨水、消防废水
	渗透、吸收

	污染治理设施非正常运行
	污水处理站
	废水
	/
	生产废水
	渗透、吸收

	
	废气处理系统
	废气
	扩散
	/
	/

	
	危废暂存库
	固废
	/
	/
	渗透、吸收

	储运系统故障
	储存系统
	热辐射
	扩散
	/
	/

	
	
	毒物蒸发
	扩散
	/
	/

	
	
	烟雾
	扩散
	/
	/

	
	
	伴生毒物
	扩散
	/
	/

	
	输送系统
	气态
	扩散
	/
	/

	
	
	液态
	/
	生产废水、清下水、雨水、消防废水
	/

	
	
	固态
	/
	/
	渗透、吸收


风险识别结果
建设项目环境风险识别结果详见表4.6.6-1。


（因涉及企业商业机密，故删除了该部分内容）
最大可信事故确定与概率分析

生产中危险化学品一旦发生泄漏，将会导致一系列人身伤害和财产损失事故发生。如腐蚀性物料泄漏喷溅到身体会造成化学灼伤；员工不慎将泄漏毒性物料摄入体内，将会导致急性中毒或职业病。生产过程中易发生部位见表4.7.7-1。
表4.7.7-1 泄漏易发生部位
	类型
	原因

	管道
	物料输送管道均有发生泄漏的可能。如输送管道材料缺陷、机械损伤、各种腐蚀、焊缝裂纹或缺陷、外力破坏、施工缺陷和特殊因素等都可能导致管道局部泄漏。

	机泵、阀门
	泵体、轴封缺陷，排放阀、润滑系统缺陷及管道系统的阀门、法兰等密封不好或填料缺陷，正常腐蚀，操作失误等易造成泄漏。

	仪表接口设备密封处
	流量计、温度计以及其他仪器仪表，本身质量缺陷及设备法兰密封处、传动轴填料函等连接处缺陷均可能导致泄漏。

	安全装置及附件
	附件、安全装置不可靠可能引发破裂而导致泄漏。如安全阀失效引起超压爆破而泄漏。

	生产设备
	生产过程中使用的设备可能因本身的质量缺陷，或不具备抗压性能、超期使用，而导致设备因腐蚀穿透造成物料泄漏。

	放空及溢流口
	生产、贮存设备因控制系统出现故障或操作与判断失误，导致物料溢罐。


最大可信事故所造成的危害在所有预测的事故中最严重，并且发生该事故的概率不为零。泄漏事故类型如容器、管道、泵体、压缩机、装卸臂和装卸软管的泄漏和破裂等泄漏频率采用风险导则(HJ169-2018)附录E.1，详见表4.7.7-2。
表4.7.7-2 泄漏频率表
	部件类型
	泄漏模式
	泄漏频率

	反应器/工艺储罐/气体储罐/塔器
	泄漏孔径为10mm孔径
	1.00×10-4/a

	
	10min内储罐泄漏完
	5.00×10-6/a

	
	储罐全破裂
	5.00×10-6/a

	常压单包容储罐
	泄漏孔径为10mm孔径
	1.00×10-4/a

	
	10min内储罐泄漏完
	5.00×10-6/a

	
	储罐全破裂
	5.00×10-6/a

	常压双包容储罐
	泄漏孔径为10mm孔径
	1.00×10-4/a

	
	10min内储罐泄漏完
	1.25×10-8/a

	
	储罐全破裂
	1.25×10-8/a

	常压全包容储罐
	储罐全破裂
	1.00×10-8/a

	内径≤75mm的管道
	泄漏孔径为10%孔径
	5.00×10-6/(m·a)

	
	全管径泄漏
	1.00×10-6/(m·a)

	75mm<内径≤150mm的管道
	泄漏孔径为10%孔径
	2.00×10-6/(m·a)

	
	全管径泄漏
	3.00×10-7/(m·a)

	内径>150mm的管道
	泄漏孔径为10%孔径(最大50mm)
	2.40×10-6/(m·a)

	
	全管径泄漏
	1.00×10-7/(m·a)

	泵体和压缩机
	泵体和压缩机最大连接管泄漏孔径为10%孔径(最大50mm)
	5.00×10-4/a

	
	泵体和压缩机最大连接管全管径泄漏
	1.00×10-4/a

	装卸臂
	装卸臂连接管泄漏孔径为10%孔径(最大50mm)
	3.00×10-7/h

	
	装卸臂全管径泄漏
	3.00×10-8/h

	装卸软管
	装卸软管连接管泄漏孔径为10%孔径(最大50mm)
	4.00×10-5/h

	
	装卸软管全管径泄漏
	4.00×10-6/h


最大可信事故所造成的危害在所有预测的事故中最严重，并且发生该事故的概率不为零。在上述风险识别、分析和事故预测的基础上，建设项目最大可信事故设定为：丙烯酸、氨水储罐全破损，丙烯酰胺原料仓库火灾导致有毒有害物质扩散作为最大可信事故进行定量预测。
表4.7.7-3  建设项目最大可信事故确定与概率分析表
	序号
	风险类型
	危险部位
	主要危险物料
	事故源项
	统计概率

	1
	贮存系统有害物质泄漏
	丙烯酸储罐
	丙烯酸
	全破损
	5.00×10-6/a

	2
	
	氨水储罐
	氨
	全破损
	5.00×10-6/a

	3
	贮存系统有害物质火灾
	甲类仓库
	丙烯酰胺
	火灾
	1.5×10-7/a（统计数据）

	4
	
	DAC储罐
	DAC
	火灾
	1.5×10-7/a（统计数据）


事故源强确定
丙烯酸、氨水储罐为单包容，按照最不利情况全破算考虑，60%丙烯酸储罐最大存贮量93吨，8%氨水储罐最大存贮量91吨。泄露出的物料蒸发过程一般包括闪蒸蒸发、热量蒸发、质量蒸发三项总和，在物料沸点高于环境温度时，一般以质量蒸发为主，计算公式如下。
Qi=a×p×M/(R×T0)×μ（2-n）/（2+n）×r（4+n）/(2+n)
式中：Qi——质量蒸发速度，kg/s；
A，n——大气稳定度系数；
p——液体表面蒸气压，Pa；
M——摩尔质量，kg/mol；
R——气体常数；J/mol·k；
T0——环境温度，k；
u——风速，m/s；
r——液池半径，m。
液池最大直径取决于泄漏点附近的地域构型、泄漏的连续性或瞬时性。有围堰时，以围堰最大等效半径为液池半径；无围堰时，设定液体瞬间扩散到最小厚度时，推算液池等效半径。丙烯酸、氨水储罐位于罐区2，根据测算原料罐区围堰区有效面积约1264m2，根据丙烯酸、氨水最大泄漏量测算自由液面面积为9900m2，已超过围堰内的有效面积，因此蒸发面积取围堰面积，根据风险导则要求考虑建设项目实际情况选取最不利气象及常见气象条件的环境影响，气象参数见表4.6.8-1，事故源项各物料蒸发速率见表4.6.8-2。
表4.6.8-1 预测气象参数
	预测气象
	稳定度
	风速
	温度
	相对湿度

	最不利气象
	F
	1.5m/s
	25℃
	50%

	常见气象
	D
	2.1m/s
	15.3℃
	79%


表4.6.8-2 液体质量蒸发速率计算参数
	物料
	丙烯酸
	氨

	气象条件
	不利气象
	常见气象
	不利气象
	常见气象

	a,n
	F
	D
	F
	D

	P（Pa）
	533.3
	533.3
	2016.0
	2016.0

	M（kg/mol）
	0.072
	0.072
	0.017
	0.017

	R（J/mol·k）
	8.31
	8.31
	8.31
	8.31

	T0（K）
	298
	288.3
	298
	288.3

	S（m2）
	1264
	1264
	1264
	1264

	U（m/s）
	1.5
	2.1
	1.5
	2.1

	Qi（kg/s）
	0.03
	0.04
	0.027
	0.034


采用《建设项目环境风险评价技术导则》附录中的火灾事故伴生/次生污染物产生量估算公式，存储丙烯酰胺甲类仓库发生火灾事故，计算60min燃烧5.0t丙烯酰胺产生的CO量。计算公式如下：
GCO=2330qCQ
式中：
GCO—CO的产生量，kg/s；
C—物质中碳的质量百分比含量，%；丙烯酰胺取50.7%；
q—化学不完全燃烧值，%，取1.5~6.0%；取3.0%；
Q—参与燃烧的物质量，t/s；取0.0014t/s；
由此计算，丙烯酰胺燃烧后产生的二次污染中CO排放速率为0.050kg/s。
火灾伴生/次生NO2产生量为：
GNO2=46/14*1000×Q×N
式中：GNO2——NO2排放速率，kg/s；
N——丙烯酰胺中氮的含量，为19.7%；
Q——参与燃烧的物质量，取1.4kg/s。
DAC原料储罐发生火灾事故，计算60min燃烧5.0tDAC伴生HCl量，计算如下：
GHCl=36.5/35.5*1000×Q×Cl
式中：GNO2——HCl排放速率，kg/s；
Cl——DAC中氯的含量，为18.3%；
Q——参与燃烧的物质量，取1.4kg/s。
计算可得火灾次生HCl释放速率为0.26kg/s。
建设项目风险源强汇总情况见表4.6.8-3。
表4.6.8-3  建设项目风险源强一览表
	序号
	风险事故情形描述
	危险单元
	危险物质
	影响
途径
	释放或泄漏速率（kg/s）
	释放或泄漏时间/min
	最大释放或泄漏量/kg
	气态污染物释放速率kg/s
	其他事故源参数

	1
	丙烯酸储罐全破裂
	丙烯酸储罐
	丙烯酸
	大气
	/
	30
	93t
	0.03
	不利气象

	
	
	
	
	大气
	/
	30
	93t
	0.04
	常见气象

	2
	氨储罐全破裂
	氨储罐
	氨
	大气
	/
	30
	91t
	0.027
	不利气象

	
	
	
	
	大气
	/
	30
	91t
	0.034
	常见气象

	3
	丙烯酰胺甲类仓库火灾
	丙烯酰胺包装袋
	CO
	大气
	--
	60
	--
	0.05
	不利/常见气象

	
	
	
	NO2
	大气
	--
	60
	--
	0.91
	

	4
	DAC储罐火灾
	DAC储罐
	HCl
	大气
	--
	60
	--
	0.26
	不利/常见气象


[bookmark: _Toc2740]清洁生产分析
工艺技术先进性
[bookmark: OLE_LINK13]本次扩建项目工艺技术为江苏恒峰原有工业化大生产技术，江苏恒峰一期项目建有6000吨/年聚丙烯酰胺乳液生产装置，均采用反相乳液聚合技术，企业已安全生产多年，从未发生安全、环保、质量事故，生产工艺、设备安全环保、产品质量稳定，积累了丰富的生产经验，技术成熟可靠。
本项目各物料的计量抽送根据操作逻辑进行自动化设计，聚合反应阶段根据产品反应的特征曲线自动匹配相关控制参数，实现自动控制，减少控制过程中的人为干预，提升产品质量及稳定性。阴离子聚丙烯酰胺乳液对部分原料进行调整改进，优化工艺操作参数，产品性能较同行有较大提升。
设备先进性
（因涉及企业商业机密，故删除了该部分内容）
资源与能源的利用
（1） 利用蒸汽对蒸汽冷凝水进行加热，充分运用蒸汽冷凝水余热，较少蒸汽消耗；使用蒸汽盘管增大换热面积，减少热损失。
（2） 在设备选型上采用国内先进的高效节能电机；在电气上配套安装变频器和联锁，在设备管道外保温，从而降低不必要的电能消耗。
（3） 本项目纯水制备弃水作为循环冷却系统补水综合利用，减少废水排放量，提高水资源利用效率。
污染物治理
（因涉及企业商业机密，故删除了该部分内容）
清洁生产水平
[bookmark: _Toc4979]（因涉及企业商业机密，故删除了该部分内容）
环境现状调查与评价
[bookmark: _Toc21195]自然环境现状调查与评价
地理位置
如东县位于江苏省东南部、长江三角洲北翼。地处东经120°42′-121°22′，北纬32°12′-32°36′，东北濒临黄海，西部与如皋市接壤，西北与海安县毗连，南部与通州区为邻。县境陆地西起河口镇曹家庄村西端，东止如东盐场东堤，长达68千米；南起掘港镇朱家园村南河界，北止栟茶新垦区，宽达46千米。全县面积1872平方千米（不包括海域），其中陆地面积1702平方千米，水域面积为170平方千米，海岸线长106千米。从空中俯瞰如东县，宛如一只“巨掌”，遏住了黄海巨涛，横按在辽阔的江海平原之上。而由岸滩处向大海伸展的一条条辐射沙脊，沙脊间的深槽可通海船，其最深处位于西太阳沙外侧烂沙洋，水深16-25米，为优良深水港资源，可建15-20万吨级深水码头。
本项目位于如东洋口化学工业园现有厂区内，详见图5.1-1。项目所在地洋口镇距县城掘港大约35km，东邻丰利镇，南与岔河镇接壤，西部与栟茶镇相望，北接黄海海堤。洋口镇南北长约15km，东西宽约14km，总面积120.5km2。
地形、地质、地貌
建设项目所在地地质构造属中国东部新华夏系第一沉降带，地貌为长江三角洲平原，是近两千年来新沉积地区，本区地震频度低、强度弱、地震烈度在6度以下，为浅源构造地震，震源深度多在10-20km，基本发生在花岗岩质层中，属弱震区。如东地区的抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度为0.10g。
如东县洋口化学工业园（西区）用地范围内地势平坦，海拔在2.8-4.1之间，局部地区在6.2-6.5之间，为黄海滩涂围垦地。项目所在地地势平坦，海拔高程在2.8-4.1m之间，局部地区在6.2-6.5m之间，为黄海滩涂围垦地，工程地质情况一般。土层分布为：一层亚砂土，浅灰色，新近沉积，欠均质，层厚在2m左右，地基容许承载力为100Kpa；二层亚砂土，浅灰色，饱和，层厚在0.3-1m左右，大部分尖灭；三层粉砂夹亚砂土，灰，饱和，未渗透，地基容许承载力为140Kpa。
如东县土壤属浅色草甸系列，分为潮土和盐土两大类。土壤质地良好，土层深厚，无严重障碍层，以中性、微碱性轻、中壤为主，土体结构具有沙粘相间的特点。
气候、气象
如东县地处北半球中纬度及欧亚大陆东南沿海边缘，属亚热带与温暖带的过渡地段，明显受海洋调节和季风环流的影响，形成典型的海洋性季风气候特点：四季分明，气候温和，雨量充沛，光照充足，无霜期长。如东县年平均日照时数为2027.3小时，日照百分率为46％，年平均气温为14.9℃，极端最高气温为39.1℃，极端最低气温为-10.6℃，无霜期为225 天；如东县年平均降水量为1044.7mm，年最大降雨量1533.4mm，日最大降雨量236.8mm，年平均蒸发量为土369.8mm。历年最大风速为20m/s，平均风速为3.0m/s，全年主导风向ESE，夏季主导风向ESE，冬季主导风向NW。最大积雪深度为21cm，历年最多雷暴日数为54天，历年平均雷暴日数为32.6天。
本项目位于如东县，本次评价调查收集了最近的如东气象站主要气候统计资料（近20年）的常规地面气象数据（风向、风速等），近20年统计数据见表5.1.3-1。
表5.1.3-1 如东县近20年气象统计数据
	多年平均风速（m/s）
	3.2

	最大风速（m/s）
	16.3

	年平均气温（℃）
	15.7

	极端最高气温（℃）
	39.1

	极端最低气温（℃）
	-9.8

	年平均相对湿度
	79

	年均降水量（mm）
	1054.2

	最大年降水量（mm）
	1484.9

	最小年降水量（mm）
	607.0

	年平均日照时数（h）
	1923.8

	最大年日照时数（h）
	2206.0

	最小年日照时数（h）
	1734.7


地表水系及水文情势
（1）地表水
如东县境内河网水系及流域以如泰运河为界，分属长江和淮河两大水系，有大小河道2010条，其中一级河道主要有如泰运河、遥望港河、九圩港河、拼茶运河、北凌河；二级河道有30条；三、四级河道约有1976条。区域水系概况图见图5.1-2。
建设项目附近区域河流主要有栟茶运河、九洋河、南凌河、马丰河等河流。
栟茶运河（如东段）：由海安西场至小洋口闸，全长38.0km。主要通往苏北地区，为五级航道，可通行300吨船舶。水功能区为岔河、洋口工农业用水区，岔河镇饮用水水源区，水环境功能区为工业用水区。
九洋河：由九圩港河至小洋口闸，全长35.1km。可直通长江，为七级航道，可通行200吨船舶。水功能区为岔河、古坝工农业用水区，水环境功能区为工业用水区。
马丰河：由九圩港河至洋口农场北匡河，全长24.6km。可直通长江，为五级航道，可通行300吨船舶。水功能区为马塘、丰利工农业用水区，水环境功能区为农业用水区。
南凌河：由如东如皋交界处至小洋口闸，全长27.0km。水功能区为雪岸工农业用水区，水环境功能区为工业用水区。
（2）海水
小洋口海区潮流属不正规半日潮流，涨落潮流的流速及历时皆不等，大中小全潮的平均流速分别为0.82m/s、0.55m/s、0.33m/s。该海潮有两种类型，即旋转流和往复流，但不论何种类型，其潮流主轴方面均一致。该海区近底层流速较大，为1.4m/s。小洋口闸下游外航道的潮流，涨潮流流向西南，流速为0.8m/s，落潮流流向东北，最大流速0.5m/s。
该区沿海高潮位主要受天文大潮和风暴影响。小洋口以北至东台市沿海地区是全省高潮位最高的地区，其潮差最大。该地区历年低潮位都发生在冬季。根据小洋口站资料，其特征潮位如下：
历史最高潮位：           6.77（1981.9.1）
历史最低潮位：         -1.04m（1958.10.23）
平均高潮位：             3.08m
多年平均高潮位：         5.41m
平均低潮位：             0.86m
最大潮差：               6.39m
最小潮差：               1.96m
平均潮差：               4.41m
平均涨潮历时：           3小时08分
平均落潮历时：           9小时17分
小洋口出海水道由闸下引河通小洋港边接黄沙洋。黄沙洋是江苏辐射沙洲中部地区强潮流通道之一。江苏辐射沙洲因南北两股潮波系统在琼港附近相会，造成涨落潮流以琼港为中心的辐聚辐散现象。进一步增大了该处的潮差与潮流强度。同时潮流通道深槽内产生不对称的环流，使得缓坡一侧环流较强，而陡坡一侧环流较弱，环流使底层水流从深槽中心流向沙脊上部，把槽底的泥沙带向沙脊上部堆积，这种过程使沙脊增高，深槽刷深，这就是小洋近海水道得以稳定的主要原因。
黄沙洋潮汐通道呈喇叭形从东向西伸入，至北坎岸外转向西北至洋口，其主槽长23km，宽7-8km，最大海底标高-32.0m，-20.0m深槽宽1.0km以上，长3.0km；-10.0m深槽宽2.0km，长3.0 km。
（3）地下水
如东县地下水主要赋存于新第三纪和第四纪松散沉积砂层之中，总厚度大于500 m，由南向北逐渐增大，东西方向在刘埠以西陡增，在掘港镇附近，松散层厚度约550 m，刘埠以西750～1000m，砂层一般累计厚度可达300m。由于第四纪期间遭受四次海侵，海水进退致使地下水水质咸化，造成本区水文地质条件复杂化。区内地下水类型主要为松散岩类孔隙水，具有分布广、层次多、水量丰富，水质复杂等特征。
土壤及动植物
1、植物
由于地处暖温带和北亚热带过渡地带，地理位置和气候条件孕育了的生物区系，生物资源较为丰富，开发利用潜力巨大。兼容南北特征农作物种类和品种繁多。粮、棉、油、麻、菜、果、药、杂一应俱全；粮食作物主要有大麦、小麦、水稻、棉花、豆类、薯类、蔬菜、食用菌等。油料作物以油菜为主，果树以桃、梨、柿为主。
由于人类长期经济活动的影响，评价区内天然植被稀少，天然木本植物缺乏。路边、宅边、江、河堤岸边主要为人工种植的刺槐、柳树、泡桐、苦楝、紫穗槐等。常见的草本植物有芦苇、水花生、盐蒿、葎草、牛筋草、野塘蒿、狗尾草等。水生植物主要有菱、莲藕、茨菇、荸荠、茭白、芦苇等。现状植被主要为农业栽培植被。
2、动物
内陆、海域、滩涂的水生生物资源相当丰富。主要的淡水渔业资源有鲢、鳙、鳊、青、草、鲤、鲫、鲂、鲶、鳝等50余种；主要的海洋经济鱼类有大(小)黄鱼、鲳鱼、带鱼等30多种，以及虾、蟹类、藻类、蛎、扇贝、蛤、蛏、海蜇、沙蚕等。滩涂资源得天独厚，水产资源品种丰富。
陆上动物主要为人工饲养的猪、牛、马、鸡、鸭、鹅、家兔等，近年来，还引进了一些特种经济动物，如鸵鸟、肉鸽、狸、獭等。境内野生动物较少，主要包括蛇类、鼠类、黄鼬、野兔、雉鸡、麻雀、灰喜鹊、布谷鸟等。
3、滩涂生态
滩涂地区属于淤积型海岸涂生态系统，土壤类型为潮滩盐土，相应的生态类型为盐蒿滩、光滩、浮泥滩和板沙滩。据调查，小洋口港周边滩涂动物主要有蟹类、泥螺和贝类等，从海堤向外的分布次序为“螃蜞-沙蚕-青蛤-四脚蛤蜊-泥螺- 文蛤-竹蛏-西施舍-玉螺-强棘红螺”。滩涂植物以芦苇、盐蒿、苔藓和藻类等咸生品种为主。在盐分含量低的近海堤地区有芦苇和茅草，向外有零星分布的盐蒿，滩涂下部因较长时间受潮水淹没而导致土壤盐分含量高，以苔藓和藻类等低盐类低等植物为主。距海堤3~4km 外的部分滩涂地区有水产养殖区。
4、近海生态
①浮游生物
如东洋口沿海浮游植物种类繁多，以适温、适盐范围较广的近岸低盐广布种和暖温带种为主，共有190种。浮游植物总个数平均为32°N以南海域24.8×104/m3，32°N~34°N海域47×104/m3。浮游动物资料相当丰富，总平均生物量长江口渔场226mg/m3、吕四渔场223mg/m3。浮游动物共有98种。优势种主要有真刺唇角长蚤、中华哲水蚤、中华假磷虾、强壮箭虫等。种类组成以暖温带近岸低盐种为主。
②底栖生物
如东洋口沿海潮间带底栖动物主要为腔肠动物，多毛类、软体动物、甲壳动物、棘皮动物及其它类。动物各门类的优势种有文蛤、四角蛤蜊、青蛤、泥螺、托氏鲳螺、红明樱蛤、焦河蓝蛤、福氏玉螺、泥蚶、日本大眼蟹、宽身大厦眼蟹、天津厚蟹、双齿沙蚕等。蕴藏量超过万吨的有文蛤、四角蛤蜊，其中尤以文蛤最多。近海底栖动物种类繁多，与潮间带动物生态群比较，多毛类的比例明显减少，甲壳动物的总数明显增多，尤以虾类更为明显。优势种有毛蚶、文蛤、纵肋织纹螺等15 类。种类组成以广游览车低盐暖水性种类为主。沿岸水域（0~5m）底栖动物年平均生物量为1.054g/m2，年平均密度为0.47g/m2，各季度的平均生物量变化在0.391~1.667g/m2之间。近海水域（5~25m）的平均生物量为0.19g/m2，密度为0.073g/m2，各季度的平均生物量变化在0.134~0.253g/m2之间。
③游泳生物
如东县近海共有鱼类150种，其中软骨鱼类20种、硬骨鱼类130种。近海鱼类优势种有黄鲫、棘头梅童鱼、银鲳、刀鲚、带鱼、小黄鱼、鳓鱼、灰鲳、鲅鱼和海鳗等10 多种。近海共有头足纲类动物13种，其中除莱氏拟乌贼属外海性种外，其它12种均属浅海性或沿岸性种。海龟、海兽类主要有海豚等。
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本项目进行本底监测时，企业正常生产。
大气环境质量现状监测与评价
大气环境质量现状达标情况判断
根据《2023年度南通市生态环境状况公报》，2023年如东县全市环境空气中二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）年平均质量浓度、一氧化碳（CO）24小时平均第95百分位数浓度和臭氧日最大8小时滑动平均值第90百分位数（O3）浓度分别为9微克/立方米、17微克/立方米、46微克/立方米、24微克/立方米、1.0毫克/立方米和157微克/立方米。
各污染物年均浓度及达标具体情况见下表5.2.1-1。
表5.2.1‑1区域空气质量现状评价表
	污染物
	年评价指标
	现状浓度/（μg/m3）
	标准值/（μg/m3）
	占标率/%
	达标情况

	SO2
	年平均质量浓度
	9
	60
	15
	达标

	NO2
	年平均质量浓度
	17
	40
	42.5
	达标

	PM10
	年平均质量浓度
	46
	70
	65.7
	达标

	PM2.5
	年平均质量浓度
	24
	35
	68.6
	达标

	CO
	24小时平均第95百分位数
	1000
	4000
	25
	达标

	O3
	日最大8小时平均第90百分位数
	157
	160
	98.1
	达标


项目所在地为大气二类功能区，根据生态环境状况公报，项目所在地如东县，2023年各污染物均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，因此判定本项目所在区域环境空气质量现状为达标区。
本次大气评级基准年为2022年，根据《2022年度南通市生态环境状况公报》，2022年如东县全市环境空气中二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）年平均质量浓度、一氧化碳（CO）24小时平均第95百分位数浓度和臭氧日最大8小时滑动平均值第90百分位数（O3）浓度分别为7微克/立方米、14微克/立方米、42微克/立方米、23微克/立方米、0.9毫克/立方米和169微克/立方米。各污染物年均浓度及达标具体情况见下表5.2.1-2。
表5.2.1‑2区域空气质量现状评价表
	污染物
	年评价指标
	现状浓度/（μg/m3）
	标准值/（μg/m3）
	占标率/%
	达标情况

	SO2
	年平均质量浓度
	7
	60
	11.7
	达标

	NO2
	年平均质量浓度
	14
	40
	35
	达标

	PM10
	年平均质量浓度
	42
	70
	60
	达标

	PM2.5
	年平均质量浓度
	23
	35
	65.7
	达标

	CO
	24小时平均第95百分位数
	900
	4000
	22.5
	达标

	O3
	日最大8小时平均第90百分位数
	169
	160
	105.6
	超标


根据生态环境状况公报，项目所在地如东县，2022年除臭氧外，其余各污染物均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，臭氧现状浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，因此判定本项目所在区域环境空气质量现状为不达标区。
基本污染物环境质量现状
基本污染物长期自动监测数据使用如东自动监测站基础站2022年监测数据，基本污染物大气环境质量现状评价统计见表5.2.1-3。

表5.2.1-3 基本污染物大气环境现状评价统计表
	点位名称
	污染物
	年评价指标
	现状浓度/（μg/m3）
	评价标准/（μg/m3）
	占标率/%
	达标情况

	如东自动监测站
	SO2
	年平均
	8.4
	60
	14.0
	达标

	
	
	日平均第98百分位数
	15
	150
	10.0
	

	
	NO2
	年平均
	15.3
	40
	38.3
	达标

	
	
	日平均第98百分位数
	41.7
	80
	52.1
	

	
	PM10
	年平均
	41.2
	70
	58.9
	达标

	
	
	日平均第95百分位数
	91.8
	150
	61.2
	

	
	PM2.5
	年平均
	22.6
	35
	64.6
	达标

	
	
	日平均第95百分位数
	63.4
	75
	84.5
	

	
	CO
	日平均第95百分位数
	900
	4000
	22.5
	达标

	
	O3
	日最大8h第90百分位数
	170
	160
	106.3
	超标


综上所述，项目所在区域2022年除臭氧外，各污染物年均值及日保证率浓度均达标。O3	日最大8h第90百分位数浓度超标。
其他污染物环境质量现状
建设项目所在地大气环境质量调查设置2个监测点位，G1建设项目所在地大气环境质量委托江苏迈斯特环境检测有限公司实测，监测日期：2024年4月8日-2024年4月14日，报告编号：MST20240402023-1。G2为引用数据，引用《江苏兴盛化工有限公司年产8000吨功能性溴化环氧树脂、2000吨光学树脂、6000吨异冰片酯及副产氯化钠800吨/年技改项目》环评现状监测报告，报告编号CTST/C2022011513G。
（1）监测布点
考虑到环境空气污染源的特点、评价等级、保护对象和评价区特点等多方面因素，在评价区域内布设2个大气监测点。具体布点见表5.2.1-4与图5.2-1。
表5.2.1-4大气环境现状监测布点及监测项目一览表
	序号
	监测点名称
	方位
	距离（m）
	监测项目
	数据来源

	G1
	项目所在地
	--
	--
	氨、臭气浓度、非甲烷总烃、丙烯酰胺、气象要素
	实测

	G2
	兴盛化工
	SW
	1600
	丙烯酸、臭气浓度、非甲烷总烃
	引用


引用有效性分析：本项目设置大气实测点位一个，为建设项目所在点，监测因子涵盖本项目排放主要因子氨、臭气浓度、非甲烷总烃、丙烯酰胺；同时引用园区内历史测点一处，距离本项目在2.5km范围内，符合大气导则布点要求，因子涵盖本项目特征因子丙烯酸、臭气浓度、非甲烷总烃，监测数据在三年以内，区域主要废气源无明显变化，数据具备引用条件。
（2）监测时段、采样频率
监测时间：G1监测数据为实测，2024年4月8日-2024年4月14日。G2监测数据为引用，2022年1月15日~2022年1月21日。
监测频次：监测1小时平均浓度值：连续监测7天，每天采样四次，每天02：00、08：00、14：00、20：00。采样监测同时记录风向、风速、气压、气温等常规气象要素。
（3）监测方法
监测方法执行国家环保总局《空气和废气监测分析方法》（第四版）。
（4）气象条件
监测期间的气象条件见表5.2.1-5。
表5.2.1-5 气象参数
	采样日期
	气温（℃）
	气压（kPa）
	风向
	风速（m/s）

	2024.04.08
	02:00
	7.4
	101.86
	北
	2.1~2.6

	
	08:00
	9.5
	101.85
	北
	2.1~2.6

	
	14:00
	13.6
	101.82
	北
	2.1~2.6

	
	20:00
	9.8
	101.84
	北
	2.1~2.6

	2024.04.09
	02:00
	7.3
	101.87
	东北
	1.9~2.4

	
	08:00
	12.1
	101.86
	东北
	1.9~2.4

	
	14:00
	16.5
	101.83
	东北
	1.9~2.4

	
	20:00
	12.7
	101.85
	东北
	1.9~2.4

	2024.04.10
	02:00
	12.1
	101.86
	东南
	2.0~2.5

	
	08:00
	15.4
	101.84
	东南
	2.0~2.5

	
	14:00
	19.8
	101.82
	东南
	2.0~2.5

	
	20:00
	15.9
	101.83
	东南
	2.0~2.5

	2024.04.11
	02:00
	13.3
	101.84
	东南
	1.7~2.6

	
	08:00
	18.1
	101.83
	东南
	1.7~2.6

	
	14:00
	22.5
	101.81
	东南
	1.7~2.6

	
	20:00
	18.5
	101.82
	东南
	1.7~2.6

	2024.04.12
	02:00
	13.5
	101.85
	东南
	1.8~2.4

	
	08:00
	14.9
	101.84
	东南
	1.8~2.4

	
	14:00
	16.6
	101.82
	东南
	1.8~2.4

	
	20:00
	15.1
	101.83
	东南
	1.8~2.4

	2024.04.13
	02:00
	14.4
	101.82
	东
	2.1~2.7

	
	08:00
	16.2
	101.81
	东
	2.1~2.7

	
	14:00
	18.8
	101.78
	东
	2.1~2.7

	
	20:00
	16.5
	101.8
	东
	2.1~2.7

	2024.04.14
	02:00
	15.2
	101.81
	东
	2.2~2.8

	
	08:00
	15.6
	101.8
	东
	2.2~2.8

	
	14:00
	16.7
	101.78
	东
	2.2~2.8

	
	20:00
	15.9
	101.79
	东
	2.2~2.8


（5）评价标准及评价方法
本次评价大气环境质量氨、硫化氢指标执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D，臭气浓度参照执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界浓度限值，非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》中计算非甲烷总烃排放量标准时使用的环境质量标准值。
大气质量现状采用单因子标准指数法。
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式中：	[image: ]：i指标j测点指数；
		[image: ]：i指标j测点监测值（mg/m3）；
		[image: ]：i指标二级标准值（mg/m3）。
（6）监测结果
监测结果见表5.2.1-6。
表5.2.1-6 大气环境现状评价统计结果
	编号
	污染物
	监测浓度最大值（mg/m3）
	监测浓度最小值（mg/m3）
	平均时间
	评价标准（mg/m3）
	最大浓度占标率（%）
	超标率（%）
	达标情况

	G1
	氨
	0.06
	0.02
	1h平均
	0.2
	30.0
	0
	达标

	
	丙烯酰胺
	ND
	ND
	1h平均
	0.048
	/
	0
	达标

	
	非甲烷总烃
	0.93
	0.46
	1h平均
	2
	46.5
	0
	达标

	
	臭气浓度（无量纲）
	＜10
	＜10
	1h平均
	20
	/
	0
	达标

	G2
	丙烯酸
	ND
	ND
	1h平均
	0.25
	/
	0
	达标

	
	非甲烷总烃
	0.97
	0.21
	1h平均
	2
	48.5
	0
	达标

	
	臭气浓度（无量纲）
	14
	12
	1h平均
	20
	70
	0
	达标


（7）评价结果
环境空气质量监测结果表明，各点位各监测因子均符合相应标准要求。其中氨满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D要求；非甲烷总烃监测值均符合大气污染物排放标准详解中关于非甲烷总烃小时质量标准的要求；臭气浓度符合《恶臭排放标准》（GB14554-93）的厂界浓度限值；丙烯酸、丙烯酰胺符合相关评价标准。
地表水环境质量现状监测与评价
区域地表水环境质量状况
根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目为地表水环境评价等级为三级B，优先采用国务院生态环境保护主管部门统一发布的水环境状况信息。
根据《2023年度南通市生态环境状况公报》，南通市共有16个国家考核断面，均达到或优于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。55个省考以上断面中，碾砣港闸、聚南大桥、营船港闸、通吕二号桥等19个断面水质符合Ⅱ类标准，孙窑大桥、嫩江路桥、新江海河桥、团结新大桥等36个断面水质符合Ⅲ类标准，优Ⅲ类比例100%，高于省定98.2%的考核标准；无Ⅴ类和劣Ⅴ类断面。
地表水环境质量现状监测与评价
本项目废水经如东深水环境科技有限公司集中处理后尾水排入黄海，雨水 排入匡河。本次评价通过收集项目周边近两年匡河水质监测数据，为 了解项目 雨水受纳水体匡河的水环境质量现状。
1、监测断面、监测因子
根据项目雨污水排水去向和周边水系分布，在匡河上设置1个监测断面，具体监测点位和监测因子见表5.2.2-1。
表5.2.2-1 地表水水质监测断面及监测因子
	编号
	监测水系
	监测断面布设位置
	监测项目

	W1
	匡河
	匡河海滨渠
	pH、COD、SS、氨氮、总磷、石油类


2、监测时间、频次
本次评价地表水匡河pH、COD、SS、氨氮、总磷引用《江苏中渊化学品有限公司马昔滕坦、盐酸溴己新、舒更葡糖钠等原料药中试项目环境影响报告书》中监测数据，监测公司为江苏恒安检测技术有限公司，监测时间为2022年5月12日～14日。石油类监测数据引用《江苏快达农化股份有限公司5200吨/年农药原药、8000吨/年草甘膦可溶性液剂（水基型）、5000 吨/年苯甲酰氯及15932吨/年副产品技改项目》中“匡河W1”监测断面的监测数据，该监测数据来源于谱尼测试集团江苏有限公司于2022年8月1日~8月3日采样出具的监测报告。
引用有效性分析：（1）江苏中渊化学品有限公司、江苏快达农化股份有限公司均为化工园区内企业，监测对象均为园区内地表水匡河；（2）监测时间均未超过3年；（3）项目所在区域内污染源未发生重大变化。因此，其地表水引用监测断面位置、监测时间，均属于有效。
4、监测结果及评价
地表水现状监测结果及评价如下表5.2.2-2所示。
表5.2.2-2  地表水环境质量评价结果表（单位：mg/L，pH：无量纲）
	监测断面
	项目
	pH
	COD
	SS
	氨氮
	总磷
	石油类

	W1
	最大值
	7.4
	19
	16
	0.610
	0.28
	ND

	
	最小值
	6.9
	16
	12
	0.488
	0.22
	ND

	
	平均值
	7.17
	17.67
	14.33
	0.55
	0.25
	ND

	
	最大污染指数
	0.09
	0.88
	0.24
	0.37
	0.83
	/

	
	超标率（%）
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	达标情况
	达标
	达标
	/
	达标
	达标
	达标

	
	Ⅳ类标准
	6-9
	30
	/
	1.5
	0.3
	0.5


由上表中的监测结果可见匡河各监测因子总体可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求。
海水质量现状监测与评价
1、监测点位及监测因子
本项目项目废水经厂内处理后接管至如东深水环境科技有限公司，尾水排入黄海。根据建设项目的污水、废水及项目所在地水系情况，确定在园区污水处理厂排放的黄海海域扇形排污区设置5个水质监测断面，具体监测点位见下表5.2.3-1和图5.2.3-1。



表5.2.3-1  海水水质现状监测断面及监测项目
	水体名称
	断面名称
	引用布点位置
	监测因子
	监测频次

	黄海近海海域
	M1
	污水排放口
	pH、DO、COD、SS、无机氮、活性磷酸盐、非离子氮、石油类
	每个测点监测3天，涨落潮各1次。

	
	M2
	排口北侧500米
	
	

	
	M3
	排口西侧1000米
	
	

	
	M4
	排口东侧2000米
	
	

	
	M5
	排口北侧3000米
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图5.2.3-1 引用的海水水质监测断面点位
2、监测时间和频次
本次海水现状监测数据引用《江苏中渊化学品有限公司马昔滕坦、盐酸溴己新、舒更葡糖钠等原料药中试项目环境影响报告书》中监测数据，监测公司为江苏恒安检测技术有限公司，监测时间为2022年5月12日～14日。每个点位监测3天，每天监测两次，涨落潮各一次。
引用有效性分析：（1）项目废水经厂区内污水处理站处理后接管至如东深水换科技有限公司，尾水排入黄海；（2）引用数据时间间隔未超过3年，在有效期范围内。本项目地表水评价等级为三级B，根据导则要求，可引用3年内的有效监测数据。

3、监测结果及现状评价
各海水监测断面的监测结果详见下表5.2.3-2。
表 5.2.3-2  近海海域水体监测结果及现状评价 （pH 无量纲）
	监测点位
	监测因子
	评价标准（mg/L）
	监测结果（mg/L）
	污染指数
	达标情况

	M1污水排放 口处(N：32.567764E：121.05263)
	pH值
	6.8~8.8
	8.12~8.55
	0.74
	达标

	
	溶解氧
	4
	5.16~5.71
	0.85
	达标

	
	化学需氧量
	4
	2.64~3.54
	0.89
	达标

	
	悬浮物
	100
	14~20
	0.20
	达标

	
	无机氮
	0.4
	0.224~0.277
	0.69
	达标

	
	无机磷
	0.03
	0.022~0.028
	0.93
	达标

	
	非离子氨
	0.03
	0.006~0.016
	0.53
	达标

	
	石油类
	0.30
	ND
	/
	/

	M2污水排放
口北侧500 米处(N：32.568586E：121.053242)
	pH值
	6.8~8.8
	8.31~8.46
	0.77
	达标

	
	溶解氧
	4
	5.09~5.88
	0.84
	达标

	
	化学需氧量
	4
	2.18~3.14
	0.78
	达标

	
	悬浮物
	100
	8~24
	0.24
	达标

	
	无机氮
	0.4
	0.190~0.251
	0.63
	达标

	
	无机磷
	0.03
	0.018~0.023
	0.77
	达标

	
	非离子氨
	0.03
	0.007~0.011
	0.37
	达标

	
	石油类
	0.30
	ND
	/
	/

	M3污水排放口西侧1000米处(N：32.568312E：121.051230)
	pH值
	6.8~8.8
	8.11~8.33
	0.68
	达标

	
	溶解氧
	4
	4.89~5.88
	0.86
	达标

	
	化学需氧量
	4
	2.08~2.58
	0.64
	达标

	
	悬浮物
	100
	6~15
	0.15
	达标

	
	无机氮
	0.4
	0.210~0.227
	0.57
	达标

	
	无机磷
	0.03
	0.015~0.019
	0.63
	达标

	
	非离子氨
	0.03
	0.005~0.008
	0.27
	达标

	
	石油类
	0.30
	ND
	/
	/

	M4污水排放口东侧2000米处(N：32.567551E：121.056152)
	pH值
	6.8~8.8
	8.08~8.52
	0.76
	达标

	
	溶解氧
	4
	5.56~5.88
	0.83
	达标

	
	化学需氧量
	4
	1.34~2.85
	0.71
	达标

	
	悬浮物
	100
	14~20
	0.20
	达标

	
	无机氮
	0.4
	0.177~0.220
	0.55
	达标

	
	无机磷
	0.03
	0.011~0.023
	0.77
	达标

	
	非离子氨
	0.03
	0.004~0.012
	0.40
	达标

	
	石油类
	0.30
	ND
	/
	/

	M5污水排放口北侧3000米处(N：32.571385E：121.055182)
	pH值
	6.8~8.8
	8.22~8.41
	0.73
	达标

	
	溶解氧
	4
	5.37~5.65
	0.85
	达标

	
	化学需氧量
	4
	1.81~2.40
	0.60
	达标

	
	悬浮物
	100
	6~21
	0.21
	达标

	
	无机氮
	0.4
	0.165~0.226
	0.56
	达标

	
	无机磷
	0.03
	0.012~0.018
	0.60
	达标

	
	非离子氨
	0.03
	0.004~0.010
	0.33
	达标

	
	石油类
	0.30
	ND
	/
	/


注：石油类检出限为0.01mg/L。
由上表可知，M1~M4监测断面各监测因子的浓度满足《海水水质标准》（GB3097-1997）三类标准限值，M5监测断面的各监测因子浓度满足《海水水质标准》（GB3097-1997）二类标准限值。
声环境质量现状监测与评价
现状监测
为了解本项目所在地噪声质量现状，本环评期间委托江苏迈斯特环境检测有限公司对本项目周边噪声进行监测。
（1）监测布点、监测因子
根据声源的位置，在厂界外布设4个现状测点，分布见表5.2.4-1，测点详细位置见图5.2-2。
表5.2.4-1 声环境现状监测布点及监测项目一览表
	序号
	测点名称
	方位
	距离
	监测项目
	数据来源

	N1
	北厂界
	N
	北厂界外1m
	等效连续
A声级
	实测

	N2
	东厂界
	E
	东厂界外1m
	
	

	N3
	南厂界
	S
	南厂界外1m
	
	

	N4
	西厂界
	W
	西厂界外1m
	
	


（2）监测时间、频次
监测时间为2024年4月9日-2024年4月10日，连续监测两天，每天昼夜各一次。
（3）监测方法
监测方法按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的要求进行监测。
现状评价
（1）评价方法
用监测结果与评价标准对比评价区声环境质量。
（2）评价标准
本项目所在区域噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中的3类标准。
（3）监测结果与评价
建设项目噪声监测及评价结果见表5.2.4-2。


表5.2.4-2  噪声现状监测结果
	测点位置
	环境
功能
	2024.4.9
	2024.4.10

	
	
	昼间
	达标
状况
	夜间
	达标
状况
	昼间
	达标
状况
	夜间
	达标
状况

	北厂界N1
	3类
	57
	达标
	48
	达标
	56
	达标
	48
	达标

	东厂界N2
	
	55
	
	47
	
	56
	
	47
	

	南厂界N3
	
	57
	
	48
	
	57
	
	48
	

	西厂界N4
	
	58
	
	49
	
	59
	
	49
	


由表5.2.2-2可知，厂界N1-N4各监测点均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。
地下水环境质量现状监测与评价
现状监测
为了全面反映评价区域地下水环境质量现状，本次评价进行了地下水采样监测及分析工作。根据评价区内工程建设布置、地下水埋藏特征、区域地下水流向，采用控制性布点和功能性布点相结合的原则进行采样监测工作。
（1）监测项目
①K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-；
②基本因子：pH、总硬度、溶解性总固体、铁、锰、铜、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、高锰酸盐指数、氨氮、硫化物、总大肠菌群、细菌总数、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、汞、砷、镉、铬（六价）、铅、硫酸盐、氯化物；
③特征因子：丙烯酰胺；
④地下水水位、埋深、井深、水温。
（2）监测时间及频次
监测一天，监测一次。
（3）监测布点
本项目地下水评价等级为二级，综合考虑本项目的特征以及近年来开展的环境监测工作等因素，参照《环境影响评价导则地下水》（HJ610-2016）的有关规定，在本次项目评价范围内设置5个监测点（水质：厂内4个，厂外1个；水位：厂内4个，厂外1个）。具体情况分别见表5.2.5-1和图5.2-1、图5.2-2。

表5.2.5-1 地下水环境现状监测布点及监测项目一览表
	序号
	监测点名称
	监测项目
	数据来源

	D1
	聚丙烯酰胺车间东南
	pH、总硬度、溶解性总固体、铁、锰、铜、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、汞、砷、镉、铬（六价）、铅、硫酸盐、氯化物；丙烯酰胺；
	引用企业2023年自行检测报告（D1）

	
	
	K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、总大肠菌群、细菌总数；地下水水位、埋深、井深、水温
	实测

	D2
	丙类仓库3东南
	pH、总硬度、溶解性总固体、铁、锰、铜、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、汞、砷、镉、铬（六价）、铅、硫酸盐、氯化物；丙烯酰胺；
	引用企业2023年自行检测报告（D2）

	
	
	K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、总大肠菌群、细菌总数；地下水水位、埋深、井深、水温
	实测

	D3
	丙类罐区东
	pH、总硬度、溶解性总固体、铁、锰、铜、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、汞、砷、镉、铬（六价）、铅、硫酸盐、氯化物；丙烯酰胺；
	引用企业2023年自行检测报告（D3）

	
	
	K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、总大肠菌群、细菌总数；地下水水位、埋深、井深、水温
	实测

	D4
	污水处理站南
	pH、总硬度、溶解性总固体、铁、锰、铜、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、汞、砷、镉、铬（六价）、铅、硫酸盐、氯化物；丙烯酰胺；
	引用企业2023年自行检测报告（D4）

	
	
	K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、总大肠菌群、细菌总数；地下水水位、埋深、井深、水温
	实测

	D5
	厂区西侧空地
	pH、总硬度、溶解性总固体、铁、锰、铜、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、汞、砷、镉、铬（六价）、铅、硫酸盐、氯化物；丙烯酰胺；
	引用企业2023年自行检测报告（D5）

	
	
	K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、总大肠菌群、细菌总数；地下水水位、埋深、井深、水温
	实测


（4）数据来源及合理性分析
D1-D5点位地下水水位、埋深、井深、水温等监测指标委托江苏迈斯特环境检测有限公司实测，监测日期：2024年4月8日，报告编号：MST20240402023-1；其他监测指标引用企业2023年自行检测报告的数据。
（5）采样分析方法
按照国家环保总局颁布的《环境监测技术规范》和《水和废水分析方法》（第四版）有关规定和要求执行。
地下水环境质量现状评价
评价采用单因子污染指数法，石油类参照《上海市建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控与修复方案编制、风险管控与修复效果评估工作的补充规定（试行）》（沪环土〔2020〕62号文，附件5，2020年4月1日）中的第二类用地筛选值，其他评价标准选用《地下水质量标准》（GB/T14848-2017），评价结果见表5.2.5-2。
江苏恒峰精细化学股份有限公司年产3万吨聚丙烯酰胺乳液扩建项目环境影响报告书
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表5.2.5-2 地下水环境质量监测结果及其现状评价（单位：mg/L，pH无量纲）
	监测点位
	D1
	D2
	D3
	D4
	D5

	检测项目
	单位
	检测结果
	达到标准
	检测结果
	达到标准
	检测结果
	达到标准
	检测结果
	达到标准
	检测结果
	达到标准

	pH值
	无量纲
	7.7
	Ⅰ
	7.6
	Ⅰ
	7.8
	Ⅰ
	7.9
	Ⅰ
	7.5
	Ⅰ

	钾离子
	mg/L
	46.4
	/
	27.8
	/
	29.7
	/
	24.2
	/
	40.5
	/

	钠离子
	mg/L
	154
	Ⅲ
	255
	Ⅳ
	553
	Ⅴ
	589
	Ⅴ
	194
	Ⅲ

	钙离子
	mg/L
	104
	/
	93.7
	/
	10
	/
	4.77
	/
	95
	/

	镁离子
	mg/L
	17.8
	/
	44.6
	/
	17.4
	/
	9.42
	/
	55.8
	/

	碳酸根离子
	mg/L
	ND
	/
	ND
	/
	ND
	/
	ND
	/
	ND
	/

	重碳酸根
	mg/L
	750
	/
	325
	/
	481
	/
	810
	/
	650
	/

	硫酸根离子
	mg/L
	166
	Ⅲ
	66.2
	Ⅱ
	210
	Ⅲ
	204
	Ⅲ
	201
	Ⅲ

	氯化物
	mg/L
	75.6
	Ⅱ
	390
	Ⅴ
	398
	Ⅴ
	233
	Ⅲ
	115
	Ⅱ

	氨氮
	mg/L
	0.218
	Ⅲ
	0.282
	Ⅲ
	0.570
	Ⅳ
	0.452
	Ⅲ
	0.381
	Ⅲ

	硝酸盐氮
	mg/L
	ND
	Ⅰ
	1.22
	Ⅰ
	ND
	Ⅰ
	ND
	Ⅰ
	ND
	Ⅰ

	亚硝酸盐氮
	mg/L
	ND
	Ⅰ
	ND
	Ⅰ
	ND
	Ⅰ
	ND
	Ⅰ
	ND
	Ⅰ

	挥发酚
	mg/L
	ND
	Ⅰ
	ND
	Ⅰ
	ND
	Ⅰ
	ND
	Ⅰ
	ND
	Ⅰ

	阴离子表面活性剂
	mg/L
	ND
	Ⅰ
	ND
	Ⅰ
	ND
	Ⅰ
	ND
	Ⅰ
	ND
	Ⅰ

	氰化物
	mg/L
	ND
	Ⅰ
	ND
	Ⅰ
	ND
	Ⅰ
	ND
	Ⅰ
	ND
	Ⅰ

	总硬度
	mg/L
	470
	Ⅳ
	325
	Ⅲ
	607
	Ⅳ
	638
	Ⅳ
	611
	Ⅳ

	溶解性固体
	mg/L
	892
	Ⅲ
	741
	Ⅲ
	1540
	Ⅳ
	1590
	Ⅳ
	1580
	Ⅳ

	高锰酸盐指数
	mg/L
	4.3
	Ⅳ
	3.5
	Ⅳ
	8.0
	Ⅳ
	6.2
	Ⅳ
	8.6
	Ⅳ

	硫酸盐
	mg/L
	41.2
	Ⅰ
	112
	Ⅱ
	213
	Ⅲ
	212
	Ⅲ
	203
	Ⅲ

	氟化物
	mg/L
	0.479
	Ⅰ
	0.730
	Ⅰ
	0.222
	Ⅰ
	0.435
	Ⅰ
	0.303
	Ⅰ

	硫化物
	mg/L
	ND
	Ⅰ
	ND
	Ⅰ
	ND
	Ⅰ
	ND
	Ⅰ
	ND
	Ⅰ

	铬（六价）
	mg/L
	ND
	Ⅰ
	ND
	Ⅰ
	ND
	Ⅰ
	ND
	Ⅰ
	ND
	Ⅰ

	砷
	mg/L
	0.0176
	Ⅳ
	0.0062
	Ⅲ
	0.0378
	Ⅳ
	0.0394
	Ⅳ
	0.0149
	Ⅳ

	汞
	mg/L
	ND
	Ⅰ
	ND
	Ⅰ
	ND
	Ⅰ
	ND
	Ⅰ
	ND
	Ⅰ

	铅
	mg/L
	ND
	Ⅰ
	ND
	Ⅰ
	0.003
	Ⅰ
	ND
	Ⅰ
	ND
	Ⅰ

	镉
	mg/L
	ND
	Ⅰ
	ND
	Ⅰ
	ND
	Ⅰ
	ND
	Ⅰ
	ND
	Ⅰ

	铁
	mg/L
	ND
	Ⅰ
	0.09
	Ⅰ
	0.12
	Ⅱ
	ND
	Ⅰ
	ND
	Ⅰ

	锰
	mg/L
	ND
	Ⅰ
	ND
	Ⅰ
	ND
	Ⅰ
	ND
	Ⅰ
	ND
	Ⅰ

	铜
	mg/L
	ND
	Ⅰ
	ND
	Ⅰ
	ND
	Ⅰ
	ND
	Ⅰ
	ND
	Ⅰ

	总大肠菌群
	MPN/L
	270
	Ⅴ
	360
	Ⅴ
	330
	Ⅴ
	270
	Ⅴ
	210
	Ⅴ

	细菌总数
	CFU/mL
	150
	Ⅳ
	160
	Ⅳ
	120
	Ⅳ
	180
	Ⅳ
	120
	Ⅳ

	丙烯酰胺
	mg/L
	ND
	/
	ND
	/
	ND
	/
	ND
	/
	ND
	/


说明：未检出用“ND”表示，数值表示最低检出限。
由表5.2.5-2可知，D3、D4点位钠离子、D2、D3点位氯离子及D1~D5点位的总大肠菌群达到V标准，其他因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）的IV及以上标准。部分测点氯化物、钠为V类水质，虽然建设项目临近海边，受海水侵蚀，区域地下水普遍存在氯化物、钠偏高的情况，但是由于企业废气处理过程使用到酸、碱，废水中含有氯化物及钠离子，不排除企业生产过程对地下水造成影响，建议企业加强厂区内地下水跟踪监测，关注相关因子变化趋势。
根据《如东县洋口化学工业园（西区）地下水环境状况调查评估报告》（2022年10月），针对潜水含水层，于2022年5月26日~6月26日在园区内开展了水位统测工作。根据园区内统测结果表明，园区的潜水流向总体由西南向东北方向缓慢径流。具体水位监测统计见表5.2.5-3和图5.2.5-1。
表5.2.5-3  潜水水位监测统计一览表
	监测井编号
	X
	Y
	高程（m）
	井径
(mm)
	井深
(m)
	水位埋深(m)
	水位标高

	DZ1/JS-14-
	121.014750
	32.53318
	5.10
	50
	5.18
	3.52
	（1.5[image: ]

	DZ2
	121.036700
	32.55778
	5.62
	110
	7.20
	1.65
	3.97

	KS1
	121.036969
	32.55117
	5.24
	110
	6.79
	2.05
	3.19

	KS2/DW2
	121.041858
	32.54946
	5.19
	110
	7.10
	1.83
	3.36

	KS3
	121.050511
	32.54712
	5.35
	50
	3.22
	2.48
	2.87

	KS4/KS15
	121.052906
	32.54457
	4.77
	110
	5.45
	3.25
	1.52

	KS5/KS14
	121.025775
	32.54372
	5.48
	110
	6.40
	2.40
	3.08

	KS6/KS16
	121.054167
	32.54326
	5.37
	110
	7.08
	1.75
	3.62

	KS7/DW4
	121.063644
	32.55062
	5.40
	50
	4.96
	0.89
	4.51

	KS8/DW9
	121.080753
	32.54678
	5.68
	50
	4.90
	0.90
	4.78

	KS9/DW15
	121.088475
	32.54505
	5.69
	110
	7.65
	1.20
	4.49

	KS10/KS20
	121.093217
	32.53734
	5.51
	50
	3.16
	1.04
	4.47

	KS11/DW7’
	121.024456
	32.53385
	4.86
	110
	4.82
	3.98
	0.88

	KS12
	121.032778
	32.53110
	4.90
	110
	7.10
	1.73
	3.17

	KS13
	121.042919
	32.52767
	4.19
	50
	3.10
	2.70
	1.49

	KS17
	121.056611
	32.53432
	6.63
	50
	3.86
	1.84
	4.79

	KS18
	121.066425
	32.53287
	5.81
	110
	7.10
	1.75
	4.06

	KS19
	121.080447
	32.52884
	6.12
	50
	4.15
	1.60
	4.52

	DW1
	121.036367
	32.53628
	5.81
	50
	3.27
	1.03
	4.78

	DW1’
	121.029803
	32.53390
	5.63
	50
	3.30
	2.40
	3.23

	DW2’
	121.047492
	32.53812
	5.49
	50
	3.58
	0.63
	4.86

	DW3
	121.049506
	32.53637
	5.55
	110
	21.98
	2.82
	2.73

	DW3’
	121.046769
	32.53460
	5.61
	110
	6.34
	2.51
	3.10

	DW4’
	121.060314
	32.54893
	5.93
	110
	7.83
	1.07
	4.86

	DW5
	121.040853
	32.53448
	5.52
	110
	6.38
	2.50
	3.02

	DW5’
	121.039919
	32.53253
	5.84
	110
	5.75
	3.05
	2.79

	DW6
	121.044250
	32.54662
	5.76
	50
	2.53
	1.69
	4.07

	DW6’
	121.041642
	32.54436
	5.46
	110
	6.92
	1.87
	3.59

	DW7
	121.028464
	32.53910
	5.31
	110
	6.10
	2.75
	2.56

	DW8
	121.083089
	32.53433
	5.29
	110
	6.69
	2.11
	3.18

	DW8’
	121.074758
	32.53266
	6.47
	110
	7.03
	1.90
	4.57

	DW9’
	121.076425
	32.54284
	5.63
	50
	4.95
	0.76
	4.87

	DW10
	121.085222
	32.54121
	5.50
	50
	2.80
	1.40
	4.10

	DW10’
	121.077003
	32.53746
	6.71
	110
	6.49
	2.16
	4.55

	DW11
	121.063919
	32.54756
	5.87
	110
	23.08
	1.82
	4.05

	DW11’
	121.055700
	32.54495
	5.25
	110
	7.02
	1.84
	3.41

	DW12
	121.060450
	32.54015
	5.64
	110
	6.93
	1.94
	3.70

	DW12’
	121.055975
	32.53944
	5.10
	110
	6.40
	2.40
	2.70

	DW13
	121.045667
	32.53807
	5.39
	50
	3.80
	1.94
	3.45

	DW13’
	121.047578
	32.53983
	5.49
	110
	6.11
	2.67
	2.82

	DW14
	121.073264
	32.54441
	5.62
	50
	3.24
	2.46
	3.16

	DW14’
	121.069200
	32.54012
	6.09
	110
	7.30
	1.60
	4.49

	DW15’
	121.079761
	32.54181
	6.14
	50
	4.30
	1.45
	4.69

	DW16
	121.042386
	32.54646
	5.75
	110
	7.50
	1.30
	4.45

	DW16’
	121.038850
	32.54526
	5.64
	110
	6.91
	1.89
	3.75

	DW17
	121.043617
	32.54377
	5.61
	50
	2.70
	1.50
	4.11

	DW17’
	121.039450
	32.54029
	5.81
	110
	7.20
	1.60
	4.21

	JS-14-097
	121.065267
	32.51653
	5.41
	50
	5.50
	3.10
	2.31

	JS-14-099
	121.103044
	32.53856
	5.79
	50
	7.83
	0.89
	4.90


[image: ]
图5.2.5-1  地下水流场图

包气带监测
包气带岩性特征调查
污染物从地表进入浅层地下水通常都经过包气带。包气带的防污性能好坏直接影响地下水的污染类型和程度。垂向渗透系数是评价包气带防污性能的重要参数。现场渗水试验是获得表层包气带垂向渗透系数的重要手段。
（1） 渗水实验结果
根据达西定律的原理，得出野外松散岩层包气带的渗透系数公式如下：
[image: ]
式中：Q—稳定渗流量（m3/d）
K—渗透系数（m/d）
ω—渗坑底面积（m2）
Z—深坑内水层厚度（m）
L—在试验时间段内，水由试坑底向土层中渗透的深度（m）
Hk—水向干土中渗透时，所产生的毛细压力，以水柱高度表示（m）
根据现场渗水实验结果，包气带的垂向渗透系数值为4.45×10-5cm/s。
表5.2.6-1 双环渗水试验成果表
	试验日期：2024年4月8日地点：项目所在地
内环面积[image: ]：314cm2渗坑内水层厚度[image: ]：16cm
下渗深度[image: ]：75cm                                毛细压力水头[image: ]：40cm

	延续时间（min）
	标尺读数（cm）
	下降距离（cm）
	内环加入水的体积（cm3）
	渗透流量（cm3/min）
	下渗速度（cm/min）

	5
	15.9
	0.1
	31.4
	6.28
	0.02

	15
	15.85
	0.15
	47.1
	4.71
	0.015

	35
	15.82
	0.18
	56.52
	2.80
	0.009

	65
	15.8
	0.2
	62.8
	2.10
	0.007

	95
	15.85
	0.15
	47.1
	1.57
	0.005

	125
	15.85
	0.15
	47.1
	1.57
	0.005

	155
	15.85
	0.15
	47.1
	1.57
	0.005

	185
	15.85
	0.15
	47.1
	1.57
	0.005

	试验结果:渗透系数K=4.45×10-5cm/s


[image: ][image: ]
图5.2.6-1渗水试验下渗速度及渗透流量历时曲线
（a）下渗速度历时曲线（b）渗透流量历时曲线
（2）包气带防污性能分析
厂区潜水含水层主要分布于①层冲填土和②层粉土，根据野外实地地下水水位监测，当地地下水水位埋深在0.811~2.891m，结合工程地质岩土勘探，确定包气带岩性主要为①层冲填土和②层粉土。
建设项目场地内，场地包气带岩层单层厚度Mb≥1.0m，且分布连续、稳定；根据场地内的渗水试验结果，该层渗透系数垂向平均渗透系数为4.45×10-5cm/s，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）中包气带防污性能分级（表5.2.6-2），厂区的包气带防污性能为“中”。
表5.2.6-2 包气带防污性能分级参照表
	分级
	包气带岩（土）的渗透性能

	强
	岩（土）层单层厚度Mb>=1.0m，渗透系数K<=10-6cm/s，且连续分布，稳定。

	中
	岩（土）层单层厚度0.5m=<Mb<1.0m，渗透系数K<=10-6cm/s，且连续分布，稳定。
岩（土）层单层厚度Mb>=1.0m，渗透系数10-6cm/s<K<=10-4cm/s，且连续分布，稳定。

	弱
	岩（土）层不满足上述“强”和“中”条件。


现状监测
（1）监测点位布设
根据现有项目特征，共布设3个包气带现状监测点。B1-B3委托江苏迈斯特环境检测有限公司实测，监测日期：2024年4月8日，报告编号：MST20240402023-2。具体监测点位见表5.2.6-3。
表5.2.6-3包气带现状监测点位
	测点编号
	测点名称
	深度
	监测项目
	监测频次

	B1
	危废仓库东侧
	0-0.2m取样1个；地下水0.8m取1个样
	pH、丙烯酰胺、石油类
	1次

	B2
	废水处理区南侧
	
	
	

	B3
	办公楼东侧
	
	
	


（2）评价标准与结果
本次包气带现状评价结果如表5.2.6-4所示，其中pH值满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅰ类标准，石油类满足《上海市建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控与修复方案编制、风险管控与修复效果评估工作的补充规定（试行）》（沪环土〔2020〕62号文，附件5，2020年4月1日）中的第二类用地筛选值，丙烯酰胺满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）标准。
表5.2.6-4包气带监测结果一览表
	检测项目
	B1危废仓库东侧
	B2废水处理区南侧
	B3办公楼东侧

	
	0~20cm
	80cm
	0~20cm
	80cm
	0~20cm
	80cm

	pH（无量纲）
	7.2
	7.3
	7.1
	7.2
	7.3
	7.2

	丙烯酰胺（μg/L）
	0.032
	0.032
	0.032
	0.032
	0.032
	0.032

	石油类（mg/L）
	0.01
	0.02
	0.01
	0.02
	0.02
	0.01


土壤环境质量现状监测与评价
理化性质调查
根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）的要求，本次对厂区土壤开展了土壤理化性质调查，调查结果见表5.2.7-1。
表5.2.7-1 土壤理化特性调查表
	土壤理化特性

	时间
	2024.04.08

	点号
	T1 危废仓库东侧

	点位坐标
	121.069490°
32.544203°

	层次
	0-0.2m
	0.3-0.6m
	0.6-0.9m
	0.9-1.2m

	颜色
	褐色
	褐色
	褐色
	褐色

	结构
	团粒
	团粒
	团粒
	团粒

	质地
	砂土
	砂土
	砂土
	砂土

	砂砾含量
	少量
	少量
	少量
	少量

	其他异物
	少量根系
	无
	无
	无

	检测项目
	单位
	检测结果

	pH值
	无量纲
	7.79
	7.85
	7.82
	7.84

	阳离子交换量
	cmol+/kg
	31.5
	30. 1
	32.9
	32. 1

	氧化还原电位
	mV
	393
	391
	389
	386

	渗滤率
	mm/min
	0.86
	0.88
	0.91
	0.84

	容重
	g/cm3
	1. 11
	1.07
	1.16
	1.03

	孔隙度
	%
	54. 1
	53.7
	55.5
	52.6


现状调查
为了解本项目厂区土壤环境质量现状，本环评期间委托江苏迈斯特环境检测有限公司对本项目厂区土壤环境质量现状进行监测。
（1）监测点位布设
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）要求，在厂区内布设了3个土壤柱状样采样点、1个表层样采样点，并在厂区西侧和东侧外空地布设2个表层样采样点。其中T3-T6委托江苏迈斯特环境检测有限公司实测，监测日期：2024年4月8日，报告编号：MST20240402023-1；T1、T2点位引用企业2023年自行监测报告的数据。具体情况分别见表5.2.7-2和图5.2-1、图5.2-2。

表5.2.7-2 土壤环境现状监测布点及监测项目一览表
	位置
	编号
	测点位置
	采样类型
	监测因子
	采样要求
	数据来源

	厂内
	T1
	本次拟建车间
	柱状样
	GB36600表1中45个因子及pH、石油烃、丙烯酰胺
	柱状样样品深度为0-0.5m、0.5-1.5m、1.5-3.0m分别取样
	引用企业2023年自行监测报告（T1）

	
	T2
	废水处理区南侧
	柱状样
	GB36600表1中45个因子及pH值、石油烃、丙烯酰胺
	
	引用企业2023年自行监测报告（T6）

	
	T3
	危废仓库东侧
	柱状样
	GB36600表1中45个因子及pH值、石油烃、丙烯酰胺
	
	实测

	
	T4
	丙类罐区东侧
	表层样
	GB36600表1中45个因子及pH、石油烃、丙烯酰胺
	表层样样品深度为0-0.2m
	实测

	厂外
	T5
	厂区东侧，40m
	表层样
	
	
	实测

	
	T6
	厂区西侧，150m
	表层样
	
	
	实测


（2）监测项目
①基本因子（45项）：砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷，1-1二氯乙烷、1-2二氯乙烷、1-1二氯乙烯、顺-1，2-二氯乙烯、反-1，2-二氯乙烯、二氯甲烷、1-2二氯丙烷、1，1,1，2-四氯乙烷、1，1,2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1，1,1-三氯乙烷、1，1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1，2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并(α)芘、苯并蒽、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、二苯并a,h蒽、茚并(1,2,3-cd)芘、萘、䓛；
②特征因子：pH、石油烃、丙烯酰胺。
（3）监测时间和频次
监测时间：T3-T6委托江苏迈斯特环境检测有限公司实测，监测日期：2024年4月8日；T1、T2引用企业2023年自行监测报告，监测日期：2023年1月。
监测频次：监测1天，采样一次。
（4）监测分析方法
按国家土壤环境分析、监测相关规范执行。
（5）评价标准
土壤环境执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第二类用地风险筛选值标准。
（6）土壤监测结果与评价
土壤环境质量现状监测及评价结果见表5.2.7-3。项目厂区土壤环境监测指标均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类用地风险筛选值要求，土壤风险可忽略。

表5.2.7-3 土壤环境质量监测结果及其现状评价（单位：mg/kg）
	监测项目
	筛选值（mg/kg）
	T1 本次拟建车间

	
	
	0-0.5m
	1.0-1.5m
	2.5-3.0m

	
	
	监测结果
	评价
	监测结果
	评价
	监测结果
	评价

	pH值（无量纲）
	/
	7.98
	/
	7.99
	/
	8.19
	/

	镍
	900
	18
	合格
	15
	合格
	20
	合格

	铅
	800
	29.1
	合格
	28.0
	合格
	26.5
	合格

	镉
	65
	0.037
	合格
	0.034
	合格
	0.032
	合格

	铜
	18000
	7
	合格
	9
	合格
	10
	合格

	汞
	38
	0.016
	合格
	0.015
	合格
	0.015
	合格

	砷
	60
	5.05
	合格
	4.77
	合格
	4.58
	合格

	六价铬
	5.7
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	氯甲烷
	37
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	氯乙烯
	0.43
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	1，1-二氯乙烯
	66
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	二氯甲烷
	616
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	反式-1，2-二氯乙烯
	54
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	1，1-二氯乙烷
	9
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	顺式-1，2-二氯乙烯
	596
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	氯仿
	0.9
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	1，1，1-三氯乙烷
	840
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	四氯化碳
	2.8
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	1，2-二氯乙烷
	5
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	苯
	4
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	三氯乙烯
	2.8
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	1，2-二氯丙烷
	5
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	甲苯
	1200
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	1，1，2-三氯乙烷
	2.8
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	四氯乙烯
	53
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	氯苯
	270
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	1，1，1，2-四氯乙烷
	10
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	乙苯
	28
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	间，对-二甲苯
	570
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	邻-二甲苯
	640
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	苯乙烯
	1290
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	1，1，2，2-四氯乙烷
	6.8
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	1，2，3-三氯丙烷
	0.5
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	1，4-二氯苯
	20
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	1，2-二氯苯
	560
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	2-氯苯酚
	2256
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	硝基苯 
	76
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	萘
	70
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	苯并（a）蒽
	15
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	䓛
	1293
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	苯并（b）荧蒽
	15
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	苯并（k）荧蒽
	151
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	苯并（a）芘
	1.5
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	茚并（1.2.3-cd）芘
	15
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	二苯并（ah）蒽
	1.5
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	苯胺
	260
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	总石油烃（C10-C40）
	4500
	17
	合格
	12
	合格
	13
	合格

	丙烯酰胺
	/
	ND
	/
	ND
	/
	ND
	/






续表5.2.7-3 土壤环境质量监测结果及其现状评价（单位：mg/kg）
	监测项目
	筛选值（mg/kg）
	T2 废水处理区南侧

	
	
	0-0.5m
	1.0-1.5m
	2.5-3.0m

	
	
	监测结果
	评价
	监测结果
	评价
	监测结果
	评价

	pH值（无量纲）
	/
	7.70
	/
	7.73
	/
	7.90
	/

	镍
	900
	15
	合格
	15
	合格
	16
	合格

	铅
	800
	29.0
	合格
	27.6
	合格
	31.8
	合格

	镉
	65
	0.032
	合格
	0.045
	合格
	0.034
	合格

	铜
	18000
	9
	合格
	9
	合格
	8
	合格

	汞
	38
	0.012
	合格
	0.013
	合格
	0.013
	合格

	砷
	60
	3.16
	合格
	3.13
	合格
	3.50
	合格

	六价铬
	5.7
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	氯甲烷
	37
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	氯乙烯
	0.43
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	1，1-二氯乙烯
	66
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	二氯甲烷
	616
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	反式-1，2-二氯乙烯
	54
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	1，1-二氯乙烷
	9
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	顺式-1，2-二氯乙烯
	596
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	氯仿
	0.9
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	1，1，1-三氯乙烷
	840
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	四氯化碳
	2.8
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	1，2-二氯乙烷
	5
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	苯
	4
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	三氯乙烯
	2.8
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	1，2-二氯丙烷
	5
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	甲苯
	1200
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	1，1，2-三氯乙烷
	2.8
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	四氯乙烯
	53
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	氯苯
	270
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	1，1，1，2-四氯乙烷
	10
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	乙苯
	28
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	间，对-二甲苯
	570
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	邻-二甲苯
	640
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	苯乙烯
	1290
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	1，1，2，2-四氯乙烷
	6.8
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	1，2，3-三氯丙烷
	0.5
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	1，4-二氯苯
	20
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	1，2-二氯苯
	560
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	2-氯苯酚
	2256
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	硝基苯 
	76
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	萘
	70
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	苯并（a）蒽
	15
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	䓛
	1293
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	苯并（b）荧蒽
	15
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	苯并（k）荧蒽
	151
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	苯并（a）芘
	1.5
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	茚并（1.2.3-cd）芘
	15
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	二苯并（ah）蒽
	1.5
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	苯胺
	260
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	总石油烃（C10-C40）
	4500
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	丙烯酰胺
	/
	ND
	/
	ND
	/
	ND
	/






续表5.2.7-3 土壤环境质量监测结果及其现状评价（单位：mg/kg）
	监测项目
	筛选值（mg/kg）
	T3 危废仓库东侧

	
	
	0-0.5m
	0.5-1.5m
	1.5-3.0m

	
	
	监测结果
	评价
	监测结果
	评价
	监测结果
	评价

	pH值（无量纲）
	/
	7.84
	/
	7.80
	/
	7.86
	/

	镍
	900
	44
	合格
	40
	合格
	38
	合格

	铅
	800
	13.8
	合格
	8.8
	合格
	10.1
	合格

	镉
	65
	0.10
	合格
	0.07
	合格
	0.10
	合格

	铜
	18000
	27
	合格
	17
	合格
	15
	合格

	汞
	38
	0.047
	合格
	0.039
	合格
	0.038
	合格

	砷
	60
	3.72
	合格
	4.35
	合格
	3.79
	合格

	六价铬
	5.7
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	氯甲烷
	37
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	氯乙烯
	0.43
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	1，1-二氯乙烯
	66
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	二氯甲烷
	616
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	反式-1，2-二氯乙烯
	54
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	1，1-二氯乙烷
	9
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	顺式-1，2-二氯乙烯
	596
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	氯仿
	0.9
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	1，1，1-三氯乙烷
	840
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	四氯化碳
	2.8
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	1，2-二氯乙烷
	5
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	苯
	4
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	三氯乙烯
	2.8
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	1，2-二氯丙烷
	5
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	甲苯
	1200
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	1，1，2-三氯乙烷
	2.8
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	四氯乙烯
	53
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	氯苯
	270
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	1，1，1，2-四氯乙烷
	10
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	乙苯
	28
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	间，对-二甲苯
	570
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	邻-二甲苯
	640
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	苯乙烯
	1290
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	1，1，2，2-四氯乙烷
	6.8
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	1，2，3-三氯丙烷
	0.5
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	1，4-二氯苯
	20
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	1，2-二氯苯
	560
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	2-氯苯酚
	2256
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	硝基苯 
	76
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	萘
	70
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	苯并（a）蒽
	15
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	䓛
	1293
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	苯并（b）荧蒽
	15
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	苯并（k）荧蒽
	151
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	苯并（a）芘
	1.5
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	茚并（1.2.3-cd）芘
	15
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	二苯并（ah）蒽
	1.5
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	苯胺
	260
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	总石油烃（C10-C40）
	4500
	14.8
	合格
	16.3
	合格
	14.7
	合格

	丙烯酰胺
	/
	ND
	/
	ND
	/
	ND
	/






续表5.2.7-3 土壤环境质量监测结果及其现状评价（单位：mg/kg）
	监测项目
	筛选值（mg/kg）
	T4 丙类罐区东侧
	T5 厂区东侧
	T6 厂区西侧

	
	
	0-0.5m
	0-0.5m
	0-0.5m

	
	
	监测结果
	评价
	监测结果
	评价
	监测结果
	评价

	pH值（无量纲）
	/
	8.03
	/
	7.96
	/
	7.73
	/

	镍
	900
	41
	合格
	40
	合格
	66
	合格

	铅
	800
	11.0
	合格
	10.7
	合格
	13.5
	合格

	镉
	65
	0.10
	合格
	0.11
	合格
	0.13
	合格

	铜
	18000
	15
	合格
	15
	合格
	20
	合格

	汞
	38
	0.037
	合格
	0.032
	合格
	0.036
	合格

	砷
	60
	4.00
	合格
	3.60
	合格
	3.06
	合格

	六价铬
	5.7
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	氯甲烷
	37
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	氯乙烯
	0.43
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	1，1-二氯乙烯
	66
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	二氯甲烷
	616
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	反式-1，2-二氯乙烯
	54
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	1，1-二氯乙烷
	9
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	顺式-1，2-二氯乙烯
	596
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	氯仿
	0.9
	0.0053
	合格
	0.0057
	合格
	0.013
	合格

	1，1，1-三氯乙烷
	840
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	四氯化碳
	2.8
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	1，2-二氯乙烷
	5
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	苯
	4
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	三氯乙烯
	2.8
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	1，2-二氯丙烷
	5
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	甲苯
	1200
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	1，1，2-三氯乙烷
	2.8
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	四氯乙烯
	53
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	氯苯
	270
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	1，1，1，2-四氯乙烷
	10
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	乙苯
	28
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	间，对-二甲苯
	570
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	邻-二甲苯
	640
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	苯乙烯
	1290
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	1，1，2，2-四氯乙烷
	6.8
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	1，2，3-三氯丙烷
	0.5
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	1，4-二氯苯
	20
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	1，2-二氯苯
	560
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	2-氯苯酚
	2256
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	硝基苯 
	76
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	萘
	70
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	苯并（a）蒽
	15
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	䓛
	1293
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	苯并（b）荧蒽
	15
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	苯并（k）荧蒽
	151
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	苯并（a）芘
	1.5
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	茚并（1.2.3-cd）芘
	15
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	二苯并（ah）蒽
	1.5
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	苯胺
	260
	ND
	合格
	ND
	合格
	ND
	合格

	总石油烃（C10-C40）
	4500
	20.1
	合格
	21.5
	合格
	20.3
	合格

	丙烯酰胺
	/
	ND
	/
	ND
	/
	ND
	/
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[bookmark: _Toc5909]区域污染源调查
区域废气污染源调查
评价区域内在建/拟建污染源见表5.3.1-1和表5.3.2-2。
表5.3.1-1  评价区域其他在建、拟建污染源参数调查清单（金励，金陵）
	序号
	名称
	排气筒底部中心坐标（m）
	排气筒高度/m
	排气筒出口内径/m
	烟气流速/（m/s）
	烟气温度/℃
	年排放小时数/h
	污染物排放参数

	
	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	污染物名称
	污染物排放速率
(kg/h)

	1
	金陵农化DA005
	856
	321
	20
	0.6
	11.5
	25
	7200
	非甲烷总烃
	0.13

	2
	金励试剂DA001
	1470
	-564
	15
	0.4
	9.8
	25
	2400
	非甲烷总烃
	0.09


区域废水污染源调查
对照《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.2-2018）“5.2评价等级确定”表1中规定：建设项目废水最终经如东深水环境科技有限公司处理达标排入黄海，排放方式属于间接排放的，本次水环境影响评价等级定为三级B，无需调查区域污染源。
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[bookmark: _Toc1869]环境影响预测与评价
[bookmark: _Toc8586]施工期环境影响分析
本项目施工作业包括土建工程、机电设备安装、调试及运转等。在此过程中，各项施工、运输活动将不可避免地产生废气、废水、噪声、固体废物等，对周围环境造成影响，其中以施工噪声和施工粉尘最为突出。本章将对这些污染及环境影响进行分析，并提出相应的防治措施。
6.1.1施工期大气环境影响分析
本项目在施工建设过程中，大气污染物主要有：
（1）废气
施工过程中废气主要来源于施工机械和运输车辆所排放的废气，此外还有施工队伍因生活使用燃料而排放的废气等，排放的主要污染物为NOX、CO和烃类物等。
本项目要求装置设备的大面积涂装、防腐作业均在生产厂家完成，不在施工现场进行大面积涂装和防腐作业，极少量涂装和防腐作业选用的油漆和防腐材料为高固份和水性材料，以尽可能减少施工作业过程的VOCs排放。
（2）粉尘及扬尘
在施工过程中，粉尘污染主要来源于：土方的挖掘、堆放、清运、土方回填和场地平整等过程产生的粉尘；建筑材料如水泥、白灰、砂子等在其装卸、运输、堆放过程中，因风力作用将产生扬尘污染；搅拌车辆和运输车辆往来将造成地面扬尘；施工垃圾在其堆放和清运过程中将产生扬尘。
上述施工过程中产生的废气、粉尘（扬尘）将会造成周围大气环境污染，其中又以粉尘的危害较为严重。施工期间产生的粉尘污染主要决定于施工作业方式、材料的堆放及风力等因素，其中受风力因素的影响最大。在一般气象条件下，平均风速为2.5m/s，建筑工地内TSP浓度为其上风向对照点的2～2.5倍，建筑施工扬尘的影响范围在其下风向可达150m，影响范围内TSP浓度平均值可达0.49mg/m3。当有围栏时，同等条件下其影响距离可缩短40%。当风速大于5m/s，施工现场及其下风向部分区域的TSP浓度将超过空气质量标准中的三级标准，而且随着风速的增加，施工扬尘产生的污染程度和超标范围也将随之增强和扩大。
由于项目建设周期短，牵涉的范围也较小，且当地的大气扩散条件较好，空气湿润，降雨量大，这在一定程度上可减轻扬尘的影响。但是伴随着土方的挖掘、装卸和运输等施工过程，施工期间可能产生较大的扬尘，将对附近的大气环境和居民、职工生活带来不利的影响。因此必须采取合理可行的控制措施，尽量减轻其污染程度，缩小其影响范围。其主要对策有：
对施工现场进行科学管理，砂石料应统一堆放，水泥应设专门库房堆放，尽量减少搬运环节，搬运时轻举轻放，防止包装袋破裂。开挖时，对作业面适当喷水，使其保持一定的湿度，以减少扬尘量。而且开挖的泥土应及时运走。谨防运输车辆装载过满，并尽量采取遮盖、密闭措施，减少其沿途抛洒，并及时清扫散落在路面的泥土和灰尘，冲洗轮胎，定时洒水压尘，减少运输过程中的扬尘。
现场施工搅拌砂浆、混凝土时应尽量做到不洒、不漏、不剩不倒；混凝土搅拌机应设置在棚内，搅拌时要有喷雾降尘措施。
施工现场要围栏或部分围栏，减少施工扬尘扩散范围。尽可能减少扬尘附近的环境影响，风速过大时应停止施工作业，并对堆放的砂石等建筑材料进行遮盖处理。
6.1.2施工期声环境影响分析
在施工过程中，由于各种施工机械设备的运转和各类车辆的运行，不可避免地将产生噪声污染。施工中使用的打桩机、挖掘机、推土机、运输车辆等都是噪声的产生源。根据有关资料将主要施工机械的噪声状况列于表6.1.2-1中。
表6.1.2-1  施工机械设备噪声
	施工设备名称
	距设备10米处平均A声级 dB（A）

	打桩机
	105

	挖掘机
	82

	推土机
	76

	起重机
	82

	压路机
	82

	卡车
	85


由上表可知，现场施工机械设备噪声很高，在实际施工过程中，往往是各种机械同时工作，各种噪声源辐射的相互叠加，噪声级将会更高，辐射面也会更大。
此外，由于进入施工区的公路上流动噪声源的增加，还会引起公路沿线两侧地区噪声污染。
为了减轻本工程施工期噪声的环境影响，可采取以下控制措施：
（1）加强施工管理，合理安排施工作业时间，禁止夜间进行高噪声施工作业。拆除作业中尽量避免使用爆破手段。
（2）施工机械应尽可能放置于对厂界外造成影响最小的地点。
（3）以液压工具代替气压工具。
（4）在高噪声设备周围设置掩蔽物。
（5）尽量压缩工区汽车数量与行车密度，控制汽车鸣笛。
（6）做好劳动保护工作，让在噪声源附近操作的作业人员佩戴防护耳塞。
6.1.3施工期水环境影响分析
施工过程产生的废水主要有：
（1）生产废水
包括开挖、钻孔产生的泥浆水和各种施工机械设备运转的冷却及洗涤用水。前者含有大量的泥砂，后者则会有一定量的油污。
（2）生活污水
施工生活污水是由于施工队伍的生活活动造成的，依托厂区现有化粪池接市政污水管网。
（3）施工现场清洗废水
施工现场清洗废水虽然无大量有毒有害污染物质，但其中可能会含有较多的泥土、砂石和一定的地表油污和化学物品。
施工中上述废水量不大，但如果不经处理或处理不当，同样会危害环境。因此，应该注意，施工期废水不应任意直接排放。施工期间，在排污工程不健全的情况下，应尽量减少物料流失、散落和溢流现象。施工现场必须建造集水池、沉砂池、排水沟等水处理构筑物，对施工期废污水，应分类收集，按其不同的性质，作相应的处理后回用、不排放。
6.1.4施工固体废物环境影响分析
施工期间固体废物主要来自施工所产生的建筑垃圾以及施工人员产生的生活垃圾，在施工期间也将有一定数量废弃的建筑材料如砂石、石灰、混凝土、木材、废砖、土石方等。施工过程产生的建筑垃圾及时清运，生活垃圾在用生活垃圾箱收集，定期由环卫部门清运处理。
施工期间少量涂装和防腐作业过程还产生少量的废包装材料，作为危废，定期委托有资质单位进行处置。
采取上述措施后，施工期固体废物产生对环境影响较小。
6.1.5施工期环境管理
在施工前，施工单位应详细编制施工组织计划并建立环境管理制度，要有专人负责施工期间的环境保护工作，对施工中产生的“三废”应作出相应的防治措施及处置方法。环境管理要做到贯彻国家的环保法规标准，建立各项环保管理制度，做到有章可循，科学管理。
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大气环境影响评价
气象参数
观测气象数据及中尺度气象模式WRF模拟的2022年高空格点气象资料基本信息如表6.2.1-1及表6.2.1-2所示。
表6.2.1-1  观测气象数据信息
	气象站名称
	气象站编号
	气象站等级
	站点坐标（°）
	相对距离/m
	海拔/m
	数据年份
	气象要素

	
	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	

	如东气象站
	58264
	一般站
	121.183
	32.333
	28300
	3.4
	2022
	风向、风速、干球温度、相对湿度、总云、低云


注：坐标为本地坐标。


表6.2.1-2  模拟气象数据信息
	站点名称
	站点编号
	站点坐标（°）
	相对距离/m
	数据年份
	模拟气象要素
	模拟方式

	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	

	/
	23214
	121.271
	32.239
	39973
	2022
	不同离地高度的气压、温度、风向、风速等
	中尺度气象模式WRF


注：高空数据为 WRF 模拟数据，站点编号基于模拟网格自行编号，选择地面站点对应所在的的网格数据，其坐标和海拔均为该网格中心点数据。
对如东气象站2022年度全年地面气象资料中的月平均温度变化、年平均风速、季小时平均风速的日变化、年均风频的季变化及年均风频等情况进行统计，具体见表6.2.1-3~7和图6.2.1-1~图6.2.1-4。
表6.2.1-3  年平均气温的月变化
	月份
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月

	温度(℃)
	4.50
	4.02
	10.95
	15.07
	19.18
	25.67
	28.92
	29.08
	22.32
	16.56
	14.36
	4.41



图6.2.1-1 年平均温度的月变化图
表6.2.1-4  年平均风速的月变化
	月份
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月

	风速（m/s）
	2.85
	2.82
	3.45
	2.89
	2.76
	3.25
	2.88
	2.41
	3.18
	2.70
	2.96
	2.93





[image: 图片1]
图6.2.1-2  年平均风速的月变化  
表6.2.1-5  季h平均风速的日变化
	h(h)
风速(m/s)
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	春季
	2.24 
	2.19 
	2.13 
	2.22 
	2.22 
	2.19 
	2.44 
	3.07 
	3.42 
	3.72 
	3.87 
	3.87 

	夏季
	2.10 
	2.11 
	1.96 
	1.97 
	1.98 
	2.01 
	2.53 
	3.07 
	3.36 
	3.44 
	3.63 
	3.66 

	秋季
	2.13 
	2.16 
	2.28 
	2.37 
	2.41 
	2.35 
	2.33 
	2.75 
	3.64 
	4.12 
	4.19 
	4.20 

	冬季
	2.03 
	2.04 
	2.20 
	2.25 
	2.31 
	2.43 
	2.54 
	2.72 
	3.22 
	3.79 
	4.05 
	4.13 

	h(h)
风速(m/s)
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	春季
	4.29 
	4.28 
	4.28 
	4.10 
	3.82 
	3.19 
	2.87 
	2.69 
	2.53 
	2.37 
	2.37 
	2.38 

	夏季
	3.86 
	3.90 
	4.14 
	3.70 
	3.46 
	3.11 
	2.78 
	2.57 
	2.29 
	2.25 
	2.26 
	2.11 

	秋季
	4.38 
	4.29 
	4.28 
	4.02 
	3.29 
	2.70 
	2.39 
	2.10 
	2.09 
	2.04 
	2.13 
	2.03 

	冬季
	4.31 
	4.37 
	4.16 
	3.93 
	3.28 
	2.46 
	2.25 
	2.14 
	2.08 
	2.04 
	2.01 
	2.05 



图6.2.1-3  季h平均风速的日变化


表6.2.1-6  年均风频的月变化及年均风频
	风向
风频(%)
	N
	NNE
	NE
	ENE
	E
	ESE
	SE
	SSE
	S
	SSW
	SW
	WSW
	W
	WNW
	NW
	NNW
	C

	一月
	14.38 
	18.55 
	11.69 
	7.26 
	9.68 
	2.15 
	1.21 
	0.94 
	1.48 
	1.34 
	1.48 
	2.82 
	5.65 
	8.33 
	6.32 
	6.59 
	0.13 

	二月
	12.05 
	15.77 
	16.07 
	9.67 
	4.76 
	2.08 
	3.13 
	3.57 
	2.68 
	3.13 
	0.89 
	1.34 
	4.76 
	6.40 
	7.89 
	5.51 
	0.30 

	三月
	10.75 
	7.80 
	6.72 
	10.89 
	10.75 
	5.11 
	7.53 
	8.87 
	8.60 
	2.02 
	1.75 
	3.76 
	4.44 
	3.09 
	3.76 
	3.49 
	0.67 

	四月
	13.89 
	9.72 
	5.69 
	5.00 
	9.58 
	6.81 
	9.17 
	13.33 
	12.78 
	2.78 
	1.94 
	0.56 
	1.25 
	1.39 
	2.78 
	2.50 
	0.83 

	五月
	3.76 
	5.11 
	8.06 
	9.01 
	14.38 
	7.39 
	9.54 
	14.11 
	10.08 
	4.84 
	1.88 
	2.82 
	4.44 
	1.61 
	1.88 
	0.67 
	0.40 

	六月
	4.72 
	0.56 
	0.97 
	3.61 
	17.64 
	11.94 
	12.64 
	9.58 
	16.81 
	5.97 
	6.67 
	2.50 
	2.78 
	0.56 
	0.69 
	2.36 
	0.00 

	七月
	1.61 
	2.42 
	2.15 
	4.44 
	20.30 
	10.89 
	9.95 
	8.20 
	7.26 
	3.90 
	3.90 
	4.70 
	8.87 
	5.91 
	3.76 
	1.75 
	0.00 

	八月
	5.38 
	3.76 
	4.84 
	7.12 
	13.17 
	4.70 
	10.62 
	13.98 
	14.92 
	3.90 
	1.88 
	1.61 
	3.49 
	3.76 
	3.23 
	3.36 
	0.27 

	九月
	21.81 
	17.08 
	12.78 
	10.97 
	7.22 
	0.69 
	0.83 
	1.81 
	1.81 
	1.94 
	2.22 
	0.69 
	2.50 
	3.33 
	5.00 
	7.22 
	2.08 

	十月
	19.22 
	12.37 
	9.81 
	8.06 
	10.08 
	1.75 
	1.08 
	2.02 
	3.36 
	0.40 
	0.81 
	0.13 
	5.24 
	10.48 
	7.93 
	6.72 
	0.54 

	十一月
	10.14 
	6.11 
	4.44 
	8.89 
	14.86 
	6.81 
	5.69 
	5.28 
	2.92 
	0.69 
	1.53 
	1.25 
	8.89 
	10.56 
	5.14 
	6.25 
	0.56 

	十二月
	11.96 
	6.05 
	4.03 
	2.69 
	3.23 
	1.88 
	1.61 
	2.42 
	3.63 
	1.88 
	1.34 
	2.42 
	11.69 
	26.75 
	9.27 
	8.87 
	0.27 


表6.2.1-7  年均风频的季变化
	风向
风频(%)
	N
	NNE
	NE
	ENE
	E
	ESE
	SE
	SSE
	S
	SSW
	SW
	WSW
	W
	WNW
	NW
	NNW
	C

	春季
	9.42 
	7.52 
	6.84 
	8.33 
	11.59 
	6.43 
	8.74 
	12.09 
	10.46 
	3.22 
	1.86 
	2.40 
	3.40 
	2.04 
	2.81 
	2.22 
	0.63 

	夏季
	3.89 
	2.26 
	2.67 
	5.07 
	17.03 
	9.15 
	11.05 
	10.60 
	12.95 
	4.57 
	4.12 
	2.94 
	5.07 
	3.44 
	2.58 
	2.49 
	0.09 

	秋季
	17.08 
	11.86 
	9.02 
	9.29 
	10.71 
	3.07 
	2.52 
	3.02 
	2.70 
	1.01 
	1.51 
	0.69 
	5.54 
	8.15 
	6.04 
	6.73 
	1.05 

	冬季
	12.82 
	13.38 
	10.42 
	6.44 
	5.93 
	2.04 
	1.94 
	2.27 
	2.59 
	2.08 
	1.25 
	2.22 
	7.45 
	14.07 
	7.82 
	7.04 
	0.23 



[image: 风玫瑰2022 如东]
图6.2.1-4  南通市风玫瑰统计图
预测模式
1、预测软件
本项目大气评价等级为一级，污染源类型为点源和面源，评价范围小于50km，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐，选用AERMOD模式作为本次预测模式。
2、地形参数
地形数据来自 http://srtm.csi.cgiar.org/网站提供的高程数据，预测范围内地形见图6.2.1-5。分辨率为3arc，约为90米。
[image: QQ截图20240606174434]
图6.2.1-5  本项目所在区域地形图
3、土地利用图
本项目土地利用图已明确标示土地利用类型、项目位置等信息。
4、模式主要参数设置
（1）预测因子
根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018），预测因子根据评价因子而定，选取有环境质量标准的评价因子作为预测因子。根据工程分析核算项目大气污染排放情况，确定环境空气影响预测因子为丙烯酰胺、丙烯酸、非甲烷总烃、氨、PM10、PM2.5。非正常工况预测因子为丙烯酰胺、丙烯酸、非甲烷总烃、氨、PM10。
（2）预测范围
按照《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）规定，评价范围根据污染源区域外延，应包括矩形（东西*南北）：5.0*5.0km。
（3）预测网格
本次预测采用分辨率100m的矩形网格。中尺度气象模式WRF模拟分两层嵌套，第一层网格分辨率为81km，第二层网格分辨率为27km，提取第二层中项目所在地高空模拟数据。
5、模型其他参数设置
本项目模拟时，未考虑建筑物下洗情况，未考虑颗粒物干湿沉降和化学转化。根据现场调查情况，将本项目所在地扇区的地表参数详见表6.2.1-8。
表6.2.1-8  地表参数
	序号
	扇区划分
	土地利用类型
	季节
	反照率
	波恩比
	粗糙度

	1
	0-360°
	城市
	冬季
	0.35
	0.5
	1

	
	
	
	春季
	0.14
	0.5
	1

	
	
	
	夏季
	0.16
	1
	1

	
	
	
	秋季
	0.18
	1
	1


预测方案
1、预测计算点
本次预测其中网格设置见6.2.1.2内容。
2、预测情景
根据4.2.1章节评价，项目所在地为不达标区。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）推荐预测情景，本次预测内容及设定情景见表6.2.1-9。





表6.2.1-9  预测内容和评价内容
	污染源
	污染源排放形式
	预测因子
	预测内容
	评价内容

	新增污染源
	正常排放
	丙烯酰胺、丙烯酸、非甲烷总烃、氨、PM10、PM2.5
	小时平均浓度
	最大浓度占标率

	新增污染源-区域削减污染源+其他在建、拟建污染源
	正常排放
	丙烯酰胺、丙烯酸、非甲烷总烃、氨、PM10、PM2.5
	小时平均浓度
	叠加环境质量现状浓度（补充监测）后的最大小时平均质量浓度

	新增污染源
	非正常排放
	丙烯酰胺、丙烯酸、非甲烷总烃、氨、PM10
	小时平均浓度
	最大浓度占标率



主要源强排放参数
（1）本项目
本项目新增的污染物源强如表6.2.1-10、表6.2.1-11所示。非正常工况污染物源强如表6.2.1-12所示。
表6.2.1-10本项目点源参数表
	编号
	排气筒底部中心坐标（m）
	排气筒底部海拔（m）
	排气筒高度（m）
	排气筒出口内径（m）
	烟气流速（m/s）
	烟气温度（℃）
	年排放小时数（h）
	排放工况
	污染物排放速率（kg/h）

	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	
	
	

	DA006
	151
	33
	0
	15
	0.3
	11.32
	25
	7200
	正常
	非甲烷总烃
	0.008

	DA005
	105
	80
	0
	25
	0.5
	11.57
	25
	7200
	正常
	非甲烷总烃
	0.0668

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	丙烯酰胺
	0.0012

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	丙烯酸
	0.0065

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	氨
	0.0144

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	PM10
	0.010

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	PM2.5
	0.005


注：坐标系为本地坐标，以厂界西南角坐标点作为原点（0，0），下同。PM2.5为PM1050%。
表6.2.1-11本项目面源参数表
	名称
	面源起点坐标（m）
	面源海拔高度（m）
	面源长度（m）
	面源宽度（m）
	与正北向夹角（°）
	面源有效排放高度（m）
	年排放小时数（h）
	排放工况
	污染物排放速率（kg/h）

	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	
	
	

	本次新建聚丙烯酰胺乳液车间
	146
	22
	0
	40
	32
	0
	8
	7200
	正常
	丙烯酰胺
	0.00014

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	丙烯酸
	0.0002

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	非甲烷总烃
	0.0012

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	氨
	0.0002

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	PM10
	0.0028

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	PM2.5
	0.0014

	罐组二
	176
	76
	0
	51
	40
	0
	6
	7200
	正常
	非甲烷总烃
	0.0014

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	丙烯酰胺
	0.00006

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	丙烯酸
	0.0011

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	氨
	0.0002

	实验室
	148
	180
	0
	50
	20
	0
	3
	7069
	正常
	非甲烷总烃
	0.008


表6.2.1-12本项目非正常排放点源参数表
	装置名称
	名称
	排气筒底部中心坐标（m）
	排气筒底部海拔高度（m）
	排气筒高度（m）
	排气筒出口内径（m）
	烟气流速（m/s）
	烟气温度（℃）
	单次持续时间（h）
	排放工况
	污染物排放速率（kg/h）

	
	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	
	
	

	聚丙烯酰胺生产线
	DA006
	151
	33
	0
	25
	0.5
	11.57
	25
	0.5
	非正常
	非甲烷总烃
	0.668

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	丙烯酸
	0.162

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	丙烯酰胺
	0.010

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	PM10
	0.30

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	氨
	0.144


（2）恒峰在建项目
表6.2.1-13恒峰在建污染源有组织废气排放点源参数表
	编号
	排气筒底部中心坐标（m）
	排气筒底部海拔（m）
	排气筒高度（m）
	排气筒出口内径（m）
	排气量（m3/h）
	烟气温度（℃）
	排放口类型
	污染物排放速率（kg/h）

	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	
	

	DA004
	100
	95
	0
	15
	0.3
	4000
	25
	一般排放口
	颗粒物
	1.0


表6.2.1-14恒峰在建污染源无组织废气排放点源参数表
	污染源位置
	污染工序
	污染物名称
	污染物排放量（t/a）
	排放速率（kg/h）
	面源长度（m）
	面源宽度（m）
	面源高度（m）

	聚丙烯酰胺粉剂车间
	投料
	颗粒物
	0.075
	0.09377
	39.4
	29.5
	6


（3）区域在建、拟建污染源
在预测范围内存在排放同种污染物的已批项目，在建、拟建项目排放源强见表6.2.1-15。


表6.2.1-15  评价区域其他在建、拟建污染源参数调查清单（金励，金陵）
	序号
	名称
	排气筒底部中心坐标（m）
	排气筒高度/m
	排气筒出口内径/m
	烟气流速/（m/s）
	烟气温度/℃
	年排放小时数/h
	污染物排放参数

	
	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	污染物名称
	污染物排放速率
(kg/h)

	1
	金陵农化DA005
	856
	321
	20
	0.6
	11.5
	25
	7200
	非甲烷总烃
	0.13

	2
	金励试剂DA001
	1470
	-564
	15
	0.4
	9.8
	25
	2400
	非甲烷总烃
	0.09





正常工况预测结果
（1）正常排放环境影响
本项目各污染物在区域及保护目标处最大落地浓度预测结果见下表6.2.1-16。
表6.2.1-16拟建项目贡献值预测结果
	污染物
	预测点
	平均时段
	最大贡献值(mg/m3)
	出现时间
	占标率%
	标准（mg/m³）
	达标情况

	PM10
	海印寺
	日平均
	9.36E-06
	221220
	0.01
	0.15
	达标

	
	
	全时段
	9.80E-07
	平均值
	0.00
	0.07
	达标

	
	小洋口风景区
	日平均
	7.86E-06
	220821
	0.01
	0.15
	达标

	
	
	全时段
	8.20E-07
	平均值
	0.00
	0.07
	达标

	
	区域最大落地浓度
	日平均
	3.72E-04
	221219
	0.25
	0.15
	达标

	
	
	全时段
	5.48E-05
	平均值
	0.08
	0.07
	达标

	PM2.5
	海印寺
	日平均
	4.68E-06
	221220
	0.01
	0.075
	达标

	
	
	全时段
	4.90E-07
	平均值
	0.00
	0.035
	达标

	
	小洋口风景区
	日平均
	3.93E-06
	220821
	0.01
	0.075
	达标

	
	
	全时段
	4.10E-07
	平均值
	0.00
	0.035
	达标

	
	区域最大落地浓度
	日平均
	1.86E-04
	221219
	0.25
	0.075
	达标

	
	
	全时段
	2.74E-05
	平均值
	0.08
	0.035
	达标

	非甲烷总烃
	海印寺
	1小时
	7.34E-04
	22082101
	0.04
	2.0
	达标

	
	小洋口风景区
	1小时
	6.59E-04
	22082101
	0.03
	2.0
	达标

	
	区域最大落地浓度
	1小时
	2.79E-02
	22100522
	1.39
	2.0
	达标

	丙烯酰胺
	海印寺
	1小时
	5.63E-05
	22082101
	0.12
	0.048
	达标

	
	小洋口风景区
	1小时
	5.23E-05
	22082101
	0.11
	0.048
	达标

	
	区域最大落地浓度
	1小时
	2.83E-04
	22100522
	0.59
	0.048
	达标

	丙烯酸
	海印寺
	1小时
	6.32E-05
	22082101
	0.03
	0.25
	达标

	
	小洋口风景区
	1小时
	5.75E-05
	22082101
	0.02
	0.25
	达标

	
	区域最大落地浓度
	1小时
	1.33E-03
	22100522
	0.53
	0.25
	达标

	氨
	海印寺
	1小时
	1.12E-04
	22082101
	0.06
	0.2
	达标

	
	小洋口风景区
	1小时
	1.04E-04
	22082101
	0.05
	0.2
	达标

	
	区域最大落地浓度
	1小时
	5.29E-04
	22100522
	0.26
	0.2
	达标
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表6.2.1-17 区域拟建在建项目叠加值预测结果
	污染物
	预测点
	平均时段
	最大贡献值(mg/m3)
	出现时间
	现状浓度(mg/m3)
	叠加后浓度(mg/m3)
	占标率%
	标准（mg/m³）
	达标
情况

	PM10
	海印寺
	95%保证率日均值
	5.34E-06
	221231
	9.80E-02
	9.80E-02
	65.34
	0.15
	达标

	
	
	年均值
	1.12E-04
	平均值
	4.40E-02
	4.41E-02
	62.99
	0.07
	达标

	
	小洋口风景区
	95%保证率日均值
	2.72E-06
	221231
	9.80E-02
	9.80E-02
	65.34
	0.15
	达标

	
	
	年均值
	9.21E-05
	平均值
	4.40E-02
	4.41E-02
	62.96
	0.07
	达标

	
	区域最大落地浓度
	95%保证率日均值
	5.07E-03
	221231
	9.80E-02
	1.03E-01
	68.71
	0.15
	达标

	
	
	年均值
	3.83E-03
	平均值
	4.40E-02
	4.78E-02
	68.29
	0.07
	达标

	PM2.5
	海印寺
	95%保证率日均值
	1.77E-05
	220304
	1.53E-01
	6.20E-02
	82.69
	0.075
	达标

	
	
	年均值
	5.52E-05
	平均值
	2.36E-02
	2.36E-02
	67.57
	0.035
	达标

	
	小洋口风景区
	95%保证率日均值
	1.21E-05
	220304
	1.53E-01
	6.20E-02
	82.68
	0.075
	达标

	
	
	年均值
	4.54E-05
	平均值
	2.36E-02
	2.36E-02
	67.54
	0.035
	达标

	
	区域最大落地浓度
	95%保证率日均值
	3.72E-03
	220304
	1.54E-01
	6.21E-02
	86.29
	0.075
	达标

	
	
	年均值
	1.78E-03
	平均值
	2.36E-02
	2.54E-02
	72.49
	0.035
	达标

	非甲烷总烃
	海印寺
	1小时
	2.02E-03
	22081202
	9.70E-01
	9.72E-01
	48.60
	2.0
	达标

	
	小洋口风景区
	1小时
	1.61E-03
	22081304
	9.70E-01
	9.72E-01
	48.60
	2.0
	达标

	
	区域最大落地浓度
	1小时
	2.87E-02
	22053004
	9.70E-01
	9.73E-01
	48.65
	2.0
	达标

	丙烯酰胺
	海印寺
	1小时
	5.63E-05
	22082101
	0.00E+00
	5.63E-05
	0.12
	0.048
	达标

	
	小洋口风景区
	1小时
	5.23E-05
	22082101
	0.00E+00
	5.23E-05
	0.11
	0.048
	达标

	
	区域最大落地浓度
	1小时
	2.83E-04
	22082609
	0.00E+00
	2.83E-04
	0.59
	0.048
	达标

	丙烯酸
	海印寺
	1小时
	6.32E-05
	22082101
	0.00E+00
	6.32E-05
	0.03
	0.25
	达标

	
	小洋口风景区
	1小时
	5.75E-05
	22082101
	0.00E+00
	5.75E-05
	0.02
	0.25
	达标

	
	区域最大落地浓度
	1小时
	1.33E-03
	22010309
	0.00E+00
	1.33E-03
	0.53
	0.25
	达标

	氨
	海印寺
	1小时
	1.12E-04
	22082101
	6.00E-02
	6.01E-02
	30.05
	0.2
	达标

	
	小洋口风景区
	1小时
	1.04E-04
	22082101
	6.00E-02
	6.01E-02
	30.05
	0.2
	达标

	
	区域最大落地浓度
	1小时
	5.29E-04
	22082609
	6.00E-02
	6.05E-02
	30.25
	0.2
	达标




[image: ]
图6.2.1-5 PM1095%保证率最大落地浓度影响值分布图(单位：mg/m3)
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图6.2.1-6 PM10年均值最大落地浓度影响值分布图(单位：mg/m3)
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图6.2.1-7 PM2.595%保证率最大落地浓度影响值分布图
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图6.2.1-8 PM2.5年均值最大落地浓度影响值分布图(单位：mg/m3)
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图6.2.1-9非甲烷总烃最大小时浓度叠加值影响值分布图(单位：mg/m3)
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图6.2.1-10丙烯酰胺最大小时浓度叠加值影响值分布图(单位：mg/m3)
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图6.2.1-11丙烯酸最大小时浓度叠加值影响值分布图(单位：mg/m3)
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图6.2.1-12氨最大小时浓度叠加值影响值分布图(单位：mg/m3)


非正常工况预测结果
非正常工况下，大气环境影响预测结果见表6.2.1-18，由计算结果可知非正常排放时各污染物最大落地浓度小时值未出现超标情况。
表6.2.1-18 非正常工况影响预测结果
	污染物
	预测点
	平均
时段
	最大贡献值（mg/m3）
	出现时间
	占标率（%）
	标准（mg/m3）
	达标情况

	PM10
	区域最大落地浓度
	小时均值
	9.64E-03
	22090407
	2.14
	0.45
	达标

	非甲烷总烃
	区域最大落地浓度
	小时均值
	2.15E-02
	22090407
	1.77
	2.0
	达标

	丙烯酰胺
	区域最大落地浓度
	小时均值
	3.21E-04
	22090407
	0.67
	0.048
	达标

	丙烯酸
	区域最大落地浓度
	小时均值
	5.20E-03
	22090407
	2.08
	0.25
	达标

	氨
	区域最大落地浓度
	小时均值
	4.62E-03
	22090407
	2.31
	0.2
	达标


6.2.1.7异味气体影响分析
本项目主要涉及的异味气体为异味气体氨、丙烯酸。
（1）异味危害主要有六个方面：
①危害呼吸系统。人们突然闻到异味，就会产生反射性的抑制吸气，使呼吸次数减少，深度变浅，甚至会暂时停止吸气，妨碍正常呼吸功能。
②危害消化系统。经常接触异味，会使人厌食、恶心，甚至呕吐，进而发展为消化功能减退。
③危害内分泌系统。经常受异味刺激，会使内分泌系统的分泌功能紊乱，影响机体的代谢活动。
④危害神经系统。长期受到一种或几种低浓度异味物质的刺激，会引起嗅觉脱失、嗅觉疲劳等障碍。“久闻而不知其臭”，使嗅觉丧失了第一道防御功能，但脑神经仍不断受到刺激和损伤，最后导致大脑皮层兴奋和抑制的调节功能失调。
⑤对精神的影响。异味使人精神烦躁不安，思想不集中，工作效率减低，判断力和记忆力下降，影响大脑的思考活动。
（2）异味气体分析
人们凭嗅觉可闻到的恶臭物质有4000多种，其中涉及生态环境和人体健康的有40余种。对照《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93），我国恶臭受控物质有8种：氨、三甲胺、甲硫醚、甲硫醇、二甲二硫、苯乙烯、硫化氢、二硫化碳，本项目涉及恶臭物质为NH3。恶臭不仅给人的感觉器官以刺激，使人感到不愉快和厌恶，而且某些组分如硫化氢、硫醇、氨等可直接对呼吸系统、内分泌系统、循环系统、神经系统产生严重危害。长期受到一种或几种低浓度恶臭物质刺激，会引起嗅觉疲劳、嗅觉丧失等障碍，甚至导致在大脑皮层兴奋和抑制的调节功能失调。《环境空气监测质量保证手册》中给予的各恶臭物质浓度嗅阈值见表6.2.1-19。
表6.2.1-19 各物质浓度和恶臭强度关系
	臭气强度
	浓度值（mg/m3）

	
	NH3
	丙烯酸

	嗅阈值
	0.028
	0.092


根据拟建项目大气预测结果，异味因子最大落地浓度见表6.2.1-14。由表可知，NH3最大落地浓度为0.00053mg/m3、丙烯酸最大落地浓度为0.0013mg/m3，均低于其嗅阈值浓度，不会造成明显异味影响。
6.2.1.8 厂界浓度预测及达标性分析
根据2022年逐日逐次的气象数据，采用AREMOD模型预测拟建项目厂界各种污染物的浓度，结果见表6.2.1-20。
表6.2.1-20 厂界影响预测结果（mg/m3）
	污染物
	南厂界
	西厂界
	北厂界
	东厂界
	标准

	PM10
	1.79E-04
	2.95E-04
	1.95E-04
	3.10E-04
	0.5

	非甲烷总烃
	1.68E-02
	1.93E-02
	2.83E-02
	1.44E-02
	4.0

	丙烯酰胺
	2.26E-04
	1.29E-04
	1.77E-04
	1.35E-04
	0.1

	丙烯酸
	4.88E-04
	1.09E-03
	6.77E-04
	1.02E-03
	0.25

	氨
	3.69E-04
	2.54E-04
	3.56E-04
	2.99E-04
	1.5


从上表可以看出，项目无组织排放的污染物厂界浓度符合监控浓度限值要求。
6.2.1.9大气环境防护距离
全厂计算范围内无超标点，无需设置大气环境防护距离。
6.2.1.10卫生防护距离
根据《大气有害物质无组织排放卫生防护推导技术导则》（GB/T39499-2020）推荐的公式计算，确定拟建项目产生大气有害物质的生产单元的边界值敏感区边界的最小距离（即卫生防护距离）。

[image: ]
式中：
QC—大气有害物质的无组织排放量，kg/h；
Cm—大气有害物质环境空气质量的标准限值，mg/m3；
L—大气有害物质卫生防护距离初值，m；
r—大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径，m，根据该生产单元占地面积S（m2）计算，r=（S/π）0.5；
A、B、C、D—卫生防护距离初值计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及大气污染源构成类别从（GB/T39499-2020）表1中查取。
表6.2.1-21  卫生防护距离计算系数
	计算系数
	5年平均风速，m/s
	卫生防护距离L（m）

	
	
	L≤1000
	1000＜L≤2000
	L＞2000

	
	
	工业大气污染源构成类别

	
	
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ

	A
	<2
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	80
	80
	80

	
	2-4
	700
	470
	350
	700
	470
	350
	380
	250
	190

	
	>4
	530
	350
	260
	530
	350
	260
	290
	190
	140

	B
	<2
	0.01
	0.015
	0.015

	
	>2
	0.021
	0.036
	0.036

	C
	<2
	1.85
	1.79
	1.79

	
	>2
	1.85
	1.77
	1.77

	D
	<2
	0.78
	0.78
	0.57

	
	>2
	0.84
	0.84
	0.76


根据本项目具体污染源情况，对照上表内容，本项目选定的计算参数如下。
表6.2.1-22  本项目卫生防护距离计算参数取值表
	污染源位置
	R（m）
	A
	B
	C
	D

	新建聚丙烯酰胺乳液车间
	20.2
	470
	0.021
	1.85
	0.84

	罐组二
	25.5
	470
	0.021
	1.85
	0.84

	实验室
	17.8
	470
	0.021
	1.85
	0.84


根据建设项目各无组织污染源污染物等标排放强度筛选1~2种特征污染物测算卫生防护距离，具体计算结果见表6.2.1-23。



表6.2.1-23 卫生防护距离计算结果
	序号
	污染物名称
	污染源名称
	污染物产生量（kg/a）
	计算卫生防护距离
	合计

	
	
	
	
	
	

	1
	颗粒物
	新建聚丙烯酰胺乳液车间
	19.9
	＜50
	100

	2
	丙烯酸
	
	1.5
	＜50
	

	3
	丙烯酸
	罐组二
	8.1
	＜50
	100

	4
	氨
	
	1.7
	＜50
	

	5
	非甲烷总烃
	实验室
	10
	＜50
	50


根据以上计算结果，本项目须以新建聚丙烯酰胺乳液车间、新建罐组二为边界分别设置100m卫生防护距离，实验室设置50m卫生防护距离。综合考虑全厂无组织废气较多且分散，结合企业现有厂区卫生防护距离设置情况，因此统一取厂界外100m范围设置为卫生防护距离。目前，该范围内无学校、医院、居民区等敏感保护目标，今后该范围内亦不得建设上述敏感保护目标。
6.2.1.11评价结论
（1）正常工况下的环境空气影响预测及分析
采用2022年全年气象资料逐时、逐日计算项目排放的污染物在评价区域及保护目标贡献值。项目评价范围内PM10、PM2.5、非甲烷总烃、丙烯酰胺、丙烯酸、氨正常排放下污染物短期浓度贡献值的最大浓度占标率<100%，年均浓度贡献值的最大浓度占标率<30%。叠加本底浓度及周边在建项目后，PM10、PM2.5、非甲烷总烃、丙烯酰胺、丙烯酸、氨保证率日均浓度、年均浓度或短期浓度均满足环境质量标准。
（2）非正常工况下的环境空气影响预测及分析
非正常工况下，非甲烷总烃、丙烯酰胺、丙烯酸、氨、PM10等污染物短期浓度贡献值的最大浓度占标率<100%，对外环境影响贡献值较小。
6.2.1.12污染物排放量
（1）正常工况下有组织排放量核算
本项目有组织排放量核算见下表。
表6.2.1-24 大气污染物有组织排放量核算表
	序号
	排放口编号
	污染物
	核算排放浓度/
（mg/m3）
	核算排放速率/
（kg/h）
	核算年排放量/
（t/a）

	一般排放口

	1
	DA005
	非甲烷总烃
	8.36
	0.0668
	0.1022

	
	
	丙烯酰胺
	0.14
	0.0012
	0.00135

	
	
	丙烯酸
	0.82
	0.0065
	0.008

	
	
	颗粒物
	1.28
	0.010
	0.004

	
	
	氨
	1.8
	0.0144
	0.0124

	2
	DA006
	非甲烷总烃
	2.08
	0.008
	0.010

	有组织排放总计
	非甲烷总烃
	0.1122

	
	丙烯酰胺
	0.00135

	
	丙烯酸
	0.008

	
	颗粒物
	0.004

	
	氨
	0.0124


表6.2.1-25 大气污染物无组织排放量核算表
	序号
	排放口编号
	产污
环节
	污染物
种类
	主要污染防治措施
	国家或地方污染物排放标准
	年排放量/（t/a）

	
	
	
	
	
	标准名称
	浓度限值/（mg/m3）
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	新建聚丙烯酰胺乳液车间
	投料、聚合、反向、灌装
	颗粒物
	车间
通风
	[bookmark: OLE_LINK72]《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）、《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024修改清单）
	0.5
	0.0199

	
	
	
	丙烯酰胺
	
	
	0.1
	0.0001

	
	
	
	丙烯酸
	
	
	0.25
	0.0015

	
	
	
	非甲烷总烃
	
	
	4.0
	0.00885

	
	
	
	氨
	
	
	1.5
	0.00132

	2
	罐区
	大小呼吸
	非甲烷总烃
	
	
	4.0
	0.0099

	
	
	
	丙烯酰胺
	
	
	0.1
	0.0002

	
	
	
	丙烯酸
	
	
	0.25
	0.0081

	
	
	
	氨
	
	
	1.5
	0.0017

	3
	实验室
	检验
	非甲烷总烃
	通风橱收集
	
	4.0
	0.010

	全厂无组织排放总计

	全厂无组织排放总计
	颗粒物
	0.0199

	
	丙烯酰胺
	0.0003

	
	丙烯酸
	0.0096

	
	非甲烷总烃
	0.02875

	
	氨
	0.003


本项目大气污染物年排放核算见表6.2.1-26。
表6.2.1-26 大气污染物年排放量核算表
	序号
	污染物
	年排放量/（t/a）

	1
	颗粒物
	0.0239

	2
	丙烯酰胺
	0.00165

	3
	丙烯酸
	0.0176

	4
	非甲烷总烃
	0.14095

	5
	氨
	0.0154


6.2.1.13大气环境影响评价自查表

表6.2.1-27 大气环境影响评价自查表
	工作内容
	自查项目

	评价等级与范围
	评价等级
	一级
	二级
	三级

	
	评价范围
	边长=50km□
	边长=5~50km□
	边长=5km

	评价因子
	SO2+NOx排放量
	≥2000t/a□
	500~2000t/a□
	<500t/a☑

	
	评价因子
	其他污染物（颗粒物、非甲烷总烃、丙烯酰胺、丙烯酸、氨）
	包括二次PM2.5□
不包括二次 PM2.5☑

	评价标准
	评价标准
	国家标准
	地方标准☑
	附录D
	其他标准

	现状评价
	评价功能区
	一类区□
	二类区
	一类区和二类区□

	
	评价基准年
	（2022）年

	
	环境空气质量现状调查数据来源
	长期例行
监测标准☑
	主管部门发布
的数据标准
	现状补充
监测☑

	
	现状评价
	达标区□
	不达标区

	污染源调查
	调查内容
	本项目正常排放源
本项目非正常排放源☑
现有污染源□
	拟替代的
污染源□
	其他在建、拟建项目污染源☑
	区域污染源☑

	大气环境影响预测与评价
	预测模型
	AERMOD☑
	ADMS□
	AUSTAL2000□
	EDMS/AEDT□
	CALPUFF□
	网格模型□
	其他□

	
	预测范围
	边长≥50km□
	边长5~50km□
	边长=5km

	
	预测因子
	预测因子（颗粒物、非甲烷总烃、丙烯酰胺、丙烯酸、氨）
	包括二次PM2.5□
不包括二次PM2.5☑

	
	正常排放短期浓度贡献值
	C本项目最大占标率≤100%
	C本项目最大占标率>100%□

	
	正常排放年均浓度贡献值
	一类区
	C本项目最大占标率≤10%□
	C本项目最大占标率>10%□

	
	
	二类区
	C本项目最大占标率≤30%
	C本项目最大占标率>30%□

	
	非正常1h浓度贡献值
	非正常持续时长
（1）h
	C非正常占标
率≤100%☑
	C非正常占标率>100%□

	
	保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值
	C叠加达标☑
	C叠加不达标□

	
	区域环境质量的整体变化情况
	k≤-20%□
	k>-20%□

	环境监测计划
	污染源监测
	监测因子：（颗粒物、非甲烷总烃、丙烯酰胺、丙烯酸、氨）
	有组织废气监测
无组织废气监测
	无监测□

	
	环境质量监测
	监测因子：（颗粒物、非甲烷总烃、丙烯酰胺、丙烯酸、氨）
	监测点位数（1个）
	无监测□

	评价结论
	环境影响
	可以接受√  不可以接受□

	
	大气环境防护距离
	无

	
	污染源年排放量
	颗粒物0.0239t/a、非甲烷总烃0.14095t/a、丙烯酰胺0.00165t/a、丙烯酸0.0176t/a、氨0.0154t/a

	注：“□”，填“√”；“（）”为内容填写项


地表水环境影响评价
[bookmark: OLE_LINK49]本项目属于扩建性质，项目无工艺废水产生，生产过程中新增废水主要包括循环冷却系统排水、废气喷淋塔废水、地面冲洗废水、初期雨水等，经厂区现有污水处理装置处理后接管至如东深水环境科技有限公司进行深度处理。
本项目通过“以新带老”措施，实际新增废水排放总量约为3.8m3/d，占如东深水环境科技有限公司现有处理能力（2.0万t/d）的0.02%。本项目废水排放量占如东深水环境科技有限公司废水处理能力比例很小，本项目特征因子为丙烯酸及丙烯酰胺，其中丙烯酸、丙烯酰胺可处理达到园区污水厂外排标准，不会对其达标排放造成影响，因此本项目可以依托如东深水环境科技有限公司集中处理。
本次地表水环境影响评价引用如东深水环境科技有限公司环境影响评价报告书中的预测结论：根据最大排污源强，不利潮型小潮情况下，采用不利潮型小潮进行水质—预测计算，以2003年海域水质实测资料作为边界浓度，则污水处理厂在实施过程中涨落潮的最大可能的COD分布情况为：COD超过0.5mg/L浓度范围约0.38km2，均不会超过二类海水标准。污水厂尾水排放黄海近岸水质有一定影响，但是该区域整体水质仍可维持在三类标准之内，其影响程度尚可接受。
[bookmark: _Toc26947417]声环境影响评价
通过对建设项目营运期间各个噪声源对环境影响的预测，评价建设项目声源对周围声环境影响的程度和范围，找出存在问题，为提出预防措施提供依据。
噪声源强
本项目噪声源强情况见表4.4.3-1~表4.4.3-2。
声环境影响预测
根据声源的特性和环境特征，应用相应的计算模式计算各声源对预测点产生的声级值，并且与现状相叠加，预测项目建成后对周围声环境的影响程度。
（1）预测模式
根据声环境评价导则的规定，选用预测模式，应用过程中将根据具体情况作必要简化。
①单个室外的点声源倍频带声压级
[image: ]

[image: ]
式中：Lw—倍频带声功率级，dB；
Dc—指向性校正，dB；它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级的全向点声源在规定方向的级的偏差程度。指向性校正等于点声源的指向性指数DI加上计到小于4π球面度（sr）立体角内的声传播指数DΩ。对辐射到自由空间的全向点声源，Dc=0dB。
A—倍频带衰减，dB；
Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB；
Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减，dB；
Agr—地面效应引起的倍频带衰减，dB；
Abar—声屏障引起的倍频带衰减，dB；
Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。
②室内声源等效室外声源倍频带声压级
[image: ]
[image: ]
式中：Lp2室外某倍频带的声压级；
Lp1室内某倍频带的声压级；
Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；
R—房间常数；R=Sα/(1−α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数；
r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。
③室内声源在围护结构处的i倍频带叠加声压级
[image: ]
式中：Lpli(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
LP1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB；
N—室内声源总数。
④室内声源在室外围护结构处的i倍频带叠加声压级
[image: ]
式中：Lp2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。
⑤声源在预测点产生的等效声级
[image: ]
式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；
LAi—声源在预测点产生的A声级，dB(A)；
T—预测计算的时间段，s；
ti—i声源在T时段内的运行时间，s。
⑥预测点的预测等效声级
[image: ]
式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；
Leqb—预测点的背景值，dB(A)。
⑦点声源的几何发散衰减
[image: ]
式中：Lp（r）—建设项目声源在距离声源点r处值，dB(A)；
Lp（ro）—建设项目声源值，dB(A)；
如果已知点声源的倍频带声功率级Lw或A声功率级（LAW），且声源处于自由声场，则上述公式等效为下列公式：
[image: ]
如果已知点声源的倍频带声功率级Lw或A声功率级（LAW），且声源处于半自由声场，则上述公式等效为下列公式：
[image: ]
（2）预测结果
应用上述预测模式计算厂界各测点处的噪声排放声级，并且与噪声背景值相叠加，预测其对厂界周围声环境的影响，计算结果见表6.2.3-1。
表6.2.3-1  厂界各测点声环境质量预测结果
	边界点位
	噪声背景值（dB(A)）
	噪声标准（dB(A)）
	本项目噪声贡献值（dB(A)）
	在建项目噪声贡献值（dB(A)）
	噪声预测值（dB(A)）
	较现状增量（dB(A)）
	超标和达标情况

	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	N1
	57
	48
	65
	55
	[bookmark: OLE_LINK44]31.7
	31.7
	40.8
	0
	57.1
	48.1
	0.1
	0.1
	达标
	达标

	N2
	56
	47
	65
	55
	51.5
	[bookmark: OLE_LINK41]51.5
	53.5
	0
	56.2
	52.8
	0.2
	5.8
	达标
	达标

	N3
	57
	48
	65
	55
	[bookmark: OLE_LINK42]41.2
	41.2
	35.8
	0
	57.1
	48.8
	0.1
	0.8
	达标
	达标

	N4
	59
	49
	65
	55
	[bookmark: OLE_LINK43]40.5
	40.5
	39.5
	0
	59.1
	49.6
	0.1
	0.6
	达标
	达标


注：在建项目仅昼间生产。
评价标准
本项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。
评价结论
[bookmark: _Hlk103960897]本项目及在建项目建成后各测点昼间噪声预测值为56.2～59.1dB(A)之间，夜间噪声预测值为48.1～52.8dB(A)之间，均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值要求。因此，本项目建成后声环境影响较小。
6.2.3.5 建设项目噪声环境影响评价自查表
声环境影响评价自查表见表6.2.3-2。
表6.2.3-2  声环境影响评价自查表
	工作内容
	自查项目

	评价等级与范围
	评价等级
	一级□               二级□             三级

	
	评价范围
	200 m       大于 200 m□       小于 200 m□

	评价因子
	评价因子
	等效连续 A 声级   最大 A 声级□  计权等效连续感觉噪声级□

	评价标准
	评价标准
	国家标准        地方标准□        国外标准□

	现状评价
	环境功能区
	0类区□        
	1类区□
	2类区□
	3类区
	4a类区□
	4b类区□

	
	评价年度
	初期
	近期□
	中期□
	远期□

	
	现状调查方法
	现场实测法     现场实测加模型计算法□     收集资料□

	
	现状评价
	达标百分比
	100%

	噪声源调查
	噪声源调查方法
	现场实测□    已有资料    研究成果□

	声环境影响预测与评价
	预测模型
	导则推荐模型     其他□

	
	预测范围
	200m       大于200 m□       小于200 m□

	
	预测因子
	等效连续 A 声级  最大 A 声级□   计权等效连续感觉噪声级□

	
	厂界噪声贡献值
	达标                  不达标□

	
	声环境保护目标处噪声值
	达标                 不达标□

	环境监测计划
	排放监测
	厂界监测  固定位置监测□  自动监测□  手动监测  无监测□

	
	声环境保护目标处噪声监测
	监测因子：（Ld（A）和Ln（A））  监测点位数（4）  无监测□

	评价结论
	环境影响
	可行                不可行□

	注：“□” 为勾选项 ，可√ ；“（  ）” 为内容填写项。


[bookmark: _Hlk101128107]固体废物环境影响评价
固体废物产生情况及其分类
本项目生产过程中固废产生和处置情况汇总见表6.2.4-1。
表6.2.4-1  固体废物处置情况
	序号
	固废名称
	产生环节
	属性
	预测产生量（t/a）
	废物类别
	废物代码
	处置措施

	1
	滤渣
	过滤
	危险废物
	42.67
	HW13
	265-103-13
	委托有资质单位处置

	2
	废包材
	原料包装
	危险废物
	2.6
	HW49
	900-041-49
	

	3
	废活性炭
	废气处理
	危险废物
	12.2
	HW49
	900-039-49
	

	4
	污水站污泥
	污水处理
	危险废物
	1.0
	HW13
	265-104-13
	

	5
	废反渗透膜
	纯水制备
	一般工业固废
	1
	SW59
	900-099-S59
	专业单位回收

	6
	废离子交换树脂
	纯水制备
	一般工业固废
	1
	SW59
	900-099-S59
	

	7
	废布袋
	废气处理
	危险废物
	0.3t/3a
	HW49
	900-041-49
	委托有资质单位处置

	8
	废机油
	设备维修
	危险废物
	1.5
	HW08
	900-249-08
	

	9
	废油桶
	设备维修
	危险废物
	0.1
	HW08
	900-249-08
	

	10
	废胶渣
	设备清洁
	危险废物
	120.4
	HW13
	265-103-13
	

	11
	实验室废物
	原料检测
	危险废物
	0.1
	HW49
	900-047-49
	

	11
	生活垃圾
	职工生活
	一般固废
	3.75
	SW62
	900-001-S62
	环卫清运


 固废处置情况及环境影响分析
按照《固体废物申报登记指南》和《国家危险废物名录》（2025年版），本项目产生的工业固体废物有过滤残渣、废包材、污水站污泥、废活性炭、废布袋、废机油、废油桶、废胶渣、实验室废物为危险废物，委托有资质单位处置。废反渗透膜、废离子交换树脂为一般工业固废，委托专业单位回收，固体废物全部实现综合利用或无害化处置，对外环境影响较小。
危险废物依托厂内贮存环境影响分析
[bookmark: _Hlk92197419]本项目产生的危险废物为滤渣、废活性炭、废包材、污水站污泥、废布袋、废机油、废油桶、废胶渣、实验室废物等，依托现有危废暂存场所存放。
（1）危废贮存能力分析
厂区现有1座危废暂存场所：危废暂存场所主要暂存滤渣、废活性炭、废包材、污水站污泥等危险废物，危废暂存场所占地面积72m2，现有危废存放已利用面积42m2，扩建项目产生的危险废物依托现有危废暂存场所贮存，同类危险固废共区存放，新增存放区域需求25m2，现有危险固废面积满足最大存放需求，具体见表6.2.4-2。
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[bookmark: _Hlk143024813]表6.2.4-2  扩建项目建成后全厂危险废物暂存设施基本情况表
	序号
	贮存场所（设施）名称
	项目
	危险废物名称
	危险废物类别
	危险废物代码
	产生量t/a
	位置
	占地面积m2
	贮存方式
	贮存能力m2
	贮存周期

	1
	现有危废暂存库
	现有项目
	过滤残渣
	HW13
	265-103-13
	78.1
	现有危废暂存库
	15
	桶装
	72
	3个月

	2
	
	
	水处理污泥
	HW13
	265-104-13
	10
	
	5.0
	吨袋
	
	3个月

	3
	
	
	废活性炭
	HW49
	900-039-49
	10
	
	5.0
	袋装
	
	3个月

	4
	
	
	废包装材料
	HW49
	900-041-49
	10.82
	
	10
	袋装
	
	3个月

	
	
	
	浮油
	HW08
	900-210-08
	0.3
	
	与废机油同区存放
	桶装
	
	3个月

	
	
	
	废电池
	HW31
	900-052-31
	0.92t/3a
	
	1.0
	--
	
	3个月

	
	
	
	废液
	HW49
	900-047-49
	0.2
	
	1.0
	桶装
	
	3个月

	5
	
	
	废机油
	HW08
	900-249-08
	0.86
	
	5.0
	桶装
	
	3个月

	6
	
	扩建项目
	滤渣、废胶渣
	HW13
	265-103-13
	163.07
	
	新增利用区域20
	桶装
	
	3个月

	7
	
	
	废包材
	HW49
	900-041-49
	2.6
	
	与现有一并存放
	袋装
	
	3个月

	8
	
	
	废活性炭
	HW49
	900-039-49
	9.6
	
	新增利用区域5.0
	袋装
	
	3个月

	9
	
	
	水处理污泥
	HW13
	265-104-13
	1.0
	
	与现有一并存放
	吨袋
	
	3个月

	10
	
	
	实验室废物
	HW49
	900-047-49
	0.1
	
	与现有一并存放
	袋装
	
	3个月

	11
	
	
	废布袋
	HW49
	900-041-49
	0.3t/3a
	
	与现有废包装材料共区存放
	袋装
	
	3个月

	12
	
	
	废机油
	HW08
	900-249-08
	1.5
	
	与现有一并存放
	桶装
	
	3个月

	13
	
	
	废油桶
	HW08
	900-249-08
	0.1
	
	
	堆放
	
	3个月

	合计
	67
	/
	72
	/



（2）环境影响分析
①危废暂存库大气环境影响分析
本项目危险废物依托现有危废暂存场所，厂内危废暂存场所已设置废气集气装置及碱喷淋+活性炭吸附处理装置，因此本项目危废贮存期间对大气环境影响较小。
②危废暂存库地表水环境影响分析
拟建项目危废暂存库固体废物采用密封袋或桶装，液体废物采用桶装，正常情况不会发生泄漏。液体物料存贮设置托盘，危废仓库设置渗滤液导流和收集系统，事故情况下如发生泄漏，废液可及时收集，不会污染地表水环境。
③危废暂存库地下水、土壤环境影响分析
危险废物仓库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求落实防渗要求的前提下，危废暂存库不会对地下水环境和土壤环境造成不利影响。通过严格落实相应的防渗、防泄漏以及风、防雨、防晒等措施，可防止危废暂存库的有害物质直接污染地下水。
危废运输过程环境影响分析
厂内运输主要是指本项目危废产生点到危废暂存库之间的输送，输送线路全部在厂区内，不涉及环境敏感点。产生的危险废物需委托有资质单位定期安全处置，并委托专业的有资质的运输单位运输。
本项目危险废物采用密闭容器封装，严格执行《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012）中的要求和规定，正常情况下不会产生新的次生污染，运输至委托单位过程中，主要为运输车辆尾气及扬尘、噪声对周围环境的影响。
车辆运输严格执行《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）中的要求和规定，对周围环境影响较小。
在确保提出措施落实完成的情况下危废厂内输送不会对周边环境造成影响，但如果出现工人操作失误或其他原因导致危险废物泄漏、火灾等事故，影响周边环境。对此，建设单位应加强应急培训和应急演练，事故发生时应启动应急预案处置事故，防止事故的扩散和影响的扩大。
采用上述措施后，本项目危废的运输对周边环境影响不大。
危废处置过程环境影响分析
[bookmark: _Hlk47796791]建设单位应对项目产生的各固废实行分类收集和暂存，并应建立车间岗位及危废暂存库台账，并向当地生态环境主管部门申报固废的类型、处理处置方法。对于危险废物如果外售或者转移给其他企业，应严格履行国家与地方政府生态环境主管部门关于危险废物转移的规定，填写危险废物转移单，并报当地生态环境主管部门备案，落实追踪制度，严防二次污染，杜绝随意买卖。
[bookmark: _Hlk124243622]地下水影响评价
区域地质与水文地质概况
地层构造
（1）前第四纪地层
研究区内前第四纪地层覆盖较为完整，开始揭露于上第三系，最深揭露于泥盆系下统，无地层缺失。
（2）第四纪地层
如东县第四纪沉积物源丰富，沉积作用强，第四系厚度一般大于300m。影响本区第四纪沉积的因素较多，主要是基底构造、古长江发育演变、古气候冷暖周期变化、洋面升降引起的海侵海退事件。在第四纪井下剖面中，反映为一套显示多沉积旋回韵律的海陆交替变化的巨厚松散地层，其中夹有多层状透水性良好的砂层，为区内孔隙地下水的形成提供了有利的赋存条件。
[bookmark: _Toc147244547]如东县第四纪地层可作如下划分：
①下更新统（Q1）：埋深在216～351m之间，厚84～110m，下部岩性以砂层为主，含砾粗砂、细中粉、粉砂，由下至上常构成1～2个由粗至细的沉积韵律旋涡。中上部以灰黄、棕黄色亚粘土为主，为河湖相沉积地层，本含水砂层构成区内第Ⅲ承压含水层组。
②中更新统（Q2）：埋深在132～260m之间，厚72～109m，以河湖相沉积为主夹栟茶滨海相沉积，岩性为灰黄色亚粘土夹中粗砂、粉细砂。本含水砂层组成区内第Ⅱ承压含水层组。
③上更新统（Q3）：埋深在25～160m之间，厚107～130m，受两次海浸影响，形成海陆交互相沉积，岩性为中粗砂、粉细砂，夹亚粘土亚砂土。本含水砂层构成区内第Ⅰ承压含水层组。
④全新统（Q4）：厚25～38m，岩性主要为灰色亚粘土、亚砂土，夹粉砂或粉细砂，局部含较多淤泥质，为三角洲海陆交互相沉积。从下至上构成完整的海进海退旋涡。本含水砂层构成区内潜水含水层组。
区域地质构造
区域内基底地质构造属扬子准地台，印支运动使早期地层产褶皱并伴随断裂，形成北东一南西向隆起与拗陷。中侏罗世末燕山 I 幕构造运动使地层发生强烈褶皱，生成北东向隔挡式断褶带，形成一系列北东向复式背向斜，断裂活动以纵向（北东向）压为主，伴有北西向横张断裂及东西向断裂。晚侏罗世末燕山 III 幕构造运动，地壳块断隆起。
古近纪时就区域以北产生强度沉降，以南为相对隆起区，新近纪至第四纪仍以北部沉降较大，差异性沉降逐渐减小，总体上以整体缓慢沉降为主，局部有振荡式上升。区域处于北部沉降与南部隆起的交接地带，是断裂复合的构造斜坡地带。基底断裂构造比较复杂，其中最主要的断裂是栟茶河断裂。其它断裂有北东向的南通--马塘断裂，北西向的南黄海沿岸断裂等，距该区域远，影响不大。研究区大地构造图见图6.2.5-1。
[image: ]
图6.2.5-1  研究区大地构造图
地下水类型及含水层空间分布特征
区内地下水类型主要为松散岩类孔隙水，具有分布广、层次多、水量丰富，水质复杂等特征。根据松散岩类含水砂层的时代、沉积环境、埋藏分布、水化学特征及彼此间水力联系，将本区400米以内含水砂层自上而下依次划分为潜水含水层和第Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四个承压含水层（组）。各含水层组的水文地质特征分述如下：
（1）潜水含水层
全区广泛分布，含水层由全新世长江三角洲滨岸浅海相亚砂土和粉细砂组成。埋藏于45m以内，岩性粒度一般具有上细下粗特点，近地表的上段含水层以粉质亚粘土和亚砂土为主；中下段为粉砂、粉细砂，一般厚可达20～30m，最厚可达40m。该含水层组自西向东，自北向南逐渐增厚。
潜水含水层组的水位埋深随季节性变化，一般在1～2m之间，局部低洼处小于1m。富水性一般较好，单井涌水量可达100～300m3/d。
潜水含水层组由于受全新世海侵影响，全区地下水被咸化，虽然后期受长江和大气降水入渗稀释，但潜水中仍含有较高的海水盐份，其含盐量在平面上具有分带性，矿化度大体上自西向东逐渐增大。从0.37g/L至22.45g/L不等，大部分地区为矿化度大于3g/L的微咸水—咸水，水化学类型一般以Cl-Na型为主。因水质差，除极少数民井外，目前区内无规模开采。
（2）第Ⅰ承压含水层（组）
全区分布广泛，由上更新统早期和晚期河床相、河口相松散砂层组成，一般埋藏于25～130m。为区内分布较稳定，厚度相对较大的承压含水层（组）。
含水层岩性主要由中细砂、含砾中粗砂组成，其间夹有粉细砂，一般具有2～3韵律结构，总厚度一般在40～90m，总体分布自西北向东南增厚，南北方向呈中部地区厚，两侧分布薄的趋势。岩性粒度自西向东由粗变细，反映从河床相—河口相变化。该含水层（组）顶板为粘性土隔水层，顶板埋深一般25～60m，隔水层分布不稳定，变化较大，自西向东，粘性土由厚变薄直至缺失。在中部沿南、河口、凌民、掘港、东凌一线，含水砂层埋藏于50～150m之间、厚度60～90m。顶板粘性土分布比较稳定，顶板埋深30～65m，隔水层厚约15m左右。而在东部北坎镇和西南部孙窑乡隔水层缺失和上部潜水互相连通。
本含水层底板埋深一般在110～130m，往东南沿岸地区可达150m，自西向东呈缓缓坡降之势。
该含水层由于结构松散，渗透性强，水位埋深浅，一般1～3m。富水性极好，一般单井涌水量可达2000～3000m3/d，水温17～21℃，由于受晚更新世沉积时期二次海侵影响，盐份残留浓度大，含水层矿化度较高，一般为10～15g/L，属咸水。大同镇一带超过20g/L，属盐水。由于Ⅰ承压含水层（组）水质属咸水，不宜饮用，因此开采价值不大。
（3）第Ⅱ承压含水层（组）
第Ⅱ承压含水层（组）由中更新世（Q2）河床相、河口相、河漫滩相组成。该含水层（组）埋藏于110～210m之间，局部地段如东部沿海一带埋藏于120～230m之间。顶板普遍分布一层粘土隔水层，厚度5～10m，局部地段如区域西边的沿南一带，顶板隔水层缺失，和Ⅰ承压含水层组连通。本含水层（组）中间约在150～170m之间分布一层粘性土隔水层，厚度5～20m，将该含水层分成上下两个含水层段，局部地段如掘港，九总、孙窑，该层缺失，含水砂层上下段总厚50～90m。
本含水层组岩性由粉细砂、中细砂、含砾中粗砂组成，透水性强、富水性极好，单井涌水量可达2000～3000m3/d。
由于受中更新世海侵影响，该含水层组残留较多海水盐份，且本含水层组顶板粘性土层在局部地段缺失，和第Ⅰ承压含水层相互连通，致使本含水层组大部分地区均为咸水，矿化度大于10g/L，水化学类型为Cl-Na型。仅在局部地段如大同镇丁店一带出现淡水透镜体（埋深于142～179m之间），矿化度0.68g/L，水化学类型为HCO3·Cl-Na·Mg型。因此，本区Ⅱ承压含水层组大部分地区为咸水，不宜饮用，开采价值欠佳（目前尚无开采）。
（4）第Ⅲ承压含水层（组）
第Ⅲ承压含水层（组）沉积时代为下更新统（Q1），按地层划分可分为上、中、下三层段，其含水砂层一般赋存于中段和下段之中，组成本区第Ⅲ承压含水层（组）。该含水层（组）为本区主要开采层之一，具有分布广泛，富水性强，水质优的特点。
岩性：①上段：岩性一般为粘性土，组成第Ⅲ承压含水层（组）顶板隔水层，厚度30～45m。②中段：含水砂层岩性以中细砂、含砾中粗砂为主，以河床相沉积为主，为长江三角洲长江古河床分布区。顶板埋深220～250m之间，厚度15～50m，以石甸、洋口，岔河镇一带为最厚，而东部北坎、东凌一带含水砂层缺失为粘性土。③下段：含水砂层顶板埋深在295～310m之间，厚度5～10m，中部地区顶板埋深260m，厚度达20余m。岩性以中细砂为主，反映河床相—河漫滩相沉积环境。
第Ⅲ承压含水层（组）富水性，据收集本区大量井孔资料分析，单井涌水量一般为2000～3000m3/d，中部在洋口和岔河一带单井涌水量大于3000m3/d。第Ⅲ承压含水层（组）埋藏条件良好，顶板为棕黄色致密亚粘土组成，分布较稳定，厚度较大，有效地阻挡了来自上层Ⅰ、Ⅱ承压水层的咸水，因此本区内第Ⅲ承压水水质明显不同于上部承压水。
全区除洋口一带和马塘——掘港一苴镇之间的局部地区矿化度为1.0～1.2g/L的微咸水外，其它地区矿化度都小于1.0g/L，均为淡水，水质类型主要为HCO3-Ca·Na型淡水，水温一般在20～24℃。
（5）第Ⅳ承压含水层（组）
第Ⅳ承压含水层（组）由上新世（N2）地层组成。该含水层（组）岩性主要为亚粘土、粘土和中细砂，局部中粗砂，自上而下粘性土和砂多呈层状变化，反映河湖相沉积环境。
区内第Ⅳ承压含水砂层顶板埋深，一般在310～340m之间，含水砂层呈多层状发育。岩性以灰黄色、灰色、灰绿色粉细砂、中细砂、局部为中粗砂，分选性较好、结构松散、透水性强，在320～550m之间一般可见3～5个含水砂层、单层厚度各地不一，一般厚度在15～30m之间，含水砂层累计厚度可达40～60m。据区内成井资料分析，单井涌水量一般达1000～2000m3/d，水质良好，属HCO3-Ca·Na型淡水，矿化度0.8～1.2g/L左右，铁质含量偏高，水质略发黄。
该含水层组与上覆第Ⅲ承压含水层之间，有较稳定分布的致密亚粘土组成的隔水层，厚度一般20～40m，两者之间水力联系比较微弱。第Ⅳ承压含水层水位埋深一般在36m以浅，它比同地段的Ⅲ承压水水位要低5～9m。
如东县综合水文地质见图6.2.5-2、如东县水文地质剖面图见图6.2.5-3。
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图6.2.5-2 如东县综合水文地质图（1:20万）[image: ]
图6.2.5-3 如东县水文地质剖面图



地下水补给、径流、排泄条件
地下水的补给、径流、排泄条件受气象水文、地貌、地质、水文地质及人为诸因素控制。区内自上而下发育四层含水层组，各含水层组之间均存在较厚的粘性土隔水层，且其水头相差不大，因此，各含水层组间水力联系较弱，仅当相邻含水层组间隔水层较薄时才会存在稍强越流的情况。
（1）潜水
区内河网密布，降水充沛，潜水以大气降水、地表水体渗漏补给为主，其次为侧向径流补给。受降雨直接补给影响，该层含水层的水位动态特征基本与降水曲线相吻合，高潜水位出现在6～9月份（雨季），而低潜水位出现在12-翌年2月份（旱季）。此外，浅部土体岩性主要为粉质粘土与粉土，潜水与地表水体水力联系较好，其动态变化与地表水体水位密切相关，汛期时，河水补给潜水，枯水期时，潜水补给地表水，同时，潜水还接受农田灌溉水、海水的侧向径流补给。潜水径流方向主要受地形及地表水体的控制，但总体方向由西南向东北径流，该地区地势平坦，含水层岩性颗粒较细，地下水径流缓慢。因其矿化度较高，少有人开采本层水，所以潜水排泄方式以自然蒸发为主，其次为侧向补给河流或顺落潮方向排向大海。
（2）承压水
目前，区内共有四层承压含水层，主要开采第Ⅲ层承压水。因区内承压水层埋藏深度相对较大，难于接受当地大气降水及地表水的下渗补给，其补给来源主要为侧向径流补给。在天然状态下，承压含水层地下水由西向东径流，最终排入东部大海。
地下水动态特征
受晚更新世海侵影响，如东县潜水含水层水质普遍较差，基本上不存在可利用淡水资源，因此基本不开采潜水含水层，潜水含水层水位动态多年相对稳定，多年平均水位埋深2.2m。潜水含水层水位年内动态主要受降雨和蒸发影响（见图6.2.5-3），潜水含水层水位在丰水期（6～9月）到达峰值，随后进入枯水期（12-翌年2月）水位逐渐下降，5月份为全年潜水含水层水位最低时期。
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图6.2.5-4 潜水位与降水量变化曲线图
如东地区承压含水层水位季节性变化不明显，表明承压含水层和潜水含水层之间的水力联系不好，难以接收到当地大气降雨与地表水的补给。承压含水层水位多年动态变化主要受开采影响，其中第Ⅲ承压含水层因开采量最大，水位变幅大于其上覆承压含水层。第Ⅰ、Ⅱ含水层开采量不大，水位相对稳定，下降幅度较小。
地下水与地表水之间的水力联系
本区孔隙潜水含水层，因埋深浅、临近地表、分布广泛、地域开阔、气候湿润、降水充沛，与地表水关系十分密切，两者呈互补关系。汛期地表水高水位时期，由地表水补给潜水，而枯水期低水位时期则地表水接受潜水侧向径流排泄补给。
承压含水层受隔水顶、底板和承压水位动态变化的控制，它的补给、径流、排泄条件相对比较复杂，在本区内存在较为稳定的厚层粘性土隔水层，因此地表水与承压含水层间水力联系较差，仅在第I承压含水层隔水顶板较薄且靠近地表时才会有稍强越流情况，与地表水产生间接的微弱水力联系。
场地地质与水文地质条件
场地地质与水文地质条件概况根据《如东县洋口化学工业园开发建设规划（2020-2030）环境影响报告书》中相关内容。
评价区地层为第四纪全新世统（Q4），上更新统（Q3）。根据勘探揭露的地层情况，评价区地层自上而下可分为以下4个主要工程地质层。
第四系全新统（Q4）
①层粉土：灰色，稍密，湿，干强度低，韧性低，摇振反应中等，无光泽反应。评价区内普遍分布，厚度：1.35～1.60m，平均1.51m；层底标高：1.47～3.42m，平均2.48m；层底埋深：1.35～1.60m，平均1.51m。
②层粉砂：灰色，稍密～中密，很湿～饱和，矿物成份以云母、石英类碎片为主。评价区普遍分布，厚度：19.65～25.60m，平均22.61m；层底标高：-22.36～-16.93m，平均-24.14m；层底埋深：21.00～27.00m，平均24.11m。
第四系上更新统（Q3）
③层粉质黏土：灰黄色，硬塑，干强度中等，韧性中等，无摇振反应，稍有光泽。评价区普遍分布，厚度：7.00～17.00m，平均12.06m；层底标高：-38.86～-26.81m，平均-32.40m；层底埋深：30.00～43.50m，平均36.21m。
④层粉细砂：灰色，中密～密实，饱和，矿物成份以云母、石英类碎片为主。评价区普遍分布。
本次钻探最大深度54m，该层未揭穿，根据区域资料该层为第一承压水，隔水底板深约170m，据此计算该层厚度约134m。
地下水环境影响预测分析
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求，本项目需进行地下水二级预测评价。地下水二级预测评价可采用数值法或解析法，本次地下水环境影响预测采用解析法。通过模拟典型污染因子在地下水中的迁移过程，进一步分析污染物影响范围和超标范围。
污染物在地下水系统中的迁移转化过程十分复杂，它包括挥发、溶解、吸附、沉淀、生物吸收、化学和生物降解等作用。本次评价在模拟污染物运移扩散时不考虑吸附作用、化学反应等因素，只考虑对流弥散作用。
预测层位
潜水含水层较承压含水层易于污染，是本项目需要考虑的最敏感含水层；项目所在地潜水水位埋深较浅，若污水处理站调节池发生渗漏事故，污染物可能通过包气带渗入到潜水含水层，对地下水造成污染。此外，本区域潜水含水层与下部承压含水层之间分布有较稳定的隔水层，水力联系较弱，因此将潜水含水层作为本次影响预测的目的层。
预测源强和预测因子
根据建设项目工程分析中污染源强分析，本项目废水特征因子包括COD、氨氮、总磷、总氮、丙烯酸、丙烯酰胺、氯化物、钠离子及石油类等，出现泄漏将造成环境污染。根据各污染物源强与标准比值，选取COD、氨氮、丙烯酰胺、石油类作为预测因子，模拟其在地下水系统中随时间的迁移过程。
表6.2.5-2 特征因子标准浓度值及指数计算（单位：mg/L）
	单元
	特征因子
	进水浓度值
	标准浓度值
	比值
	参考标准

	综合调节池
	COD
	501.6
	3.0
	167.2
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准及《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准

	
	氨氮
	78.2
	0.5
	156.4
	

	
	总氮
	96.8
	20
	4.85
	

	
	总磷
	2.4
	0.2
	12.0
	

	
	丙烯酸
	128.8
	--
	--
	

	
	丙烯酰胺
	4.48
	0.0005
	8960
	

	
	氯化物
	2148.1
	250
	8.6
	

	
	钠
	1391
	200
	7.0
	

	
	石油类
	29.3
	0.05
	586
	


预测情景设置
本次地下水环境影响预测考虑两种工况：正常状况和非正常状况下的地下水环境影响。模拟主要污染因子在地下水中的迁移过程，进一步分析污染物影响范围、程度，最大迁移距离。
（1）正常状况
正常状况下，各生产环节按照设计参数运行，地下水可能的污染来源为各污水输送管网、废水处理池、储罐、应急事故池等跑冒滴漏。
相关工程防渗措施均按照设计要求进行，采取严格的防渗、防溢流、防泄漏、防腐蚀等措施，且措施未发生破坏正常运行情况，污水和固废渗滤液不会渗入和进入地下，对地下水不会造成污染，故目前不进行正常状况下的预测。
（2）非正常状况
非正常状况是指：建设项目的工艺设备或地下水环境保护措施因系统老化、腐蚀等原因不能正常运行或保护效果达不到设计要求时，污染物泄漏并渗入地下，进而对地下水造成一定污染。在这几种非正常工况下，污水池（站）将对地下水造成点源或面源污染，污染物可能下渗至包气带从而在潜水含水层中进行运移。因此本研究主要考虑非正常工况条件下（排污设备出现故障、污水管道破裂或处理池发生开裂、渗漏、防渗失效等）污染物在含水层中的迁移变化规律。
主要有以下情景：
本项目设定事故源项为废水收集池发生渗漏，废水经包气带进入潜水含水层，废水收集池池底面积约为26m2，池壁面积约为58m2，渗漏面积按“池底面积+池壁面积”的5‰计算，根据《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB 50141-2008），钢筋混凝土结构水池渗水量不得超过2L/（m2·d），非正常状况按照正常状况的100倍考虑，则非正常状况下，调节池渗水量为0.1m3/d。预测因子选择COD、氨氮、丙烯酰胺、石油类。
在以上情况下，污染物直接进入地下水按风险最大原则，即直接进入潜水含水层，超标范围参照《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅳ类标准限值，污染物浓度超过上述标准限值的范围即为浓度超标范围。
预测模型
（1） 预测模型
根据勘察成果，各土层在垂直、水平方向上厚度埋深变化不大，总体各土层均匀性较好。因厂区周边的潜水区与承压区的水文地质条件较为简单，可通过解析法预测地下水环境影响。
地下水环境影响考虑事故连续泄漏，预测采用《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）附录D推荐的一维稳定流动一维水动力弥散问题，一维无限长多孔介质柱体，一端为定浓度边界解析解模型：
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式中：
x—预测点距污染源强的距离，m；
t—预测时间，d；
C—t时刻x处的污染物浓度，mg/L；
C0—地下水污染源强浓度，mg/L；
u—水流速度，m/d；
erfc( )—余误差函数。模型中对x-ut＜0的区域，C取C0值。
预测参数选取
计算参数参考《如东县洋口化学工业园开发建设规划（2020-2030）环境影响报告书》中相关内容，结合水文地质手册经验值，所取参数均在经验参数取值范围内，预测参数如下：
（1）渗透系数k
根据《如东县洋口化学工业园开发建设规划（2020-2030）环境影响报告书》中相关内容，本次预测中含水层渗透系数k取值3.30m/d。
（2）项目区域水力坡度
受地貌、地质条件的制约，项目区地下水流向与地面坡向一致，水力坡度平缓，根据区域水文地质勘查报告，评价区平均水力梯度0.1～3‰，本次评价水力梯度取值1‰。
（3）孔隙度
岩石和土壤孔隙度的大小与颗粒的排列方式、颗粒大小、分选性、颗粒形状以及胶结程度有关，不同岩性孔隙度大小见表6.2.5-3。研究区的岩性主要为粉砂及粉质黏土，孔隙度取值为0.45。
表6.2.5-3 松散岩石孔隙度参考值（据弗里泽，1987）
	松散岩体
	孔隙度（%）
	沉积岩
	孔隙度（%）
	结晶岩
	孔隙度（%）

	粗砾
	24-36
	砂岩
	5-30
	裂隙化
结晶岩
	0-10

	细砾
	25-38
	粉砂岩
	21-41
	
	

	粗砂
	31-46
	石灰岩
	0-40
	致密结晶岩
	0-5

	细砂
	26-53
	岩溶
	0-40
	玄武岩
	3-35

	粉砂
	34-61
	页岩
	0-10
	风化花岗岩
	34-57

	粘土
	34-60
	/
	/
	风化辉长岩
	42-45


（4）弥散度
D.S.Makuch（2005）综合了其他人的研究成果，对不同岩性和不同尺度条件下介质的弥散度大小进行了统计，获得了污染物在不同岩性中迁移的纵向弥散度，并存在尺度效应现象，见图6.2.5-5。根据含水层中砂砾石颗粒大小、颗粒均匀度和排列情况类比，对本次评价范围潜水含水层，纵向弥散度取10m，横向弥散度取1m。潜水含水层厚度参照区域水文地质资料，取值为30m。
[image: 弥散系数副本]
图6.2.5-5 松散沉积物的纵向弥散度与研究区域尺度的关系
m指数根据含水层中颗粒大小、颗粒均匀度和排列情况类比取得的水文地质参数，相关参数类比见表6.2.5-4。
表6.2.5-4 含水层弥散度类比取值表
	粒径变化范围（mm）
	均匀度系数
	m指数

	0.4-0.7
	1.55
	1.09

	0.5-1.5
	1.85
	1.1

	1-2
	1.6
	1.1

	2-3
	1.3
	1.09

	5-7
	1.3
	1.09

	0.5-2
	2
	1.08

	0.2-5
	5
	1.08

	0.1-10
	10
	1.07

	0.05-20
	20
	1.07


地下水平实际流速和纵向弥散系数的计算公式如下，计算结果如表所示。
u＝K×I/n
DL＝αL×um
其中：u—地下水实际流速，m/d；
          K—渗透系数，m/d；
          I—水力坡度；
          n—孔隙度；
          DL—纵向弥散系数，m2/d；
αL—弥散度；
          m—指数，本次评价取值为1.1。
经计算，地下水实际流速为7.33×10-3m/d；纵向弥散系数DL为4.48×10-2m2/d，横向弥散系数DT取纵向弥散系数的1/10，为4.48×10-3m2/d。具体数值见表6.2.5-5。
表6.2.5-5 地下水潜水含水层参数值
	项目
	渗透系数（m/d）
	水力坡度（‰）
	孔隙度
	弥散度（m）
	地下水实际流速U（m/d）
	纵向弥散系数DL（m2/d）

	
	
	
	
	αL
	αt
	
	

	项目建设区含水层
	3.30
	1
	0.45
	10
	1
	7.33×10-3
	4.48×10-3


地下水环境影响评价结果
[bookmark: _Hlk145186628][bookmark: _Hlk124243450]根据地下水溶质运移常用解析解计算，预测事故排放后100天、1000天、10000d后污染物的最大运移距离，COD、氨氮参考《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅳ类限值，石油类、丙烯酰胺参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类及集中式生活饮用水地表水源地特定项目标准限值。
（1）非正常排放100天
在出现泄漏后100d，污染物扩散范围为4米，COD超Ⅳ类标准（10mg/L）范围为泄漏点下游方向2米；氨氮超Ⅳ类标准（1.5mg/L）范围为泄漏点下游方向2米；石油类超Ⅳ类标准（0.5mg/L）范围为泄漏点下游方向2米；丙烯酰胺超评价标准（0.0005mg/L）范围为泄漏点下游方向3米。
表6.2.5-6 非正常状况泄漏点下游污染物浓度变化情况（100d）
	泄漏点下游距离（m）
	COD
	氨氮
	石油类
	丙烯酰胺

	0
	501.60 
	78.20 
	29.30 
	4.48 

	1
	281.55 
	43.89 
	16.45 
	2.51 

	2
	71.03 
	11.07 
	4.15 
	0.63 

	3
	6.90 
	1.07 
	0.40 
	0.06 

	4
	0.24 
	0.04 
	0.01 
	0.00 

	5
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	6
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	7
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	8
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	9
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	10
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	评价标准（mg/L）
	10.0
	1.5
	0.5
	0.0005


（2）非正常排放1000天
在出现泄漏后1000d，污染物扩散范围为20米，COD超Ⅳ类标准（10mg/L）范围为泄漏点下游方向14米；氨氮超Ⅳ类标准（1.5mg/L）范围为泄漏点下游方向13米；石油类超Ⅳ类标准（0.5mg/L）范围为泄漏点下游方向14米；丙烯酰胺评价标准（0.0005mg/L）范围为泄漏点下游方向18米。
表6.2.5-7 非正常状况泄漏点下游污染物浓度变化情况（1000d）
	泄漏点下游距离（m）
	COD
	氨氮
	石油类
	丙烯酰胺

	0
	501.60 
	78.20 
	29.30 
	4.48 

	5
	426.25 
	66.45 
	24.90 
	3.81 

	10
	116.05 
	18.09 
	6.78 
	1.04 

	15
	3.67 
	0.57 
	0.21 
	0.03 

	20
	0.01 
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	25
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	30
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	35
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	40
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	评价标准（mg/L）
	10.0
	1.5
	0.5
	0.0005


（3）非正常排放10000天
在出现泄漏后10000d，污染物扩散范围为110米，COD超Ⅳ类标准（10mg/L）范围为泄漏点下游方向92米；氨氮超Ⅳ类标准（1.5mg/L）范围为泄漏点下游方向92米；石油类超Ⅳ类标准（0.5mg/L）范围为泄漏点下游方向93米；丙烯酰胺超评价标准（0.0005mg/L）范围为泄漏点下游方向102米。
表6.2.5-8 非正常状况泄漏点下游污染物浓度变化情况（10000d）
	泄漏点下游距离（m）
	COD
	氨氮
	石油类
	丙烯酰胺

	0
	501.60 
	78.20 
	29.30 
	4.48 

	10
	501.60 
	78.20 
	29.30 
	4.48 

	20
	501.60 
	78.20 
	29.30 
	4.48 

	30
	501.60 
	78.20 
	29.30 
	4.48 

	40
	501.49 
	78.18 
	29.29 
	4.48 

	50
	498.13 
	77.66 
	29.10 
	4.45 

	60
	461.47 
	71.94 
	26.96 
	4.12 

	70
	319.18 
	49.76 
	18.64 
	2.85 

	80
	120.15 
	18.73 
	7.02 
	1.07 

	90
	19.48 
	3.04 
	1.14 
	0.17 

	100
	1.20 
	0.19 
	0.07 
	0.01 

	110
	0.03 
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	120
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	130
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	140
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	150
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	评价标准（mg/L）
	10.0
	1.5
	0.5
	0.0005


非正常工况下，污废水保持初始浓度持续排出100天、1000天、10000天后，COD、氨氮、石油类、丙烯酰胺的超标扩散距离和最大运移距离计算结果见图6.2.5-6至6.2.5-9。

图6.2.5-6 COD在非正常工况下运移的超标扩散距离预测结果图

图6.2.5-7 氨氮在非正常工况下运移的超标扩散距离预测结果图

图6.2.5-8 石油类在非正常工况下运移的超标扩散距离预测结果图

图6.2.5-9 丙烯酰胺在非正常工况下运移的超标扩散距离预测结果图
地下水环境影响评价结论
正常情况下，严格落实防渗措施的条件下，不会发生泄漏，一般不会对地下水产生污染；在事故情况（非正常工况）下，会在厂区及周边一定范围内污染地下水。污染防渗措施对溶质运移结果会产生较明显的影响。
在非正常状况发生废污水或污染物渗漏情况下，污染物对地下水的影响范围和距离大小主要取决于污染物渗漏量的大小、污染因子的浓度、地下水径流的方向、水力梯度、含水层的渗透性和富水性，以及弥散度的大小。由上述预测结果可知，30年内污染物最大运移距离110m左右。
上述预测结果可知，污染物长期泄漏会对地下水造成影响，但整体影响范围主要集中在地下水径流的下游方向。考虑到地下水环境监测及保护措施，在厂区下游会设有地下水监测点，一旦监测到污染物超标，监测点监测信息会在较短时间内有响应，会及时启动应急预案，进行污染物迁移的控制和修复，可以有效控制污染物的迁移。
考虑到地下水环境监测及保护措施，在厂区下游会设有地下水监测点，一旦监测到污染物超标，监测点监测信息会在较短时间内有响应，会及时启动应急预案，进行污染物迁移的控制和修复，可以有效控制污染物的迁移。综上，废水一旦发生渗漏，20年内对周围地下水影响范围较小。
环境风险评价
潜在风险事故类型事件树分析
根据1949~1982年化学工业事故统计结果，死亡人数占较大比例的前二位事故依次是火灾爆炸和中毒窒息，表明火灾爆炸和中毒事故是化学工业中出现几率较高的严重事故；而根据建国以来我国化工系统所发生的事故分析，泄漏导致事故发生的概率最大。
化工生产过程中，事故类型主要为火灾、爆炸和毒物泄漏。从环境风险的角度，对火灾事故，仅考虑火灾伴生/次生的二次污染的影响，不考虑火灾产生热辐射对外环境的影响；对爆炸事故，仅考虑爆炸引起的物料泄漏或大面积火灾伴生/次生的环境影响，不考虑爆炸产生的冲击波带来的破坏影响。
为进一步分析企业对周边环境的危险事故及其源项，采用原国家环保总局出版的《工业危险评价指南》推荐的事件树方法，对企业潜在的危害事故进行分析。针对危险单元，绘制了相应的事件树，如图6.2.6-1和图6.2.6-2。
[image: ]
图6.2.6-1  储罐系统事件树示意图
[image: ]
图6.2.6-2  反应系统事件树示意图
由图可见，扩建项目生产区和装置区风险事故的类型均为功能单元泄漏出的危险性物质污染大气环境，或遇明火发生燃烧爆炸；同时可看出，及时发现事故、并针对生产装置和储存设施分别采取相应的处置措施可有效避免事故的发生。
预测模型的选择
判定烟团/烟羽是否为重质气体，取决于它相对空气的“过剩密度”和环境条件等因素。通常采用理查德森数(Ri)作为标准进行判断。Ri的概念公式为：
[image: ]
Ri 是个流体动力学参数。根据不同的排放性质，理查德森数的计算公式不同。一般地，依据排放类型，理查德森数的计算分连续排放、瞬时排放两种形式。
连续排放：
[image: ]
瞬时排放：
[image: ]
式中：
ρrel——排放物质进入大气的初始密度，kg/m³；
ρa——环境空气密度，kg/m³，取1.29kg/m³；
Q——连续排放烟羽的排放速率，kg/s；
Qt——瞬时排放的物质质量，kg；
Drel——初始的烟团宽度，即源直径；
Ur—— 10m 高处风速，m/s。
丙烯酰胺、丙烯酸、氨泄漏事故源项及丙烯酰胺、DAC火灾源项，根据测算，不利及常见气象条件下丙烯酸、氨及伴生的CO、NO2、HCl的理查德森数＜1/6，为轻质气体，扩散计算建议采用AFTOX模式，主要参数见表6.2.6-1。
表6.2.6-1 大气风险预测模型主要参数表
	参数类型
	选项
	参数
	参数

	基本情况
	事故源经度
	120.063200度
	120.063200度

	
	事故源纬度
	32.544270度
	32.544270度

	
	事故类型
	丙烯酸、氨水储罐全破裂
	丙烯酰胺甲类仓库、DAC储罐火灾

	气象参数
	气象条件
	不利气象
	常见气象
	不利气象
	常见气象

	
	风速（m/s）
	1.5
	2.1
	1.5
	2.1

	
	环境温度（℃）
	25
	15.3
	25
	15.3

	
	相对湿度（%）
	50
	79
	50
	79

	
	稳定度
	F
	D
	F
	D

	其他参数
	测风点地面粗糙度
	100cm（城市）
	100cm（城市）

	
	事故点地面粗糙度
	3cm（水泥地面）
	0.5cm（水泥地面）

	
	是否考虑地形
	是
	是

	
	地形数据精度
	90m
	90m


评价范围及大气毒性终点浓度值选取
根据工程分析设定事故源项，风险事故源强见表6.2.6-2。
表6.2.6-2建设项目风险源强一览表
	序号
	风险事故情形描述
	危险单元
	危险物质
	影响
途径
	释放或泄漏速率（kg/s）
	释放或泄漏时间/min
	最大释放或泄漏量/kg
	气态污染物释放速率kg/s
	其他事故源参数

	1
	丙烯酸储罐破裂
	丙烯酸储罐
	丙烯酸
	大气
	/
	30
	93t
	0.03
	不利气象

	
	
	
	
	大气
	/
	30
	93t
	0.04
	常见气象

	2
	氨储罐破裂
	氨储罐
	氨
	大气
	/
	30
	91t
	0.027
	不利气象

	
	
	
	
	大气
	/
	30
	91t
	0.034
	常见气象

	3
	丙烯酰胺甲类仓库火灾
	丙烯酰胺包装袋
	CO
	大气
	--
	60
	--
	0.05
	不利/常见气象

	
	
	
	NO2
	大气
	--
	60
	--
	0.91
	

	4
	DAC储罐火灾
	DAC储罐
	HCl
	大气
	--
	60
	--
	0.26
	不利/常见气象


本项目大气风险评价等级为一级，评价范围为厂区边界外5km，评价范围500米内计算点间距50米，大于500米范围间距取100米，风险物质毒性终点浓度取值根据风险导则附录H，具体见表6.2.6-3。
表6.2.6-3  风险物质毒性终点浓度（mg/m3）
	序号
	污染物
	毒性终点浓度-1
	毒性终点浓度-2

	1
	丙烯酸
	180
	46

	2
	氨
	770
	110

	3
	CO
	380
	95

	4
	NO2
	38
	23

	5
	HCl
	150
	33


大气风险预测与评价
丙烯酸、氨泄漏事故，预测30min的影响范围及轴线最大浓度及出现时间，预测结果见表6.2.6-4至表6.2.6-5；丙烯酰胺甲类仓库、DAC储罐火灾事故，预测120min的影响范围及轴线最大浓度及出现时间，预测结果见表6.2.6-6至表6.2.6-8。
表6.2.6-4丙烯酸全破裂事故下下风向污染物出现最大浓度值及时间
	下风向距离(m)
	丙烯酸全破裂不利气象条件
	丙烯酸全破裂常见气象条件

	
	出现时间（min）
	高峰浓度（mg/m3）
	出现时间（min）
	高峰浓度（mg/m3）

	10
	1.11E-01
	5.47E-02
	7.94E-02
	9.78E+00

	100
	1.11E+00
	3.37E+02
	7.94E-01
	1.49E+02

	200
	2.22E+00
	2.11E+02
	1.59E+00
	7.10E+01

	300
	3.33E+00
	1.44E+02
	2.38E+00
	4.28E+01

	400
	4.44E+00
	1.06E+02
	3.17E+00
	2.91E+01

	500
	5.56E+00
	8.19E+01
	3.97E+00
	2.12E+01

	600
	6.67E+00
	6.58E+01
	4.76E+00
	1.63E+01

	700
	7.78E+00
	5.43E+01
	5.56E+00
	1.30E+01

	800
	8.89E+00
	4.58E+01
	6.35E+00
	1.06E+01

	900
	1.00E+01
	3.92E+01
	7.14E+00
	8.85E+00

	1000
	1.11E+01
	3.41E+01
	7.94E+00
	7.52E+00

	2000
	2.22E+01
	1.42E+01
	1.59E+01
	2.87E+00

	3000
	3.53E+01
	8.85E+00
	2.38E+01
	1.63E+00

	4000
	4.74E+01
	6.24E+00
	3.57E+01
	1.08E+00

	5000
	5.86E+01
	4.74E+00
	4.47E+01
	7.86E-01

	最大落地浓度位置
	10m
	40m


表6.2.6-5氨泄漏事故下下风向污染物出现最大浓度值及时间
	下风向距离(m)
	氨泄漏不利气象条件
	氨泄漏常见气象条件

	
	出现时间（min）
	高峰浓度（mg/m3）
	出现时间（min）
	高峰浓度（mg/m3）

	10
	1.11E-01
	1.59E+02
	7.94E-02
	9.00E+02

	100
	1.11E+00
	1.09E+03
	7.94E-01
	3.69E+02

	200
	2.22E+00
	4.37E+02
	1.59E+00
	1.22E+02

	300
	3.33E+00
	2.36E+02
	2.38E+00
	6.17E+01

	400
	4.44E+00
	1.50E+02
	3.17E+00
	3.78E+01

	500
	5.56E+00
	1.05E+02
	3.97E+00
	2.57E+01

	600
	6.67E+00
	7.78E+01
	4.76E+00
	1.88E+01

	700
	7.78E+00
	6.04E+01
	5.56E+00
	1.44E+01

	800
	8.89E+00
	4.85E+01
	6.35E+00
	1.14E+01

	900
	1.00E+01
	3.99E+01
	7.14E+00
	9.33E+00

	1000
	1.11E+01
	3.35E+01
	7.94E+00
	7.77E+00

	2000
	2.22E+01
	1.19E+01
	1.59E+01
	2.70E+00

	3000
	3.53E+01
	6.91E+00
	2.38E+01
	1.48E+00

	4000
	4.74E+01
	4.71E+00
	3.57E+01
	9.70E-01

	5000
	5.86E+01
	3.50E+00
	4.37E+01
	6.97E-01

	最大落地浓度位置
	30m
	20m


表6.2.6-6丙烯酰胺甲类仓库火灾事故CO下下风向污染物出现最大浓度值及时间
	下风向距离(m)
	CO不利气象条件
	CO常见气象条件

	
	出现时间（min）
	高峰浓度（mg/m3）
	出现时间（min）
	高峰浓度（mg/m3）

	10
	1.11E-01
	2.95E+02
	7.94E-02
	2.32E+03

	100
	1.11E+00
	2.02E+03
	7.94E-01
	2.85E+02

	200
	2.22E+00
	8.09E+02
	1.59E+00
	8.98E+01

	300
	3.33E+00
	4.37E+02
	2.38E+00
	4.49E+01

	400
	4.44E+00
	2.78E+02
	3.17E+00
	2.74E+01

	500
	5.56E+00
	1.94E+02
	3.97E+00
	1.86E+01

	600
	6.67E+00
	1.44E+02
	4.76E+00
	1.36E+01

	700
	7.78E+00
	1.12E+02
	5.56E+00
	1.04E+01

	800
	8.89E+00
	8.98E+01
	6.35E+00
	8.24E+00

	900
	1.00E+01
	7.40E+01
	7.14E+00
	6.72E+00

	1000
	1.11E+01
	6.21E+01
	7.94E+00
	5.60E+00

	2000
	2.22E+01
	2.19E+01
	1.59E+01
	1.94E+00

	3000
	3.33E+01
	1.28E+01
	2.38E+01
	1.07E+00

	4000
	4.44E+01
	8.72E+00
	3.17E+01
	6.97E-01

	5000
	5.56E+01
	6.48E+00
	3.97E+01
	5.01E-01

	最大落地浓度位置
	30m
	30m


表6.2.6-7丙烯酰胺甲类仓库火灾事故NO2下下风向污染物出现最大浓度值及时间
	下风向距离(m)
	NO2不利气象条件
	NO2常见气象条件

	
	出现时间（min）
	高峰浓度（mg/m3）
	出现时间（min）
	高峰浓度（mg/m3）

	10
	1.11E-01
	2.22E+05
	7.94E-02
	2.01E+03

	100
	1.11E+00
	1.82E+04
	7.94E-01
	2.21E+03

	200
	2.22E+00
	7.16E+03
	1.59E+00
	9.61E+02

	300
	3.33E+00
	3.88E+03
	2.38E+00
	5.54E+02

	400
	4.44E+00
	2.47E+03
	3.17E+00
	3.67E+02

	500
	5.56E+00
	1.72E+03
	3.97E+00
	2.63E+02

	600
	6.67E+00
	1.28E+03
	4.76E+00
	1.99E+02

	700
	7.78E+00
	9.95E+02
	5.56E+00
	1.57E+02

	800
	8.89E+00
	7.99E+02
	6.35E+00
	1.27E+02

	900
	1.00E+01
	6.58E+02
	7.14E+00
	1.05E+02

	1000
	1.11E+01
	5.53E+02
	7.94E+00
	8.89E+01

	2000
	2.22E+01
	1.95E+02
	1.59E+01
	3.30E+01

	3000
	3.33E+01
	1.14E+02
	2.38E+01
	1.85E+01

	4000
	4.44E+01
	7.76E+01
	3.17E+01
	1.22E+01

	5000
	5.56E+01
	5.76E+01
	3.97E+01
	8.86E+00

	最大落地浓度位置
	10m
	20m



表6.2.6-8DAC储罐火灾事故HCl下下风向污染物出现最大浓度值及时间
	下风向距离(m)
	HCl不利气象条件
	HCl常见气象条件

	
	出现时间（min）
	高峰浓度（mg/m3）
	出现时间（min）
	高峰浓度（mg/m3）

	10
	1.11E-01
	1.09E+03
	7.94E-02
	1.21E+04

	100
	1.11E+00
	6.25E+03
	7.94E-01
	1.48E+03

	200
	2.22E+00
	2.22E+03
	1.59E+00
	4.67E+02

	300
	3.33E+00
	1.16E+03
	2.38E+00
	2.33E+02

	400
	4.44E+00
	7.25E+02
	3.17E+00
	1.42E+02

	500
	5.56E+00
	5.03E+02
	3.97E+00
	9.68E+01

	600
	6.67E+00
	3.72E+02
	4.76E+00
	7.06E+01

	700
	7.78E+00
	2.88E+02
	5.56E+00
	5.40E+01

	800
	8.89E+00
	2.31E+02
	6.35E+00
	4.29E+01

	900
	1.00E+01
	1.90E+02
	7.14E+00
	3.49E+01

	1000
	1.11E+01
	1.59E+02
	7.94E+00
	2.91E+01

	2000
	2.22E+01
	5.59E+01
	1.59E+01
	1.01E+01

	3000
	3.33E+01
	3.26E+01
	2.38E+01
	5.55E+00

	4000
	4.44E+01
	2.22E+01
	3.17E+01
	3.63E+00

	5000
	5.56E+01
	1.65E+01
	3.97E+01
	2.61E+00

	最大落地浓度位置
	30m
	10m


建设项目设定事故源项污染因子超风险物质毒性终点浓度范围情况见表6.2.6-9及图6.2.6-3至图6.2.6-12。
表6.2.6-9 事故源项污染物超终点浓度范围情况
	物质名称
	阈值（mg/m3）
	X起点（m）
	X终点（m）
	最大半宽（m）
	最大半宽对应X（m）

	丙烯酸全破裂（不利气象条件）
	46
	30
	790
	18
	60

	
	180
	40
	230
	10
	50

	丙烯酸全破裂（常见气象条件）
	46
	20
	280
	16
	30

	
	180
	30
	80
	6
	40

	氨泄漏（不利气象条件）
	110
	10
	480
	6
	220

	
	770
	20
	130
	0
	20

	氨泄漏（常见气象条件）
	110
	10
	210
	6
	110

	
	770
	10
	50
	0
	10

	丙烯酰胺甲类仓库火灾NO2（不利气象条件）
	23
	10
	9940
	120
	5260

	
	38
	10
	6820
	84
	3250

	丙烯酰胺甲类仓库火灾NO2（常见气象条件）
	23
	10
	2570
	80
	1180

	
	38
	10
	1800
	62
	760

	丙烯酰胺甲类仓库火灾CO（不利气象条件）
	95
	10
	770
	8
	240

	
	380
	20
	320
	4
	130

	丙烯酰胺甲类仓库火灾CO（常见气象条件）
	95
	10
	190
	6
	50

	
	380
	10
	80
	2
	20

	DAC储罐火灾（不利气象条件）
	33
	10
	2970
	40
	1450

	
	150
	10
	1030
	16
	390

	DAC储罐火灾（常见气象条件）
	33
	10
	930
	32
	440

	
	150
	10
	380
	14
	160


丙烯酸储罐全破裂事故发生后，不利气象条件下下风向30-790米范围内超过毒性终点浓度-2，40-230米范围内超过毒性终点浓度-1；常见气象条件下下风向20-280米范围内超过毒性终点浓度-2，下风向30-80米范围内超过毒性终点浓度-1。
氨水储罐全破裂事故发生后，不利气象条件下下风向10-480米范围内超过毒性终点浓度-2，下风向20-130米范围内超过毒性终点浓度-1；常见气象条件下下风向10-210米范围内超过毒性终点浓度-2，下风向10-50米范围内超过毒性终点浓度-1。
丙烯酰胺甲类仓库火灾伴生NO2不利气象条件下下风向10-9940米范围内超过毒性终点浓度-2，下风向10-6820米范围内超过毒性终点浓度-1；常见气象条件下下风向10-2570米范围内超过毒性终点浓度-2，下风向10-1800米范围内超过毒性终点浓度-1。
丙烯酰胺甲类仓库火灾伴生CO不利气象条件下下风向10-770米范围内超过毒性终点浓度-2，下风向20-320米范围内超过毒性终点浓度-1；常见气象条件下下风向10-190米范围内超过毒性终点浓度-2，下风向10-80米范围内超过毒性终点浓度-1。
DAC储罐火灾伴生HCl不利气象条件下下风向10-2970米范围内超过毒性终点浓度-2，下风向10-1030米范围内超过毒性终点浓度-1；常见气象条件下下风向10-930米范围内超过毒性终点浓度-2，下风向10-380米范围内超过毒性终点浓度-1。
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图6.2.6-3 不利气象丙烯酸全破裂事故丙烯酸大气影响范围图
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图6.2.6-4常见气象丙烯酸全破裂事故丙烯酸大气影响范围图
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图6.2.6-5不利气象条件丙烯酰胺储罐火灾事故CO大气影响范围图
[image: ][image: ]
图6.2.6-6常见气象条件丙烯酰胺储罐火灾事故CO大气影响范围图
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图6.2.6-7 不利气象条件丙烯酰胺储罐火灾事故NO2大气影响范围图
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图6.2.6-8 常见气象条件丙烯酰胺储罐火灾事故NO2大气影响范围图
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图6.2.6-9 不利气象条件氨储罐全破裂事故氨大气影响范围图
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图6.2.6-10 常见气象条件氨储罐全破裂事故氨大气影响范围图
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图6.2.6-11 不利气象条件DAC储罐火灾事故HCl大气影响范围图
[image: ]
图6.2.6-12 常见气象条件DAC储罐火灾事故HCl大气影响范围图
建设项目在设定事故源项及大气预测参数条件下，对下风向不同距离代表性敏感目标影响数据见下表。


表6.2.6-10丙烯酸全破裂事故对敏感目标影响（不利气象）
	代表性敏感点名称
	距离（m）
	最大浓度
（mg/m3）
	出现时间（min）
	毒性终点浓度-2（mg/m3）
	是否超标
（mg/m3）
	超标时间（min）
	超标时长（min）
	大气伤害概率（%）

	海印寺
	2500
	11.02
	28
	46
	否
	/
	0
	/

	小洋口风景区
	3100
	8.53
	33
	46
	否
	/
	0
	/

	四海之家
	4000
	6.26
	43
	46
	否
	/
	0
	/

	洋口村
	4400
	5.56
	47
	46
	否
	/
	0
	/

	光荣村
	4600
	5.26
	49
	46
	否
	/
	0
	/


表6.2.6-11丙烯酸全破裂事故对敏感目标影响（常见气象）
	代表性敏感点名称
	距离（m）
	最大浓度
（mg/m3）
	出现时间（min）
	毒性终点浓度-2（mg/m3）
	是否超标
（mg/m3）
	超标时间（min）
	超标时长（min）
	大气伤害概率（%）

	海印寺
	2500
	2.11
	20
	46
	否
	/
	0
	/

	小洋口风景区
	3100
	1.56
	24
	46
	否
	/
	0
	/

	四海之家
	4000
	1.08
	31
	46
	否
	/
	0
	/

	洋口村
	4400
	0.94
	31
	46
	否
	/
	0
	/

	光荣村
	4600
	0.89
	33
	46
	否
	/
	0
	/


表6.2.6-12氨水泄漏事故对敏感目标影响（不利气象）
	代表性敏感点名称
	距离（m）
	最大浓度
（mg/m3）
	出现时间（min）
	毒性终点浓度-2（mg/m3）
	是否超标
（mg/m3）
	超标时间（min）
	超标时长（min）
	大气伤害概率（%）

	海印寺
	2500
	8.84
	28
	110
	否
	/
	0
	0

	小洋口风景区
	3100
	6.63
	34
	110
	否
	/
	0
	0

	四海之家
	4000
	4.72
	43
	110
	否
	/
	0
	0

	洋口村
	4400
	4.16
	48
	110
	否
	/
	0
	0

	光荣村
	4600
	3.92
	50
	110
	否
	/
	0
	0


表6.2.6-13氨泄漏事故对敏感目标影响（常见气象）
	代表性敏感点名称
	距离（m）
	最大浓度
（mg/m3）
	出现时间（min）
	毒性终点浓度-2（mg/m3）
	是否超标
（mg/m3）
	超标时间（min）
	超标时长（min）
	大气伤害概率（%）

	海印寺
	2500
	1.95
	21
	110
	否
	/
	0
	0

	小洋口风景区
	3100
	1.42
	26
	110
	否
	/
	0
	0

	四海之家
	4000
	0.97
	31
	110
	否
	/
	0
	0

	洋口村
	4400
	0.84
	31
	110
	否
	/
	0
	0

	光荣村
	4600
	0.79
	31
	110
	否
	/
	0
	0







表6.2.6-14丙烯酰胺甲类仓库火灾事故CO对敏感目标影响（不利气象条件）
	代表性敏感点名称
	距离（m）
	最大浓度
（mg/m3）
	出现时间（min）
	毒性终点浓度-2（mg/m3）
	是否超标
（mg/m3）
	超标时间（min）
	超标时长（min）
	大气伤害概率（%）

	海印寺
	2500
	16.36
	28
	95
	否
	/
	0
	0

	小洋口风景区
	3100
	12.28
	34
	95
	否
	/
	0
	0

	四海之家
	4000
	8.74
	44
	95
	否
	/
	0
	0

	洋口村
	4400
	7.70
	49
	95
	否
	/
	0
	0

	光荣村
	4600
	7.25
	51
	95
	否
	/
	0
	0


表6.2.6-15 丙烯酰胺甲类仓库火灾事故CO对敏感目标影响（常见气象条件）
	代表性敏感点名称
	距离（m）
	最大浓度
（mg/m3）
	出现时间（min）
	毒性终点浓度-2（mg/m3）
	是否超标
（mg/m3）
	超标时间（min）
	超标时长（min）
	大气伤害概率（%）

	海印寺
	2500
	1.40
	20
	95
	否
	/
	0
	0

	小洋口风景区
	3100
	1.02
	24
	95
	否
	/
	0
	0

	四海之家
	4000
	0.7
	31
	95
	否
	/
	0
	0

	洋口村
	4400
	0.61
	34
	95
	否
	/
	0
	0

	光荣村
	4600
	0.57
	36
	95
	否
	/
	0
	0


表6.2.6-16 丙烯酰胺甲类仓库火灾事故NO2对敏感目标影响（不利气象条件）
	代表性敏感点名称
	距离（m）
	最大浓度
（mg/m3）
	出现时间（min）
	毒性终点浓度-2（mg/m3）
	是否超标
（mg/m3）
	超标时间（min）
	超标时长（min）
	大气伤害概率（%）

	海印寺
	2500
	145.28
	28
	23
	是
	28
	61
	14.27

	小洋口风景区
	3100
	109.07
	34
	23
	是
	33
	63
	1.8

	四海之家
	4000
	77.64
	44
	23
	是
	42
	63
	0.04

	洋口村
	4400
	68.37
	49
	23
	是
	49
	69
	0.01

	光荣村
	4600
	64.43
	51
	23
	是
	52
	64
	0


表6.2.6-17 丙烯酰胺甲类仓库火灾事故NO2对敏感目标影响（常见气象条件）
	代表性敏感点名称
	距离（m）
	最大浓度
（mg/m3）
	出现时间（min）
	毒性终点浓度-2（mg/m3）
	是否超标
（mg/m3）
	超标时间（min）
	超标时常（min）
	大气伤害概率（%）

	海印寺
	2500
	24.04
	20
	23
	是
	20
	58
	0

	小洋口风景区
	3100
	17.67
	24
	23
	否
	/
	0
	0

	四海之家
	4000
	12.24
	31
	23
	否
	/
	0
	0

	洋口村
	4400
	10.67
	34
	23
	否
	/
	0
	0

	光荣村
	4600
	10.00
	36
	23
	否
	/
	0
	0






表6.2.6-18 DAC储罐火灾事故HCl对敏感目标影响（不利气象条件）
	代表性敏感点名称
	距离（m）
	最大浓度
（mg/m3）
	出现时间（min）
	毒性终点浓度-2（mg/m3）
	是否超标
（mg/m3）
	超标时间（min）
	超标时长（min）
	大气伤害概率（%）

	海印寺
	2500
	43.61
	28
	33
	是
	28
	59
	0

	小洋口风景区
	3100
	31.23
	34
	33
	否
	/
	0
	0

	四海之家
	4000
	22.22
	44
	33
	否
	/
	0
	0

	洋口村
	4400
	19.56
	49
	33
	否
	/
	0
	0

	光荣村
	4600
	18.44
	51
	33
	否
	/
	0
	0


表6.2.6-19 DAC储罐火灾事故HCl对敏感目标影响（常见气象条件）
	代表性敏感点名称
	距离（m）
	最大浓度
（mg/m3）
	出现时间（min）
	毒性终点浓度-2（mg/m3）
	是否超标
（mg/m3）
	超标时间（min）
	超标时长（min）
	大气伤害概率（%）

	海印寺
	2500
	7.27
	20
	33
	否
	/
	0
	0

	小洋口风景区
	3100
	5.29
	24
	33
	否
	/
	0
	0

	四海之家
	4000
	3.63
	31
	33
	否
	/
	0
	0

	洋口村
	4400
	3.15
	34
	33
	否
	/
	0
	0

	光荣村
	4600
	2.95
	36
	33
	否
	/
	0
	0


除不利气象条件下丙烯酰胺甲类仓库火灾伴生NO2对下风向3.0km范围的敏感目标造成一定的伤害，因此当事故发生时应及时对下风向疏散并及时安排应急人员采取措施以减少事故对周边环境及人员造成的影响。
地表水风险预测与评价
丙烯酰胺等可燃物质泄漏发生火灾时，相关阀门操作失误，则消防废水有可能越过厂界，流入附近的匡河。
根据《环境影响评价技术导则地表水环境》(HJ2.3-2018)，采用一维模式进行水质预测，河流纵向一维对流扩散降解模型公式如下：
]（1）
]（2）
式中：c0——河流排放口初始断面混合浓度，mg/L；
u——河流断面平均流速，m/s；
K——降解系数，1/d；
X——沿程距离，m。
Qp——污水排放量，m3/s；
Cp——污染物排放浓度，mg/L；
Qh——上游来水流量，m3/s；
Ch——上游来水污染物浓度，mg/L；
（1）预测范围及预测因子
①预测范围：厂区东侧匡河河段雨水排口上游100米至下游1500米。
②预测因子：丙烯酰胺。
（2）水文特征
园区雨水管网排放点位于厂区东侧匡河，河宽大约27m，属于闸控河流，不开闸时基本无水流，水文条件参数取值如表6.2.6-20所示。
表6.2.6-20各参数取值
	参数
	丙烯酰胺
	备注说明

	K（1/d）
	0
	短时排放不考虑降解

	u（m/s）
	0
	河流断面枯水期平均流速

	Qp（m3/s）
	0.03
	排放量

	Cp（mg/L）
	0.01
	污染物排放浓度

	Qh（m3/s）
	0
	上游来水流量

	Ch（mg/L）
	ND
	实测

	T（min）
	60
	事故排放时间取1小时


（3）预测工况
丙烯酰胺火灾时，恒峰公司厂区雨水阀门切换装置发生故障，导致消防废水直接排入区域地表水系，消防废水排放时间取60min，废水水量108m3，污染物丙烯酰胺浓度10mg/L。
（4）评价标准的选取
地表水按照《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中丙烯酰胺标准为0.0005mg/L。
（5）预测结果分析
根据上文建立的河流均匀混合模型、设计水文条件以及选取的各项计算参数，发生雨水阀门切换系统发生故障导致消防废水经雨水管网排入东侧匡河的事故时，由于东侧匡河水流动性差，一次事故性排放将造成下游约1500米长河段丙烯酰胺指标超标，具体见表6.2.6-21。


表6.2.6-21消防废水对地表水丙烯酰胺浓度贡献情况
	距项目所在地位置
	最大浓度值(mg/L)
	出现时间
	是否超标

	下游50m
	7.92
	60min
	是

	下游100m
	6.00
	62min
	是

	下游200m
	3.19
	70min
	是

	下游300m
	1.71
	90min
	是

	下游500m
	0.66
	174min
	是

	下游1000m
	0.022
	180min
	是

	下游1500m
	0.0001
	180min
	否


地下水环境风险分析
正常状况下，即使没有采取特殊的防渗措施，按建设规范要求，装置区、罐区也必须是钢筋混凝土进行表面硬化处理，原料、物料及污水输送管线也是必须经过防腐防渗处理。根据同类项目近年的运行管理经验，在采取源头和分区防控措施的基础上，正常状况下不会出现物料暴露而发生渗漏至地下水的情景。因此，地下水环境污染主要出现于事故工况下，即物料出现渗漏的情况。其影响评价内容见6.2.5节。
正常状况下，污染物无超标范围，拟建项目正常工况对地下水无影响。在非正常工况发生废污水或污染物渗漏情况下，污染物对地下水的影响范围和距离大小主要取决于污染物渗漏量的大小、污染因子的浓度、地下水径流的方向、水力梯度、含水层的渗透性和富水性，以及弥散度的大小。
污染物长期泄漏会对地下水造成影响，但整体影响范围主要集中在地下水径流的下游方向。由于项目所在区域地下水水力梯度较小，污染物迁移速度也较慢，不会对周围的环境保护目标造成不利影响。
考虑到地下水环境监测及保护措施，在厂区下游会设有地下水监测点，一旦监测到污染物超标，监测点监测信息会在较短时间内有响应，会及时启动应急预案，进行污染物迁移的控制和修复，可以有效控制污染物的迁移。综上，废水及储罐一旦发生渗漏，10年内对周围地下水影响范围较小。
风险预测小结
表6.2.6-22 丙烯酸储罐破损大气风险事故情形分析
	风险事故情形分析

	代表性风险事故情形描述
	储罐全破裂，主要的排放物质为丙烯酸

	环境风险类型
	泄漏液体蒸发进入大气造成大气环境污染事故

	设备类型
	储罐
	操作温度/℃
	常温
	操作压力/MPa
	常压

	泄漏危险物质
	丙烯酸
	最大存在量/kg
	93000
	泄漏孔径/mm
	/

	泄漏速率/kg/s
	/
	泄漏时间/min
	30
	泄漏量/kg
	93000

	泄漏高度/m
	0.5
	泄漏液体蒸发量/kg
	54/72
	泄漏频率
	5×10-6/（m*a）

	事故后果预测

	危险物质
	大气环境影响（最不利）
	大气环境影响（最常见）

	指标
	浓度值mg/m³
	最远影响距离/m
	到达时间/min
	浓度值mg/m³
	最远影响距离/m
	到达时间/min

	大气毒性终点浓度-1
	180
	230
	2.56
	180
	80
	0.89

	大气毒性终点浓度-2
	46
	790
	8.78
	46
	280
	3.11

	敏感目标名称
	超标持续时间/min
	最大浓度/mg/m3
	敏感目标大气伤害概率/%
	超标持续时间/min
	最大浓度/mg/m3
	敏感目标大气伤害概率/%

	海印寺
	0
	11.02
	/
	0
	2.11
	/

	小洋口风景区
	0
	8.53
	/
	0
	1.56
	/

	四海之家
	0
	6.26
	/
	0
	1.08
	/

	洋口村
	0
	5.56
	/
	0
	0.94
	/

	光荣村
	0
	5.26
	/
	0
	0.89
	/


表6.2.6-23 氨水储罐破损大气风险事故情形分析
	风险事故情形分析

	代表性风险事故情形描述
	储罐全破裂，主要的排放物质为氨

	环境风险类型
	泄漏液体蒸发进入大气造成大气环境污染事故

	设备类型
	储罐
	操作温度/℃
	常温
	操作压力/MPa
	常压

	泄漏危险物质
	氨
	最大存在量/kg
	91000
	泄漏孔径/mm
	/

	泄漏速率/kg/s
	/
	泄漏时间/min
	30
	泄漏量/kg
	91000

	泄漏高度/m
	0.5
	泄漏液体蒸发量/kg
	48.6/61.2
	泄漏频率
	5×10-6/（m*a）

	事故后果预测

	危险物质
	大气环境影响（最不利）
	大气环境影响（最常见）

	指标
	浓度值mg/m³
	最远影响距离/m
	到达时间/min
	浓度值mg/m³
	最远影响距离/m
	到达时间/min

	大气毒性终点浓度-1
	770
	130
	1.44
	770
	50
	0.40

	大气毒性终点浓度-2
	110
	480
	5.33
	110
	210
	1.67

	敏感目标名称
	超标持续时间/min
	最大浓度/mg/m3
	敏感目标大气伤害概率/%
	超标持续时间/min
	最大浓度/mg/m3
	敏感目标大气伤害概率/%

	海印寺
	0
	8.84
	0
	0
	1.95
	0

	小洋口风景区
	0
	6.63
	0
	0
	1.42
	0

	四海之家
	0
	4.72
	0
	0
	0.97
	0

	洋口村
	0
	4.16
	0
	0
	0.84
	0

	光荣村
	0
	3.92
	0
	0
	0.79
	0




表6.2.6-24丙烯酰胺甲类仓库火灾事故CO大气风险事故情形分析
	风险事故情形分析

	代表性风险事故情形描述
	丙烯酰胺甲类仓库泄漏事故导致火灾，次生毒性气体CO

	环境风险类型
	CO进入大气造成大气环境污染事故

	设备类型
	储罐
	操作温度/℃
	常温
	操作压力/MPa
	常压

	危险物质
	CO
	最大存在量/kg
	5000
	泄漏孔径/mm
	/

	燃烧速率kg/s
	1.4
	时间/min
	60
	燃烧量/kg
	5000

	散发高度/m
	/
	产生量/kg
	90
	发生频率
	1.5×10-7/a

	事故后果预测

	危险物质
	大气环境影响（最不利）
	大气环境影响（最常见）

	指标
	浓度值mg/m³
	最远影响距离/m
	到达时间/min
	浓度值mg/m³
	最远影响距离/m
	到达时间/min

	大气毒性终点浓度-1
	380
	320
	3.56
	380
	80
	0.63

	大气毒性终点浓度-2
	95
	770
	8.56
	95
	190
	1.51

	敏感目标名称
	超标持续时间/min
	最大浓度/mg/m3
	敏感目标大气伤害概率/%
	超标持续时间/min
	最大浓度/mg/m3
	敏感目标大气伤害概率/%

	海印寺
	0
	16.36
	0
	0
	1.40
	0

	小洋口风景区
	0
	12.28
	0
	0
	1.02
	0

	四海之家
	0
	8.74
	0
	0
	0.7
	0

	洋口村
	0
	7.70
	0
	0
	0.61
	0

	光荣村
	0
	7.25
	0
	0
	0.57
	0


表6.2.6-25丙烯酰胺甲类仓库火灾事故NO2大气风险事故情形分析
	风险事故情形分析

	代表性风险事故情形描述
	丙烯酰胺甲类仓库泄漏事故导致火灾，次生毒性气体NO2

	环境风险类型
	NO2进入大气造成大气环境污染事故

	设备类型
	储罐
	操作温度/℃
	常温
	操作压力/MPa
	常压

	危险物质
	NO2
	最大存在量/kg
	5000
	泄漏孔径/mm
	/

	燃烧速率kg/s
	1.4
	时间/min
	60
	燃烧量/kg
	5000

	散发高度/m
	/
	产生量/kg
	3276
	发生频率
	1.5×10-7/a

	事故后果预测

	危险物质
	大气环境影响（最不利）
	大气环境影响（最常见）

	指标
	浓度值mg/m³
	最远影响距离/m
	到达时间/min
	浓度值mg/m³
	最远影响距离/m
	到达时间/min

	大气毒性终点浓度-1
	38
	9940
	110.44
	38
	320
	2.54

	大气毒性终点浓度-2
	23
	6820
	75.78
	23
	770
	6.11

	敏感目标名称
	超标持续时间/min
	最大浓度/mg/m3
	敏感目标大气伤害概率/%
	超标持续时间/min
	最大浓度/mg/m3
	敏感目标大气伤害概率/%

	海印寺
	61
	145.28
	14.27
	58
	24.04
	0

	小洋口风景区
	63
	109.07
	1.8
	0
	17.67
	0

	四海之家
	63
	77.64
	0.04
	0
	12.24
	0

	洋口村
	69
	68.37
	0.01
	0
	10.67
	0

	光荣村
	64
	64.43
	0
	0
	10.00
	0



表6.2.6-26 DAC储罐火灾事故HCl大气风险事故情形分析
	风险事故情形分析

	代表性风险事故情形描述
	DAC储罐泄漏事故导致火灾，次生毒性气体HCl

	环境风险类型
	HCl进入大气造成大气环境污染事故

	设备类型
	储罐
	操作温度/℃
	常温
	操作压力/MPa
	常压

	危险物质
	HCl
	最大存在量/kg
	5000
	泄漏孔径/mm
	/

	燃烧速率kg/s
	1.4
	时间/min
	60
	燃烧量/kg
	5000

	散发高度/m
	/
	产生量/kg
	936
	发生频率
	1.5×10-7/a

	事故后果预测

	危险物质
	大气环境影响（最不利）
	大气环境影响（最常见）

	指标
	浓度值mg/m³
	最远影响距离/m
	到达时间/min
	浓度值mg/m³
	最远影响距离/m
	到达时间/min

	大气毒性终点浓度-1
	150
	1030
	11.44
	150
	380
	3.02

	大气毒性终点浓度-2
	33
	2970
	33
	33
	930
	7.38

	敏感目标名称
	超标持续时间/min
	最大浓度/mg/m3
	敏感目标大气伤害概率/%
	超标持续时间/min
	最大浓度/mg/m3
	敏感目标大气伤害概率/%

	海印寺
	59
	43.61
	0
	0
	7.27
	0

	小洋口风景区
	0
	31.23
	0
	0
	5.29
	0

	四海之家
	0
	22.22
	0
	0
	3.63
	0

	洋口村
	0
	19.56
	0
	0
	3.15
	0

	光荣村
	0
	18.44
	0
	0
	2.95
	0


表6.2.6-27 事故水排放后果基本信息表
	风险事故情形分析

	地表水
	危险物质
	降雨期间由于阀门切换装置发生故障导致消防废水排入东侧匡河

	
	丙烯酰胺
	受纳水体名称
	最远超标距离/m
	最远超标距离到达时间/h

	
	
	匡河
	1500
	3h

	
	
	敏感目标名称
	到达时间/h
	超标时间/h
	超标持续时间/h
	最大浓度/(mg/L)

	
	
	--
	--
	--
	--
	--


环境风险评价自查表
环境风险评价自查表见表6.2.6-27。
表6.2.6-27 环境风险自查表
	工作内容
	完成情况

	风
险
调
查
	危险物质
	名称
	详见表2.3-5本项目危险物质数量及分布情况

	
	
	最大存在总量/t
	

	
	环境敏感性
	大气
	500m范围内人口数1449人
	5km范围内人口数5950人

	
	
	
	每公里管段周边200m范围内人口数（最大）
	      人

	
	
	地表水
	地表水功能敏感性
	F1 □
	F2 
	F3 □

	
	
	
	环境敏感目标分级
	S1 
	S2 □
	S3 

	
	
	地下水
	地下水功能敏感性
	G1 □
	G2 □
	G3 

	
	
	
	包气带防污性能
	D1 □
	D2 
	D3 □

	物质及工艺系统
危险性
	Q值
	Q＜1□
	1≤Q＜10 
	10≤Q＜100 
	Q＞100 □

	
	M值
	M1 ☑
	M2 
	M3 □
	M4 

	
	P值
	P1 ☑
	P2 
	P3 □
	P4 

	环境敏感
程度
	大气
	E1 ☑
	E2 
	E3 □

	
	地表水
	E1 
	E2 
	E3 □

	
	地下水
	E1 □
	E2 □
	E3 

	环境风险潜势
	Ⅳ+ ☑
	Ⅳ ☑
	Ⅲ ☑
	Ⅱ □

	评价等级
	一级 
	二级 
	三级 
	简单分析 □

	风
险
识
别
	物质危险性
	有毒有害
	易燃易爆 

	
	环境风险
类型
	泄漏 
	火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 

	
	影响途径
	大气 
	地表水 
	地下水 

	事故情形分析 
	源强设定方法
	计算法 ☑
	经验估算法 □
	其他估算法 □

	风险预测与评价
	预测结果
	丙烯酸全破裂事故发生后，不利气象条件下下风向30-790米范围内超过毒性终点浓度-2，下风向40-230米范围内超过毒性终点浓度-1；常见气象条件下下风向20-280米范围内超过毒性终点浓度-2，下风向30-80米范围内超过毒性终点浓度-1。
氨泄漏事故发生后，不利气象条件下下风向10-480米范围内超过毒性终点浓度-2，下风向20-130米范围内超过毒性终点浓度-1；常见气象条件下下风向10-210米范围内超过毒性终点浓度-2，下风向10-50米范围内超过毒性终点浓度-1。
丙烯酰胺甲类仓库火灾伴生NO2不利气象条件下下风向10-9940米范围内超过毒性终点浓度-2，下风向10-6820米范围内超过毒性终点浓度-1；常见气象条件下下风向10-2570米范围内超过毒性终点浓度-2，下风向10-1800米范围内超过毒性终点浓度-1。
丙烯酰胺甲类仓库火灾伴生CO不利气象条件下下风向10-770米范围内超过毒性终点浓度-2，下风向20-320米范围内超过毒性终点浓度-1；常见气象条件下下风向10-190米范围内超过毒性终点浓度-2，下风向10-80米范围内超过毒性终点浓度-1。
DAC储罐火灾伴生HCl不利气象条件下下风向10-2970米范围内超过毒性终点浓度-2，下风向10-1030米范围内超过毒性终点浓度-1；常见气象条件下下风向10-930米范围内超过毒性终点浓度-2，下风向10-380米范围内超过毒性终点浓度-1。
车间丙烯酰胺槽罐等可燃物质泄漏发生火灾时，相关阀门操作失误，则消防废水有可能越过厂界，流入附近的匡河，根据上文建立的河流均匀混合模型、设计水文条件以及选取的各项计算参数，发生雨水阀门切换系统发生故障导致消防废水经雨水管网排入东侧匡河的事故时，由于东侧匡河水流动性差，一次事故性排放将造成下游约1500米长河段丙烯酰胺指标超标。

	重点风险防范
措施
	拟建项目已从大气、地表水、地下水等方面明确了防止危险物质进入环境及进入环境后的控制、消减、监测等措施，提出风险监控及应急监测系统，以及建立对接、联动的风险防范体系

	评价结论与建议
	综上分析可知建设项目环境风险可实现有效防控，但应根据拟建项目环境风险可能影响的范围与程度，采取措施进一步缓解环境风险，并开展环境影响后评价。

	注：“□”为勾选项，“ ”为填写项。
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土壤环境影响评价
土壤是复杂的三相共存体系，其污染物质主要通过被污染大气的沉降、工业废水的漫流和入渗、以及固体废物通过大气迁移、扩散、沉降或降水淋溶、地表径流等而进入土壤环境。根据土壤污染物的来源不同，可将土壤污染影响型分为大气沉降型、地面漫流型及垂直入渗型。
本项目废水经厂区污水处理站处理后接管至如东深水环境科技有限公司进行处理，若污水处理站防渗措施不当，废水发生泄漏，可能会通过垂直入渗的形式渗入土壤。
本项目产生的废气污染物为丙烯酸、丙烯酰胺、氨、颗粒物、非甲烷总烃等，可能沉降至项目周边土壤地面。
因此，运营期本项目主要土壤影响类型为大气沉降型和垂直入渗型。
表6.2.7-1  本项目土壤环境影响类型与影响途径表
	不同时段
	污染影响型

	
	大气沉降
	地面漫流
	垂直入渗
	其他

	运营期
	
	
	
	

	注：在可能产生的土壤环境影响类型处打“”


预测范围
根据《环境影响评价技术导则土壤环境》（HJ964-2018），土壤预测评价范围与现状评价一致，预测范围为占地范围内及周边200米范围。
预测评价时段
大气沉降型预测评价时段选择项目运营期100天，365天，5年，10年，20年；垂直入渗型预测评价时段选择项目运营期1天，10天，100天，10天，150天，200天，300天，365天。
情景设置
（1）正常工况
正常状况下，生产区、废水处理区等各个设施均按照建设规范要求进行防渗处理，原料、物料及污水输送管线也是必须经过防腐防渗处理。在采取源头和分区防控措施的基础上，正常状况下废水中不应有它物料暴露而发生渗漏至地下的情景发生。因此，本次垂直入渗土壤污染预测情景主要针对非正常状况进行设定。
正常状况下，存在废气排放情况，存在大气沉降影响土壤环境，因此，大气沉降土壤污染预测正常的大气沉降累积影响对土壤环境的影响。
（2）非正常工况
非正常工况下污水处理设施（调节池）发生渗漏，土壤泄漏后直接渗入土壤，概化为点源持续泄漏。
预测评价因子
本项目土壤环境影响源及影响因子识别见表6.2.7-2。
表6.2.7-2  建设项目土壤环境影响源及影响因子识别表
	污染源
	工艺流程/节点
	污染途径
	全部污染指标
	特征因子
	备注

	废水处理设施
	废水暂存
	垂直入渗
	COD、SS、氨氮、总氮、总磷、石油类、丙烯酸、丙烯酰胺
	COD、SS、氨氮、总氮、总磷、石油类、丙烯酸、丙烯酰胺
	调节池防渗破损

	DA006
	废气收集处理
	大气沉降
	非甲烷总烃、颗粒物、氨、丙烯酸、丙烯酰胺
	非甲烷总烃、颗粒物、氨、丙烯酸、丙烯酰胺
	连续排放


预测因子：根据废气污染物排放情况，废气中主要污染物为非甲烷总烃、颗粒物、氨、丙烯酸、丙烯酰胺，大气沉降型污染选择非甲烷总烃为预测因子，考虑大气沉降情况下污染物在土壤的累计含量；
废水污染物主要为COD、SS、氨氮、总氮、总磷、石油类、丙烯酸、丙烯酰胺等，筛选出预测因子为石油类，考虑该污染物以点源的形式垂直入渗土壤，重点预测污染物可能影响的深度。
预测模型
（1）大气沉降型预测
a）单位质量土壤中某种物质的增量可用下式计算：
[image: ]
式中：ΔS—单位质量表层土壤中某种物质的增量，g/kg；
IS—预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质的输入量，g；
LS—预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经淋溶排出的量，g；本次预测不考虑淋溶排出量；
RS—预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经径流排出的量，g；本次预测不考虑径流排出量；
ρb—表层土壤容重，kg/m3；
A—预测评价范围，m2；
D—表层土壤深度，一般取0.2m，可根据实际情况适当调整；
n—持续年份，a。
b）单位质量土壤中某种物质的预测值可根据其增量叠加现状值进行计算，如下式：
[image: ]
式中：Sb—单位质量土壤中某种物质的现状值，g/kg；
S—单位质量土壤中某种物质的预测值，g/kg。
其中，污染物的年输入量Is的计算公式为：
[image: ]
式中：Is—预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质的输入量，g；
W0—预测最大落地浓度值，mg/m3；
S—预测面积，m2；
V—沉降速率，m/s，以0.001m/s计。
表6.2.7-3  土壤环境影响预测参数
	序号
	参数
	单位
	取值
	来源

	1
	IS
	g
	21995
	按照最大落地浓度测算
最大输入量21995g

	2
	LS
	g
	0
	按最不利情景，不考虑排出量

	3
	RS
	g
	0
	按最不利情景，不考虑排出量

	4
	ρb
	kg/m3
	1100
	根据实测数据

	5
	A
	m2
	343570
	评价半径取200m

	6
	D
	m
	0.2
	一般取值


（2）垂直入渗型
本项目溶质不具有挥发性，忽略溶质固相和气相成分，仅考虑溶质与液态水耦合运移，因此土壤非饱和溶质运移方程为：


式中
为土壤体积含水量，；
为污染物介质中的浓度，；
为弥散系数，；
渗流速率，；
为时间变量，。
初始条件：
[image: ]
边界条件：
第一类Dirichlet边界条件
①连续点源：
[image: ]
②非连续点源：
第二类Neumann 零梯度边界条件：

[image: ]
预测结果
（1）大气沉降型预测
根据大气预测影响预测结果，本项目单位质量土壤中污染物累积预测值见表6.2.7-4。
表6.2.7-3 土壤预测结果评价单位：mg/kg
	用地
类别
	污染物
	持续
年份
	单位质量土壤中增量
	单位质量土壤中现状值
	单位质量土壤中预测值
	标准

	建设
用地
	石油烃
	1
	0.76 
	21.5
	22.26 
	4500

	
	
	5
	3.82 
	21.5
	25.32 
	4500

	
	
	10
	7.64 
	21.5
	29.14 
	4500

	
	
	20
	15.29 
	21.5
	36.79 
	4500


参考《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值。
通过上述方法预测计算得出拟建项目投产1年、5年、10年、20年后，石油烃土壤中计算结果远小于选用的土壤标准值。而实际生产中，某预测点污染物的沉降量不可能20年不发生任何冲刷、转移、减少，因此实际累积后果比预测值轻许多。因此，在考虑大气沉降情况下，拟建项目对土壤的污染影响可接受。
（2）垂直入渗型预测
表6.2.7-4  土壤环境影响预测结果（石油类）
	Z(m)\C(mg/L)/t(d)
	1
	10
	100
	150
	200
	300
	365

	0.1
	0.044 
	0.051 
	0.071 
	0.079 
	0.086 
	0.099 
	0.107 

	0.2
	0.019 
	0.051 
	0.069 
	0.076 
	0.083 
	0.096 
	0.103 

	0.3
	0.003 
	0.047 
	0.067 
	0.074 
	0.081 
	0.093 
	0.100 

	0.4
	0.000 
	0.041 
	0.065 
	0.072 
	0.078 
	0.090 
	0.098 

	0.5
	0.000 
	0.032 
	0.064 
	0.070 
	0.076 
	0.088 
	0.095 

	1
	0.000 
	0.002 
	0.054 
	0.062 
	0.067 
	0.077 
	0.083 

	2
	0.000 
	0.000 
	0.024 
	0.038 
	0.047 
	0.059 
	0.065 

	3
	0.000 
	0.000 
	0.004 
	0.013 
	0.023 
	0.038 
	0.046 

	4
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.002 
	0.007 
	0.019 
	0.027 

	5
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.001 
	0.007 
	0.012 

	10
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	20
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	40
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	60
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000


土壤评价自查表
土壤环境影响评价自查表见表6.2.7-5。
[bookmark: _Hlk19800082]表6.2.7-5  土壤环境影响评价自查表
	工作内容
	完成情况
	备注

	影响识别
	影响类型
	污染影响型；生态影响型□；两种兼有□
	

	
	土地利用类型
	建设用地；农用地□；未利用地□
	土地利用类型

	
	占地规模
	（4.3）hm2
	

	
	敏感目标信息
	敏感目标（/）、方位（）、距离（）
	

	
	影响途径
	大气沉降；地面漫流□；垂直入渗；地下水位□；其他（）
	

	
	全部污染物
	垂直入渗：COD、SS、氨氮、总氮、总磷、石油类、丙烯酸、丙烯酰胺
大气沉降：非甲烷总烃、颗粒物、氨、丙烯酸、丙烯酰胺
	

	
	特征因子
	垂直入渗：COD、SS、氨氮、总氮、总磷、石油类、丙烯酸、丙烯酰胺
大气沉降：非甲烷总烃、颗粒物、氨、丙烯酸、丙烯酰胺
	

	
	所属土壤环境影响项目类别
	I类；II类□；III类□；IV类□
	

	
	敏感程度
	敏感□；较敏感□；不敏感
	

	评价工作等级
	一级□；二级；三级□
	

	现状调查内容
	资料收集
	a）；b）；c）□；d）□
	

	
	理化性质
	颜色、质地、结构、砂砾含量、其他异物、孔隙度、pH值、阳离子交换量、氧化还原电位、饱和导水率、土壤容重
	同附录C

	
	现状监测点位
	/
	占地范围内
	占地范围外
	深度
	占地范围图

	
	
	表层样点数
	1
	2
	0~0.2m
	

	
	
	柱状样点数
	3
	0
	0~0.5m、0.5~1.5m、1.5~3m
	

	
	现状监测因子
	GB36600表1中45个因子及pH值、石油烃（C10-C40）、丙烯酰胺
	

	现状评价
	评价因子
	GB36600表1中45个因子及pH值、石油烃（C10-C40）
	

	
	评价标准
	GB15618□；GB36600；表D.1□；表D.2□；其他（）
	

	
	现状评价结论
	土壤环境评价范围内建设用地土壤满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值要求
	

	影响预测
	预测因子
	石油烃
	

	
	预测方法
	附录E；附录F□；其他（）
	

	
	预测分析内容
	影响范围（200m）
影响程度（可接受）
	

	
	预测结论
	达标结论：a）；b）□；c）
不达标结论：a）□；b）□
	

	防治措施
	防控措施
	土壤环境质量现状保障□；源头控制；过程防控；其他（）
	

	
	跟踪监测
	监测点数
	监测指标
	监测频次
	

	
	
	现状监测4点
	土壤45项因子、pH、石油烃、丙烯酰胺
	1次/1年
	

	
	信息公开指标
	监测方案、监测报告
	

	评价结论
	土壤环境影响可接受
	


碳排放环境影响评价
本项目碳排放评价参照《江苏省重点行业建设项目碳排放环境影响评价技术指南（试行）》（苏环办[2021]364号）相关规定。
总则
1、评价依据
（1）《中国发电企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》；
（2）《温室气体排放核算与报告要求第 10 部分：化工生产企业》（GB/T32151.10-2015）；
（3）《江苏省重点行业建设项目碳排放环境影响评价技术指南（试行）》，2021.12；
（4）企业提供的其他资料。
2、评价范围
本项目核算范围包括对本项目的主体工程、辅助生产系统及附属生产系统等产生的碳排放情况。
3、建设项目碳排放政策符合性分析
本项目建设符合南通市“三线一单”环境管控单元及生态环境准入清单的相关要求，排放的污染物符合国家、省规定的污染物排放标准和主要污染物排放总量控制指标。项目建设符合相关法律、法规、政策，相关规划和规划环境影响评价等，相符性分析详见章节1.4。
建设项目碳排放分析
[bookmark: _Toc78448871]6.2.7.2.1 碳排放源分析
碳排放是指在特定时段内直接或间接向大气排放温室气体的行为，而温室气体是指大气中那些吸收和重新放出红外辐射的自然的和人为的气态成分。参照指南评价范围为《京都议定书》中规定的六种温室气体，分别为二氧化碳（CO2）、甲烷（CH4）、氧化亚氮（N2O）、氢氟碳化物（HFCs）、全氟化碳（PFCs）和六氟化硫（SF6）。
碳排放量以二氧化碳当量表示碳排放数量，简称排放量。计量单位为“吨二氧化碳当量（tCO2e）”。温室气体的二氧化碳当量等于给定气体的质量乘以它的全球变暖潜势值。
建设项目碳排放包括与建设项目生产经营活动相关的，向大气中排放温室气体的物理单元和过程。包括直接排放和间接排放，其中直接排放指建设项目持有或控制的碳排放源直接产生的碳排放；间接排放指由建设项目活动导致的，但出现在其它建设项目持有或控制的碳排放源产生的碳排放。
碳排放量主要包含三个方面，能源活动排放、净调入电力和热力对应的排放、以及工业生产过程排放。其中能源活动排放指燃料在氧化燃烧过程中产生的碳排放；净调入电力和热力对应的排放指净购入使用的电力和热力（蒸汽、热水）所对应的电力或热力生产活动产生的碳排放；工业生产过程排放指在生产过程中除燃料燃烧之外的物理或化学变化造成的碳排放。
根据工程分析，对本项目碳排放源调查识别，主要包含能源活动排放、净调入电力和热力对应的排放，具体排放设施和因子如下：
[bookmark: _Toc78448872]表6.2.8-1  本项目碳排放源识别表
	排放类型
	设施
	温室气体种类

	
	
	CO2
	CH4
	N2O
	HFCs
	PFCs
	SF6

	直接排放
	燃料燃烧
	/
	×
	×
	×
	×
	×
	×

	间接排放
	净调入电力和热力
	外供电力和蒸汽
	√
	×
	×
	×
	×
	×


碳排放源强核算
（1）碳排放计算方法
碳排放计算方法主要依据《江苏省重点行业建设项目碳排放环境影响评价技术指南（试行）》（苏环办[2021]364号）相关规定。从能源活动排放、净调入电力和热力排放、工业生产过程排放三个方面，计算建设项目实施后的碳排放量。结合项目特点及关键经济指标，计算建设项目碳排放强度，本项目设定碳排放强度单位为tCO2/t。
建设项目碳排放总量计算见公式（1）：
AE总= AE燃料燃烧+ AE工业生产过程+ AE净调入电力和热力-R固碳……（1）
式中：
AE总—碳排放总量（tCO2）；
AE燃料燃烧—燃料燃烧碳排放量（tCO2）；
AE工业生产过程—工业生产过程碳排放量（tCO2）；
AE净调入电力和热力—净调入电力和热力碳排放量（tCO2）；
R固碳—固碳产品隐含的排放量（tCO2）。
本项目不涉及化石燃料使用。
净调入电力和热力消耗碳排放总量（AE净调入电力和热力）计算方法见公式（3）：
AE净调入电力和热力= AE净调入电力+ AE净调入热力 ….. …..（3）
式中：
AE净调入电力—净调入电力消耗碳排放量（tCO2）；
AE净调入热力—净调入热力消耗碳排放量（tCO2）。
其中，净调入电力消耗碳排放量（AE净调入电力）计算方法见公式（4）：
AE净调入电力=AD净调入电量×EF电力 ….. ….. …（4）
式中：
AD净调入电量—净调入电力消耗量（MWh）；
EF电力—电力排放因子（tCO2/MWh），为0.6451tCO2/MWh。
其中，净调入热力消耗碳排放量（AE净调入热力）计算方法见公式（5）：
AE净调入热力=AD净调入热力消耗量×EF热力 ….. ….. …..（5）
式中：
AD净调入热力消耗量—净调入热力消耗量（GJ）；
EF热力—热力排放因子（tCO2/GJ），为0.11tCO2/GJ。
本项目不生产固碳产品，R固碳为0。
（2）碳排放量计算结果
根据计算公式，本项目碳排放量及排放强度计算结果如下：
表6.2.8-2  本项目碳排放量及排放强度计算表
	排放类型
	设施
	排放温室气体种类
	天然气消耗量
	电力消耗量
	蒸汽消耗量
	碳排放量

	
	
	
	kNm3
	MWh
	GJ/a
	tCO2/a

	直接排放
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	间接排放
	净调入电力
	外购电力
	/
	/
	4179
	/
	2695.9

	
	净调入热力
	外购蒸气
	/
	/
	/
	4480
	492.8

	合计
	3188.7


[bookmark: _Toc78448873]拟建项目碳排放绩效选取单位工业增加值碳排放量作为碳排放评价标准，拟建项目碳排放总量为3188.7tCO2/a，工业增加值5798.4万元，拟建项目单位工业增加值碳排放量为0.55tCO2/万元，低于国家化学原料和化学制品制造业26的推荐值3.44tCO2/万元。
碳减排措施
本项目减排途径主要为减少燃料用量，提高利用效率，可通过以下途径进行碳减排：①积极开展源头控制：优先选用绿色节能的工艺、产品和设备，优化用能结构，优先采用可再生能源，如风能、太阳能等。②落实节能和提高能效技术：提高工业生产过程中能源使用效率，对项目主体工程进行高耗能工艺改进，提高能源综合利用效率，对余热进行回收利用。
碳排放管理与监测计划
（1）管理建议
首先，要进一步提高企业能源管理水平，包括建立健全能源管理机构、健全企业的能源计量系统、建立企业综合能源管理体系、积极开展合同能源管理、强化职工的能源管理和节能培训等。其次，要进一步创新企业温室气体排放管理，包括建立企业温室气体排放管理机构、建立企业温室气体排放统计监测体系、建立企业温室气体排放信息平台、加强管理者和全体职工低碳培训等。
（2）排放清单及管理要求
a)企业在日常生产过程中，应按《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17167-2006）的要求，实行各工段能耗专人管理，确保节能降耗工作落到实处；
b)建立企业温室气体排放核算和报告的规章制度，包括负责机构和人员、工作流程和内容、工作周期和时间节点等；指定专职人员负责企业温室气体排放核算和报告工作；
c)建立健全企业温室气体排放监测计划。具备条件的企业，还应定期监测主要化石燃料的低位发热值和元素碳含量以及重点燃烧设备的碳转化率。
d)对现有监测条件进行评估，不断提高自身监测能力，并制定相应的监测计划，包括对活动数据的监测和对化石燃料低位发热量等参数的监测；定期对计量器具，检测设备和在线监测仪表进行维护管理，并记录存档；
e)建立健全企业温室气体排放和能源消耗台账记录。
f)建立企业温室气体排放报告内部审核制度。定期对温室气体排放数据进行交叉校验，对可能产生的数据误差风险进行识别，并提出相应的解决方案。
h）结合区域碳强度考核、碳市场交易、碳排放履约、排污许可与碳排放协同管理相关要求等设置管理措施。
（3）监测计划 
企业应根据自身的生产工艺以及《中国发电企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》中核算标准和国家相关部门发布的技术指南的有关要求，确保对其运行中的决定碳排放绩效的关键特性进行定期监视、测量和分析，关键特性至少应包括但不限于：排放源设施、各碳源数据、具备实测条件的与排放因子相关的数据、碳排放相关数据和生产相关数据获取方式、数据的准确性。
企业应对监视和测量获取的相关数据进行分析，应开展以下工作:
a)规范碳排放数据的整理和分析；b)对数据来源进行分类整理；c)对排放因子及相关参数的监测数据进行分类整理；d)对数据进行处理并进行统计分析；e)形成数据分析报告并存档；f）定期对计量器具、检测设备和测量仪表进行校验维护。
碳排放评价结论
本项目碳排放总量为3188.7tCO2/a。项目在工艺设计、设备选型、节能管理等方面，本项目均采用了一系列节能措施以实现生产中各个环节的节能降耗。
企业在日常生产过程中，应按《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17167-2006）的要求，实行各工段能耗专人管理，确保节能降耗工作落到实处；建议企业建立健全能源利用、消耗、管理台账及制度，建立健全企业能源管理体系和碳管理体系，提高能源、低碳管理水平；对于影响碳排放量核算的重要数据，企业应按照相关标准和指南要求做好测试与记录统计，制定完备的检测计划。
企业碳排放水平是可以接受的。
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本项目废气主要包括生产工艺废气、污水站废气、储罐废气、实验室废气、危废仓库废气等。
（1）工艺废气
阴离子聚丙烯酰胺乳液：工艺废气包括投料、搅拌、中和、聚合、过滤、灌装等废气，污染因子为颗粒物、丙烯酸、氨、丙烯酰胺、非甲烷总烃。
阳离子聚丙烯酰胺乳液：工艺废气包括投料、搅拌、聚合、过滤、灌装等废气，污染因子为颗粒物、丙烯酰胺、非甲烷总烃。
（2）储罐呼吸废气
本项目新增罐区2，设置丙烯酰胺、丙烯酸、氨水、白油、DAC等原料储罐，物料存贮装卸过程废气污染物为氨、丙烯酰胺、氨、非甲烷总烃。
（3）污水站废气
本项目废水处理依托现有污水站，各废水收集池、生化处理池及污泥池均已加盖设置引风装置，污水处理站废气污染物为氨、硫化氢、臭气浓度。
（4）危废仓库废气
本项目依托现有危废仓库，危废存贮过程主要污染物为臭气浓度、非甲烷总烃。
（5）实验室废气
本项目实验室废气主要为原料检测及生产过程物料性质检测过程产生的废气，主要污染物为非甲烷总烃。
废气收集措施
（1）生产设备废气
配料釜、聚合釜、反应釜、过滤器等：设备整体密闭，放空口以管道连接方式接入车间废气收集干管，废气收集效率99.5%以上。
粉料投料废气：本项目固体物料投加采用三面围挡固体投料箱，控制点风速大于0.3m/s，收集效率90%。
液体投料废气：由罐区输送的液态物料经计量罐放入调配釜，计量罐放空口以管道连接方式接入车间废气收集干管，废气收集效率99.5%以上；桶装原料打料设置集气罩，控制点风速大于0.4m/s，收集效率90%。
（2）储罐废气
氨水储罐设置一级水封，丙烯酸、丙烯酰胺、白油、DAC储罐废气采用大管套小管连接方式接入废气处理装置，废气收集效率90%。
（3）污水处理站废气
现有污水处理站主要废气产生环节有废水收集池、综合调节池、UASB池、生化池、污泥池等，相关池体采用拱形玻璃钢盖板进行加盖引风收集，废气收集效率90%。
（4）危废库废气
现有危废仓库采用整体换风收集，废气收集效率90%。
（5）实验室废气及实验室废物暂存点废气
实验室废气产生于操作通风橱，通风橱整体密闭引风，废气收集效率80%。
2、废气量核算
反应釜：反应过程废气量通过风阀控制微负压排出，根据反应设备大小进行估算，本项目配料釜、聚合釜、反相釜容积15m3及3.5m3，单套设备工艺废气量100m3/h及50m3/h。
表7.1.1-1  设备废气量统计原则
	反应釜规格
	单台废气量（m3/h）
	废气收集管道尺寸

	反应釜大小≤500L
	30
	DN32

	500L＜反应釜大小≤1000L
	40
	DN40

	1000L＜反应釜大小≤3000L
	50
	DN50

	3000L＜反应釜大小≤5000L
	70
	DN50

	5000L＜反应釜大小
	大于100
	DN65


计量罐：本项目计量罐体积为3m3和8m3，计量罐进料后体积按2/3计算，进料时间取1h，参照储罐大呼吸废气气量计算，得到计量罐废气气量=2.14*8*（2/3）/1=11.5m3/h，设计气量选取15m3/h。
固体投料箱：三面围挡，投料侧宽度取0.6~0.8m，集气罩后收集管径取DN200，距离废气产生点高度600mm，控制点风速取0.3m/s，则废气气量分别为389m3/h~518m3/h，设计时选取500m3/h。
桶装上料：集气罩直径DN250，将吨桶或200L塑料桶开口罩住，底部与桶留有间隙，促进空气流动，底部截面风速取0.4m/s，则废气气量0.25*0.25*0.4*3600=90m3/h，设计时选取100m3/h。
灌装：三面围挡，取样口直径0.1m，集气罩后收集管径取DN50，距离废气产生点高度500mm，控制点风速取0.4m/s，则废气气量为0.1*0.5*0.4*3600=72m3/h，设计时选取100m3/h。
储罐废气：储罐尾气采用套管收集，储罐最大设计气量主要考虑槽车向储罐进料时的大呼吸+套管环隙渗透进入的风量；储罐正常气量考虑储罐小呼吸+套管环隙渗透进入的风量。企业进料槽车体积为30m3，同一时间一台槽车向储罐进料，卸车车间为30~40min，按30min计算，以氨水为例，其闪点为11℃，则大呼吸气量=30/0.5*2.14=128.4m3/h，设计时取130m3/h。储罐废气气量根据《石油化工储运系统罐区设计规范》（SHT3007-2014）进行取值，110m3运用极限环境变化得出呼吸的最大值为18.6m3/h，设计取值20m3/h。储罐废气出口采用DN100套管罩住，DN100管道与DN80管道环隙面积为0.028m2，间隙处风速取0.4m/s，则套管处渗透风量=0.028*0.4*3600≈40m3/h。因此，储罐最大设计风量选取130+40=170m3/h，其余储罐均按正常风量20+40=60m3/h计算。
污水站：企业现有污水站已对相关池体进行加盖引风收集，配套引风机2500m3/h。
危废库：企业现有危废仓库面积72m2，高度4.5m，每小时换风6次，每小时排气量为1944m3，已配套风机风量为2200m3/h，满足废气收集需求。
实验室：实验室包含三套通风橱，通风橱尺寸为宽度1.8m，高度0.8m，用于及时排出有毒有害气体，通风橱打后自动联锁风机开启，根据《排风柜》（JBT6412-1999）标准，宽度1800mm的排气柜排放量为1500m3/h，实验室最大设计风量选取4500m3/h。
本项目各废气产生环节废气量见表7.1.1-2。
（因涉及企业商业机密，故删除了该部分内容）
废气治理措施
（因涉及企业商业机密，故删除了该部分内容）
工艺、罐区废气综合处理装置
    本项目工艺、罐区废气污染物包括氨、丙烯酸、丙烯酰胺、白油等非甲烷总烃类物质，本项目废气源强不大，部分污染物具有良好的水溶性，结合工程经验、投资成本和运行费用等，采用水喷淋+酸喷淋+二级碱喷淋+除雾塔+二级活性炭吸附处理工艺。
（1）喷淋装置
本项目喷淋塔包括水喷淋、酸喷淋及碱液喷淋，主要原理类似为填料吸收塔，主要区别在于吸收液不同，酸喷淋塔吸收液为稀盐酸，碱喷淋塔吸收液为稀液碱，水喷淋塔吸收液为自来水。填料吸收塔为液体以膜状运动与气相进行接触，本项目塔内气液两相的流动方式为逆流，吸收剂（水）以塔顶加入自上而下流动，与从下向上流动的气体接触，吸收了吸收质的液体从塔底排出，净化后的气体从塔顶排出。填料塔适用于快速和瞬间反应的吸收过程，多用于气体的净化。该塔结构简单，易于用耐腐蚀材料制作，气液接触面积大，接触时间长，气量变化时塔的适应性强，塔阻力小，压力损失为300～700Pa，与板式塔相比处理风量小，空塔气速通常为0.5～1.2m/s，气速过大会形成液泛，喷淋密度10m3/(m2·h)以保证填料润湿，液气比控制在2～10L/m3，水喷淋装置工艺流程图见下图7.1.2-3。
   [image: ]
图7.1.2-3  喷淋塔装置工艺流程图
根据工程分析废气量核算，本项目DA006排气筒接入最大废气量为8000m³/h，设计洗涤塔选用双层新型φ50泰勒花环填料，喷淋塔填料设计参数见表7.1.2-3。




表7.1.2-3  洗涤塔填料设计参数
	序号
	名称
	单位
	数值
	备注

	1、待处理废气

	1
	温度
	℃
	25
	/

	2
	压力
	kPa
	101
	/

	3
	流量
	m³/h
	8000
	/

	2、填料

	1
	填料因子
	m-1
	191
	/

	2
	填料比表面积
	m2/m3
	180
	/

	3
	填料直径
	mm
	51
	/

	4
	孔隙率
	m³/m³
	0.98
	

	5
	堆积密度
	kg/m³
	75
	

	6
	个数
	1/m³
	25000
	

	3、吸收参数

	1
	液相粘度
	Pa·S
	1.01×10-3
	/

	2
	气相粘度
	Pa·S
	1.81×10-5
	/

	3
	液相密度
	kg/m³
	1000
	/

	4
	液相分子量
	kg/kmol
	18
	/

	5
	液体表面张力
	N/m
	7.28×10-2
	/

	6
	液相中扩散系数
	m2/s
	1.76×10-9
	/

	7
	气相中扩散系数
	m2/s
	1.99×10-5
	/

	8
	空塔速度
	/
	≤0.8uF
	

	9
	亨利系数
	Pa
	76600
	/

	10
	相平衡常数
	/
	0.76
	亨利定律


1、液气比计算
液气比是与喷淋效率关系最密切的控制条件，在其他条件不变时，液气比越大，喷淋效率越高。参照《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50019第7.3节表5吸收装置运行参数，液气比（L/m³）可取1.0~10。
液气比较小时，气体流速过快，导致吸收效果不佳，因此，选取较大的液气比有利于有机物的去处；但液气比过大时，循环水量大，循环泵能耗高，结合工程经验，本项目洗涤塔液气比设计值取3.8L/m³。
2、液泛速度计算
本项目设计洗涤塔采用水、稀碱液、稀盐酸作为循环液，介质密度取1000kg/m³，根据埃克特通用关联图来计算填料层的泛点气速，横坐标计算公式如下：

式中：ωL——液相质量流量，kg/s；
ωv——气相质量流量，kg/s；
ρv——气体密度，kg/m³，取值1.2kg/m³；
ρL——液体密度，kg/m³，取值1000kg/m³。
（1）洗涤塔处理风量8000m3/h，液相质量流量ωL，取值8.44kg/s（507L/min）（液气比3.8L/m³）；气相质量流量ωv，取值2.67kg/s。
计算结果为0.11。


从埃克特通用关联图乱堆填料泛点线，查得洗涤塔对应的纵坐标值约为0.14。	
[image: ]
纵坐标计算公式如下：

式中：uF——泛点气速，m/s；
ϕ——填料因子，1/m，φ50mm泰勒花环（乱堆）取191m-1；
ψ——液体密度校正系数，取1；
ρv——气体密度，kg/m³，取值1.293kg/m³；
ρL——液体密度，kg/m³，取值1000kg/m³。
g——取9.81m/s2；
μL——液体的黏度，mPa·s，取1mPa·s；
（2）洗涤塔液泛速度计算如下：
0.025=0.14
可得：uF=2.37m/s。
3、塔径和高度计算
通常情况下u=0.5～0.8uF较为合适，洗涤塔空塔气速取0.5uF，即：
u=0.5uF=2.37*0.55=1.18m/s
因此，塔径D为：


按照标准圆整得：D=1.6m
塔径与填料尺寸之比：D1/d=1.6/0.05=32＞10，符合要求。
操作条件下的喷淋密度：
=32m3/（m2*h）
润湿速率为：
Lw=L´/at=0.08＞（Lw）min
式中：at——填料比表面积，m2/m³。
因采用填料尺寸小于75mm，故最小润湿速率（Lw）min取值0.080m³/（m·h），所以填料直径及润湿速率均适宜。
停留时间取4s，进口高度按1m计算，则塔高H=1.18*4+1=5.72m，设计值取6m。
4、填料层高度计算
填料采用塑料花环填料。塑料花环填料是由许多圆环结绕而成，由于填料的空隙处能有较高的持液量，可使塔内液体的停留时间较长，从而增加了气液两相的接触时间，提高了填料的传质效率。花环填料具有空隙率大，压降和传质单元高度低，泛点高，汽液接触充分，比重小，传质效率高等特点。
根据前面既定参数表，通过解析法进行求解脱吸因数，计算可得：
[image: ][image: ]=1.115
[image: ][image: ]=1.076
填料层高度Z为：
[image: ][image: ]1.2m
5、压损计算
空塔气速为u=1.18/s，查埃克特通用关联图纵坐标为：
==0.0092
查埃克特通用关联图横坐标为0.33，每米填料压降为200Pa，填料高度为1.2m，则填料层压降为240Pa，外加构件压降，则洗涤塔的压降约为400Pa。
建设项目喷淋塔主要设计及运行参数见表7.1.2-4。
表7.1.2-4  喷淋塔主要设计及运行参数
	配套产品
	名称
	技术参数
	数量

	工艺、储罐废气
	单塔压降
	不大于500pa
	水喷淋塔一座、酸喷淋塔一座、碱喷淋塔两座

	
	空塔速度
	1.0-1.2m/s
	

	
	塔径
	Φ1600mm
	

	
	气液比
	3.8L/m3
	

	
	处理废气量
	8000m3/h
	

	
	总停留时间
	4.0S
	

	
	接触方式
	两层逆流式填料，每层高度0.6m，除雾层0.5m
	

	
	塔高
	6000mm
	


（2）除雾塔
为降低水汽对活性炭吸附的影响，各级喷淋塔顶部设置除雾层和金属丝网除雾，同时喷淋塔后设置除雾塔和气液分离器进一步除水，除雾塔出口液滴含量应≤75mg/m3。本项目设置除雾塔一座，设计处理风量8000Nm3/h，设计尺寸为直径1.1m，高度4.5m，填料设置三层，一层除雾丝网厚300mm；两层φ25空心球，厚度500mm/层。
（3）活性炭吸附处理装置
活性炭在活化过程中，巨大的表面积和复杂的孔隙结构逐渐形成，活性炭的孔隙的半径大小可分为：大孔半径﹥20000nm；过渡孔半径150~20000nm；微孔半径<150nm；活性炭的表面积主要是由微孔提供的，活性炭的吸附可分为物理吸附和化学吸附，而吸附过程正是在这些孔隙中和表面上进行的，活性炭的多孔结构提供了大量的表面积，从而使其非常容易达到吸收收集杂质的目的。就像磁力一样，所有的分子之间都具有相互引力。正因为如此，活性炭孔壁上的大量的分子可以产生强大的引力，从而达到将介质中的杂质吸引到孔径中的目的，这就是物理吸附。必须指出的是，这些被吸附的杂质的分子直径必须要小于活性炭的孔径，这样才可能保证杂质被吸收到孔径中。
设计风量：根据工程分析废气量核算，本项目DA006排气筒接入最大废气量为8000m³/h，根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ 2026-2013）“涉及风量宜按照最大废气排放量的120%进行设计”，活性炭装置设计风量取9600m3/h。
装填活性炭高度及质量要求：单塔装填两层颗粒活性碳，每层厚度0.4m，碘吸附值≥800mg/g，比表面积≥850m2/g”，煤质活性炭灰分≤15%的要求，满足《省生态环境厅关于深入开展涉VOCs治理重点工作核查的通知》（苏环办[2022]218号）相关要求。
装填活性炭量计算：
气体流速取0.5m/s，则最小过流面积A=9600/3600/2/0.5=2.67m2
活性炭层长度取2.3m，宽度取1.2m，实际过流面积为2.3*1.2=2.76m2，满足要求。
实际流速=8000/3600/2/2.76=0.41m/s，满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》(HJ2026-2013)“6.3.3.3采用颗粒活性炭时，气体流速宜低于0.6m/s”的要求。
实际停留时间=0.4/0.41=0.97s，满足《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2015），吸附剂停留时间0.5~2s的要求。
装填活性炭体积为2.76*0.8=2.21m3。
活性炭更换周期：
根据《省生态环境厅关于将排污单位活性炭使用更换纳入排污许可管理的通知》（苏环办〔2021〕218号）文中《涉活性炭吸附排污单位的排污许可管理要求》参照以下公式计算：
T=m×s/（c×10-6×Q×t）
式中：T——更换周期，天；
m——活性炭用量，kg；
s——动态吸附量，%（一般取值10%）；
c——活性炭削减的VOCs浓度，mg/m3；
Q——风量，m3/h；
t——运行时间，h/d。
本项目二级活性炭吸附装置主要针对废气中白油、DAC及物料中含有的其他非水溶性有机物，更换周期计算见表7.1.2-5。
表7.1.2-5 各活性炭吸附装置活性炭更换周期计算结果表
	废气处理设施
	活性炭装填用量（kg）
	动态吸附量%
	活性炭消减的VOCS浓度（mg/m3）
	风量（m3/h）
	运行时间（h/d）
	更换周期（天）

	二级活性炭吸附装置
	2200
	10
	12.8
	8000
	24
	90


根据计算结果二级活性炭吸附装置吸附剂更换周期为90天，全年生产300天，则每年需要更换四次，平均一季度更换一次，满足《省生态环境厅关于深入开展涉VOCS治理重点工作核查的通知》（苏环办〔2022〕218号）中“活性炭更换周期一般不应超过累计运行500小时或3个月”的要求。
活性炭吸附装置设计参数见表7.1.2-6。
表7.1.2-6  单塔活性炭吸附装置参数一览表（双塔串联）
	参数名称
	运行参数控制标准

	设计处理风量（m3/h）
	9600

	实际运行处理风量（m3/h）
	8000

	实际碳层过滤速度（m/s）
	0.42

	单塔碳层数量
	2层

	碳层规格mm
	2300*1200*400

	碳层接触时间（s）
	0.97s（单塔）

	比表面积（g/m2）
	大于850

	碘吸附值
	＞800

	碳直径（mm）
	＜3

	单塔填充量(kg)
	1100

	活性炭密度(g/cm3)
	0.50





实验室废气处理装置
本项目实验室废气主要包括原料质检及中间过程物料性质分析，废气主要污染物为非甲烷总烃，废气采用水喷淋+活性炭处理工艺，相关设施设计参数见表7.1.2-7。
表7.1.2-7  实验室新增废气治理设施设备清单
	序号
	设备名称
	详细规格参数

	1
	喷淋塔
	处理风量：4500m3/h
尺寸：Φ1200*H5500
材质：台湾喜得PP（塔体、喷嘴、喷淋管、格栅板等）
本体厚度：10mm
底板厚度：12mm
填充材料：1"泰勒花环，共计2层，每层高度600mm
除雾层：1"泰勒花环，共计一层，每层高度500mm
压降：不大于500Pa
最高操作温度：50℃
其它附属装置：加强、视窗、溢流口、排放口、补水口
数量：1套

	2
	循环洗涤泵
	型式：可耐空转立式耐酸碱泵浦
扬程/水量：12m，420L/min
防爆等级：与现场防爆区域等级相符
数量：2台

	3
	活性炭吸附装置
	处理风量：5400m3/h；
材质：碳钢（内防腐）
过滤风速：0.5m/s
碳层数量：2层
碳层规格：2000×800×400
活性炭堆叠密度：0.5g/cm³
活性炭用量：1.3m³
配套底座、平台、爬梯、围栏，Q235镀锌
数量：1台


活性炭更换周期按照《省生态环境厅关于深入开展涉VOCS治理重点工作核查的通知》（苏环办〔2022〕218号）中“活性炭更换周期一般不应超过累计运行500小时或3个月”执行，每3月更换一次。
污水站废气处理装置
本项目废水处理依托现有污水处理站，污水站废气处理依托现有设施，废气源强无明显变化，废气处理设施已按照各收集池体最大废气收集需求设计，无变化，不再重复评述。
危废仓库废气处理装置
本项目危废存贮依托现有危废仓库，危废仓库废气处理依托碱喷淋+活性炭吸附装置，为强化现有废气处理设施，此次“以新带老”增加一级活性炭吸附装置，新增设施设计参数见表7.1.2-8。
表7.1.2-8  现有废气处理装置新增活性炭设施设备清单
	序号
	设备名称
	详细规格参数

	1
	活性炭吸附装置
	处理风量：4300m3/h；
材质：碳钢（内防腐）
过滤风速：0.5m/s
碳层数量：2层
碳层规格：1800×700×400
活性炭堆叠密度：0.5g/cm³
活性炭用量：1.0m³
配套底座、平台、爬梯、围栏，Q235镀锌
数量：1台


废气达标可行性分析
对照《排污许可证申请与核发技术规范专用化学产品制造工业》(HJ1103-2020)中附录C废气污染防治可行技术参照表：挥发性有机物防治可行技术包括冷凝、吸收、吸附、燃烧、冷凝-吸附、冷凝-吸附-燃烧；颗粒物污染防治可行技术包括袋式除尘、电除尘，酸雾污染防治可行技术包括碱液吸收、多级水洗、电除雾、多级碱洗。本项目有机废气采用喷淋、活性炭吸附处理工艺，颗粒物采用布袋除尘工艺，氨采用酸喷淋工艺，满足《排污许可证申请与核发技术规范专用化学产品制造工业》(HJ1103-2020)相关要求，属于可行技术。
本项目工艺废气中污染物成分氨、丙烯酸、DAC、丙烯酰胺均极易溶于水，根据《农药制造工业污染防治可行技术》（HJ1293-2023），含乙醇、甲醇等亲水有机废气可采用水为吸收剂进行吸收处理，单级处理效率可达85%~95%，组合净化效率可达95%以上。活性炭吸附工艺对各类有机物均有一定的处理效果，污染物浓度越高处理效率越高，单级吸附效率通常可以达到60%以上，两级串联吸附效率可达到80%以上，本项目各污染物处理效率见表7.1.3-1。


表7.1.3-1 各处理单元废气处理效率
	项目
	去除效率%
	总去除效率

	
	布袋
	一级水喷淋
	一级酸喷淋
	一级碱喷淋
	一级碱喷淋
	一级活性炭
	一级活性炭
	

	颗粒物
	95%
	40%
	40%
	--
	--
	--
	--
	98%

	[bookmark: OLE_LINK59]丙烯酰胺
	/
	60%
	80%
	--
	--
	--
	--
	90%

	[bookmark: OLE_LINK60]丙烯酸
	/
	20%
	--
	80%
	90%
	--
	--
	98%

	氨
	/
	50%
	90%
	--
	--
	--
	--
	95%

	非水溶性有机物
	/
	10%
	10%
	10%
	10%
	60%
	60%
	90%


[bookmark: OLE_LINK61]本项目属于扩建性质，企业现有聚丙烯酰胺乳液生产废气采用一级水喷淋+一级碱喷淋+一级活性炭处理，根据企业现有监测数据，非甲烷总烃、丙烯酰胺均可以做到达标排放，具体监测数据见表3.5.1-1。本项目根据废气特征情况，新增氨水使用及原料丙烯酸、丙烯酰胺浓度提高，原料存贮与投料过程的相关源强较现有增加，废气处理设施新增了一级酸喷淋、一级碱喷淋及一级活性炭吸附装置，治理设施进一步强化。
爱森（中国）絮凝剂有限公司聚丙烯酰胺乳液生产过程工艺废气采用喷淋处理，通过类比水喷淋塔进口中非甲烷总烃浓度范围在2.96~65.3mg/m3，采用水喷淋处理的效率可以达到79%~94.3%。
泰兴市华盛银洋新材料科技有限公司水性丙烯酸树脂乳液生产工艺废气、罐区尾气和包装尾气采用两级碱洗+活性炭吸附脱附处理工艺，活性炭吸附装置进口总烃浓度为15.6mg/m3～142.5mg/m3，处理效率在52.58%~85%；碱洗塔入口总烃浓度平均浓度为33.9mg/m3，碱洗塔出口平均浓度为16.6mg/m3，碱洗塔处理效率约为50%。
	[image: ]

	 活性炭装置进出口总烃连续监测数据

	[image: ]

	 碱洗塔进口总烃连续监测数据


本项目已委托编制《江苏恒峰精细化学股份有限公司年产3万吨聚丙烯酰胺乳液扩建项目废气治理技术方案》，进行了技术咨询评审，经专家咨询意见并完成修改工作，废气治理技术路线，方案总体可行。
废气处理装置合规性分析
江苏省生态环境厅于2022年7月12日发布了《省生态环境厅关于深入开展涉VOCs治理重点工作核查的通知》（苏环办[2022]218号），在此文件发布后，国家生态环境部、国家发展改革委等多部门于2022年11月10日联合发布了《深入打好重污染天气消除、臭氧污染防 治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》（环大气〔2022〕68号），该文件中对是否属于“简易低效VOCs治理设施”给出了更加细化的规定：“对采用单一低温等离子、光氧化、光催化以及非水溶性VOCs废气采用单一喷淋吸收等治理技术且无法稳定达标的，加快推进升级改造，严把工程质量，确保达标排放。”
本项目产生的挥发性有机废气特征因子主要为丙烯酰胺、丙烯酸、非甲烷总烃类物质、氨等，采用多级喷淋+多级吸附处理工艺，不属于“采用单一低温等离子、光氧化、光催化以及非水溶性VOCs废气采用单一喷淋吸收等治理技术且无法稳定达标”的情形，不属于“简易低效VOCs治理设施”，符合环大气〔2022〕68号、苏环办[2022]218号要求。
本项目产生的挥发性有机废气采取的废气处理措施也是符合《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年修正）、《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》（苏环办[2014]128号）等法律和政策要求，具体分析如下：
①本项目反应过程产生的挥发性有机废气在密闭釜内产生，通过密闭管道收集，汇总废气进入多级喷淋塔+多级活性炭吸附装置处理，符合《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年修正）中有关“密闭空间或者设备中进行”、“并按照规定安装、使用污染防治设施”的要求，符合《中华人民共和国大气污染防治法》中关于挥发性有机物废气防控措施的要求。
②从废气属性分析，本项目产生的挥发性有机废气特征因子主要为丙烯酰胺、丙烯酸、非甲烷总烃等，部分物质易溶于水，处理工艺采用喷淋+活性炭吸附工艺，处理方式与废气属性相符；从废气浓度分析，本项目各股废气进口中非甲烷总烃浓度远远低于1000ppm，属于无回收价值的低浓度废气，采取吸收、吸附法处理也是满足《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》（苏环办[2014]128号）中关于废气分类处理的要求。
无组织排放废气的防治措施
本项目在设计做到反应、配制等设施密封运行，但仍可能存在跑、冒、滴、漏（包括设备、阀门、管件和传动设备密封部位等的泄漏），主要生产、装卸等方面采取以下措施减少无组织废气的排放：
（1） 生产及管理 
①液态物料均以管道和液泵进料、出料，避免粗放操作，减少跑冒滴漏和挥发逸散。
②严格执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）、《江苏省化学工业挥发性有机物无组织排放控制技术指南》等规范资料，积极开展LDAR工作，建立LDAR 管理制度；宜选取优质管道、法兰、垫片、紧固件，应通过加装盲板、丝堵、管帽、双阀等措施减少设备和管线排放口等泄漏的可能性；化工企业应进一步增强企业职工的责任意识和环保意识，生产过程中坚决执行各项环保法律法规和排放标准，严格操作规程，减少化学物质 “跑、冒、滴、漏”现象的发生。
③生产单元设计为密闭系统，使物料在操作条件下处于密闭的设备和管道中，各个连接处采用可靠的密闭措施，防止泄漏。设计中采用耐高温、耐腐蚀、耐磨的法兰和垫片，提高设备及管道法兰连接、液封、气流密封处的严密性，防止物质的扩散和泄漏。根据设备状态和使用经验定期对老化的垫片和开关频繁的阀门进行更换，提高的密封部位的可靠性。
④对设备、管道、阀门经常检查、检修，保持装置气密性良好。
⑤加强员工操作技能培训，减少人为因素造成的事故停车；制订完备的检修和设备保养 制度，开展预防性检修，配备相应的消防、安全设施，杜绝泄漏、火灾等重大事故发生。
⑥加强管理，所有操作严格按照既定的规程进行。
（2） 物料储运
公司针对各物料特性分别采取相应的保护和防护措施，减少储存、装卸过程物料散发，并将废气尽可能收集处理集中排放处理，减少无组织散发。
物料在进出储罐时，一般会由于“呼吸”作用导致储罐的气压增加或减少，挥发出的物料随着气流排放，采用密闭管道、抽风罩收集等方式控制该部分无组织废气排放量，控制措施见图7.1.5-1~2。
[image: ]
图7.1.5-1物料进入储罐时的无组织排放控制措施
槽罐车进入卸车位后，通过泵将罐车内物料泵入储罐内，通过将储罐顶部与负压管道连通，收集呼吸废气并与风管连接，进入废气处理系统。卸车完成后，管道内壁残留的极少量物料通过负压抽吸口收集，进入废气处理系统。


[image: ]
图7.1.5-2 物料进入包装桶时的无组织排放控制措施
通过在灌装软管上设置小型的集气罩，使之能包围住包装桶接口，对灌装废气进行收集，集中收集废气进入废气处理系统，减少灌装废气无组织产生量。
（3） 废气收集系统要求
本项目涉及的风管或集气罩收集需要满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》 （GB37822-2019）中相关要求，具体如下：
①VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。
②企业应考虑生产工艺、操作方式、废气性质、处理方法等因素，对VOCs废气进行分类收集。
③废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应符合GB/T16758的规定。采用外部排风罩的，应按GB/T16758、AQ/T4274-2016规定的方法测量控制风速，测量点应选取在距排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不应低于0.3m/s（行业相关规范有具体规定的，按相关规定执行）。
④废气收集系统的输送管道应密闭。废气收集系统应在负压下运行，若处于正压状态，应对输送管道组件的密封点进行泄漏检测，泄漏检测值不应超过500mmol/mol，亦不应有感官可察觉泄漏。泄漏检测频次、修复与记录的要求按照第9章规定执行。
（4） 泄露控制要求
①企业应按下列频次对设备与管线组件的密封点进行VOCs泄漏检测：
a） 对设备与管线组件的密封点每周进行目视观察，检查其密封处是否出现可见泄漏现象。
b） 泵、压缩机、搅拌器（机）、阀门、开口阀或开口管线、泄压设备、取样连接系统至少每6个月检测一次。
c） 法兰及其他连接件、其他密封设备至少每12个月检测一次。
d） 对于直接排放的泄压设备，在非泄压状态下进行泄漏检测。直接排放的泄压设备泄压后，应在泄压之日起5个工作日之内，对泄压设备进行泄漏检测。
e） 设备与管线组件初次启用或检维修后，应在90d内进行泄漏检测。
②设备与管线组件符合下列条件之一，可免予泄漏检测：
a） 正常工作状态，系统处于负压状态；
b） 采用屏蔽泵、磁力泵、隔膜泵、波纹管泵、密封隔离液所受压力高于工艺压力的双端面机械密封泵或具有同等效能的泵；
c） 采用屏蔽压缩机、磁力压缩机、隔膜压缩机、密封隔离液所受压力高于工艺压力的双端面机械密封压缩机或具有同等效能的压缩机；
d） 采用屏蔽搅拌机、磁力搅拌机、密封隔离液所受压力高于工艺压力的双端面机械密封搅拌机或具有同等效能的搅拌机；
e） 采用屏蔽阀、隔膜阀、波纹管阀或具有同等效能的阀，以及上游配有爆破片的泄压阀；
f） 配备密封失效检测和报警系统的设备与管线组件；
g）浸入式（半浸入式）泵等因浸入或埋于地下以及管道保温等原因无法测量的设备与管线组件；
h）安装了VOCs废气收集处理系统，可捕集、输送泄漏的VOCs至处理设施；
i）采取了其他等效措施。
（5） 泄漏修复要求
①当检测到泄漏时，对泄漏源应予以标识并及时修复。发现泄漏之日起5d内应进行首次修复，除下述②条规定外，应在发现泄漏之日起15d内完成修复。
②符合下列条件之一的设备与管线组件可延迟修复。企业应将延迟修复方案报生态环境主管部门备案，并于下次停车（工）检修期间完成修复。
a）装置停车（工）条件下才能修复；
b）立即修复存在安全风险；
c）其他特殊情况。
（6） 记录要求
泄漏检测应建立台账，记录检测时间、检测仪器读数、修复时间、采取的修复措施、修复后检测仪器读数等。台账保存期限不少于3年。
（7） 其他要求
①在工艺和安全许可的条件下，泄压设备泄放的气体应接入VOCs废气收集处理系统。
②开口阀或开口管线应满足下列要求：
a） 配备合适尺寸的盲法兰、盖子、塞子或二次阀；
b） 采用二次阀，应在关闭二次阀之前关闭管线上游的阀门。
③气态VOCs物料和挥发性有机液体取样连接系统应符合下列规定之一：
a）采用在线取样分析系统；
c） 采用密闭回路式取样连接系统； 
d） 取样连接系统接入VOCs废气收集处理系统；
e） 采用密闭容器盛装，并记录样品回收量。
排气筒设置的合理性分析
本项目新增排气筒DA006排气筒，排气筒布设情况见表7.1.6-1。
表7.1.6-1  本项目排气筒布设情况
	治理措施
	污染因子
	排放源参数

	
	
	排气筒编号
	高度（m）
	直径（mm）
	温度（℃）
	废气量（m3/h）

	一级水吸收+一级酸吸收+二级碱吸收+除雾塔+气液分离器+二级活性炭
	氨、非甲烷总烃、丙烯酸、丙烯酰胺、颗粒物
	DA006
	25
	500
	25
	8000


[bookmark: _Hlk138912812]排气筒设置合理性分析：
根据上表7.1.6-1，排气筒风速满足《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）中“排气筒的出口直径应根据出口流速确定，流速易取15m/s左右。当采用钢管烟囱且高度较高时或烟气量较大时，可适当提高出口流速至20~25m/s。”的要求。
表7.1.6-2  项目执行的各废气排放标准对排气筒的设置要求
	标准
	标准规定
	本项目
	是否符合

	《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024修改清单）
	排气筒高度原则上不应低于15m，若低于15m，其最高允许排放速率标准值按附录A外推计算结果再严格50%执行
	排气筒设置高度均大于15m，高度设置为25m
	符合

	
	排气筒高度除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出200m半径范围内的建筑物5m以上，不能达到该项要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行
	本项目半径200m范围内的建筑物高度最高为18m，故本项目设置排气筒高出最高建筑物5m以上，设置为25m
	符合

	《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）
	排放光气、氰化氢和氯气的排气筒高度不低于25m，其他排气筒高度不低于15m（因安全考虑或有特殊工艺要求的除外），具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定
	本项目不涉及光气、氯化氢和氯气。排气筒设置高度均大于15m，高度均设置为25m
	符合


[bookmark: _Toc23196]废水污染防治措施
本项目属于扩建性质，产品生产过程无工艺废水产生，建设项目新增废水包括循环冷却系统废水、废气喷淋塔废水、生活污水、初期雨水、地面冲洗废水、实验室废水等，建设项目纯水制备弃水作为循环冷却系统补水综合利用，设备清洗废水作为生产用水综合利用。本项目废水依托现有废水处理设施处理达标后接管至如东深水环境科技有限公司进行深度处理，最终排入黄海。
现有废水处理设施介绍
企业现有项目废水主要包括设备清洗废水、地面冲洗水、生活污水、初期雨水、废气喷淋塔、实验室废水。企业生活污水、初期雨水经沉砂隔油预处理后与其他废水经调配后经“UASB+缺氧/好氧+絮凝沉淀”处理接管排入如东深水环境科技有限公司。企业废水处理装置于2011年建成，2019年为强化脱氮效果，扩建了缺氧、好氧处理设施。目前企业废水处理装置设计能力4.5t/h，运行模式为白班8h连续进水连续排水，每天最大处理废水量36m3，夜间废水装置进行自循环，不进水不排水。废水处理工艺流程见图7.2.1-1。
[image: aad18dccdf8534569d63a2a08e3ccda]废气喷淋塔废水、实验室废水、循环冷却系统排水


图7.2.1-1  污水处理工艺流程图
根据企业废水处理装置例行监测数据及在线监测数据，废水排口可达标，但是COD监测数据存在一定波动，主要原因为企业设备清洗废水污染物浓度较高，会造成进水污染物浓度波动，此次建设项目企业“以新带老”调整设备清洗模式，实现设备清洗废水全部回用，减少设备清洗废水产生量1762m3/a。企业现有废水处理装置各构筑物参数见表7.2.1-1。
表7.2.1-1  现有污水站构筑物建设与主要运行参数表
	序号
	设施名称
	构（建）筑物外形尺寸
（长*宽*深，单位：米）
	有效容积
（m3）
	HRT
(h)

	1
	沉砂-隔油池
	3.50*2.50*4.2
	18.0
	--

	2
	集水池
	4.5*3.5*4.2
	36.0
	--

	3
	废水调节池
	7.5*3.5*4.2
	63.0
	--

	4
	UASB反应池1
	3.60*3.6*6.3
	54
	12

	5
	UASB反应池2
	φ4.90*6.00
	105.6
	23.5

	6
	生化好氧池
	3.6*5.7*5.0
	62.6
	13.9

	7
	A/O生化池
	7.90*4.50*5.00
	A池95.5、O池80
	21+17.8

	8
	沉淀池
	3.60*3.60*5.00
	---
	0.50m3/m2·h

	9
	尾水池1
	4.10*3.60*5.00
	47.25
	--

	10
	尾水池2
	15.80*6.00*3.00
	205.20
	--

	11
	污泥池
	5.50*2.00*1.50
	7.40
	


扩建项目废水处理工艺流程
扩建项目废水来源主要包括循环冷却系统废水、废气喷淋塔废水、生活污水、初期雨水及实验室废水。本项目废水分类收集与处理方式与现有一致，生活污水及初期雨水经隔油、沉砂预处理，循环冷却系统废水、地面冲洗废水、废气喷淋塔废水及实验室废水进入单独集水池，两股废水在调节池内进行调配后经现有UASB+A/O+絮凝沉淀处理达标后接管排放。本项目废水收集处理流程见图7.2.2-1。
[image: aad18dccdf8534569d63a2a08e3ccda]投加碳源
废气喷淋塔废水、实验室废水、地面冲洗废水、循环冷却系统废水


图7.2.2-1  本项目污水处理工艺流程图
本项目废水经调配后采用UASB+A/O+絮凝沉淀处理工艺，具体工艺流程及描述如下：
UASB：升流式厌氧污泥床（UASB）具有厌氧过滤及厌氧活性污泥法的双重特点。UASB由污泥反应区、气波固三相分离器（包括沉淀区）和气室三部分组成。在底部反应区内存留大量厌氧污泥，具有良好的沉淀性能和凝聚性能的污泥在下部形成污泥层要处理的污水从厌氧污泥床底部流入与污泥层中污泥进行混合接触，污泥中的微生物分解污水中的有机物，把它转化为沼气。沼气以微小气泡形式不断放出，微小气泡在上升过程中，不断合并，逐渐形成较大的气泡，在污泥床上部由于沼气的搅动形成一个污泥浓度较稀薄的污泥和水一起上升进入三相分离器，沼气碰到分离器下部的反射板时，折向反射板的四周，然后穿过水层进入气室，集中在气室沼气，用导管导出，固液混合液经过反射进入三相分离器的沉淀区，污水中的污泥发生絮凝，颗粒逐渐增大，并在重力作用下沉降。沉淀至斜壁上的污泥沼着斜壁滑回厌氧反应区内，使反应区内积累大量的污泥，与污泥分离后的处理出水从沉淀区溢流堰上部溢出，然后排出污泥床。
A/O工艺：A/O工艺将前段缺氧段和后段好氧段串联在一起，A段DO(溶解氧)不大于0.2mg/L，O段DO=2～4mg/L。在缺氧段异养菌将污水中的淀粉、纤维、碳水化合物等悬浮污染物和可溶性有机物水解为有机酸，使大分子有机物分解为小分子有机物，不溶性的有机物转化成可溶性有机物，当这些经缺氧水解的产物进入好氧池进行好氧处理时，可提高污水的可生化性及氧的效率；在缺氧段，异养菌将蛋白质、脂肪等污染物进行氨化（有机链上的N或氨基酸中的氨基）游离出氨，在充足供氧条件下，自养菌的硝化作用将NH3-N氧化为NO3-，通过回流控制返回至A池，在缺氧条件下，异氧菌的反硝化作用将NO3-还原为分子态氮（N2）完成C、N、O在生态中的循环，实现污水无害化处理。
针对此次扩建废水处理需求及“以新带老”后全厂废水水质变化，企业委托专业单位编制废水处理装置优化调整方案，提高各工段的停留时间，装置设计处理能力由4.5m3/h调整为4.0m3/h，UASB两级串联运行模式调整为单级运行，提高废水装置每天连续运行时间，同时增加碳源投加，提高装置对总氮的去除效果，保障废水处理装置夜间自循环正常运行，该调整方案已通过专家论证（见附件）。
表7.2.2-1  污水站主要运行模式调整情况
	主要参数
	调整前
	调整后
	变化原因

	设计处理能力（m3/h）
	4.5
	4.0
	增加停留时间，强化对特征污染物丙烯酰胺、丙烯酸的处理

	连续运行时间（h/d）
	8
	11.5
	增加每天连续运行时间，减少夜间自循环对生化系统污泥活性的影响

	碳源投加情况
	不投加
	投加醋酸钠
	一方面应对减少高浓度设备清洗废水对废水碳源的影响，同时针对本项目氨氮、总氮处理的需求，通过添加碳源强化脱氮效果，确保稳定达标。

	夜间运行模式
	曝气回流
	曝气回流，投加碳源
	投加碳源保障废水处理装置夜间自循环正常运行。

	UASB运行模式
	两级串联
	单级运行
	企业不再产生高浓度设备清洗废水，废水源强浓度整体下降，USAB调整为单级运行。


表7.2.2-2  污水站各构筑物运行参数调整情况
	序号
	设施名称
	有效容积
（m3）
	调整前HRT(h)
	调整后HRT(h)
	变化情况

	1
	沉砂-隔油池
	18.0
	--
	--
	无变化

	2
	集水池
	36.0
	--
	--
	无变化

	3
	废水调节池
	63.0
	--
	--
	无变化

	4
	UASB反应池1
	54
	12
	13.5
	小时处理负荷下降

	5
	UASB反应池2
	105.6
	23.5
	--
	停用

	6
	生化好氧池
	62.6
	13.9
	15.6
	小时处理负荷下降

	7
	A/O生化池
	A池95.5、O池80
	21+17.8
	23.8+20
	小时处理负荷下降

	8
	沉淀池
	--
	0.50m3/m2·h
	
	无变化

	9
	尾水池1
	47.25
	--
	--
	无变化

	10
	尾水池2
	205.20
	--
	--
	无变化

	11
	污泥池
	7.40
	--
	--
	无变化


扩建项目废水处理设施可行性分析
综合废水处理工艺为UASB+A/O工艺，调整后设计处理能力4.0m3/h，每天运行11.5h，处理能力46m3/d。现有及在建项目综合废水量35.9m3/d，“以新带老”削减设备清洗废水后总废水量为9000m3/a（30m3/d），余量16m3/d，建设项目新增废水量2902.4m3/a（9.7m3/d），实施后综合废水量39.7m3/d，调整后现有装置能力可满足扩建项目需求。
调整后现有综合处理设施构筑物情况及设计参数如下：
UASB反应池两座，原为串联运行，“以新带老”不再产生高浓度设备清洗废水，综合源强将大幅下降，为确保UASB装置的正常运行，二级串联调整为一级运行，停用一套UASB装置，运行装置规格3.6m×3.6m×6.3m，有效水深5.5m，有效容积54m3，停留时间13.5h，钢砼结构内壁防腐。
[bookmark: _Toc32506120][bookmark: _Toc380854886]A/O池一座，O池一座，缺氧区有效容积95.5m3，有效水深4.0m，停留时间23.8小时；好氧区有效容积142.6m3，停留时间35.6。
沉淀池一座，用于分离一级A/O池中的污泥，尺寸规格3.6m×3.6m×5.0m，表面负荷0.5m3/m2·h，钢砼结构内壁防腐。
结合现有废水处理设施实际运行效果分析，扩建项目实施后废水综合处理装置运行效果见表7.2.3-1。

7.2.3-1  本项目建成后废水综合处理装置运行效果一览表
	处理单元
	水量m3/a
	COD
	SS
	氨氮
	总氮
	总磷
	丙烯酸
	丙烯酰胺
	石油类

	综合废水调节池
	本项目
	2902.4
	501.6
	183.0
	78.2
	96.8
	2.4
	128.8
	4.48
	29.3

	
	现有项目“以新带老后”
	9000
	360
	200
	25.8
	35
	2.6
	15.0
	0.2
	10.0

	
	综合水质
	11902.4
	394.5
	195.8
	38.6
	50.1
	2.6
	42.8
	1.24
	14.7

	UASB
	进水
	11902.4
	394.5
	195.8
	38.6
	50.1
	2.6
	42.8
	1.24
	14.7

	
	出水
	
	315.6
	195.8
	38.6
	50.1
	2.6
	38.5
	0.87
	14.7

	
	去除率
	
	20%
	--
	--
	--
	--
	10%
	30%
	0

	A/O
	进水
	11902.4
	315.6
	195.8
	38.6
	50.1
	2.6
	38.5
	0.87
	14.7

	
	出水
	
	189.4
	78.3
	11.6
	20.2
	2.6
	3.85
	0.0044
	5.90

	
	去除率
	
	40%
	60%
	70%
	60%
	--
	90%
	99.5%
	60%

	综合处理效率
	52%
	60%
	70%
	60%
	--
	91%
	99.6%
	60%

	标准
	500
	400
	45
	70
	8
	5.0
	0.005
	20


由表7.2.3-1可知，综合废水经处理后各污染物均可达标，针对废水中特征污染物丙烯酸、丙烯酰胺，进一步强化废水生化系统停留时间，根据企业2024年12月废水处理装置实际运行效果监测数据，主要污染物COD、氨氮、总磷、总氮及难降解污染物去除效率是可以达到的。
表7.2.3-2  污水站综合废水处理装置污染因子去除效率分析（单位：mg/L）
	因子
	综合调节池
	沉淀池
	实测处理效率
	评价效率取值

	COD
	360
	90
	75%
	52%

	氨氮
	25.8
	0.62
	97.6%
	70%

	总氮
	150
	28.9
	80.7%
	60%

	石油类
	0.80
	0.06
	92.5%
	60%

	丙烯酸
	22.0
	1.1
	95%
	91%

	总磷
	2.65
	0.97
	63.4%
	--

	丙烯酰胺
	0.185
	0.07μg/L
	99.96%
	99.6


企业现有雨水排放与《江苏省重点行业工业企业雨水排放环境管理办法（试行）》（苏污防攻坚指办[2023]71号）相符性，见表7.2.3-3。
表7.2.3-3与苏污防攻坚指办[2023]71号文相符性分析
	管理办法
	本项目情况
	相符性

	工业企业应结合环境风险评估，制定雨水管理制度，规范雨水排放行为，绘制管网分布图，标明雨水管网、附属设施（收集池、检查井、提升泵等），以及排放口位置和水流流向，并标明厂区污染区域。
工业企业应根据厂区地形、平面布置、污染区域及环境管理要求等开展雨水分区收集，建设独立雨水收集系统，实现雨水收集系统全覆盖。实施雨污分流、清污分流，严禁将生产废水和生活污水接入雨水收集系统，或出现溢流、渗漏进入雨水收集管网的现象。
工业企业污染区域的初期雨水收集管网及附属设施宜采用明沟或暗涵（盖板镂空）收集输送，并根据污染状况做好防渗、防腐措施，设计建设应符合《室外排水设计标准》等相关规范和标准要求。
工业企业雨水收集管道及附属设施内原则上不得敷设存在环境风险的管线。
	本项目雨水管网图要素符合管理办法要求，企业现有已建设独立的雨水收集系统，能够做到全覆盖。已实施雨污分流、清污分流，生产废水及生活污水经明管接管至厂内污水处理站，雨水进入雨水收集系统，严格分流。企业雨水管线建设符合《室外排水设计标准》中要求。未敷设存在环境风险的管线。
	相符

	工业企业初期雨水收集设施是雨水收集系统的重要组成部分。初期雨水是指污染区域降雨初期产生的径流雨水。一般取一次降雨初期15-30分钟的雨水，具体根据降雨强度及下垫面污染状况确定。
初期雨水收集系统收集区域覆盖污染区域，包括导流沟、初期雨水截留装置、初期雨水收集池等。
初期雨水收集池容积，需满足一次降雨初期雨水的收集。一般情况下，池内容积可按照污染区域面积与一次降雨初期15-30分钟的降雨深度的乘积设计，其中降雨深度一般按10-30毫米设定。
初期雨水收集池前设置分流井、收集池内设置流量计或液位计，可将收集池的液位标高与切换阀门开启连锁，通过设定的液位控制阀门开启或关闭，实现初期污染雨水与后期洁净雨水自然分流。因现场局限无法设置初期雨水收集池的污染区域，应设置雨水截留装置，安装固定泵和流量计，直接将初期雨水全部收集至污水处理系统。
初期雨水应及时送至厂区污水处理站处理，原则上5日内须全部处理到位；未配套污水处理站的，应及时输送至集中污水处理设施处理，严禁直接外排。
无降雨时，初期雨水收集池应尽量保持清空。
	已设置1座112m3初期雨水池，498m3（在建）用于收集初期雨水；装置区及仓库设置导流沟、雨污管网设有切换阀等。企业已设置污水处理站，初期雨水收集后能及时送至厂区污水处理站处理。厂区无降雨时，初期雨水收集池基本保持清空。
	相符

	初期雨水收集到位后，应做好后期雨水的收集、监控和排放。
后期雨水可直接排放或纳管市政雨水管网。雨水排放口水质应保持稳定、清洁。严禁将后期雨水排入污水收集处理设施，借道污水排口排放的，不得在污水排放监控点之前汇入，避免影响污水处理设施效能或产生稀释排污的嫌疑。
工业企业原则上一个厂区只允许设置一个雨水排放口。确需设置两个及以上雨水排放口的，应书面告知生态环境部门。
工业企业雨水排放口前须设置明渠或取样监测观察井。明渠长度一般不小于1.5米，检查井长宽不小于0.5米，检查井底部要低于管渠底部0.3米以上，内侧贴白色瓷砖。
工业企业雨水排放口应设立标志牌，标志牌安放位置醒目，保持清洁，不得污损、破坏。
工业企业雨水排放口应按相关规定和管理要求安装视频监控设备或水质在线监控设备，并与生态环境部门联网。
为有效防范后期雨水异常排放，必要时在雨水排放口前应安装自动紧急切断装置，并与水质在线监控设备连锁。发现雨水排放口水质异常，如监控因子浓度出现明显升高，或超过受纳水体水功能区目标等管控要求时，应立即启动工业企业突发环境事件应急预案，立即停止排水并排查超标原因，达到相关要求后方可恢复排水。
无降雨时，工业企业雨水排放口原则上应保持干燥；降雨后应及时排出积水，降雨停止1至3日后一般不应再出现对外排水。
	后期雨水接管至市政雨水管网，不存在排入污水处理设施情况；企业于厂区北侧设置1个雨水排口；雨水排口已设置明渠并设立标志牌；雨水排口已设切断装置；无降雨时企业雨水排口保持干燥。
	相符

	工业企业雨水排口应纳入环评及排污许可管理。企业应在排污许可证上载明雨水排放口数量和位置、排放（回用）方式、监测计划等信息。
工业企业应定期开展雨水收集系统日常检查与维护，及时清理淤泥和杂物，确保设施无堵塞、无渗漏、无破损，确保不发生污水与雨水管网错接、混接、乱接等现象，严禁将生活垃圾、固体废弃物、高浓度废液等暂存、蓄积或倾倒在雨水沟渠。
工业企业应加强视频监控设备或水质在线监控设备的运维和联网管理，记录并妥善保存雨水监测、设施运营等台账资料，接受相关管理部门监督检查和非现场执法监管。
工业企业雨水排水管网图，应纳入企业环境信息公开管理内容，主动接受社会公众监督。
工业企业应建立明确的雨水排放口管理制度和操作规程，并张贴上墙，开展日常操作演练，避免人为误操作等引发环境污染事故。
	企业雨水排口已纳入环评及排污许可管理；企业定期开展雨水收集系统日常检查与维护，并加强雨水运维台账；企业雨污管网图已纳入信息公开管理；企业拟建立明确的雨水排口管理制度并开展日常操作演练。
	相符


综上所述，企业雨水管理情况符合《江苏省重点行业工业企业雨水排放环境管理办法（试行）》（苏污防攻坚指办[2023]71号）中相关要求。
污水处理厂接纳本项目废水可行性分析
如东深水环境运行情况
如东深水环境科技有限公司原名凯发新泉污水处理厂，位于如东沿海经济开发区黄海路6号，占地面积10.12公顷。现有项目分为一期工程和提标改造后的二期工程，一期工程总设计处理规模2.0万吨/天，采用“初沉池+调节池+上流式水解酸化池+水解酸化池+PACT氧化沟+二沉池+混凝沉淀池+臭氧氧化池+曝气生物滤池”组合工艺，由于运行时间长，设备老化严重，已经停运；提标改造后的二期工程总设计处理规模2.0万吨/天，采用“调节池+初沉池+上流式ABR水解池+改良A2O+高效澄清池+臭氧氧化池+活性炭滤池+反硝化深床滤池+活性炭吸附”组合工艺，目前正常运行，出水执行《江苏省化学工业主要水污染物排放标准》（DB32/939-2020）表2一级标准。
目前，如东深水环境科技有限公司实际处理水量约1.2万吨/天，根据污水厂2023年例行监测数据，排放废水可达到《江苏省化学工业主要水污染物排放标准》（DB32/939-2020）表2相关标准。
表7.2.4-1  如东深水环境科技有限公司2023年出水监测情况表
	月份
	pH（无量纲）
	COD（mg/L）
	BOD5（mg/L）
	SS（mg/L）

	
	进水
	出水
	进水
	出水
	进水
	出水
	进水
	出水

	1
	8.14
	7.97
	232
	36 
	6.1 
	3.0 
	197 
	9 

	2
	7.96
	7.69
	173
	32 
	21 
	2.0
	164 
	6 

	3
	7.83
	7.71
	247
	36 
	23
	2.9
	172 
	5 

	4
	7.83
	7.77
	230
	36 
	24
	3.6
	181 
	<5

	5
	7.83
	7.91
	234
	40 
	19
	7.8
	175
	<5

	6
	7.80
	7.87
	239
	30 
	20 
	6.2
	208
	<5

	7
	7.64
	7.76
	232
	28 
	21
	7.8
	143
	<5

	8
	7.79
	7.70
	242
	34 
	26
	8.2
	129
	<5

	9
	7.59
	7.60
	210
	27 
	22
	7.9
	119
	<5

	10
	7.67
	7.52
	194
	31 
	8.8
	5.3
	138
	<5

	11
	7.70
	7.65
	217
	33 
	12 
	1.9 
	152
	<5

	12
	7.41
	7.52
	194
	31 
	7.3
	1.0
	139
	<5

	月份
	NH3-N（mg/L）
	TN（mg/L）
	TP（mg/L）
	

	
	进水
	出水
	进水
	出水
	进水
	出水
	
	

	1
	8.73 
	0.32
	35.4
	2.39 
	1.23 
	0.070 
	
	

	2
	5.28 
	0.492
	21.8 
	2.49 
	1.43
	0.069 
	
	

	3
	6.38 
	0.231
	21.6 
	1.85 
	1.47
	0.087 
	
	

	4
	6.44
	0.308
	22.4 
	2.20 
	2.17
	0.104 
	
	

	5
	4.32
	0.089
	26.6 
	2.54
	1.62
	0.102
	
	

	6
	5.82
	0.154
	29.7 
	2.10
	1.55
	0.086
	
	

	7
	6.75
	0.093
	29.5 
	2.67
	1.61
	0.096
	
	

	8
	6.01
	0.073
	24.2 
	2.67
	1.66
	0.075
	
	

	9
	10.00
	0.165
	27.0 
	4.01
	1.30
	0.067
	
	

	10
	7.04
	0.083
	24.0 
	4.24
	1.35
	0.059
	
	

	11
	4.51
	0.043
	24.4
	3.38
	1.16
	0.063
	
	

	12
	7.00
	0.105
	23.8 
	3.11
	0.860
	0.059
	
	


依托可行性分析
1、如东深水环境科技有限公司的服务范围与管网建设
如东深水环境科技有限公司的服务范围为整个如东洋口化学工业园，污水处理厂的建设与管网的建设同步运行，管网的建设与产业园的开发同步进行，污水收集管网已经铺设到位，恒峰公司现有项目已接入污水收集管网进入污水处理厂。
2、水量可行性分析
深水环境科技的处理能力为2万m3/d，根据园区污染源调查分析，目前最大实际处理需求为1.7-1.8万m3/d，本项目实施后通过“以新带老”措施，实际新增废水排放量约3.8m3/d，占该污水处理厂处理余量（0.2万t/d）的0.2%，污水厂现有余量可满足处理需求，同时园区污水处理厂已开展了相关提升改造及扩容工程，扩容后园区集中污水处理能力可以达到3万m3/d，可进一步保障本项目废水处理需求。
3、水质可行性分析
根据拟建项目水污染防治措施专章评述，拟建项目污水经厂内污水处理站处理后各污染因子均可满足如东深水环境科技有限公司接管标准，建设项目废水处于污水处理厂接管能力和处理能力范围内，不会对污水处理厂的正常运行产生冲击。本项目废水特征污染物丙烯酰胺、丙烯酸实际处理后接管浓度已经低于污水厂执行江苏省《化学工业水污染物排放标准》（DB32/939-2020）标准限值，不会造成污水处理厂相关特征因子超标排放。
综上所述，如东深水环境科技有限公司从处理能力、服务范围、接管水质等方面均能够满足本项目排水要求，本项目废水排入如东深水环境科技有限公司进行集中处理是可行的。
[bookmark: _Toc113652822][bookmark: _Toc12932][bookmark: _Toc26947422]固体废物污染防治措施评述
[bookmark: _Toc48565012]建设项目固废产生情况
按照《固体废物申报登记指南》和《国家危险废物名录》，滤渣、废活性炭、废包材、污水站污泥、废机油、废油桶、废布袋、废胶渣、实验室废物等均为危险废物，委托有资质的单位处置；固体废物全部实现综合利用或无害化处置，对外环境影响较小。一般工业固废包括废离子交换树脂，废反渗透膜等，委托专业单位回收处置，生活垃圾委托环卫部门清运。固体废物全部实现综合利用或无害化处置，对外环境影响较小。
[bookmark: _Toc48565013]危险废物收集污染防治措施
危险废物在收集时，应清楚废物的类别及主要成分，以方便委托单位处理，根据危险废物的性质和形态，采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检验，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。最后按照对危险废物交换和转移管理工作的要求，对危险废物进行安全包装，并在包装的明显位置附上危险废物标签。
危险废物产生单位进行的危险废物收集包括两个方面，一是在危险废物产生节点将危险废物集中到适当的包装容器中或运输车辆上的活动；二是将已包装或装到运输车辆上的危险废物集中到危险废物产生单位内部临时贮存设施的内部转运。扩建项目从厂区至危废处置单位的收集、运输由委托的危废处置单位开展，危险废物转移过程应按《危险废物转移联单管理办法》执行。
建设单位厂内转运危险废物时应当满足如下要求：
①危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区。
②危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应填写《危险废物厂内转运记录表》，记录表中应明确转运的危险废物种类、名称、数量、形态、产生地点、收集日期、包装形式、包装数量、转移人、接收人等信息。
③危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上。
[bookmark: _Toc121238918]危险废物贮存场所（设施）污染防治措施
企业现有一座72平方米危险固废仓库，各类危险固废分类分区存放。企业严格执行《省生态环境厅关于做好<危险废物贮存污染控制标准>等标准规范实施后危险废物环境管理衔接工作的通知》（苏环办[2023]154号），按照《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置场）》（GB15562.2-1995）修改单和《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）等要求规范更新设置标志，周围设置围墙和其它防护栅栏；配备了通讯设备、照明设施和消防设施，设置气体导出口并接入了相关废气处理设施，在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网。
危废贮存设施污染防治措施与相关建设要求相符性见表7.3.3-1，现有危废仓库分区存放见图7.3.3-1。



[image: 0d59c64abf16277713c07fd26810304]
图7.3.3-1   危废仓库分类存放示意图
表7.3.3-1 危废贮存设施污染防治措施
	类别
	具体建设要求
	本项目采取污染防治措施

	危险废物贮存场所
	1、基础必须防渗，并且满足防渗要求；
	企业危废仓库地面采用基础防渗，底部加设土工膜，防渗等级满足防渗要求

	
	2、必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置；
	建设项目危险固废采用危废专用袋包装或密闭桶装，现有危废仓库设置废气导排系统，接入厂区现有碱喷淋+活性炭吸附装置；液态危险固废采用密闭桶装，设置托盘用以收集泄漏液体，危废仓库内设置泄漏液体收集沟及收集地坑，满足最大包装危险固废收集需求。

	
	3、设施内要有安全照明设施、观察窗口；通讯设施；消防设施
	危废仓库内配备通讯设备、防爆灯、禁火标志、灭火器（如黄沙）等

	
	4、危险废物堆要防风、防雨、防晒；
	危废仓库为单独的钢结构，仓库密闭，地面防渗处理，四周设围堰，设置钢筋混凝土导流渠，并采用底部加设土工膜进行防渗，具备防风、防雨、防晒功能

	
	5、在危险废物仓库出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网
	建设单位在固废仓库、罐区出入口、仓库内、厂门口等关键位置安装视频监控设施，进行实时监控，并与中控室联网。

	
	6、按照《环境保护图形标志固体 废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和危险废物识别标识设置规范设置标志
	建设单位在厂区门口设置危废信息公开栏，危废仓库外墙及各类危废贮存处墙面设置贮存设施警示标志牌，对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，设置危险废物识别标志。

	危废贮存过程
	1、企业应根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存
	建设项目危废分类存放、贮存，不相容的危险废物分类存放，含硝酸钠危险废物专库存放。

	
	2、危险废物贮存容器应当使用符合标准的容器盛装危险废物，装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求，完好无损，盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容
	建设项目采取的危险废物贮存容器材质均与危险废物相容，完好无损，满足要求。

	
	3、不得将不相容的废物混合或合并存放
	建设项目每种危险废物均独立包装，不涉及混合问题。

	危险废物暂存管理要求
	须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。
	建设项目危废暂存间设立危险废物进出入台账登记管理制度，记录危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称，严格执行危险废物电子联单制度，实行对危险废物从源头到终端处理的全过程监管，确保危险废物100%得到安全处置。危险废物的记录和货单保留三年。


根据国家环保总局和江苏省环保厅对排污口规范化整治的要求，建设单位按照《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）修改单设置固体废物堆放场的环境保护图形标志。
表7.3.3-2  固废堆场的环境保护图形标志一览表
	排放口名称
	图形标志
	形状
	背景颜色
	图形颜色
	图形标志

	一般固废暂存场所
	提示标志
	70*50cm
	绿色
	白色
	[image: wps1]

	厂区门口
	提示标志
	120*80cm
	蓝色
	白色
	[image: wps2]

	危险废物暂存场所
	警示标志
	100×120cm
	黄色
	黑色
	[image: ][image: wps3]

	
	贮存设施内部分区域警示标志牌
	75×45cm
	黄色
	黑色
	[image: ][image: wps4]

	
	包装识别标签
	20*20cm
	桔黄色
	黑色
	[image: wps5]


固体废物防治及安全管理对策建议
危险固废贮存过程事故风险主要是因废物泄漏而造成的火灾爆炸、毒物泄漏、毒气释放和水质污染等事故，是安全生产的重要方面。由于存贮的废物具有毒性、腐蚀性、可燃性，在贮存过程中应小心谨慎，熟知每种废物的性质和贮存注意事项，根据废物的燃爆特性及挥发特性等进行储存，严格遵守有关贮存的安全规定。
危险废物贮存的场所必须是经公安消防部门审查批准设置的专门危险废物库房，不允许露天堆放。
贮存危险废物的仓库管理人员，必须经过专业知识培训，熟悉贮存废物的特性、事故处理办法和防护知识，同时配备有关的个人防护用品。
贮存的危险废物必须没有明显的标志，并按国家规定标准控制不同单位面积的最大贮存限量和垛距。
贮存危险废物的库房、场所的消防设施、用电设施、防雷防静电设施等必须符合国家规定的安全要求。
危废仓库内设有防渗设施、泄漏液体收集装置及气体导出口、安全照明和观察窗口、应急防护设施、隔离设施、报警装置、消防设施和通风系统。危废仓库内设有全天候摄像监视装置，确保库房的安全运行。库房地面设置防腐防渗措施。库房内或临近设有复合式洗眼器（洗眼和冲淋），以防工作人员不慎被危废沾染皮肤，以冲洗方式作为应急措施，随后再作进一步的处理。
危险废物仓库配置叉车用于危险废物的搬运。
危废仓库内采用分区布置，要求：1）根据《危险货物分类和品名编号》（GB6944-2012）及《危险货物品名表》（GB12268-2012）的分类原则，按贮存场地现有库房及设备条件的实际情况，对危险废物实行分区分库储存。2）性质不同或相抵触能引起燃烧、爆炸或灭火方法不同的物品不得同库储存。3）性质不稳定，易受温度或外部其它因素影响可引起燃烧、爆炸等事故的应当单独存放。4）剧毒等特殊物品应专库专柜专人负责。
危险废物特性查明后按以下要求存放：
①盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》的标签。注明废物产生单位及其地址、电话、联系人等、废物化学成分、危险情况、安全措施等。
②不相容的危险废物必须分开存放于不同的存放区。危险废物进入存放区后，有关该危险废物的资料应立即移交给存放区管理员，管理员将根据废物的种类、数量、性质以及处置设施的能力制定处置计划表，处置计划表将随废物一起直到废物被处理处置后才返回管理员，处置计划表添加处理处置时间等信息后存档。
危险废物运输过程的污染防治措施
危险废物运输中应做到以下几点：
（1）危险废物的运输车辆须经主管单位审查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件；
（2）承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号，以引起注意；
（3）载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点；
（4）组织危险废物的运输单位，在事先需作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄漏情况下的应急措施。
[bookmark: _Toc121238920]危险废物委外处置可行性分析
建设项目产生危废类别有HW13、HW08、HW49，产生量约180.67t/a，园区内配套的危险固废处置单位有能力处置相关危险固废，区内危险固废处置单位情况见表7.3.6-1。
表7.3.6-1  区内危废经营单位一览表
	序号
	公司名称
	经营设施地址
	核准经营
方式
	核准经营危险
废物类别
	核准经营
规模（t/a）

	1
	南通昊宇环保科技有限公司
	南通市如东县如东沿海经济开发区风光大道1号
	危险废物填埋处理
	HW02、HW04、HW06（900-405-06、900-407-06、900-409-06）、HW07、HW11、HW12（264-011-12、264-012-12）、HW13（265-104-13、900-015-13、900-451-13）、HW14、HW17、HW18、HW19、HW20、HW21、HW22、HW23、HW24、HW25、HW26、HW27、HW28、HW30、HW31、HW32、HW33、HW34、HW35、HW36、HW45（261-081-45、261-084-45）、HW46、HW47、HW48、HW49
	40000

	2
	南通东江环保技术有限公司
	如东县沿海经济开发区科技城
	焚烧处置
	HW02、HW03、HW04、HW06、HW07（336-001-07、336-002-07、336-003-07）、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW14、HW16、HW17、HW21（261-042-21、261-044-21、261-138-21、336-100-21、397-002-21）、HW32、HW33、HW34、HW35、HW37、HW38、HW39、HW40、HW49（900-039-49、900-041-49、900-042-49、900-046-49、900-047-49、900-999-49）、HW50（261-151-50、261-152-50、263-013-50、271-006-50、275-009-50、276-006-50、900-048-50）
	20000


综上所述，扩建项目所产生的固体废物通过以上方法处理处置后，将不会对周围的环境产生影响，但必须指出的是，固体废物处理处置前在厂内的堆放、贮存场所应按照国家固体废物贮存有关要求设置，避免其对周围环境产生二次污染。通过以上措施，扩建项目产生的固体废物均得到了妥善处置和利用，对外环境的影响可减至最低程度。
危险废物委外处置可行性分析
拟建项目产生的一般工业固废为废反渗透膜，废离子交换树脂，存储依托现有一般固废暂存间（48m2）。一般固体废物的暂存间全密闭，设置环境保护图形标志。现有一般废物暂存间满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）及其修改单的相关要求。
拟建项目产生的一般固废均委托相关单位回收处置，不会产生二次污染。
[bookmark: _Toc12884]噪声污染防治措施评述
本项目的主要噪声源为各类泵、风机、冷冻机组及循环冷却塔等，为了减少本项目噪声对周围环境的影响，将对本项目噪声源进行分类治理，以期达到最好的降噪效果，具体噪声措施见表7.4-1。
表7.4-1 本项目噪声防控措施情况表
	噪声源
	防控措施

	泵类（室内源）
	（1）满足工艺需要的前提下选择低噪声设备；
（2）对于功率大、噪声较高的机泵安装减振垫、隔声罩；
（3）生产车间装隔声门窗，墙壁持吸声材料；
（4）及时检查设备运行工况，加强保养，防止非正常运行。
经采取以上措施，生产车间、罐区使用的泵等设备的降噪量控制在20dB（A）以上。

	冷冻机组类（室内源）
	该类设备噪声主要包括：机械噪声、气体进出口振动噪声；
（1）尽量选用噪声较小的螺杆式压缩机，不选用活塞式压缩机；
（2）设备安装减振垫，进出口安装消声器，同时在设备与管道连接处利用柔性接口；
（3）采用封闭式车间，安装隔声门窗，墙壁持吸声材料；
（4）保持设备良好的运行状态。
经采取以上措施，对冷冻机的噪声量控制在20dB（A）以上。

	风机类（室外源）
	（1）风机加装隔声罩、减震垫，排风管道采用软连接；
（2）在风机出入风口加消声器，可使风机的隔声量在20dB（A）以上；
对各类噪声源采取上述噪声防治措施后，可使厂界达标，能满足环境保护要求。

	循环冷却塔（室外）
	（1）采用低噪音风扇，合理设置风扇的叶片角度和转速。
（2）选择噪音较小的水泵，采用减震措施来降低噪音。
（3）合理厂区布局，循环冷却塔设置在厂区中心，远离厂界。
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现有项目地下水和土壤污染防治措施落实情况
企业现有厂区构筑已按照相关要求落实了防腐防渗措施，具体落实情况如下：
罐区：罐区周围设有围堰，罐区内用水泥做防渗阻隔保护。装卸区地面为水泥做防渗保护，设有防滴漏收集装置。
危废仓库：危险废弃物仓库进行完全密闭，内部地面为水泥硬化的环氧地坪，并且设置了导流槽等危废泄漏收集装置。危废仓库物料分区存放，有托盘等措施，使危废不与地面直接接触；地面硬化完好，环氧地坪铺设完好，无明显开裂现象，标志、标牌完好。
生产车间：生产车间地面水泥硬化保护，生产装置周围设有防腐防渗层。
废水处理区：有混凝土水泥池体，内部做有防渗处理。
仓库：仓库地面有硬化措施，下铺有防渗防腐层。
根据企业2023年土壤与地下水自行监测结果，无异常，表明厂区内现有土壤、地下水污染防治措施是有效的。
分区防控措施
建设项目在生产、储运和“三废”收集、输送与贮存过程中涉及到有毒有害化学物质，这些污染物的跑、冒、滴、漏均有可能污染地下水及土壤。因此，本项目建设过程中必须考虑地下水和土壤的保护问题。针对工厂生产过程中原料装卸和储存、产品生产、“三废”产生、输送、贮存和处理过程，采取合理有效的工程措施可防止污染物对地下水和土壤的污染。本项目可能对地下水和土壤造成污染的途径主要有装卸点、原料仓库、生产车间、污水处理站、固废仓库等有毒有害化学品、有机液体、污水下渗造成污染。
正常情况下，地下水的污染主要是由于污染物迁移穿过包气带进入含水层造成。拟建项目场地包气带主要为粉性素填土和粉土层，其渗透系数约为4.45×10-5cm/s，包气带防污性能为“中”，说明浅层地下水不易受到污染。若废水或废液发生渗漏，污染物不会很快穿过包气带进入浅层地下水，对浅层地下水的污染较小；通过水文地质条件分析，区内承压含水组顶板为分布比较稳定且厚度较大的粉质粘土及粘土隔水层，所以垂直渗入补给条件较差，与浅层地下水水利联系不密切。因此，深层地下水受到项目下渗污水污染影响更小。尽管如此，拟建项目仍存在造成地下水污染的可能性，且地下水一旦受污染其发现和治理难度都非常难，为了更好的保护地下水资源，将拟建项目对地下水的影响降至最低限度，建议采取相关措施。
源头控制
（1）合理布局
项目物料储运区域和辅助工程区域分开设置，易污染区域均设置初期雨水收集系统，将初期雨水进行收集，并将上述废水在厂区内的径流面积控制在最小范围，有效防止厂区内废水漫流，减少污染物的下渗面积。
（2）生产管理
配置可靠先进设备，加强设备检修，建立严格的生产管理制度，尽量避免物料外泄。
另外，应严格废水的管理，强调节约用水，防止污水“跑、冒、滴、漏”，确保污水处理系统的正常运行。污水的转移运输管线敷设尽量采用“可视化”原则，管道地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成地下水和土壤的污染，并且接口处要定期检查以免漏水。
在采取上述土壤地下水污染源头控制措施，物料泄漏的发生率能控制在很低的范围，并且污染介质向土壤地下水渗入量也会大大减小。
末端控制
地下水污染末端控制主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来，集中处理，从而避免对地下水和土壤的污染。
末端控制采取分区防渗原则，新建生产车间、罐区、空桶堆放区等必须采取防渗措施，本项目所有输水、排水管道等必须采取防渗措施，杜绝各类废水下渗的通道。
（1）污染防治区域划分
建设项目部分公辅工程依托现有，已落实防渗措施，新增构筑物生产车间、罐区、空桶堆放区按照重点防渗区要求建设，建设项目建成后全厂分区防渗区划见图7.5.2-1，本项目涉及区域分区防渗情况见表7.5.2-1。


表7.5.2-1  拟建项目涉及厂区地下水污染防渗分区
	序
号
	名称
	污染控制难易程度
	天然包气带防污性能分级
	污染物类型
	防渗分区
	防渗技术要求
	备注

	1
	污水处理区
	难
	中
	其他类型
	重点防渗区
	等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s
	现有

	2
	危废仓库
	难
	中
	其他类型
	
	
	现有

	3
	生产车间
	难
	中
	其他类型
	
	
	新建

	4
	罐区2
	难
	中
	其他类型
	
	
	新建

	5
	空桶堆场
	难
	中
	其他类型
	
	
	新建

	6
	甲类仓库
	易
	中
	其他类型
	
	
	现有

	7
	初期雨水池（现有）
	难
	中
	其他类型
	
	
	新建

	8
	初期雨水池（在建）
	难
	中
	其他类型
	
	
	在建

	9
	事故应急池
	难
	中
	其他类型
	
	
	现有

	10
	一般固废仓库
	易
	中
	其他类型
	一般防渗区
	等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s
	现有

	11
	丙类仓库三
	易
	中
	其他类型
	
	
	现有

	12
	丙类仓库四
	易
	中
	其他类型
	
	
	现有


（2）新增设施构筑物防渗要求
重点防渗区防渗设计应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GBl8597-2023），可参照《石油化工工程防渗技术规范》（GBT50934-2013）设计。一般防渗区防渗设计可参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求。
1、生产车间及空桶堆放区地面防渗要求
新建生产车间地面及空桶堆放区按照重点防渗区标准建设，防渗层采用抗渗混凝土结构。防渗层的设计方案为原土夯实-垫层-基层-抗渗钢筋混凝土层（不小于150mm）-水泥基渗透结晶型防渗涂层（大于0.8mm）。
[image: ]
图7.5.2-2 重点防渗区域地坪防渗结构
2、储罐区域及围堰防渗要求
罐区2所在区域按照重点防渗区要求设置防渗措施，承台式罐基础的防渗层其承台和承台以上环墙应采用抗渗等级不低于P6的抗渗混凝土；承台和承台以上环墙内表面宜刷厚度不小于1mm的聚合物水泥等柔性防渗材料；环墙基础罐底板下重点污染防治区采用柔性防渗结构，渗透系数不应大于1.0×10-12cm/s，柔性防渗材料应与环墙基础严密连接；渗漏液设导排和收集设施，收集液进行处理；储罐基础采用P8、120mm厚C30抗渗混凝土；防火堤宜采用C30抗渗混凝土，抗渗等级不应低于P6；防火堤变形缝应采用不锈钢止水带，厚度不应小于2mm；变形缝内应设置嵌缝板、背衬材料和嵌缝密封料。
地下水污染监控
为了及时准确掌握建设项目区域地下水环境质量状况和地下水体中污染物的动态变化，企业已建立地下水环境监测管理体系，包括制定地下水环境影响跟踪监测计划、建立地下水环境影响跟踪监测制度，委托有资质单位进行采样分析，以便及时发现并及时控制。
地下水监测将遵循重点污染防治区加密监测原则、以浅层地下水监测为主的原则、兼顾厂区边界原则。水质监测因子根据《地下水质量标准》相关要求和建设项目潜在污染源特征污染因子确定，各监测井可依据监测目的不同适当增加和减少监测项目。厂安全环保部门设立地下水动态监测小组，专人负责监测或者委托专业的机构分析。
按照当地地下水流向，建设项目建成后将完善全厂地下水监控体系，新增一口地下水监测井，全厂设置6口监控井，分别位于厂区西北角（上游背景监测点）、新建废水处理装置（污染源监控点），现有钯催化剂生产车间西侧（污染扩散监测点）、现有危废仓库（污染扩散监测点）、现有事故池东北侧（污染扩散监测点）、厂区东南角（污染扩散监测点），监测因子为GB/T14848表1常规指标（微生物指标、放射性指标除外）、钴、钼等，具体情况详见7.5.2-2，监测点位见图7.5.2-1。





表7.5.2-2  拟建项目地下水跟踪监测计划表
	点位
	点位
	井深（m）
	井结构
	监测层位
	监测频率
	监测因子

	D5
	厂区西北角（现有）
	4.5
	5公分孔径PVC管成井
	潜水含水层
	一年一次
	GB/T14848表1常规指标（微生物指标、放射性指标除外）、总石油烃、丙烯酰胺、丙烯酸

	D1
	聚丙烯酰胺车间东南（现有）
	4.5
	5公分孔径PVC管成井
	潜水含水层
	一年一次
	

	D2
	丙类仓库三西南（现有）
	4.5
	5公分孔径PVC管成井
	潜水含水层
	一年一次
	

	D3
	丙类罐区东（现有）
	4.5
	5公分孔径PVC管成井
	潜水含水层
	半年一次
	

	D4
	污水站南（现有）
	4.5
	5公分孔径PVC管成井
	潜水含水层
	半年一次
	

	D6
	新建罐区南（新建）
	4.5
	5公分孔径PVC管成井
	潜水含水层
	半年一次
	


应急处置措施及应急预案
（1）应急处置
1、当发生异常情况时，需要马上采取紧急措施及阻漏措施，控制污染物向包气带和地下水中扩散，同时加强监测井的水质监测。
2、组织专业队伍负责查找环境事故发生地点，分析事故原因，尽量将紧急时间局部化，如可能应予以消除，尽量缩小环境事故对人和财产的影响。减低事故后果的手段，包括切断生产装置或设施。
3、对事故现场进行调查，监测及处理。对事故后果进行评估，采取紧急措施制止事故扩散，并制定防止类似事件发生的措施。
4、如果本公司力量不足，需要请求社会应急力量协助。
（2）地下水污染事故应急预案
地下水污染事故的应急预案应在制定的安全管理体制的基础上，与其他应急预案相协调，并制定企业、园区两级应急预案。应急预案应包括：应急预案的日常协调和指挥机构；相关部门在应急预案中的职责和分工；地下水环境保护目标的确定和潜在污染可能性评估；应急救援组织状况和人员，装备情况。应急救援组织的训练和演习；环境事故的紧急处置措施，工程抢险措施及社会支持和援助等。针对应急工作需要，参照相关技术导则，结合地下水污染治理的技术特点，制定污染应急治理程序见图7.5.2-3。
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图7.5.2-3 地下水污染应急治理程序框图
1、地下水污染事故发生后，污染治理措施
①一旦发生地下水污染事故，应立即启动应急预案。
②查明并切断污染源。
③探明地下水污染深度、范围和污染程度。
④依据探明的地下水污染情况，合理布置截渗井，并进行试抽工作。
⑤依据抽水设计方案进行施工，抽取被污染的地下水体，并依据各井孔出水情况进行调整。
⑥将抽取的地下水进行集中收集处理，并送实验室进行化验分析。
⑦当地下水中的污染特征污染浓度满足标准后，逐步停止抽水，并进行土壤修复治理工作。
⑧对于事故原因进行分析，并且对分析结果进行记录。避免类似事件再次发生。并且给以后的场地运行和项目的规划提供一定的借鉴经验。
2、应急监测
若发现监测水质异常，特别是特征因子的浓度上升时，应加密监测频次，改为每周监测一次，并立即启动应急响应，上报环境保护部门，同时检测相应的地下水风险源的防渗措施是否失效或遭受破坏，及时处理被污染的地下水，确保影响程度降到最低。
发生事故后，应加强对事故区域的监测，或者对类似情况可能发生的设施进行重点监测。保证一旦发生类似事故可以立即发现并处理。其他建议根据事故情况确定。
地下水环境跟踪监测与信息公开计划
企业应按要求委托有资质单位编制地下水环境跟踪监测报告，报告一般应包括以下内容：
（1）建设项目所在场地及其影响区地下水环境跟踪监测数据，排放污染物的种类、数量、浓度。
（2）生产设备、管廊或管线、贮存与运输装置、污染物贮存与处理装置、事故应急装置等设施的运行状况、跑冒滴漏记录、维护记录。
（3）信息公开计划应至少包括建设项目特征因子的地下水环境监测值。
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环境风险防范措施
工艺及生产装置风险防范措施
拟建项目不涉及高危工艺和高危储罐，不涉及“两重点一重大”，但企业采用DCS自动控制，采取的自动控制措施符合相关法律、法规和规范的要求。
大气环境风险防范
（1）大气环境风险的防范、减缓措施和监控要求
①项目建构筑物布置和安全距离严格按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014，2018年版）和《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008，2018年版）中相应防火等级和建筑防火间距要求来设置项目各生产装置及罐区、建构筑物之间的防火间距。
②在厂区施工及检修等过程中，应在施工区设置围挡，严禁动火，如确需采取焊接等动火工艺的，应向公司申请，经批准、并将车间内的其他生产装置停产后，方可施工；施工过程中，应远离物料输送管线、廊道等设施，防止发生连锁风险事故。
③在贮罐周围设计符合要求的围堰。围堰采用钢筋混凝土结构，直径根据储罐的具体尺寸确定；安装液位上限报警装置和可燃气体报警仪，按规程操作；安装防静电和防感应雷的接地装置，罐区内电气装置符合防火防爆要求；严格按照存储物料的理化性质保障贮存条件；储罐区设置自动探测装置，若易燃易爆物质的浓度超过允许浓度，则开启报警装置。
④火灾、爆炸等事故发生时，应使用水、干粉或二氧化碳灭火器扑救，灭火过程同时对邻近储罐进行冷却降温，以降低相邻储罐发生连锁爆炸的可能性。同时对扩散至空气中的未燃烧物、烟尘等污染物进行洗消，以减小对环境空气的影响。
本项目1000m范围内无居住区，距离本项目最近的敏感点为海印寺，距离约2400m，根据本次大气环境风险预测结果：在设定的各事故源项下，丙烯酰胺仓库火灾将造成敏感点处污染物浓度超过大气毒性终点浓度-2，对相关人员造成一定的伤害概率，企业应对风险预测结果中可能受影响公众应做好事前告知、应急预防工作，并纳入企业应急演练。人员疏散安置场所见图3.8-1。

事故废水环境风险防范
根据企业现场消防设施及现场储罐设置情况，参照《事故状态下水体污染的预防和控制规范》(Q/SY08190-2019)中附录B的计算公式，事故应急池总有效容积：
V总＝（V1＋V2－V3）max＋V4+V5
注：（V1＋V2-V3）max—对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1＋V2－V3，取其中最大值。其中：
V1—收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量，m3（储存相同物料的罐组按一个最大储罐计，装置物料量按存留最大物料量的一台反应器或中间储罐计），罐区最大有害物料储罐容积为110m3，生产区域最大容积反应釜为15m3。
V2—发生事故的储罐或装置的消防水量，m3，根据《精细化工企业工程设计防火标准》（GB51283-2020）进行计算，室外消防主泵流量30L/s、室内消防泵流量20L/s、罐区配套泡沫泵流量15L/s（一用一备），本项目罐区事故持续时间假定为4h，一次事故收集的消防废水量为216m3。生产装置区事故持续时间假定为3h，一次事故收集的消防废水量为540m3。
V3—发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3。企业罐区围堰有效容积950m3；
V4—发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3，企业现有项目涉及生产工艺废水，V4=0m3。
V5—发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3。
V5=10*Qa/n×F
Qa：年平均降水量，mm；
n：年平均降雨天数；
F：必须进入事故废水池的雨水汇水面积，hm2。（如东县年平均降雨量为1044.7mm，年平均降雨日数为91天，企业事故发生时必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积以2.0公顷计，V雨=10q•F =230m3。


表7.6.1-1 事故应急池容积核算
	类别
	罐区2#
	生产车间

	最大贮存量V1（m3）
	110
	15

	最大消防水量V2（m3）
	216
	540

	最大降雨量V3（m3）
	230
	230

	转储物料量V4（m3）
	950
	--

	计算事故池容积V事故池（m3）
	--
	785

	应急池容积（m3）
	886


[bookmark: OLE_LINK39]恒峰化工公司现有事故应急池容积276m3，初期雨水池112m3兼具部分事故应急收集功能，总容积不满足生产车间事故废水的全收集要求。企业已启动初期雨水池及配套管线扩建工程，2025年4月底前新建成一座容积498m3初期雨水收集池，同时兼做事故应急池使用。
根据测算在建初期雨水池建成后，总事故废水收集能力886m3（112+276+498），满足测算的最大事故废水收集需求。根据《江苏省重点行业工业企业雨水排放环境管理办法（试行）》（苏污防攻坚指办〔2023〕71号）第十条雨水收集池同时兼顾事故应急池的作用时，池内容积应同时具备事故状况下的收集功能，满足事故应急预案中的相关要求。事故应急池内应增加液位计，实时监控池内液位，初期雨水收集进入应急池后能迅速通过提升泵转至污水处理系统，确保应急池保持常空状态；同时应设置手动阀作为备用，确保在突发暴雨同时发生事故等极端情况下，即使断电也能采取手动方式实现应急池阀门和雨排阀的有效切换。企业加快初期雨水池建设，按照要求落实相应液位控制、闸阀控制等措施，制定针对性处置方案，确保最大事故收集有效容积，同步完善应急预案。
为防止事故废水污染周边水体，本项目与园区建立了“单元-厂区-园区”三级防控体系。
（1）单元级防控系统
装置区设置围堰、罐区设置防火堤，收集一般事故泄漏的物料，防止轻微事故泄漏时造成的污染水流出界区。罐区防火堤外设置的初期雨水阀门、雨水阀门、事故池切换阀门为常关，发生事故时，罐区物料、消防水及雨水均被拦截在防火堤内；装置区围堰外设置的初期雨水阀门、雨水阀门、事故池阀门为常关，发生事故时，迅速切换至打开状态，装置区内的事故废水、消防废水、污染的雨水能够及时自流进入事故池。罐区的防火堤容积必须能够容纳防火堤内最大罐的容积。
[bookmark: _Hlk104538200]（2）厂区级防控系统
事故状态下，工艺装置区、罐区内事故废水、污染的雨水、消防废水经地下管道重力流入厂区事故池。
事故状态下，厂区内所有事故废水必须全部收集，厂区污水排口及雨水排口均设置在线监测系统及紧急切断系统，且配备了有强排泵，防止事故废水进入外环境的控制、封堵系统示意图见图7.6-1。


图7.6.1-1  事故废水进入外环境的控制、封堵系统示意图
全厂实施雨污分流。雨水系统收集雨水等，污水系统收集生产废水。
正常情况下，对于初期雨水的收集可通过打开初期雨水收集池入口阀门进行收集，初期雨水收集结束后，关闭初期雨水池入口阀门，打开雨水排口阀门。
事故状况下，保持雨水排口阀门常闭，打开初期雨水池及事故应急池入口阀门，对消防污水和事故废水进行收集，收集的污水分批分次送污水处理站处理，处理达标后排入如东深水污水处理厂。
事故结束后，应急事故池中的废水经污水管网进入厂区自建污水处理站处理达标后接管如东深水污水处理厂进一步处理。采取上述措施后，事故废水可有效的防止排入外环境。
（3）防止事故废水进入外环境的控制、封堵系统
①由上述分析可知，全厂消防废水可通过污水管沟→雨水管网→事故池、罐区收集池→雨水管网→事故池或雨水管网→事故池等的形式，做到有效收集和暂存。
②在事故状态下，由于管理疏忽和错误操作等因素，可能导致泄漏的物料、污染的事故冲洗水和消防尾水通过雨水排水系统从厂区雨水排口排放，进入附近地表水体，污染周边的地表水环境。厂区实行严格的“清、污分流”，根据《省生态环境厅关于印发江苏省环境影响评价文件环境应急相关内容编制要点的通知》（苏环办〔2022〕338号），厂区雨水排放口设置闸阀，并保持常闭，一旦发生泄漏事故，如果溢出的物料四处流散，进入雨水管网，可有效截留在雨水管道中，可有效防止事故废水经由雨水管网外排。
③厂区四周均设置围墙，可控制可能漫流的废水在厂界内，不出厂。
[bookmark: _Hlk104548172][bookmark: _Hlk104538151]（4）园区级防控系统
收集的事故水及污染的雨水均质后，分批次送入园区污水处理站集中处理，确保事故废水不流出园区外。园区三级防控体系建设内容见2.5.4章节。如东县洋口化学工业园（西区）突发水污染事件三级防控体系见图7.6.1-2。
如东县洋口化学工业园西区已建设一套相对完善的雨水管网系统，设有7座应急闸控（1~4号应急水池容积约250m3，5号应急水池容积约220m3，6~7号应急水池容积约180~m3）、小型排水泵站1座，约1500m3。在企业事故废水溢流出厂界的情况下园区雨水管网收集系统能够容纳溢出事故废水，阻断其进入周边水体。
土壤、地下水风险防范措施
（1） 加强源头控制，做好分区防渗。厂区各类废物做到循环利用的具体方案，减少污染排放量；工艺、管道设备、污水储存及处理构筑物采取有效的污染控制措施，将污染物跑冒滴漏降到最低限。
按照《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）的要求做好分区防控，一般情况下应以水平防渗为主，对难以采取水平防渗的场地，可采用垂直防渗为主，局部水平防渗为辅的防控措施。
（2）加强地下水环境的监控、预警。建立地下水环境影响跟踪监测制度、配备先进的监测仪器和设备，以便及时发现问题，采取措施。应按照地下水导则（HJ610-2016）的相关要求于建设项目场地及上下游各布设1 个地下水监测点位，分别作为地下水环境影响跟踪监测点、背景值监测点和污染扩散监测点。
（3）加强环境管理。加强厂区巡检，对跑冒滴漏做到及时发现、及时控制；做好厂区危废堆场、装置区地面防渗等的管理，防渗层破裂后及时补救、更换。
（4）制定事故应急减缓措施，首先控制污染源、切断污染途径，其次，对受污染的地下水根据污染物种类、受污染场地地质构造等因素，采取抽提技术、气提技术、空气吹脱技术、生物修复技术、渗透反应墙技术、原位化学修复等进行修复。
风险监控及应急监测系统
（1）风险监控
①对于生产装置区紧急停车系统；安全泄放系统；可燃和有毒气体检测报警装置等；
②地上立式储罐设液位计或高、低液位报警器，罐区和生产装置区设有毒有害气体及可燃气体报警仪等； 
③地下水设置监测井进行跟踪监测；
④全厂配备视频监控等。
（2）应急监测系统
委托专业监测机构监测，做到对污染物的快速应急监测、跟踪。 
应急监测人员做好安全防护措施，应该配备必要的防护器材，如防毒面具、空气呼吸器、阻燃防护服、气密型化学防护服、安全帽、耐酸碱鞋靴、防护手套、防腐蚀液护目镜以及应急灯等。 
（3）应急物资和人员要求
根据事故应急抢险救援需要，配备消防、堵漏、通讯、交通、工具、应急照明、防护、急救等各类所需应急抢险装备器材。建立厂区环境污染事故应急物资装备的储存、调拨和紧急配送系统，确保应急物资、设备性能完好，随时备用。应急结束后，加强对应急物资、设备的维护、保养以及补充。加强对储备物资的管理，防止储备物资被盗用、挪用、流散和失效。 
应配备完善的厂区应急队伍，做好人员分工和应急救援知识的培训，演练，将敏感目标纳入应急演练。与周边企业建立了良好的应急互助关系，在较大事故发生后，相互支援。厂区需要外部援助时可第一时间向如东生态环境局、应急管理局等部门求助，还可以联系南通市生态环境局、医院、公安、交通运输、应急管理局以及各相关职能部门，请求救援力量、设备的支持。
危险化学品运输、储存、使用等环境风险防范措施
针对扩建项目使用的各类危险化学品，应采取以下对策措施：
（1）根据《危险化学品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令第344号发布，2013年修订）规定：危险化学品安全管理，应当坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，强化和落实企业的主体责任。在使用、贮存安全、运输等过程所采取的措施如下：
①化学危险品的申购严格按照化学危险品的申购程序，填写气体或化工产品申请表。 
②为防止发料差错，对爆炸物品危险物品应在安全工程师或部门安全员。
的监督下，进行出入库、运输等操作。安委会对此必须定期进行监督和检查。 
③按照《危险化学品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令第344号发布，2013年修订）的要求，加强对危险化学品的管理，并制定企业内部危险化学品操作使用规程。
（2）运输、生产等操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。
（3）运输车辆应有危险货物运输标志、安装具有行驶记录功能的卫星定位装置。未经公安机关批准，运输车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域。
（4）危险化学品装卸人员必须注意防护，按规定穿戴必要的防护用品；搬运时，管理人员必须到现场监卸监装；夜晚或光线不足时、雨天不宜装卸或搬运。若遇特殊情况必须搬运时，必须得到部门负责人的同意，还应有遮雨等相关措施；严禁在搬运时吸烟。禁止在居民区和人口稠密区停留。
（5）储罐等压力容器和设备应设置安全阀、压力表、液位计、温度计，并应装有带压力、液位、温度远传记录和报警功能的安全装置。重点储罐需设置紧急切断装置。
危险化学品储运防范措施：据各危险化学品用途和危险特性，建设相应的库房用于贮存。仓库内设置有针对性的气体泄漏侦测器，对于危险化学品仓库设置泄漏探测报警器，及时探测有毒有害、可燃气体泄漏情况。
储罐区储存风险防范措施： 
（1）储罐应设置符合要求的围堰、安装液位上限报警装置，按规程操作，设置安装防静电和防感应雷的接地装置。 
（2）按照《储罐区防火堤设计规范》（GB50351-2014）要求设置防火堤和防火隔堤。按照《工业建筑防腐蚀设计规范》（GB/T50046-2018）的要求进行防腐设计，储罐、管道、输送泵根据物料的性质选用适宜的防腐材质，储罐外壁进行必要的防腐处理；定期进行壁厚测试，防止因腐蚀穿孔造成物料的泄漏。 
（3）设置储罐温度、液位、压力以及环境温度等参数的联锁自动控制装备，包括物料的自动切断或转移等；同时在储罐区设置手动控制装置，确保在事故状态下的安全操作。 
（4）储罐区设置必要的应急堵漏设施和个人防护器材，便于泄漏情况下进行应急处理。 
（5）加强罐区管理和操作人员培训，确保操作人员熟练掌握岗位安全风险和操作规程，能够正确使用劳保用品和应急防护器材，具备应急处置能力，特别是初期火灾的扑救能力和中毒窒息的科学施救能力。
危废贮存、运输过程风险防范措施
（1）厂区内危险废物暂存场地必须严格按照《危险废物贮存污染控制》（GB18597-2023）的要求设置和管理； 
（2）建立危险废物台账管理制度，跟踪记录危险废物在公司内部运转的整个流程，与生产记录相结合，建立危险废物台账； 
（3）对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志； 
（4）禁止将性质不相容而未经安全性处置的危险废物混合收集、贮存、运输、处置，禁止将危险废物混入非危险废物中贮存、处置； 
（5）必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换； 
（6）运输危险废物必须根据废物特性，采用符合相应标准的包装物、容器和运输工具； 
（7）尽可能减少各类危险废物在厂内的贮存周期和贮存量，降低环境风险。
（8）同时在环境管理中注意以下内容：建设单位应通过“江苏省危险废物动态管理信息系统”进行危险废物申报登记，将危险废物的实际产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，建立危险废物管理台账和企业内部产生和收集、贮存、转移等部门危险废物交接制度；必须明确企业为固体废物污染防治的责任主体，要求企业建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度等。
物料泄漏事故的防范措施
泄漏事故的预防是生产和储运过程中最重要的环节，发生泄漏事故可能引起火灾和爆炸等一系列重大事故。经验表明：设备失灵和人为的操作失误是引发泄漏的主要原因。因此选用较好的设备、精心设计、认真的管理和操作人员的责任心是减少泄漏事故的关键。本项目主要采取以下物料泄漏事故的预防：
（1）生产装置区、储存区域安装可燃气体探测仪，以便及早发现泄漏、及早处理。
（2）仓库采用硬化、防腐水泥地面，避免物料泄漏污染土壤和地下水。
（3）生产装置区、储罐区、汽车装卸区设置可燃/有毒气体在线检测器，应根据实际需要配置足够数量的便携式有毒气体检测仪。一旦可燃介质泄漏超过报警下限，在控制室有声光报警。及时启动联锁装置，切断进料。
（4）DCS控制系统对压力、温度、流量等进行实时监控，设置了联锁系统。采取措施防止备泵误启动，对重要的负荷设有应急电源，如应急照明，仪表系统的UPS电源等。
（5）设计有储罐的温度、液位、压力等参数的联锁自动控制，设有自动切断以及喷淋降温设施，配备温度、压力、液位、流量监测系统。
火灾和爆炸事故的防范措施
（1）设备的安全管理：定期对设备进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存。安全检测应根据设备的安全性、危险性设定检测频次。
（2）控制液体化工物料输送流速，禁止高速输送，减少管道与物料之间摩擦，减少静电产生。在储存和输送系统及辅助设施中，在必要的地方安装安全阀和防超压系统。
（3）在管道以及其他设备上，设置永久性接地装置；在装液体化工物料时防止静电产生，防止操作人员带电作业；在危险操作时，操作人员应使用抗静电工作帽和具有导电性的作业鞋；要有防雷装置，特别防止雷击。储罐设有冷却降温喷淋措施，并有良好的避雷装置及防雷接地、静电接地系统，
（4）应加强火源的管理，严禁烟火带入，对设备需进行维修焊接，应经安全部门确认、准许，并有记录。机动车在厂内行驶，须安装阻火器，必要设备安装防火、防爆装置。
（5）本项目罐区设计满足上述要求，设置储罐高低液位报警，采用超高液位自动联锁关闭储罐进料阀门和超低液位自动联锁停止物料输送措施。
次/伴生污染防治措施
发生火灾后，首先要进行灭火，降低着火时间，减少燃烧产物对环境空气造成的影响；事故救援过程中产生的喷淋废水和消防废水应引入厂内事故池暂时收集，然后分批进入污水收集池处理达到接管标准后接管排放；其它废灭火剂、拦截、堵漏材料等在事故排放后统一收集送有资质单位进行处理。 
由上述分析可知，事故发生时，可能会产生伴生、次生污染物NOx、CO、HCl、SO2等，会对周边大气环境造成一定的影响。企业应针对各种可能存在的次生污染物制定针对性的应急预案，一旦发生该类事故，立即组织力量进行救援、现场消洗。
粉尘爆炸事故防范措施
本项目产生的粉尘涉及丙烯酰胺，属于易爆粉尘。
I.风险识别
普遍认为粉尘爆炸的形成需要五个基本条件：可燃粉尘、助燃剂（氧气）、点火源、粉尘云、受限空间。
①生产过程风险识别
本项目生产过程中会产生一定量的粉尘，如未有效收集处理，导致车间内空气中粉尘达到一定浓度，遇明火和电火花可能引起爆炸事故。
②环保工程风险识别 
粉尘废气处理装置发生故障不能正常运转，易爆粉尘在封闭设备中或设备的某一封闭空间内长期或短时地悬浮于空气中。在这种情况下，只要提供足够点燃粉尘的能量，粉尘爆炸即可能发生。此时，若该设备所处建筑内有其它的粉尘堆积，被爆炸波扬起的粉尘一旦被点燃，即可形成二次或多次爆炸，整个建筑物将会遭受更大范围的损失。同样，当上述五个基本条件同时满足后，建筑爆炸风险也可单独发生。
II.风险防范措施 
①各除尘治理设施的设计和施工，应严格筛选技术合格、质量过硬，有实力的知名环保设施单位，按照标准规范进行除尘治理设施的建设。
②除尘治理设施与周边建筑、道路的防火间距应符合《建筑设计防火规范》 （GB50016-2014，2018年版）、《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）等规范的要求。袋式除尘装置需依据《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2018）、《粉尘爆炸危险场所用除尘系统安全技术规范》（AQ4273-2016）、《粉尘爆炸危险场所用收尘器防爆导则》（GB/T17919-2008）、《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）等要求设置。易燃粉尘场所的电气设备应严格按照《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》进行设计、安装，达到整体防爆要求，使用不易产生静电、撞击不产生火花的材料，并采取静电接地保护措施。
③除尘防治设施本身应具有必要的强度、刚度和稳定性。加强设备的日常维护，安排人员应定期进行巡检、确保安全正常运行。 
④加强对火源的控制。应采用防爆风机和防爆电机，消除引火点，在除尘器内采用阻燃和防静电材料，设有良好的接地，加强对电气设备的维护保养，以降低产生电气火花的可能，加强对粉尘 处理设备的维护保养，以降低设备过热的可能，厂区禁止吸烟等。
⑤限制粉尘的堆积。生产车间安装有效的通风除尘设备，加强清扫工作。定期检查和清理环保设备内、管道中的粉尘等。实践证明，采取这类预防性措施可以有效地降低粉尘爆炸发生的频率，并且在大多数情况下较易执行且成本较低。 
⑥加强维修作业的安全操作管理，职工要懂易燃易爆现场作业有关规定，生产设备启动前10分钟启动除尘系统，生产设备停止工作10分钟后再停止除尘系统工作。动火作业前，必须清除现场积尘，特别是设备内外，地面墙壁，同时停车并堵住口、洞和管道，作业完要认真清理。确认没有残 留火星或过热物后，方可离开。
⑦健全制度，加强管理。建立、健各环境治理设施安全生产规章制度和操作规程，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。要进行定期或不定期的安全检查，对各种电气、通风除尘，检查是 否有老化、发热、磨损、撞击火花、强烈振动、接触不良、接地不良、漏电、除尘效率下降等现象，检查除尘装置是否有积尘、查现场人员防爆知识掌握和执行情况。
⑧定期组织员工进行安全生产教育和培训。保证其具备本岗位安全操作、自救互救以及应急处置所需的知识和技能后，方能安排上岗作业，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。
⑨粉尘爆炸事故应急处置的原则是：坚持“安全第一、预防为主、常备不懈”的原则；对事件实行“统一指挥、组织落实、措施得当”的原则。成立环境应急处理领导小组，由企业负责人任组长，主要负责环保工作的建设、决策、研究和协调；组员由生产管理、环保管理、及事故易发生部门的负责人组成。发生事故时，以指挥领导小组为基础，立即成立事故应急救援指挥部，各部门协调配合，迅速、有效的实施应急救援。
污染治理设施的安全风险辨识
根据《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》(苏环办(2020)101号)、《关于印发<省生态环境厅关于做好安全生产专项整治工作实施方案>的通知》(苏环办(2020)16号)、《国务院安委会办公室、生态环境部、应急管理部关于进一步加强环保设备设施安全生产工作的通知》（安委办明电〔2022〕17号）要求，建立项目源头审批联动机制、建立危险废物监管联动机制、建立环境治理设施监管联动机制。企业应将环保设备设施安全作为企业安全管理的重要组成部分，全面负责落实本单位的环保设备设施安全生产工作。严格落实涉环保设备设施新、改、扩建项目环保和安全“三同时”有关要求，委托有资质的设计单位进行正规设计，在选用污染防治技术时要充分考虑安全因素；在环保设备设施改造中必须依法开展安全风险评估，按要求设置安全监测监控系统和联锁保护装置，做好安全防范。对涉环保设备设施相关岗位人员进行操作规程、风险管控、应急处置、典型事故警示等专项安全培训教育。开展环保设备设施安全风险辨识评估，系统排查隐患，依法建立隐患整改台账，明确整改责任人、措施、资金、时限和应急救援预案，及时消除隐患。企业要切实履行好从危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置等环节各项环保和安全职责；制定危险废物管理计划并报属地生态环境部门备案。企业要对粉尘治理、污水处理、危废库等治理环境治理设施开展安全风险辨识管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，本项目环境治理设施要经安全论证（评价、评估）、正规设计和施工，并作为环境治理设施投入运行的必备条件，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。
粉尘涉爆企业应当定期辨识粉尘云、点燃源等粉尘爆炸危险因素，确定粉尘爆炸危险场所的位置、范围，并根据粉尘爆炸特性和涉粉作业人数等关键要素，评估确定有关危险场所安全风险等级，制定并落实管控措施，明确责任部门和责任人员，建立安全风险清单，及时维护安全风险辨识、评估、管控过程的信息档案。粉尘涉爆企业应当在粉尘爆炸较大危险因素的工艺、场所、设施设备和岗位，设置安全警示标志。涉及粉尘爆炸危险的工艺、场所、设施设备等发生变更的，粉尘涉爆企业应当重新进行安全风险辨识评估。
一、污水处理系统的安全风险辨识
（1）危险、有害物质在污水处理系统中流动时产生的附壁效应(径向流动)，长时间积聚后，一旦遇到火源有火灾、爆炸的危险，人员接触后有引起中毒和窒息的危险，当工艺装置生产运行不正常或发生事故时，如装置中的工艺物料发生泄漏，并随污水进入污水处理系统时，在污水处理系统存在中毒、爆炸、火灾的危险。
（2）污水处理系统使用大量的机械、电气设备，存在触电、机械伤害、物体打击等危险、危害;污水池如未按规范设置防护栏或警示标志，人员进入污水池作业区，有发生人员中毒和窒息事故的可能;人员不小心滑入、跌入或清理水池、地下沟渠时，可能会发生淹溺、中毒和窒息等事故。
二、危废库的安全风险辨识
企业危废库中放置有滤渣、废活性炭、废包材、污水站污泥、废布袋、废机油、废油桶等，部分危废如废包材本身为可燃物质，一旦接触明火可能发生火灾事故。包装物先前存放有毒、有害物质，高温密闭环境等条件可能造成有毒物质的挥发，造成人员中毒事故。
三、废气治理设施的的安全风险辨识
（1）若设置的尾气吸收系统密封不严，或吸收能力不足，逸散的有害气体，可能造成人员中毒，可燃气体可能被引燃可能造成火灾；吸收后的废水中可能含有可燃、有毒的介质，处置不当同样存在火灾、中毒的危险。
（2）本项目在生产中存在大量的尾气吸收处理过程以及紧急排放过程，若尾气管道采取共用串联形式设置，一旦末端的抽排风装置失效停止工作，有毒有害的气体可能通过尾气管道四处扩散，引起火灾、中毒事故的发生。
（3）尾气处理设施涉及的酸、碱属于腐蚀性物质，若发生泄漏，可导致人员的灼烫伤害，使用的活性炭容易积聚热量，导致自燃，引发火灾事故。
四、与安全部门的联动衔接
（1）风险报警系统的衔接
①企业消防系统与园区消防站配套建设；厂内采用电话报警，火灾报警信号报送至消防救援组。
②企业将可能发生的风险事故类型及对应的救援方案及时上报园区应急响应中心，纳入园区风险管理体系。园区救援中心应建立入区企业事故类型、应急物资数据库，一旦区内某一家企业发生风险事故，可立即调配其余企业的同类型救援物资进行救援，构筑“一家有难，集体联动”的防范体系。
（2）应急防范设施的衔接
当风险事故废水超过企业能够处理范围后，将及时向园区相关单位请求援助，收集事故废水，以免风险事故进一步扩大。
（3）应急救援物资的衔接
当企业应急救援物资不能满足事故现场需求时，可在应急指挥中心或园区应急中心协调下向邻近企业请求援助。
事故应急处置措施
1、原料储罐发生泄漏
①员工发现储罐区内发生泄漏时，应立即报告当班主管泄漏物质、泄漏位置、大致泄漏量等情况；
②当班主管接到泄漏报告后，立即组织员工穿戴好防护面罩、护目镜、防护面屏、防化学雨鞋（必要时穿雨衣或防化服）、防化学手套等防护用品，到现场进行应急处理，并报告上级领导；
③到现场后，迅速撤离无关人员，关闭相关阀门，用事先准备的应急救援物资堵住所有泄漏源，并将所泄漏的物料收集后，置于合适的容器密闭存放，作为固体废弃物处理；
④安全环保人员接到报告后，立即报告上级领导，到泄漏现场指导员工进行处理，并且会同维修部门进行调查，采取措施，防止类似事故再发生；
⑤如发生大量泄漏，可能影响公司员工的生命安全，应立即停止现场处理，启动附近的火灾报警器，并通过对讲机随时与控制室保持联系。确认需要紧急疏散时，控制室通过事故喇叭通知公司内所有员工紧急疏散并报警请求社会救援力量进行救援（紧急疏散参照公司“事故应急救援预案”进行）。泄漏在储罐围堰内的物料用气动泵或潜水泵（存放于附带仓库）泵入储罐区废水收集池或事故应急池。
表7.2.1-2   储运系统安全措施
	事故类型
	工程防治对策
	应急措施

	贮
料
溢
出
	溢出监测
	1、贮罐的结构，材料应与储罐条件相适应，采取防腐措施，进行整体试验。
	紧急切断进料阀门

	
	
	2、贮罐设报警器等设施，设立检查制度。
	紧急关闭防火堤内有可能泄漏的阀门

	
	
	3、设置截止阀、流量检测和检漏设备。
	

	
	
	4、设置仪器探头及外观检查等监测溢出手段。
	防火措施

	
	防止溢出扩散
	1、建设防火堤，应有足够的容量和干舷，严格按设计规范设置排水阀和排水道。
	

	
	
	2、贮罐地表铺设防渗及防扩散的材料。
	

	
	
	3、设专门废水收集系统，切水阀设自动安全措施。
	

	火
灾
爆
炸
	设备安全管理
	1、根据规定对设备进行分级。
	报告上级管理部门，向消防系统报警。

	
	
	2、按分级要求确定检查频率，保存记录以备查。
	

	
	
	3、建立完善的消防系统。
	采取紧急工程措施，防止火灾扩大。
消防救火

	
	火源管理
	1、防止机械着火源(如撞击、摩擦等)。
	

	
	
	2、控制高温物体着火源、电器着火源及化学着火源。
	

	
	贮料管理
	1、了解熟悉各种物料的性能，将其控制在安全条件内。
	紧急疏散、救护

	
	
	2、采取通风手段，并加强监测，使物料控制在爆炸下限。
	

	
	防爆
	1、贮罐顶设安全膜等防爆装置。
	

	
	
	2、设立防爆检测和报警系统。
	

	
	抗静电
	1、贮罐设备设置永久性接地装置。
	

	
	
	2、在装罐、输入时防静电，限制流速，禁止高速输送，禁止在静止时间进行检尺作业。
	

	
	
	3、贮罐内不安装金属性突出物。
	

	
	
	4、作业人员穿戴抗静电性能的工作服和具有导电性能的工作鞋。
	

	
	安全管理
	1、进行物料储运的自动监测。
	

	
	
	2、实现装卸等作业自动化和程序化。
	


2、固体原料泄漏应急处置措施
①员工发现固体原料发生泄漏时，应立即报告当班主管泄漏物质、泄漏位置、大致泄漏量等情况；
②当班主管接到泄漏报告后，立即组织员工穿戴好化学防护装备，到现场进行应急处理，并报告上级领导；
③到现场后，迅速撤离无关人员，关闭相关阀门，用事先准备的应急救援物资堵住所有泄漏源，并用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中存放，作为固体废弃物处理。收集过程中注意勿使泄漏物与还原剂、有机物、易燃物或金属粉末接触，不要直接接触泄漏物。
④安全环保人员接到报告后，立即报告上级领导，到泄漏现场指导员工进行处理，并且会同维修部门进行调查，采取措施，防止类似事故再发生；
⑤如发生大量泄漏，可能影响公司员工的生命安全，应立即停止现场处理，启动附近的火灾报警器，并通过对讲机随时与控制室保持联系。确认需要紧急疏散时，控制室通过事故喇叭通知公司内所有员工紧急疏散并报警请求社会救援力量进行救援（紧急疏散参照公司“事故应急救援预案”进行）。
3、发生火灾/爆炸应急应急处置措施
（1）报警
任何在公司内的人员发现火灾发生后，立即向公司消防控制中心报告火灾情况，或者按下附近的火灾报警按钮。在确认自身安全并且火势较小的情况下，使用就近的灭火器进行灭火。消防控制中心值班人员对收到的自动报警信息加以确认无误后，应及时报火警（电话：119）。
（2）广播通知：报火警后，应立即通过紧急广播系统通知公司内所有人员紧急疏散至指定的紧急避难所，以防止发生人员伤亡。
（3）紧急疏散：按照要求进行紧急疏散。
（4）火灾扑救：公司员工在听到火警信息后应保持镇定，对正在进行的作业作应急处理（切断水、电、气供应等）后，停止正常作业。立即组成“义务消防队”赶至火灾现场，组织人员疏散并准备好灭火设施，等专业消防队前来灭火。
（5）发生火灾/ 爆炸等安全事故引起环境污染事故时的应急反应与行动：
①发生火灾爆炸等安全事故时，泄漏的化学品可能会随消防水进入雨水系统，在厂区雨水排放口安装可靠的隔断措施，可在灭火时将此隔断措施关闭，防止消防废水直接进入外环境；在厂区边界预先准备适量的沙包、沙袋等堵漏物，在厂区灭火时堵住厂界围墙有泄漏的地方，防止消防废水向厂外泄漏。
②储罐区围堰内的废水用气动泵或潜水泵泵入相应事故应急池，然后送厂内污水处理站进行处理。
③装置区的废水收集进相应废水收集池，然后送厂内污水处理站进行处理。
4、污水处理站事故应急措施
（1）事故原因分析
事故排放是指污染防治措施不能正常运行时导致污染物达不到预期治理效果或没有经过污水处理就直接排放出去。
建设项目废水经厂内污水处理设施预处理后排入园区污水处理厂集中处理后排放，本项目仅考虑生产废水在厂内得不到处理直接排入园区污水处理厂对其产生的影响，以及污水处理设施各构筑物发生泄漏事故。发生事故的原因主要有以下几种：
①废水处理系统失控或废水处理设施出现故障造成废水处理未能达标；
②厂内突然停电，废水处理系统不能正常工作，致使废水不能及时得到处理而造成事故排放；
③管理操作人员的疏忽、失职等。
④由于长时间的水流冲刷及构筑物的腐蚀，地面下沉等原因是导致污水处理设施内废水发生泄漏的主要原因。
（2）事故风险防范措施
为杜绝事故性废水排放，本项目拟采用以下措施来确保废水达标排放：
①设双路电源和配置应急电源，以备停电时废水处理系统能够正常工作；
②废水处理装置各构筑物发生泄漏，废水中夹带高浓度污染物直接进入地下水或周围水体，对周围水体有一定的影响；因此，建议对废水处理设施的各构筑物进行防渗、防漏措施，并定期对以上构筑单元进行检查，确保不发生泄漏后而引起的水体污染情况。
5、典型化学品泄漏应急处置措施
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[bookmark: OLE_LINK40]表7.6.1-3 主要化学物品火灾、泄漏事故处理措施汇总表
	序号
	名称
	泄漏应急处理
	灭火方法
	应急和防范措施
	急救和治疗方法

	1
	丙烯酸
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。喷雾状水冷却和稀释蒸汽、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。
	消防人员戴好防毒面具，在安全距离以外，在上风向灭火。用雾状水保持火场容器冷却，用水喷射溢出液体，使其稀释成不燃性混合物，并用雾状水保护消防人员。灭火剂：雾状水、抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳。
	工程控制：生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。
呼吸系统防护：空气中浓度超标时，应该佩戴直接式防毒面具（半面罩）。必要时，建议佩戴导管式防毒面具或自给式呼吸器。
眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。
身体防护：穿防静电工作服。
手防护：戴防苯耐酸手套。
其他防护：工作场所禁止吸烟。工作毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。
	皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：饮足量温水，催吐。

	2
	丙烯酰胺
	隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。
	灭火方法：灭火剂：雾状水、抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。
	工程控制：严加密闭，提供充分的局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。 呼吸系统防护：空气中粉尘浓度超标时，应该佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，佩戴空气呼吸器。
眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。身体防护：穿胶布防毒衣。
手防护：戴橡胶手套。其他防护：工作场所禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，彻底清洗。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。实行就业前和定期的体检。
	皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。
眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
食入：饮足量温水，催吐。就医。

	3
	液碱
	隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。
	用水、砂土扑救，但须防止物品遇水产生飞溅，造成灼伤。
	呼吸系统防护：空气中浓度超标时，应该佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），紧急事态抢救或撤离时佩戴空气呼吸器。
眼睛防护：戴化学安全防护眼镜身体防护：穿防酸碱塑料工作服手防护：戴橡胶耐酸碱手套
其它防护：工作现场严禁吸烟，工作完毕，淋浴更衣，注意个人清洁卫生。
	皮肤接触：立即脱出被污染的衣着．用大量流动清水冲洗，至少15分钟。就医。眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：误服者用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

	4
	氨水
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泵转移至槽车或专用收集器内。回收或运至废物处理场所处置。
	水、雾状水、砂土。
	工程防护：严加密闭。提供充分的局部排风和全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。
个人防护：可能接触其蒸气时，应该佩戴导管式防毒面具或直接式防毒面具（半面罩）。戴化学安全防护眼镜；穿防酸碱工作服；戴橡胶手套。工作现场严禁吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。
	皮肤接触：立即脱出被污染的衣着。用大量流动清水冲洗，至少15分钟。就医。
眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：误服者用水漱口，给饮牛奶或蛋清，就医。

	5
	白油
	使用吸油毡、吸沙、活性炭等吸附性材料清理泄漏物，切勿用水冲洗。
	使用二氧化碳灭火器、泡沫灭火器、干粉灭火器
	呼吸系统防护：空气中浓度超标时，应该佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），紧急事态抢救或撤离时佩戴空气呼吸器。
眼睛防护：戴化学安全防护眼镜身体防护：穿防酸碱塑料工作服手防护：戴橡胶耐酸碱手套
其它防护：工作现场严禁吸烟，工作完毕，淋浴更衣，注意个人清洁卫生。
	皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗。就医。食入：饮足量温水，催吐

	6
	甲基丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵
	小量泄漏：尽可能将泄漏液体收集在可密闭的容器中。用沙土、活性炭或其它惰性材料吸收，并转移至安全场所。禁止冲入下水道。
大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。封闭排水管道。用泡沫覆盖，抑制蒸发。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。
	用水雾、干粉、泡沫或二氧化碳灭火剂灭火。
避免使用直流水灭火，直流水可能导致可燃性液体的飞溅，使火势扩散。消防人员须佩戴携气式呼吸器，穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。
处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中发出声音，必须马上撤离。
隔离事故现场，禁止无关人员进入。收容和处理消防水，防止污染环境。
	呼吸系统防护：空气中浓度超标时，应该佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），紧急事态抢救或撤离时佩戴空气呼吸器。
眼睛防护：戴化学安全防护眼镜身体防护：穿防酸碱塑料工作服手防护：戴橡胶耐酸碱手套
其它防护：工作现场严禁吸烟，工作完毕，淋浴更衣，注意个人清洁卫生。
	吸入: 如果吸入，请将患者移到新鲜空气处。皮肤接触: 脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。如有不适感，就医。眼晴接触: 分开眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。立即就医。食入: 漱口，禁止催吐。立即就医。


	7
	丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵
	小量泄漏：尽可能将泄漏液体收集在可密闭的容器中。用沙土、活性炭或其它惰性材料吸收，并转移至安全场所。禁止冲入下水道。
大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。封闭排水管道。用泡沫覆盖，抑制蒸发。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	用水雾、干粉、泡沫或二氧化碳灭火剂灭火。
避免使用直流水灭火，直流水可能导致可燃性液体的飞溅，使火势扩散。

	建议应急处理人员戴携气式呼吸器，穿防静电服，戴橡胶耐油手套。禁止接触或跨越泄漏物。
作业时使用的所有设备应接地。
尽可能切断泄漏源。消除所有点火源。根据液体流动、蒸汽或粉尘扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。

	吸入: 如果吸入，请将患者移到新鲜空气处。皮肤接触: 脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。如有不适感，就医。眼晴接触: 分开眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。立即就医。食入: 漱口，禁止催吐。立即就医。



















建立与园区对接、联动的风险防范体系
建设单位环境风险防范应建立与园区对接、联动的风险防范体系。可从以下几个方面进行建设： 
（1） 建设单位应建立厂内各部门的联动体系，并在预案中予以体现。一旦某部门发生燃爆等事故，相邻部门乃至全厂可根据事故发生的性质、大小，决定是否需要立即停产，是否需要切断污染源、风险源，防止造成连锁反应，甚至多米诺骨牌效应。 
（2） 建设畅通的信息通道，使建设单位应急指挥部必须与周边企业、园区保持24 小时的电话联系。
（3） 建设单位所使用的原料情况应及时上报园区救援中心，并将可能发生的事故类型及对应的救援方案纳入园区风险管理体系。 
（4） 园区救援中心应建立入区企业事故类型、应急物资数据库，一旦区内某一家企业发生风险事故，可立即调配其余企业的同类型救援物资进行救援，构筑“一家有难，集体联动”的防范体系。 极端事故风险防控及应急处置应结合所在园区/区域环境风险防控体系统筹考虑，按分级响应要求及时启动园区/区域环境风险防范措施，实现厂内与园区/区域环境风险防控设施及管理有效联动，有效防控环境风险。
应急管理制度内容
突发环境事件应急预案编制要求
为了在发生突发环境事件时，能够及时、有序、高效地实施抢险救援工作，最大限度地减少人员伤亡和财产损失，尽快恢复正常工作秩序，建设单位应按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）、《关于印发〈环境应急资源调查指南（试行）〉的通知》（环办应急[2019]17号）、《企事业单位和工业园区突发环境事件应急预案编制导则》（DB32/T 3795-2020）、《江苏省突发环境事件应急预案管理办法》（苏环发[2023]7号）等文件的要求及时修编全厂突发环境事件应急预案并进行备案，应充分利用区域安全、环境保护等资源，建立应急救援体系，确保应急预案具有针对性和可操作性，厂内应急预案应与园区及南通市应急预案相衔接，将区域内可供应急使用的物资统计清楚，并保存相应负责人的联系方式，厂内一旦发生事故，机动调配外界可供使用的应急物资，最短时间内控制事故，减小环境影响。具体应急预案需要明确和制定的内容见表7.6.2-1。
表7.6.2-1 应急预案内容及要求
	序号
	项目
	内容及要求

	1
	总则
	1编制目的：简述企事业单位编制环境应急预案的目的、作用等。 
2编制依据：说明环境应急预案编制所依据的国家及地方法律法规、规章制度、技术规范、标准、以及有关行业管理规定等。 
3适用范围：说明环境应急预案的工作范围、可能发生的突发环境事件类型、突发环境事件级别。 
4预案体系：简述环境应急预案体系，可包括环境应急综合预案、专项预案、现场处置预案。一般环境风险的企事业单位可简化。说明环境应急预案的体系与内、外部相关应急预案的衔接关系。 
5工作原则：说明企事业单位开展环境应急处置工作应遵循的总体原则。

	2
	组织机构及职责
	明确环境应急组织机构体系、人员及应急工作职责，辅以图、表形式表示。 
应急组织机构体系由应急指挥部及其办事机构、应急处置组、环境应急监测组、应急保障组以及其他必要的行动组构成，企事业单位可依据实际情况调整，应与其他应急组织机构相协调。 
应急组织机构人员应覆盖各相关部门，能力不足时可聘请外部专家或第三方机构。

	3
	监控
预警
	1监控：明确对环境风险源监控的方式、方法以及采取的预防措施。 
2预警：结合事件危害程度、紧急程度和发展态势，说明预警信息的获得途径、分析研判的方式方法，明确预警级别、预警发布与解除、预警措施等。

	4
	信息
报告
	1信息报告程序:信息报告程序包括内部报告、信息上报、信息通报，明确联络方式、责任人、时限、程序和内容等。 
2信息报告内容及方式：应明确不同阶段信息报告的内容与方式，可根据突发环境事件情况分为初报、续报和处理结果报告，宜采用传真、网络、邮寄和面呈等方式书面报告。

	5
	环境应急监测
	制定不同突发环境事件情景下的环境应急监测方案，具体技术规范可参见HJ589中相关规定。若企事业单位自身监测能力不足，应依托外部有资质的监测（检测）单位并签订环境应急监测协议。

	6
	环境应急响应
	1响应程序：明确突发环境事件发生后，各应急组织机构应当采取的具体行动措施，包括响应分级、应急启动、应急处置等程序。 
2响应分级：针对突发环境事件危害程度、影响范围、企事业单位内部控制事态的能力以及可以调动的应急资源，将突发环境事件应急响应行动分为不同的级别。 
3应急启动：按照分级响应的原则，确定不同级别的现场负责人，指挥调度应急救援工作和开展应急响应。 
4应急处置：按照内部污染源控制、污染范围研判、污染扩散控制、污染处置应对的流程，制定相应的应急处置措施，明确应急处置流程、步骤、责任人和所需应急资源等内容。 
突发环境事件可能或已经对企业外部环境产生影响时，说明在外部可以采取的原则性措施、对当地人民政府的建议性措施。

	7
	应急终止
	明确应急终止的条件、程序和责任人，说明应急状态终止后，开展跟踪环境监测和评估工作的方案

	8
	事后
恢复
	1善后处置：应明确现场污染物的后续处置措施以及环境应急相关设施、设备、场所的维护措施，开展事件调查和总结。 
2保险理赔：明确办理的相关责任险或其他险种，对企事业单位环境应急人员办理意外伤害保险。突发环境事件发生后，及时做好理赔工作。

	9
	保障
措施
	根据环境应急工作需求确定相关保障措施，包括经费保障、制度保障、应急物资装备保障、应急队伍保障、通信与信息保障等。

	10
	预案
管理
	明确环境应急预案培训、演练、评估修订要求


7.6.2.2应急物资及保障措施
公司需按要求配备足量的应急物资，应急物资的种类通常包括急救物资、个人防护器材、消防器材、环境监测设备、应急通讯设备和泄漏控制器材等。
应急物资由后勤保障组负责日常的管理、维护和保养，需明确具体的管理人员，应急物资做到分类存放、挂牌管理、建立台账、动态更新。应急物资至少每月保养、维护一次，并做好登记，发现应急物资损坏、破损以及功能达不到要求的，要及时更换，确保应急物资的种类、数量满足公司突发环境事件应急需求。
应急物资由公司应急指挥机构统一调配，任何单位或个人未经同意不得挪用。
应急物资的调拨和使用权限与程序如下：
（1）应急物资的调配和使用权限
当有以下情况发生时，可以对应急物资进行调配和使用：
a. 公司发生突发环境事件，需要启动相应响应级别的应急预案，调拨和使用应急物资进行抢险救援时。
b. 接到生态环境局要求，需要调拨应急物资协助其他企业进行抢险救援时。
c. 公司应急指挥机构认为需要调配和使用应急物资时。
（2）应急物资的调配和使用程序
a. 由应急指挥机构下达调拨和使用应急物资的命令，后勤保障组负责人安排专人将所需的应急物资出库，并按指定时间送到指定地点。
b. 应急物资出库后，10天内应补齐所消耗的应急物资。
公司内应急救援物资不能满足应急需要时，可向当地政府相关主管部门、周边社会救援机构、协议的应急物资承包商、区域联防单位请求援助，调拨物资。
7.6.2.3突发环境事件隐患排查治理
根据《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）》，企业已建立突发环境事件隐患排查治理制度，并从环境应急管理和突发环境事件风险防控措施两大方面排查可能直接导致或次生突发环境事件的隐患。环境应急管理、突发环境事件风险防控措施排查内容参考表如下；排查方式主要为综合排查、日常排查、专项排查及抽查。
日常排查是指基层单位班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及基层单位管理人员和各专业技术人员的日常性检查；日常排查要加强对关键装置、重点部位、关键环节、环境风险单元的检查和巡查，一周不少于一次。
综合排查是指企业以厂区为单位开展全面排查，一年应不少于一次。
专项排查是在特定时间或对特定区域、设备、措施进行的专门性排查。其频次根据实际生产确定。
公司可根据自身管理流程，采取抽查方式排查隐患。
7.6.2.4环境应急培训和演练
(1)培训
① 应急组织机构的培训
邀请应急救援专家，就公司突发环境事故的指挥、决策、各部门配合等内容进行培训。 
采取的方式：综合讨论、专家讲座等。
培训时间：每年1次。 
② 应急救援队伍的培训
对公司应急救援队伍的队员进行应急救援专业培训。
培训主要内容为：了解、掌握事故应急救援预案内容；熟悉使用各类防护器具；如何开展事故现场抢救、救援及事故处置；事故现场自我防护及监护措施。 
采取的方式为：课堂教学、综合讨论、现场讲解、模拟事故发生等。培训次数为每年1次。 
③ 公司领导和操作人员的培训
针对应急救援的基本要求，系统培训公司领导和操作人员，发生各级危险化学品事故时报警、紧急处置、逃生、个体防护、急救、紧急疏散等程序的基本要求。 
培训主要内容：公司安全生产规章制度、安全操作规程；防火、防爆、防毒的基本知识；公司异常情况的排除、处理方法；事故发生后如何开展自救和互救；事故发生后的撤离和疏散方法。 
采取的方式为：课堂教学、综合讨论、现场讲解等。 培训次数：每年1次。 
④ 公众教育和信息
针对发生事故后疏散、个体防护等内容，向周边可能波及区域内的群众进行宣传，使公众对本公司危险化学品事故应急救援的基本程序、应该采取的措施等内容有全面了解。 
采取的方式：口头宣传、海报、应急救援知识讲座等。 
时间：每年1次。 
为保障环境应急体系始终处于良好的战备状态，并实现持续改进，对环境应急机构的设置情况、制度和工作程序的建立与执行情况、队伍的建设和人员培训与考核情况、应急装备和经费管理与使用情况等，在环境应急能力评价体系中实行自上而下的监督、检查和考核工作机制。
(2)演练
由应急组织机构组织综合演练，主要针对危化品泄漏、火灾、爆炸、水、电中断等为主要内容，每年演练1次。 
① 演练方式
全面演练。以危化品泄漏或泄漏引发火灾作为演练情景，对应急预案中全部应急响应功能进行检验，以评价应急组织应急运行的能力和相互协调的能力。 
② 演练内容
危化品泄漏及火灾、爆炸事故的应急处置抢险；通信及报警信号的联络；急救及医疗；消毒及洗消处理；防护指导，包括专业人员的个人防护及员工的自我防护；各种标志、设置警戒范围及人员管制；公司交通管理及控制；污染区域内人员的疏散撤离及人员清查；向政府主管部门报告情况及向友邻单位通报情况；环境污染减少与消除工作，包括消防沙、废手套、废口罩等废弃污染物的处理处置；事故的善后工作。 
③ 演练范围和频次
组织指挥演练由指挥领导小组组长每年组织一次；单项演练由安保部每年组织一次；综合演练由指挥领导小组每年组织一次，每次演练将敏感目标纳入演练的人员范围。 
④ 演练评价、总结和追踪
每次应急演练均需要明确考核指标，包括人员到位情况、物资到位情况、协调组织情况、演练效果、支援部门有效性等，对这些指标赋予权重，根据演练情况进行打分，根据最终得分进行评价和总结。
7.6.2.5环境标识标牌要求
（一）危废仓库
建设单位应当按照《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办〔2024〕16号）及《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）要求规范设置标志，配备通讯设备、照明设施和消防设施。
（二）雨水（清水）、污水系统切换装置
在装置处设立标识，注明切断装置正常情况下关/闭状态，雨水（清水）、污水的流向；突发事件发生后切断装置如何操作，雨水（清水）、污水流向如何切换。标识牌中注明路径切换示意图和操作说明。 
（三）应急池
在应急池设立标识，注明容积，并在管道切换装置处设立标识（参照雨污切换装置）。
根据《企事业单位和工业园区突发环境事件应急预案编制导则》（DB32/T 3795-2020）要求，针对环境风险单元中重点工作岗位编制应急处置卡，明确环境风险物质及类型、污染源切断方式、信息报告方式、责任人等内容。制作应急处置卡标牌置于岗位现场明显位置。
7.6.2.6“五个明确”
根据《南通市如东生态环境局生态环境安全与应急管理“强基提能”2024年具体实施方案》的通知（通如东环〔2024〕11号），“2.环评和预案质量提升到位。审核建设项目环评文件时，要求环评中必须做到环境风险识别、典型事故情形、风险防范措施、应急管理制度和竣工验收内容“五个明确”。
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表7.6.2-2风险措施及应急管理清单
	序号
	环境风险单元
	典型事故情形
	风险防范措施
	应急措施
	应急资源
	竣工验收内容

	1
	生产装置
	丙烯酸、丙烯酰胺、氨水等泄漏、火灾、爆炸、引发伴生/次生污染物排放 
	DCS控制系统、设置火灾自动报警系统、灭火器、火灾报警控制器、安全出口灯 
	①	切断进料系统，必要时降低生产负荷或停车;
②	向应急消防组报警，必要时向园区消防大队报警，并利用灭火器等消防设施进行灭火。③利用可燃气体检测仪等设备对事发地及厂界等点位进行监测，关注大气污染物浓度，如超出厂界，及时通报周边企业和居民;④关闭企业雨水排口，将事故废水收集事故应急池，并分批泵入厂内污水站处理。
	灭火器、消防员战斗服、消防手枪、消防沙箱、护目镜、呼吸面具等 
	核实风险防范措施能否正常运行，应急资源是否储备

	2
	罐区
	丙烯酸、丙烯酰胺、氨水等泄漏
	DCS控制系统、导流槽围堰、视频监控、配备灭火器、收容器材、严禁烟火标志 
	①切断储罐出料阀门；②开展堵漏等应急处置工作；③泄漏物料及冲洗水等事故废水经罐区围堰和导流沟收集至事故池，并分批泵入厂内污水站
处理。 
	呼吸器、防护服、消防措施、堵漏器材、沙土等 
	

	3
	危废仓库
	危废泄漏
	导流槽、集水井、视频监控、配备灭火器
	①开展堵漏等应急处置工作;②泄漏物料及冲洗水等事故废水经集水井和导流沟收集至事故池，并分批泵入厂内污水站处理。 
	堵漏、拦截、吸附材料 
	

	4
	环保工程（污水处理站、集气管道、废气处理设施）
	废气、废水泄漏
	导流槽、集水井、视频监控、配备灭火器
	①发生废气泄漏时候，切断进料系统，停车检查废气处理设施运行情况。②当废水处理设施发生故障时，应将废水引入事故池中临时储存，待废水处理设施可正常运行后，方可正常生产运行。
	堵漏、拦截、吸附材料 
	



7.6.2.6环境风险防范措施和应急预案三同时检查
环境风险方法措施和应急预案应列入环境风险验收三同时检查内容，本项目应从前期工作开始，在初步设计、施工设计、试运行和生产等各阶段应将环境风险防范措施和应急预案加以认真落实。企业拟新增应急物质配备情况见表7.6.2-3。拟建项目环境风险防范措施和应急预案三同时检查表见表7.6.2-4。
表7.6.2-3 作业场所新增应急物资配备情况
	序号
	物资名称
	技术要求或
功能要求
	配备
	备注

	1
	正压式空气呼吸器
	技术性能符合GB/T 16556-2007中第5章的要求
	2套
	每套配备1个备用气瓶

	2
	化学防护服
	技术性能符合AQ/T 6107-2008中4.2的要求
	2套
	具有有毒、腐蚀性危险化学品的作业场所

	3
	自吸过滤式防毒面具
	技术性能符合GB2890要求
	1个/人
	类型根据有毒有害物质确定

	4
	气体浓度检测仪
	技术性能符合GB12358要求
	2台
	根据气体浓度，根据作业场所有毒有害气体的种类确定

	5
	手电筒
	易燃易爆场所，防爆
	1个/人
	根据当班人数确定，包括作业人员随身携带的同类物资

	6
	对讲机
	易燃易爆场所应防爆
	1台/人
	根据当班人数确定，包括作业人员随身携带的同类物资

	7
	急救箱或急救包
	物资清单符合GBZ 1-2010中表A.4的要求
	1包
	盛放常规外伤和化学伤害急救所需的敷料、药品和器械等

	8
	水带
	消防用水的输送,技术性能符合GB 6246的要求
	50m
	1)允许用水灭火、稀释或降温的场所配备；
2)按现场风险及事故后果配备，不小于50m

	9
	多功能水枪
	危险化学品的驱散,隔离、灭火、洗消等
	1个
	1)具体型号可根据作业现场实际需求配备；
2)允许用水灭火,稀释或降温的场所配备

	10
	危化品收容输转器具
	危险化学品泄漏物的收容输转,易燃易爆场所应防爆
	1套
	根据泄漏介质理化性质选择配备，常用物资包括危化品真空收集器，收容桶或其他输转器具

	11
	吸附材料
	处理化学品泄漏
	200kg
	1)以工作介质理化性质选择吸附材料，包括化学性吸收材料和物理性吸附材料，常用吸附材料为于沙土、吸附颗粒，吸附毡(具有爆炸危险性的除外)
2)按现场风险及事故后果配备，不少于200kg

	12
	洗消设施或清洗剂
	洗消受污染或可能受污染的人员、设备和器材
	1套
	在工作地点配备

	13
	应急处置工具箱
	工作箱内配备常用工具或专业处置工具、警戒绳、风向标、救生绳
	1套
	易燃易爆场所应配置无火花工具




表7.6.2-4  环境风险防范措施和应急预案三同时检查内容
	内容
	三同时检查措施名称
	措施内容
	完成时间

	
	
	依托现有措施
	新增措施
	

	项目环境风险防范措施
	生产装置
	/
	生产装置PLC、DCS控制措施、有毒及可燃气体报警系统
	项目
开车前

	
	物料泄漏防范措施
	
	2#罐区设置围堰
	

	
	火灾、爆炸
防范措施
	厂区现有消防供水系统、事故水收集池及收集管线、雨水收集管线、废水在线监测装置，现有事故应急池276m3，在建初期雨水收集池兼做事故应急池498m3，现有初期雨水收集池112m3。
	新建生产车间、罐区配套消防设施、消防管线。
	

	
	事故应急
监测系统
	依托南通市环境监测站或第三方监测机构
	依托南通市环境监测站或第三方监测机构
	

	环境风险应急预案
	装置/罐区/钢瓶事故
应急预案
	重大危险源分布图、应急组织机构及职能、事故应急报警及联络系统、专业救援响应系统、应急培训与演练、应急监测、应急物资
	新增车间、罐区、空桶堆场风险应急物质储备，与园区应急预案的衔接与联动
	

	
	厂级事故
应急预案
	应急组织机构及职能、事故应急报警及联络系统、专业救援响应系统、应急培训与演练、应急监测、应急物资
	根据项目特点及风险源，完善全厂风险应急预案
	

	
	地区事故应急预案
	应急组织机构及职能、事故应急报警及联络系统、专业救援响应系统、应急培训与演练、应急监测、应急物资
	根据项目特点及新增风险源，完善全厂风险应急预案与区域应急体系的衔接联动
	项目
开车前






7.6.2.7应急监测
应急救援的环境监测包括对大气、土壤、水和食物等样品采集和被污染状况测定以及对风险的全面评估，监测和分析事故造成的危害性质及程度，以便升高或降低应急警报级别及采取相应对策评估。
表7.6.2-5   应急监测计划
	事故类型
	监测
项目
	频次
	监测点位
	监测
单位

	装置泄露
	丙烯酸、丙烯酰胺氨、非甲烷总烃及泄漏物质
	监测频次为1天4次，紧急情况时可增加为1次/2小时
	生产装置的最近厂界或上风向对照点、事故装置的下风向厂界、下风向最近的敏感保护目标处各设置一个大气环境监测点。
	有资质的环境监测部门

	储罐泄露
	丙烯酸、丙烯酰胺氨、非甲烷总烃
	
	
	

	废水处理
设施故障
	pH、COD、氨氮、总氮、丙烯酸、丙烯酰胺氨等
	监测频次为1次/3小时，紧急情况时可增加为1次/小时。
	厂区污水处理设施排口
	

	物料泄漏
产生废水
	pH、COD及泄漏物料
	
	离事故装置区最近管网窨井、出现超标的雨水排放口或污水处理装置的尾水排放口
	

	其他
	在正常生产过程中，将根据日常监测数据，及时对废水排放、废气排放等状况进行分析，对潜在的超标趋势及时预测，对可能造成环境污染及时预警，确保有效控制对外环境的污染。


[bookmark: _Toc16552]“三同时”验收一览表
本项目环保投资260万元，占总投资的1.4%。项目投资估算及“三同时”验收内容见表7.7-1。

[bookmark: _GoBack]（因涉及企业商业机密，故删除了该部分内容）
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[bookmark: _Toc113652827][bookmark: _Toc9440][bookmark: _Toc493429849][bookmark: _Toc335635642][bookmark: _Toc26947427][bookmark: _Toc26947424][bookmark: _Toc478050478][bookmark: _Toc335677381][bookmark: _Toc525902872][bookmark: _Toc26947431]环境影响经济损益分析
[bookmark: _Toc12721][bookmark: _Toc113652828]环境影响经济损益分析
本项目实施后环境影响预测与环境质量现状对比情况见表8.1-1。
表8.1-1  环境影响分析情况一览表
	序号
	影响要素
	环境质量现状
	环境影响预测结果
	环境功能是否降低

	1
	大气
	各监测点个因子均达到相应标准要求。
	采用2022年全年气象资料逐时、逐日计算项目排放的污染物在评价区域及保护目标贡献值。项目评价范围内氨、非甲烷总烃、丙烯酰胺、丙烯酸正常排放下污染物短期浓度贡献值的最大浓度占标率<100%。评价因子现状均达标，叠加本次补充监测的现状背景浓度后污染物浓度符合环境质量标准。非正常工况下，氨、非甲烷总烃、丙烯酰胺、丙烯酸污染物短期浓度贡献值的最大浓度占标率<100%，对外环境影响贡献值较小。
	否

	2
	地表水
	/
	本项目废水主要包括废气喷淋塔废水、地面冲洗水废水、循环冷却系统排水、初期雨水，企业废水处理按照“清污分流、雨污分流、分质处理”的原则对上述废水进行收集处理后接管至如东深水环境科技有限公司深度处理。
	否

	3
	噪声
	各监测点均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。
	本项目厂界各测点昼夜间噪声预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值要求。因此，本项目建成后声环境影响较小。
	否

	4
	地下水
	区域地下水钠、氯化物为V类标准；其余各调查因子满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）的IV类及以上标准。
	建设项目严格落实相关防腐防渗措施，正常情况下对地下水影响不明显，非正常情况下，最大影响范围大约110米。
	否

	5
	土壤
	土壤监测点所有监测因子均符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）、江苏省《建设用地土壤污染风险筛选值》（DB32/T4712-2024）第二类用地筛选值。
	建设项目严格落实相关防渗措施，减少跑冒滴漏，正常情况下对土壤影响小。
	否


由上表可知，本项目的建设对环境影响较小，不会降低当地环境质量。
[bookmark: _Toc12742][bookmark: _Toc113652829]环境保护措施费用效益分析
拟建项目通过环保设施的建设和日常运转，可保证各类污染物的达标排放，也能实现所在厂区周围各类环境质量控制在预定的环境保护目标以内，对预防和杜绝可能产生的潜在事故污染影响也能发挥明显的作用。
拟建项目废水经现有废水处理设施处理达标后排放园区污水厂进行深度处理，最终排放黄海，符合国家有关排放标准要求，从而大大降低了对纳污水体的污染影响。在生产工艺上，采用清洁生产工艺，从源头预防污染产生。拟建项目生产中产生的有组织、无组织排放的废气经相应的处理后可做到达标排放，经预测不会对周围大气环境造成明显影响。
高声级设备经消声、隔声处理后，大大降低了高声级设备对周围声环境的影响，近距离无声敏感目标。
以上分析表明，由于该项目在建设中投入一定比例的环保费用，采取必要的措施对水、气、噪声、固废的污染进行有效的控制，对减轻拟建区域的环境污染、保护环境质量起到了重要的作用。
以上分析表明，由于该项目在建设中投入一定比例的环保费用，采取必要的措施对水、气、噪声、固废的污染进行有效的控制，对减轻拟建区域的环境污染、保护环境质量起到了重要的作用。
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[bookmark: _Toc1311]环境管理与监测计划
根据工程分析和环境预测评价等，本项目建成后将对周围环境造成一定的影响，因此建设单位应在加强环境管理的同时，定期开展环境监测，以便了解对环境造成影响的情况，采取相应措施，消除不利因素，减轻环境污染，使各项环保措施落到实处。本次环评对建设单位的环境管理与环境监测制度提出以下建议。
[bookmark: _Toc31420]污染物总量控制分析
 总量控制因子
根据南通市生态环境局《关于印发<关于进一步优化建设项目排污总量指标管理提升环评审批效能的意见（试行）>的通知》（通环办【2023】132号）文件精神，需编制报批环境影响报告书（表）的新（改、扩）建项目（不含生活污水及工业废水集中处理厂、垃圾处理场、危险废物填埋和医疗废物处置厂），且属于《固定污染源排污许可分类管理名录》规定的重点管理或简化管理的排污单位，需通过交易获得新增排污总量指标。
总量指标种类为废水污染物：化学需氧量、氨氮、总氮、总磷；废气污染物：二氧化硫（有组织）、氮氧化物（有组织）、挥发性有机物（有组织+无组织）、颗粒物（有组织）。根据本项目排污特征确定总量控制及考核因子为：
（1）大气：
总量控制因子：VOCs（以非甲烷总烃计）、颗粒物
总量考核因子（有组织）：氨、丙烯酸、丙烯酰胺。
（2）水：
总量控制因子：COD、氨氮、总磷、总氮
总量考核因子：废水量、SS、全盐量、丙烯酸、丙烯酰胺、石油类。
（3）固废：
总量控制因子：固废排放量。
污染物排放总量
本项目污染物排放总量见表9.1-1，本项目建成后全厂污染物排放总量见表9.1-2。
表9.1-1 项目建成后全厂污染物“三本帐”核算（单位：t/a）
	类别
	污染物名称
	产生量
	削减量
	接管量
	排入外环境量

	废水
	废水量
	2902.4
	0
	2902.4
	2902.4

	
	COD
	1.456
	0.906
	0.550
	0.145

	
	SS
	0.531
	0.304
	0.227
	0.058

	
	氨氮
	0.227
	0.193
	0.034
	0.015

	
	总氮
	0.281
	0.166
	0.115
	0.044

	
	总磷
	0.007
	--
	0.008
	0.0015

	
	丙烯酸
	0.374
	0.328
	0.046
	0.046

	
	丙烯酰胺
	0.013
	0.01295
	0.00005
	0.00005

	
	全盐量
	10.272
	--
	10.272
	10.272

	
	石油类
	0.085
	0.068
	0.017
	0.009

	废气
（有组织）
	颗粒物
	0.199
	0.195
	/
	0.004

	
	丙烯酰胺
	0.0144
	0.01305
	/
	0.00135

	
	丙烯酸
	0.381
	0.373
	/
	0.008

	
	非甲烷总烃
	1.433
	1.3208
	/
	0.1122

	
	氨
	0.241
	0.2286
	/
	0.0124

	废气
（无组织）
	颗粒物
	0.0199
	0
	/
	0.0199

	
	丙烯酰胺
	0.0003
	0
	/
	0.0003

	
	丙烯酸
	0.0096
	0
	/
	0.0096

	
	非甲烷总烃
	0.02875
	0
	/
	0.02875

	
	氨
	0.003
	0
	/
	0.003

	固废
	危险废物
	180.67
	0
	/
	0

	
	一般工业固废
	2
	0
	/
	0

	
	生活垃圾
	3.75
	0
	/
	0
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表9.1-2  本项目建成后全厂“三本帐”核算一览表（单位：t/a）
	类别
	污染物名称
	现有项目排放量
	本项目排放量
	以新带老削减量
	建成后全厂排放量
	排放增减量

	
	
	接管量
	外排量
	接管量
	外排量
	接管量
	外排量
	接管量
	外排量
	接管量
	外排量

	废水
	废水量
	10762
	10762
	2902.4
	2902.4
	1762
	1762
	11902.4
	11902.4
	1140.4
	1140.4

	
	COD
	3.3604
	0.5381
	0.550
	0.145
	0.550
	0.088
	3.3604
	0.595
	0
	0.057

	
	SS
	1.623
	0.2152
	0.227
	0.058
	0.266
	0.035
	1.584
	0.238
	-0.039
	0.0228

	
	氨氮
	0.23426
	0.0538
	0.034
	0.015
	0.038
	0.009
	0.23026
	0.0598
	-0.004
	0.0057

	
	总氮
	0.16594
	0.1614
	0.115
	0.044
	0.027
	0.026
	0.25394
	0.1794
	0.088
	0.017

	
	总磷
	0.02723
	0.0054
	0.008
	0.0015
	0.0045
	0.0009
	0.03073
	0.0060
	0.0035
	0.0006

	
	丙烯酸
	--
	--
	0.046
	0.046
	--
	--
	0.046
	0.046
	0.046
	0.046

	
	丙烯酰胺
	--
	--
	0.00005
	0.00005
	--
	--
	0.00005
	0.00005
	0.00005
	0.00005

	
	全盐量
	--
	--
	10.272
	10.272
	--
	--
	10.272
	10.272
	10.272
	10.272

	
	石油类
	0.1434
	0.032
	0.017
	0.009
	0.023
	0.005
	0.1374
	0.036
	-0.006
	0.004

	废气
（有组织）
	颗粒物
	2.0892
	0.004
	0
	2.0932
	0.004

	
	丙烯酰胺
	/
	0.00135
	0
	0.00135
	0.00135

	
	丙烯酸
	/
	0.008
	0
	0.008
	0.008

	
	非甲烷总烃
	5.65
	0.1122
	0
	5.7622
	0.1122

	
	氨
	/
	0.0124
	0
	0.0124
	0.0124

	废气
（无组织）
	颗粒物*
	0.25
	0.0199
	0
	0.2699
	0.1199

	
	丙烯酰胺
	/
	0.0003
	0
	0.0003
	0.0003

	
	丙烯酸
	/
	0.0096
	0
	0.0096
	0.0096

	
	非甲烷总烃
	0.604
	0.02875
	0
	0.63275
	0.02875

	
	氨
	/
	0.003
	0
	0.003
	0.003

	固废
	危险废物
	0
	0
	0
	0
	0

	
	一般工业固废
	0
	0
	0
	0
	0

	
	生活垃圾
	0
	0
	0
	0
	0


*现有项目无组织排放量颗粒物补充核算现有项目漏算总量0.1t/a。



总量控制途径分析
（1）废气污染物总量控制途径
本项目新增有组织排放废气污染物总量指标：颗粒物0.004t/a、VOCs0.1122t/a；无组织排放废气污染物总量指标：颗粒物0.1199t/a、VOCs0.02875t/a。本项目新增颗粒物、VOCs总量指标在所在园区内平衡。
（2）水污染物总量控制途径
本项目新增废水排入外环境量为：废水量1140.4t/a、COD0.057t/a、氨氮0.0057t/a、总氮0.017t/a、总磷0.0006t/a，废水污染物总量在所在园区内平衡。
（3）固体废物总量控制途径
本项目的各类固废均得到有效的处置和利用，固体废物排放量为零。
[bookmark: _Toc19355]环境管理要求
营运期环境管理要求
环境管理机构
企业内部的环境管理机构是做好企业环境保护工作的主要机构，它的基本任务是负责组织、落实、监督本公司的环境保护工作。江苏恒峰现有设立了专门的环境管理机构，环境管理由总经理负责领导，公司配备专职人员负责环保。
江苏恒峰环境管理机构主要职能是研究决策本公司环保工作的重大事宜，并负责公司环境保护的规划和管理以及环境保护治理设施管理、维修、操作，负责公司环境监测工作的落实，是环境管理工作的具体执行部门。其主要职责如下：
（1）根据公司规模、性质、特点和国家法律、法规，制定全公司环保规划和环境方针，并负责以多种形式向相关方面宣传；
（2）负责获取、更新使用本企业的与环境相关的法律、法规，负责把适用的法律、法规发放到相关部门；
（3）协助各车间制定车间的环保规划，并协调和监督各单位具体实施；
（4）负责制定和实施公司的年度环保培训计划；
（5）负责公司内外部的环境工作信息交流；
（6）监督检查各部门环保设施的运行管理，尤其是了解污染治理设备的运行状况以及治理效率；
（7）监督检查各生产工艺设备的运行情况，确保无非正常工况生产事故的发生；
（8）负责对改、扩建项目环保工程及其“三同时”执行情况进行环境监测、数据分析、验收评估；
（9）负责应急计划的监督、检查；负责应急事故的协调处理；指导各单位对环保设施的管理；指导各单位应急与预防工作；对公司范围内重点危险区域部署监控措施；
（10）负责公司环境监测技术数据统计管理；
（11）负责全公司环保管理工作的监督和检查；
（12）组织实施全公司环境年度评审工作；
（13）负责公司的环境教育、培训、宣传，让环境保护意识深入职工心中；
（14）建立环境管理台账制度，按规范进行台账记录，主要内容包括生产信息、燃料、原辅材料使用情况、污染防治设施运行记录、监测数据等；
（15）预留资金专款用于各项环境保护措施和设施的技术改造、运行和维护。
环境管理制度
企业需制定管理制度体系，将环保工作纳入考核体系，确保在日常运行中将环保目标落到实处。
（1）“三同时”制度
根据《建设项目环境保护管理条例》，建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假，验收报告应依法向社会公开。本项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用。
（2）排污许可证制度
建设单位应当在本项目投入生产或使用并产生实际排污行为之前重新申请领取新的排污许可证。依法按照排污许可证申请与核发技术规范提交排污许可申请，申报排放污染物种类、排放浓度等，测算并申报污染物排放量。建设单位应当严格执行排污许可证的规定，禁止无证排污或不按证排污。
（3）环保台账制度
厂内需完善记录制度和档案保存制度，有利于环境管理质量的追踪和持续改进；记录和台帐包括设施运行和维护记录、危险废物进出台帐、废水、废气污染物监测台帐、所有化学品使用台帐、突发性事件的处理、调查记录等，妥善保存所有记录、台帐及污染物排放监测资料、环境管理档案资料等。
（4）污染治理设施管理制度
项目建成后，必须确保污染处理设施长期、稳定、有效地运行，不得擅自拆除或者闲置污染治理设施，不得故意不正常使用污染处理设施。污染治理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入单位日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件、化学药品和其他原辅材料。同时要建立岗位责任制、制定操作规程、建立管理台帐。
（5）报告制度
执行月报制度。月报内容主要为污染治理设施的运行情况、污染物排放情况以及污染事故或污染纠纷等。厂内环境保护相关的所有记录、台帐及污染物排放监测资料、环境管理档案资料等应妥善保存并定期上报，发现污染因子超标，要在监测数据出来后以书面形式上报公司管理层，快速果断采取应对措施。
建设单位应定期向园区及属地生态环境部门报告污染治理设施运行情况、污染物排放情况以及污染事故、污染纠纷等情况，便于政府部门及时了解污染动态，以利于采取相应的对策措施。本项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等发生变动的，必须向生态环境部门报告，并履行相关手续，如发生重大变动并且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，应当重新报批环评。
（6）环保奖惩制度
企业应加强宣传教育，提高员工的污染隐患意识和环境风险意识；制定员工参与环保技术培训的计划，提高员工技术素质水平；设立岗位实责制，制定严格的奖、罚制度。建议企业设置环境保护奖励条例，纳入人员考核体系。对爱护环保设施、节能降耗、改善环境者实行奖励；对环保观念淡薄、不按环保管理要求，造成环保设施损坏、环境污染及资源和能源浪费者一律处以重罚。
（7）信息公开制度
建设单位在环评编制、审批、排污许可证申请、竣工环保验收、正常运行等各阶段均应按照有关要求，通过网站或者其他便于公众知悉的方式，依法向社会公开本项目污染物排放清单，明确污染物排放的管理要求。包括工程组成及原辅材料组分要求，建设项目拟采取的环境保护措施及主要运行参数，排放的污染物种类、排放浓度和总量指标，排污口信息，执行的环境标准，环境风险防范措施以及环境监测等相关内容。
排污口规范化设置
[bookmark: _Hlk145251898]根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的第十二条规定，排污口符合“一明显、二合理、三便于”的要求，即环保标志明显，排污口设置合理、排污去向合理，便于采集样品、便于监测计量、便于公众监督管理。并按照《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995、GB15562.2-1995）的规定，对各排污口设立相应的标志牌。
（1）废水排放口（接管口）
本项目废水分质处理达标后依托企业现有废水总排放口排放，现有废水总排口已按《污染源监测技术规范》要求具备方便采样、监测的条件，并设置流量计、COD在线监测仪。
（2）雨水排放口
本项目雨水排放依托现有雨水排放口，符合《江苏省重点行业工业企业雨水排放环境管理办法（试行）》（苏污防攻坚指办[2023]71号）要求，已设置流量计和pH、COD在线监测仪。
（3）废气排放口
本项目新增的废气排放口必须符合规定的高度，并按《污染源监测技术规范》要求设置便于采样、监测的采样口和采样平台，并在排气筒附近地面醒目处设置环保图形标志牌，对于合并排放的废气应在合并排放前分别设置采样口。
（4）固定噪声排放源
按规定对固定噪声进行治理，并在对外界影响最大处设置标志牌。
（5）固废贮存场所
建设单位应当按照《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办〔2024〕16号）要求及《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）和危险废物识别标识设置规范设置标志，配备通讯设备、照明设施和消防设施。
（6）设置标志牌要求
环境保护图形标志统一定点制作。排放一般污染物口（源），设置提示式标志牌，排放有毒有害等污染物的排污口设置警告标志牌。
标志牌设置位置在排污口（采样口）附近且醒目处，高度为标志牌上端离地面2m。排污口附近1m范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。
规范化排污口的有关设置（如图形标志牌、计量装置、监控装置等）属环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除。
环保资金落实
建设单位应制定环境保护设施和措施的建设、运行及维护费用保障计划，保证本报告提出的各项环保投资以及项目运营期的环保设施运行管理费用等落实到位，确保各项环保设施达到设计规定的效率和效果。
[bookmark: _Toc457]污染物排放清单
（因涉及企业商业机密，故删除了该部分内容）


[bookmark: _Toc27404]环境监测计划
建设项目运行期间均会对环境质量造成一定影响，因此，除了加强环境管理，还应定期进行环境监测，了解项目在不同时期对周围环境的影响，以便采取相应措施，最大程度上减轻不利影响。
建设单位设立专职环境监测人员负责运行期环境质量的日常监测工作、或委托有资质环境监测机构进行监测，监测结果上报当地生态环境主管部门。
营运期环境监测计划
[bookmark: _Hlk145251933]根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），江苏恒峰从事专用化学品制造，属于实施简化管理的行业。根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ 1209-2021），《排污许可证申请与核发技术规范 专用化学产品制造业》（HJ1103-2020），江苏恒峰根据环境管理的要求，监测厂区环境空气、污染源废气、废水和厂界噪声，编制环境监测报表和排污申报表上报和存档，并根据《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令第31号）要求，做好信息公开。
1、在线监测监控设施建设
企业现有废气排放口DA001已经安装了颗粒物在线监测装置。污水排口安装了流量、COD在线监测装置，雨水排口安装了pH、COD在线监测装置。
表9.4-1 在线监测装置安装汇总表
	监测点位
	安装位置
	在线监测仪器
	安装情况

	废气在线监测装置
	DA001排放口
	颗粒物在线监测设备
	现有

	废水在线监测装置
	污水总排口
	流量在线监测设备
	现有

	
	
	COD在线监测设备
	现有

	
	雨水总排口
	流量在线监测设备
	现有

	
	
	pH在线监测设备
	现有

	
	
	COD在线监测设备
	现有


2、污染源监测
企业应成立相应部门，定期完成自行监测任务，若企业不具备监测条件，可委托有资质的环境监测单位进行监测。由于本项目废气新增排口、废水排放依托现有排口，结合现有项目监测计划及企业现有自动监测配备情况，监测频次如下表：
表9.4-2 污染源监测一览表
	监测点位
	监测指标
	监测频次
	执行排放标准

	DA006
	丙烯酸、丙烯酰胺、氨、颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度
	每半年/次
	[bookmark: OLE_LINK80]《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中的标准限值、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024修改清单）、《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）表1中排放限值

	DA005
	非甲烷总烃
	每半年/次
	《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）

	厂内车间外
	非甲烷总烃
	每半年/次
	《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）

	厂界
	[bookmark: OLE_LINK84]丙烯酸、丙烯酰胺、丙烯酸、氨、颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度
	每半年/次
	《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）、《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024修改清单）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

	废水
	化学需氧量、流量
	在线监测
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024修改清单）、《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）含2024年修改

	
	pH、氨氮
	每半年/次
	

	
	SS、丙烯酸、丙烯酰胺、石油类、总氮、总磷、可吸附有机卤化物、总氰化物、全盐量
	每年/次
	

	雨水
	pH、COD
	在线监测
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准

	
	SS、丙烯酸、丙烯酰胺、总磷、氨氮、总氮
	每月/次
	

	噪声
	厂界噪声
	每季度/次
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类


注：*雨水排放口有流动水排放时按日监测。若监测1年无异常情况，可放宽至每季度开展一次监测。
（2）环境质量监测
根据项目特点和《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ 1209-2021）的要求，周边环境现状监测计划如下。
表9.4-3  环境质量监测计划表
	类别
	监测点位
	监测指标
	监测频次
	执行排放标准

	大气
	厂界外（下风向）设置1个监测点
	丙烯酸、丙烯酰胺、丙烯酸、氨、颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度
	每年监测1次，每次连续测7天，每天4次
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）、《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D、《大气污染物综合排放标准详解》

	地下水
	厂区西北角（现有）
	GB/T14848表1常规指标（微生物指标、放射性指标除外）、总石油烃、丙烯酰胺、丙烯酸
	一年一次
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）

	
	聚丙烯酰胺车间东南（现有）
	
	一年一次
	

	
	丙类仓库三西南（现有）
	
	一年一次
	

	
	丙类罐区东（现有）
	
	半年一次
	

	
	污水站南（现有）
	
	半年一次
	

	
	新建罐区南（新建）
	
	半年一次
	

	土壤
	厂内9个测点
	pH、45项基本因子、石油烃、丙烯酰胺
	表层样1年监测一次，深层样3年监测1次
	《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）


最终土壤与地下水监测工作量以企业报备的土壤与地下水自行监测方案为准。
验收监测计划
根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》，拟建项目验收监测方案见表9.4-4，具体由项目验收时确定。
表9.4-4    拟建项目验收监测方案
	监测点位
	监测项目
	监测频次

	废气
	DA006（进出口）
	丙烯酸、丙烯酰胺、氨、颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度
	2-3个周期，每周期3次以上
监测废气处理装置前后，校核废气处理效率

	
	DA005（出口）
	非甲烷总烃
	

	
	厂界
	丙烯酸、丙烯酰胺、丙烯酸、氨、颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度
	4次/点天×4点×3天

	废水
	综合调节池
	pH、氨氮、COD、SS、丙烯酸、丙烯酰胺、石油类、总氮、总磷、全盐量
	2天×4次/天
校核废水处理装置处理效果

	
	尾水排放池
	pH、氨氮、COD、SS、丙烯酸、丙烯酰胺、石油类、总氮、总磷、可吸附有机卤化物、总氰化物、全盐量
	

	清下水
	雨水排口
	pH、COD、SS、SS、丙烯酸、丙烯酰胺、总磷、氨氮、总氮
	2天×2次/天

	噪声
	厂界
	等效声级Leq(A)
	2天×2次/天
昼夜各一次
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[bookmark: _Toc14670]环境影响评价结论
[bookmark: _Toc26650]项目概况
建设单位：江苏恒峰精细化学股份有限公司；
项目名称：年产3万吨聚丙烯酰胺乳液扩建项目；
行业类别：[C2666]环境污染处理专项药剂材料制造；
项目性质：扩建；
建设地点：如东县洋口化学工业园（西区）海滨四路35号，江苏恒峰现有厂区内；
投资总额：10152.2万元；
建设内容及规模：本次在现有厂区内建设1座聚丙烯酰胺乳液车间、罐区2、空桶区。
占地面积：厂区占地约12288.68平方米，本项目在现有厂区预留空地建设，新建建筑占地面积3524平方米；
职工人数：本项目新增员工25人；
工作时数：全年工作时间约300天，四班三运转，每天24h，年工作时间为7200h；
建设进度：预计2025年12月投产。
[bookmark: _Toc10226]环境质量现状
大气环境：根据《2023年度南通市生态环境状况公报》，该区域为达标区。补充监测中氨满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D浓度参考限值；非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中推荐值，丙烯酸、丙烯酰胺符合相关标准，环境空气质量总体较好。
地下水环境：D3、D4点位钠离子达到V标准，D2、D3点位氯离子达到V标准。其他各测点污染因子满足IV及以上标准。
包气带：项目场地包气带污染物浓度整体较低，均不超过《地下水质量标准》（GB/T14848）中的IV类标准。
声环境：项目所在地声环境质量良好，厂界各监测点均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。
土壤环境：土壤监测点中所有监测因子均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值。
[bookmark: _Toc30951]污染物排放情况
废水
本项目属于扩建性质，项目无工艺废水产生，生产过程中新增废水主要包括循环冷却系统排水、废气喷淋塔废水、初期雨水、生活污水、地面冲洗废水进入厂区污水处理站处理达标后排入如东深水环境科技有限公司进行深度处理。
废气
本项目装置生产过程产生的工艺有组织废气有：投料废气、中和废气、乳化废气、聚合废气、反相过滤、灌装等工艺废气、储罐呼吸废气及实验室检验废气。
噪声
本项目新增的主要噪声源为空压机、循环冷却塔、各种泵类、风机等。
 固体废物
本项目运行过程中产生的固体废物主要为过滤滤渣、废包材、污水站污泥、废气处理废活性炭、废反渗透膜、废胶渣、废离子交换树脂、废机油、废油桶。
[bookmark: _Toc13566]主要环境影响
大气环境影响
（1）采用2022年全年气象资料逐时、逐日计算项目排放的污染物在评价区域及保护目标贡献值。项目评价范围内PM10、氨、非甲烷总烃、丙烯酸、丙烯酰胺正常排放下污染物短期浓度贡献值的最大浓度占标率<100%。评价因子现状均达标，叠加本次补充监测的现状背景浓度后污染物浓度符合环境质量标准。
（2）非正常工况下的环境空气影响预测及分析
非正常工况下，氨、非甲烷总烃、丙烯酸、丙烯酰胺污染物短期浓度贡献值的最大浓度占标率<100%，对外环境影响贡献值较小。
地表水环境影响
本项目属于扩建性质，项目无工艺废水产生，循环冷却系统排水、废气喷淋塔废水、初期雨水、生活污水、地面冲洗废水进入厂区污水处理站处理达标后排入如东深水环境科技有限公司进行深度处理，对周边环境影响较小。
 声环境影响
本项目厂界各测点昼夜间噪声预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值要求。因此，本项目建成后声环境影响较小，不会出现噪声扰民现象。
 固体废物环境影响
按照《固体废物申报登记指南》和《国家危险废物名录》（2025年版），本项目产生的工业固体废物有贮存过滤滤渣、废包材、污水站污泥、废气处理废活性炭、废胶渣、实验室废物、废机油等为危险废物，委托有资质单位处置。废反渗透膜、废树脂为一般工业固废，专业单位回收。生活垃圾委托环卫清运。固体废物全部实现综合利用或无害化处置，对外环境影响较小。
环境风险影响
（1）项目危险因素
建设单位需强化对丙烯酸、氨水、丙烯酰胺等毒害物质、危险化学品、废气的工程控制措施，把有毒有害物质的泄漏降低到最低，加强全厂环境风险防范措施。建设单位需制定有针对性的详细的应急现场处置方案，使各部门在事故发生后能有步骤、有秩序地采取各项应急措施，并与园区安全、消防部门和紧急救援中心的应急预案衔接，统一采取救援行动。在加强监控、建立前述风险防范措施，并制定切实可行的应急预案的情况下，本项目的环境风险是可防可控的。
[bookmark: _Toc4737]公众意见采纳情况
[bookmark: OLE_LINK2]本项目按照《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部第4号令）进行了公众参与，建设单位在委托环评后的7个工作日内，于2024年3月20日在江苏恒峰精细化学股份有限公司官网发布了第一次网上公示，公示项目建设和环评信息；建设单位于2024年6月5日江苏恒峰精细化学股份有限公司官网上发布了征求意见稿网上公示，公示期十个工作日，期间进行了两次报纸公示，并在敏感目标处张贴了公示。在进行网络公示、现场张贴公告及报纸公开期间，未收到公众反馈意见。以上公示期间均未收到反馈意见。
[bookmark: _Toc10383]环境保护措施
废水
[bookmark: OLE_LINK48]本项目属于扩建性质，项目无工艺废水产生，生产过程中新增废水主要包括循环冷却系统排水、废气喷淋塔废水、初期雨水、生活污水、地面冲洗废水，进入厂区污水处理站处理达标后排入如东深水环境科技有限公司进行深度处理。
本项目通过“以新带老”措施新增废水排放总量约为3.8m3/d，占如东深水环境科技有限公司现有处理能力（2.0万t/d）的0.02%。因此本项目可以依托如东深水环境科技有限公司集中处理。
废气
生产过程中产生的投料粉尘经布袋除尘预处理，投料备料、中和、乳化、去氧、聚合、灌装等工艺废气一起经一级水吸收+一级酸吸收+二级碱吸收+除雾器+气水分离器+二级活性炭处理后经25米高排气筒DA006排放；储罐废气收集后与工艺废气一并处理。实验室废气经一级水吸收+一级活性炭吸附处理后通过15m排气筒DA005排放。
噪声
拟建项目的主要噪声源为空压机、各类泵、风机等，项目将根据设备情况分别优先采用低噪音设备、采取室内安装、并做隔声门窗和加隔音罩密闭、机座铺设防震、吸音材料，以减少噪声、震动、按时保养及维修设备、避免机械超负荷运转等降噪措施，以减轻噪声影响。
固体废物
项目产生的危险废物均委托有资质单位进行处置。项目产生的固体废物能够得到妥善处置和利用，对周围环境及人体不会造成影响，亦不会造成二次污染。
[bookmark: _Toc28369]环境影响经济损益分析
由环境影响预测可知，本项目的建设对环境影响较小，不会降低当地环境质量。本项目所有外排污水均不直接排入地表水中，因此不会对地表水产生影响；本项目采取了较为完善可靠的废气治理措施；固体废物均落实了处理处置去向；采取了有效的降噪减噪措施，确保厂界噪声达标排放。上述各项措施可使排入周围环境的污染物大大降低，具有明显的环境效益。
[bookmark: _Toc1597]环境管理与监测计划
本项目建成后，建设单位在加强环境管理的同时，定期进行环境监测，以便及时了解本项目对环境造成的影响，并采取相应措施，消除不利因素，减轻环境污染，使各项环保措施落到实处，以期达到预定的目标。
[bookmark: _Toc14098]总结论
环评单位通过调查、分析和综合评价后认为：本项目符合国家和地方有关环境保护法律法规、标准、政策及规范要求；生产过程中遵循清洁生产理念，所采用的各项污染防治措施技术可行、经济合理，能保证各类污染物长期稳定达标排放；预测结果表明项目所排放的污染物对周围环境和环境保护目标影响较小；通过采取有针对性的风险防范措施并落实应急预案，项目的环境风险可防可控。建设单位开展的公众参与结果表明无公众对扩建项目的建设提出意见。综上所述，在落实本报告书中的各项环保措施以及各级生态环境主管部门管理要求的前提下，从环保角度分析，扩建项目的建设具有环境可行性。同时，扩建项目在设计、建设、运行全过程中还必须满足消防、安全、职业卫生等相关管理要求，进行规范化的设计、施工和运行管理。
100天	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	501.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000天	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	501.6	116.0489	0.005793537	3.321787e-14	0	-1.3090126655594e-5	-2.2907721655594e-5	-3.2725316655594e-5	-4.2542911655594e-5	-5.2360506655594e-5	-6.2178101655594e-5	-7.1995696655594e-5	-8.1813291655594e-5	-9.1630886655594e-5	-0.000101448481655594	-0.000111266076655594	10000天	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	501.6	501.6	501.6	501.5988	501.4909	498.1301	461.4718	319.1756	120.148	19.4842	1.201831	0.02651706	0.0002027775	5.280538e-7	4.633029e-10	1.39222e-13	距注入点的距离（m）

浓度（mg/L）






100天	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	78.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000天	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	78.2	18.09216	0.0009032188	3.321787e-14	0	-1.3090126655594e-5	-2.2907721655594e-5	-3.2725316655594e-5	-4.2542911655594e-5	-5.2360506655594e-5	-6.2178101655594e-5	-7.1995696655594e-5	-8.1813291655594e-5	-9.1630886655594e-5	-0.000101448481655594	-0.000111266076655594	10000天	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	78.2	78.2	78.2	78.19981	78.18299	77.65903	71.94396	49.75982	18.7312	3.037609	0.1873667	0.004134039	3.161323e-5	8.232417e-8	7.222943e-11	2.170486e-14	距注入点的距离（m）

浓度（mg/L）






100天	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	29.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000天	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	29.3	6.778775	0.0009032188	3.321787e-14	0	-1.3090126655594e-5	-2.2907721655594e-5	-3.2725316655594e-5	-4.2542911655594e-5	-5.2360506655594e-5	-6.2178101655594e-5	-7.1995696655594e-5	-8.1813291655594e-5	-9.1630886655594e-5	-0.000101448481655594	-0.000111266076655594	10000天	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	29.3	29.3	29.3	29.29993	29.29363	29.09731	26.95599	18.64403	7.018213	1.138132	0.07020263	0.001548943	1.184486e-5	3.084525e-8	2.706295e-11	8.132384e-15	距注入点的距离（m）

浓度（mg/L）






100天	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	4.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000天	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	4.48	1.036482	0.0009032188	3.321787e-14	0	-1.3090126655594e-5	-2.2907721655594e-5	-3.2725316655594e-5	-4.2542911655594e-5	-5.2360506655594e-5	-6.2178101655594e-5	-7.1995696655594e-5	-8.1813291655594e-5	-9.1630886655594e-5	-0.000101448481655594	-0.000111266076655594	10000天	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	4.48	4.48	4.48	4.47999	4.479026	4.449009	4.121598	2.850691	1.073092	0.1740216	0.01073405	0.000236835	1.811091e-6	4.71627e-9	4.137952e-12	1.24345e-15	距注入点的距离（m）

浓度（mg/L）






年平均温度的月变化图  
  温度(℃)  	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	4.5	4.01999998092651	10.9499998092651	15.0699996948242	19.1800003051758	25.6700000762939	28.9200000762939	29.0799999237061	22.3199996948242	16.5599994659424	14.3599996566772	4.40999984741211	
温度(℃) 


<3>附表C.13 季小时平均风速的日变化
春季                	2.24000000953674	2.19000005722046	2.13000011444092	2.22000002861023	2.22000002861023	2.19000005722046	2.44000005722046	3.0699999332428	3.42000007629395	3.72000002861023	3.86999988555908	3.86999988555908	4.28999996185304	4.28000020980835	4.28000020980835	4.09999990463258	3.8199999332428	3.19000005722046	2.86999988555908	2.69000005722046	2.52999997138977	2.36999988555908	2.36999988555908	2.38000011444092	夏季                	2.09999990463257	2.10999989509583	1.96000003814697	1.97000002861023	1.98000001907349	2.00999999046326	2.52999997138977	3.0699999332428	3.35999989509583	3.44000005722046	3.63000011444092	3.66000008583069	3.85999989509582	3.90000009536743	4.13999986648559	3.70000004768372	3.46000003814697	3.10999989509583	2.77999997138977	2.5699999332428	2.28999996185303	2.25	2.25999999046326	2.10999989509583	秋季                	2.13000011444092	2.16000008583069	2.27999997138977	2.36999988555908	2.41000008583069	2.34999990463257	2.32999992370605	2.75	3.64000010490417	4.11999988555908	4.19000005722045	4.19999980926514	4.38000011444092	4.28999996185304	4.28000020980835	4.01999998092651	3.28999996185303	2.70000004768372	2.39000010490416	2.09999990463257	2.08999991416931	2.03999996185303	2.13000011444092	2.02999997138977	冬季                	2.02999997138977	2.03999996185303	2.20000004768372	2.25	2.30999994277954	2.4300000667572	2.53999996185303	2.72000002861023	3.22000002861023	3.78999996185303	4.05000019073487	4.13000011444092	4.30999994277954	4.36999988555908	4.15999984741211	3.9300000667572	3.27999997138977	2.46000003814697	2.25	2.14000010490417	2.07999992370605	2.03999996185303	2.00999999046326	2.04999995231628	
风速(m/s)
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